**ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТА АГРОТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ»**

 **ЗАТВЕРДЖЕНО**

**РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ**

**№ 29/03-ВД від 29.03.2024 року**

|  |
| --- |
|  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Ніколаєнко - Сосєдка**  |
|  |
|  |

**Перелік змін до тендерної документації**

**ВІДКРИТІ ТОРГИ з Особливостями**

на закупівлю товарів

за кодом національного класифікатора України

**ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»:**

# код ДК 021:2015 -09110000-3 - Тверде паливо

# (Вугілля кам’яне, дрова твердих порід)

1. Викласти Додаток 3 до тендерної документації у новій редакції:

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про технічні, якісні, кількісні та інші характеристики (вимоги)до предмета закупівлі**

**код ДК 021:2015 - 09110000-3 - Тверде паливо (Вугілля кам’яне, дрова твердих порід)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування Товару** | **Одиниці виміру** | **Кількість, од.** |
| 1 | Вугілля кам’яне  | тонна | 17 |
| 2 | Дрова твердих порід | куб.м. | 30 |

Вимоги щодо вугілля кам’яного:

Поставка здійснюється в обсягах, зазначених у заявці замовника, в залежності від фактичної потреби, окремими партіями орієнтовно 5 тонн.

Учасник самостійно здійснює зберігання товару та доставку, проводить навантаження та розвантаження товару. Учасник повинен гарантувати, що товар, який буде поставлятися, повністю відповідає (буде відповідати) технічним вимогам Замовника, передбаченим цим додатком, а у разі виявлення невідповідності встановленим технічним вимогам Замовник має право не приймати товар та повернути учаснику (постачальнику), про що повинен бути поданий гарантійний лист у складі тендерної пропозиції. Вартість навантаження, розвантаження, зберігання та доставки товару повинна бути включена до вартості ціни тендерної пропозиції.

 До відома: доставка, проведення навантажувально-розвантажувальних робіт та зважування вугілля, здійснюється учасником за власні кошти, своїми силами та транспортом (**транспортний засіб вантажопідйомністю до 25 тонн**) за місцем призначення, зазначеними у цій тендерній документації у п.4.3 розділу 1тендерної документації. Під час здійснення поставки товару, який є предметом закупівлі, учасником повинен забезпечуватись комплекс заходів, що унеможливлять попадання у вугілля різних домішок, в тому числі ґрунту, каміння, сміття, а також інших речовин, що негативно впливають на технічні і якісні характеристики вугілля.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вимога до Товару** | **Характеристики Товару** | **Фактичні показники характеристик товару, що запропонований Учасником** |
| Марка  | ДГ  |  |
| Розмір куска, мм  | 13-25 |  |
| Відповідність нормативним документам  | ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови». |  |
| Зольність на сухий стан палива не більше ніж, % | 13 |  |
| Загальна волога на робочий стан палива не більше ніж, % | 14 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

Постачальник має надати при поставці товару оригінал або копію діючого сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, на запропоновану марку вугілля кам’яного.

**Вимоги до дров твердих порід**

Поставка здійснюється в обсягах, зазначених у заявці замовника, в залежності від фактичної потреби, окремими партіями орієнтовно 2 м. куб.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики деревини наведені в межах показників Державних стандартів. Дрова повинні відповідати діючим технічним вимогам (ГОСТ 3243-88) на відповідний вид продукції.

Технічні характеристики предмета закупівлі:

Деревина (Дрова твердих порід).

Розміри: довжина від 0,25 м до 0,6 м; товщина від 0,01 м і більше;

допустима вологість 30-40 %;

Сучки допускаються не вище 3-х сантиметрів;

Деревина дров’яна може постачатись як в корі так і без кори;

Зовнішня порохнява гнилизна не допускається.

 Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність Товару, який пропонується згідно тендерної пропозиції учасника (далі - Товар), технічним, якісним, та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником, а також документи щодо джерела походження Товару та його екологічної та санітарно-епідеміологічної безпеки, а саме:

Сканована копія протоколу випробувань від партії товару (предмету закупівлі), що є не меншим кількості товару, що є предметом закупівлі, який виданий органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Учасник повинен за власний рахунок доставити товар за адресою, вказаною Замовником. Усі витрати пов’язані з доставкою товару та розвантаженням несе Учасник.

Учасник повинен передбачити застосовування заходів із захисту довкілля (про що надається Учасником у складі пропозиції довідка у довільній формі), а саме:

• не порушувати екологічні права і законні інтереси Замовника;

• поставляти товар, який відповідає всім вимогам якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля під час його використання;

• дотримуватись вимог чинного природоохоронного законодавства України під час виконання зобов’язань за результатами процедури закупівлі.

Учасник має надати у складі пропозиції документ, який підтверджує запропоновану ним ціну (вартість) товару, (або ціну/діапазон, що заявлена в межах ринкових цін) (довідка або експертний висновок компетентних органів про кон’юнктуру ринку, що видана(ий) на ім’я учасника торгів). До даного документу учасник надає копію сертифікату на систему управління якістю ISO 9001:2015 органу, що видав документ про кон’юнктуру ринку. Орган, що видав документ про кон’юнктуру ринку, повинен мати спеціалізацію з дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, про що має бути вказано в ISO 9001:2015. Сертифікат ISO має бути виданий відповідним органом з оцінки відповідності, що має бути підтверджено оригіналом діючого атестату про акредитацію такого органу.