**Додаток 2**

 **до тендерної документації**

**Технічна специфікація на закупівлю:**

***"Поточний ремонт тротуару по вул.Січових Стрільців ,8а, м.Стрий"***

 **(ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування послуг та витрат** | **Одиниця****виміру** |  **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання цементнобетонних покриттів | м3 | 0,55 |  |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 6 |  |
| 3 | Розбирання бортових каменів | м | 96 |  |
| 4 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 22 |  |
| 5 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди,місткість ковша екскаватора 0,4м3 | т | 35 |  |
| 6 | Перевезення сміття до 3км | т | 35 |  |
| 7 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну,глибина корита до 250мм | м2 | 200 |  |
| 8 | Улаштування одношарових основ товщиною 12см із щебеню фракції 10-20 мм | м2 | 200 |  |
| 9 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-24-1,18-24-2 (приведення до товщини 10см.) | м2 | -200 |  |
| 10 | Улаштування покриттів з дрібнозернистих фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 200 |  |
| 11 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів  | м | 96 |  |
| 12 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 109 |  |
| 13 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка,поверхня з твердим покриттям  | мколодязь | 2 |  |
| 14 | Навантаження сміття вручну | т | 19,5 |  |
| 15 | Перевезення сміття до 5 км | т | 19,5 |  |

*Усі посилання в технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника* ***вважати «або еквівалент»***