**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Конструкційні матеріали різні за кодом ДК 021:2015 – 44110000-4 Конструкційні матеріали)**

**Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі**

1. **Загальні технічні вимоги.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування предмету закупівлі та кількість** | **Опис, технічна характеристика предмету закупівлі , кількість** | **Значення параметрів,**  **запропоновані учасником\*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Пінопласт 50мм | Призначення:  використовується для утеплення стін, дахів усередині жорстких конструкцій при відсутності впливу довкілля і механічних навантажень.  **Кількість** - **120 м3**  Міцність на стиск при 10% деформації – 0,10 мПа;  Границя міцності при згині, не менше – 0,18 мПа;  Теплопровідність в сухому стані при температурі 25+/-5 °С,  0,037- 0,041 Вт/м.К.  Вологість плит, не більше – 12,0%  Водопоглинання за 24год.., по об’єму, не більше 2,0 %  Час самостійного горіння, не більше 3 сек.  Щільність –12 кг на м/3  Розмір плит 1000\*500\*50 мм;  Колір – білий; |  |
| 1.2 | Пінопласт 100мм. | Призначення:  використовується для утеплення стін, дахів усередині жорстких конструкцій при відсутності впливу довкілля і механічних навантажень.  **Кількість** - **44 м3**  Міцність на стиск при 10% деформації – 0,10 мПа;  Границя міцності при згині, не менше – 0,18 мПа;  Теплопровідність в сухому стані при температурі 25+/-5 °С,  0,037- 0,041 Вт/м.К.  Вологість плит, не більше – 12,0%  Водопоглинання за 24год.., по об’єму, не більше 2,0 %  Час самостійного горіння, не більше 3 сек.  Щільність –12 кг на м/3  Розмір плит 1000\*500\*100 мм;  Колір – білий; |  |
| 1.3 | Клей для приклеювання плит, утеплювачів | Тип призначення: універсальний  Фасування – по 25 кг  **Кількість -50 шт**  Стан клею: суха суміш |  |
| 1.4. | Сітка штукатурна | Тип призначення: для армування тонких та товстих шарів штукатурки у фасадних системах утеплення  **Кількість – 1700** м2  Розмір- 5\*5 мм (1\*50м)  Щільність 160 г/м2 |  |
| 1.5 | Кутник ПВХ з сіткою 3 м | Призначення: для штукатурки та шпаклівки;  **Кількість – 100 шт**  Вид кутника: з армуючою сіткою;  Матеріал: ПВХ. |  |
| 1.6 | Штукатурка декоративна Шуба 25 кг (1,5 мм) | Призначення: для внутрішніх і зовнішніх робіт, для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт, для стін, для фасаду.  **Кількість – 200 шт**  Фасування – по 25 кг  Основа-мінеральна  Розмір зерна 1,5 мм |  |
| 1.7 | Грунтовка глибокого проникнення | **Кількість –50 штук**  Фасування - 10 кг (л) |  |
| 1.8 | Цемент, 25 кг | Тип: портландцемент;  **Кількість**  - **80 мішків**  Марка: М-500.  Строк придатності: не менше 10 місяців від дати поставки товару Замовнику. |  |
| 1.9 | Грунтовка кварцева | Тип призначення: для попередньої обробки основ з метою зміцнення основи, а також полегшення робіт із нанесення декоративних штукатурок і фасадних фарб  **Кількість -15 шт**  Фасування по 14 кг  Щільність: не менше 1,45 кг / л  Колір білий температура основи при застосуванні: від +5 ° С до +30 ° С |  |

1. **Умови поставки**

• Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені, а також повинен бути відповідно упакований.

**2.** **Документи та дані, що підтверджують якісні та технічні характеристики предмету закупівлі**

\*Учасник у тендерній пропозиції повинен надати документи на підтвердження відповідності продукції щодо якісних і технічних характеристик предмету закупівлі (Таблиця 1):

2.1 Для документального підтвердження відповідності пропозиції Учасника технічним, якісним, та іншим вимогам щодо предмета закупівлі Учасник обов’язково повинен надати:

**2.1.1. для позицій 1-2** – сертифікат відповідності та/або свідоцтво про визнання на продукцію та/або паспорт (сертифікат) якості, що видані органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації.

Документи про відповідність повинні мати дійсний термін дії на дату розкриття пропозиції.

протокол випробування на визначення групи горючості;

документ на визначення теплопровідності, виданий незалежною акредитованою лабораторією (протокол)

1) Якщо продукція (позиція 1,2) виготовляється за технічними умовами (ТУ) або технічним завданням (ТЗ), надати **копії ТУ (або ТЗ)** **або витяги з них** (титульний лист, технічні характеристики, методи контролю, правила приймання, експлуатації, зберігання, транспортування, маркування, пакування, гарантії виробника), завірені учасником торгів.

- якщо виробник продукції (позиції 1,2), яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати лист-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ) (або його копію), завірену власником ТУ (ТЗ), про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ), виробнику, продукція якого пропонується до постачання учасником.

Копії ТУ (ТЗ), що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником.

2.1.2 Якщо продукція, яка пропонується учасником до постачання, виробляється згідно з вимогами стандартів (ГОСТ, ОСТ, РСТ, ДСТУ тощо), необхідно надати скановані офіційні копії таких документів завірені учасником торгів.

**2.2.** Якщо учасник не є виробником продукції надати **документ** (по кожній позиції технічного завдання)**, який підтверджує стосунки із виробником:**

- сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера;

або:

- лист виробника про представництво його інтересів учасником;

або:

- договір з виробником або офіційним представником виробника;

Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції.

*У разі якщо Тендерна документація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товаром, що закуповується, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, то вважається, що Тендерна документація при такому посиланні містить вираз «****або еквівалент****».*

*У разі якщо ця Тендерна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то вважається, що Тендерна документація при такому посиланні містить вираз «****або еквівалент****».*

«З умовами технічних(якісних) характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»

Датовано: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис (прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника)