**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Інформація про необхідні технічні,**

**якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

**Антидронова рушниця KVSG-6 Kvertus або еквівалент *ДК 021:2015: 35730000-0 - Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування Товару** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| **1.** | **Антидронова рушниця KVSG-6 Kvertus або еквівалент**  ***Обґрунтування*** *необхідності закупівлі товару даної моделі – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника* | **шт.** | **1 (Одна)** |

**Технічні характеристики та вимоги до товару:**

**Антидронова рушниця KVSG-6 Kvertus або еквівалент,**  що планує закупити Замовник, повинен відповідати (або мати кращі - еквівалент) наступним технічним характеристикам:

Діапазони блокування частот:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дистанційне радіоуправління та відеопередача 2.4G, 20 Вт | 2400-2500 МГц; |
| 2 | Навігація GPS L2 , 10 Вт | 1227 МГц; |
| 3 | Дистанційне радіоуправління та відеопередача 10 Вт | 860-930 МГц: |
| 4 | Дистанційне радіоуправління та відеопередача 10 Вт | 430-434 МГц; |
| 5 | Навігація GPS L1 + Glonass 20 Вт | 1550 - 1620 МГц; |
| 6 | Дистанційне радіоуправління та відеопередача 5.8G 10 Вт | 5700-5900 МГц. |

Технічні характеристики приладу:

1. Загальна вихідна потужність – 80 Вт;

2. Радіус дії до 3000 м;

3. Час роботи від 20 до 30 хв;

4. Живлення – AC100-240V-DC24-27V;

5. Змінні батареї - 7 А\*год

6. Розміри: 770х280х85 мм

7. Вага комплекту – 6,5 кг.

**Комплект поставки:**

Антидронова рушниця – 1 шт.

Блок живлення – 1 шт.

Акумуляторна батарея – 1 шт.

Посилена акумуляторна батарея – 1шт.

Інструкція – 1 шт.

Сумка-чохол – 1 шт.

Діаграма спрямованості направлених антен – 30º

Гарантія на дане обладнання складає 1 рік.

Антидронова рушниця має бути укомплектована паспортом (формуляром) та настановами з експлуатування (керівництвом з експлуатації).

На весь Товар, що постачається, Продавець надає гарантійні документи. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше, ніж 12 місяців, і починає діяти з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі Товару.

Товар має бути новим, якісним, без попередньо експлуатаційного використання та належно упакованим, в тому числі із супровідними документами.

Технічні характеристики товару, запропонованого учасником, повинні відповідати технічним характеристикам, які зазначені у цій Технічній специфікації .

На підтвердженнятехнічних характеристик товару учасник у складі тендерної пропозиції надає:

- документи від виробника (паспорт товару, інструкція, посібник тощо), які повинні містити опис технічних характеристик товару;

- оригінал або копія технічних умов на кожне обладнання;

- оригінал або копія сертифікату ISO 9001:2015 (менеджмент системи якості), діючий на момент подання тендерної пропозиції.

Якщо ці документи складені іноземною мовою, обов’язково додається їх переклад українською мовою.

Учасник разом з пропозицією повинен надати документи, що підтверджують країну походження товару.

Не приймаються до розгляду пропозиції Учасників на товар, виготовлений в російській федерації чи білорусії чи ввезені з території цих країн!

2. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник;

3. У випадку надання аналогу /еквіваленту, учасник у складі пропозиції подає **порівняльну таблицю відповідності запропонованого** **товару технічним вимогам** Замовника, зазначеним у Технічній специфікації .

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, учасник має можливість і погоджується забезпечити товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

«З умовами цієї Технічної Специфікації (технічних, якісних, кількісних та інших вимог та характеристик до предмета закупівлі ознайомлений(і) та погоджуюсь(ємось)».

*\* Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою ( за наявності)*

***Звертаємо ВАШУ увагу!!!***

***Учасник, який погоджується з умовами та вимогами щодо поставки Товару, підписує дані Технічні вимоги та подає в складі своєї Тендерної пропозиції.***

***Усі посилання на конкретну торгівельну марку чи форму, патент, розміри деталей, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника — читати як вираз «або еквівалент».***