**ДОДАТОК 2**

**до оголошення**

**Інформація про кількісні, якісні та технічні характеристики предмету закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п\п** | **Найменування** | **Кількість банок, (шт)** | **Характеристики** | **Фасовка** |
|  | Емаль ПФ-266  | 258 | Жовто- коричнева , підлогова | Фасовка банок по 2,8 кг |
|  | Емаль ПФ-115  | 45 | бежева | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ -115  | 62 | біла | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ-115  | 38 | жовта | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ-115  | 13 | вишнева | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ-115  | 25 | блакитна | Фасовка банокпо 2,8кг |
|  | Емаль ПФ-115  | 18 | зелена | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ-115  | 30 | світло зелена | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ-115  | 12 | салатова | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ-115  | 13 | синя | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ-115  | 15 | сіра | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ- 115  | 7 | червона | Фасовка банок по 2,8 кг |
|  | Емаль ПФ- 115  | 10 | чорна | Фасовка банок по 2,8 кг |
|  | Емаль ПФ- 115  | 12 | коричнева | Фасовка банок по 2,8 кг |
|  | Емаль ПФ- 115  | 5 | темно коричнева | Фасовка банок по 2,8 кг |
|  | Емаль –грунт по металу 3в1 антикорозійна | 7 | темно коричнева  | Фасовка банок по 2,3 кг або 2,8 кг або 2,5л |
|  | Емаль -грунт по металу 3в1 антикорозійна | 3 | чорна | Фасовка банок по 2,3 кг або 2,8 кг або 2,5л |
|  | Фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт*(інтер’єрна)* | 24 | біла | Фасовка відра по 14 кг |
| 19 | Фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт*(інтер’єрна)* | 3 | біла | Фасовка відра по 7 кг |
| 20 | Фарба водоемульсійна латексна, для зовнішніх робіт *(фасадна)* | 2 | біла | Фасовка відра по 14 кг |

|  |
| --- |
| **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ** **Емаль» ПФ 115»** |
| **Типи поверхонь для нанесення** | Фарбування металевих, дерев’яних та інших поверхонь |
| **Колір** | Відповідно до технічної специфікації |
| **Розчинник** | Уайт-спірит, сольвент або їх суміш  |
| **Ступінь блиску** | Глянцевий |
| **Тонування, кольорова гамма** | Не тонується. Готові кольори |
| **Стійкість до миття** | Стійка до миття |
| **Час висихання** | До 24 годин  |
| **Робочі інструменти** | Пензель, валик, розпилювач. |
| **Витрата** | 140-240 г/м² |
| **Гарантійний термін зберігання** | не менше 12 місяців |
| **Об’єм/маса** | 2,8 кг |

|  |
| --- |
| **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ****«Емаль ПФ 266»** |
| **Типи поверхонь для нанесення** | Покриття пофарбованого та непофарбованого підлогового покриття (дерев’яного, бетонного) всередині приміщень |
| **Колір** | Жовто-коричнева (відповідно до технічної специфікації) |
| **Розчинник** | Уайт-спірит, сольвент або їх суміш  |
| **Ступінь блиску** | Глянцевий |
| **Тонування, кольорова гамма** | Не тонується. Готові кольори |
| **Стійкість до миття** | Стійка до миття |
| **Час висихання** | Близько 24 годин |
| **Робочі інструменти** | Пензель, валик, розпилювач. |
| **Витрата** | 100-160 г/м² |
| **Гарантійний термін зберігання** | не менше 12 місяців |
| **Об’єм/маса** | 2,8 кг |

|  |
| --- |
| **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ****«Емаль-грунт по металу 3в 1 антикорозійна»** |
| **Типи поверхонь для нанесення** | покриття металевих поверхонь (чистих, пофарбованих, покритих іржею) із сталі, чавуну, нержавіючої сталі, кольорових металів, при проведенні зовнішніх або внутрішніх робіт. |
| **Колір** | відповідно до технічної специфікації |
| **Ступінь блиску** | матовий |
| **Час висихання** | Не більше 24 годин |
| **Робочі інструменти** | Пензель, валик, розпилювач. |
| **Гарантійний термін зберігання** | не менше 12 місяців |
| **Об’єм/маса** | 2,3 кг або 2,8 кг або 2,5л |

|  |
| --- |
| **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ****Фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт (інтер’єрна)** |
| Типи поверхонь для нанесення | Призначена для фарбування всередині приміщень будь-яких мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових і дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій і скловолокнистої основі. |
| Колір | Біла |
| Розчинник | Вода |
| Ступінь блиску | Матовий |
| Тонування | Не тонується |
| Стійкість до миття | Стійка до миття |
| Час висихання | Близько 1 - 2 годин для одного шару  |
| Робочі інструменти | Пензель, валик, розпилювач. |
| Витрата | 4-5,3 м²/кг на один шар (в залежності від типу й підготовки поверхні) |
| Гарантійний термін зберігання | не менше 24 місяців. |
| Об’єм/маса | 14 кг |

|  |
| --- |
| **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ****Фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт (інтер’єрна)** |
| Типи поверхонь для нанесення | Призначена для фарбування всередині приміщень будь-яких мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових і дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій і скловолокнистої основі. |
| Колір | Біла |
| Розчинник | Вода |
| Ступінь блиску | Матовий |
| Тонування | Не тонується |
| Стійкість до миття | Стійка до миття |
| Час висихання | Близько 1 - 2 годин для одного шару  |
| Робочі інструменти | Пензель, валик, розпилювач. |
| Витрата | 4-5,3 м²/кг на один шар (в залежності від типу й підготовки поверхні) |
| Гарантійний термін зберігання | не менше 24 місяці. |
| Об’єм/маса | 7 кг |

|  |
| --- |
| **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ****Фарба водоемульсійна для виконання зовнішніх робіт (фасадна):** |
| Типи поверхонь для нанесення | фарбування фасадів будівель з будь-яких мінеральних основ (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон, шлакоблок), а також гіпсових і дерев'яних основ. |
| Тип фарби | Латексна, водоемульсійна |
| Колір | Біла |
| Розчинник | Вода |
| Ступінь блиску | Матовий |
| Тонування | Тонується |
| Стійкість до миття | Стійка до миття |
| Час висихання | До 1,5 години (час повного висихання до 24 год) |
| Робочі інструменти | Пензель, валик, розпилювач, щітка |
| Витрата | 6-8 кв.м/л |
| Морозостійкість | Морозостійка |
| Гарантійний термін зберігання | не менше 24 місяці |
| Об’єм/маса | 14 кг |