***Додаток 6***

***до оголошення про проведення спрощеної закупівлі***

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі

**1. Шафа медична для одягу**

**Кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування товару** | **Кількість** |
| Шафа медична для одягу **НК 024:2019: 10535 - Медична шафа** | 2 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні вимоги** | **Параметри** | **Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку паспорту на виріб** |
| 1 | Корпус шафи має бути виготовлений з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 18 мм бежевого кольору. Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайком ПВХ товщиною 2 мм, інші ПВХ товщиною 0.6 мм. | Наявність |  |
| 2 | Шафа повинна бути обладнана прихованим механізмом плавного регулювання по рівню підлоги. | Наявність |  |
| 3 | Шафа має бути розділена на дві секції по вертикалі. | Наявність |  |
| 4 | Ліва секція має бути обладнана одними дверима з замком, полицею для головних уборів вгорі, полицею для взуття знизу та штангою для одягу. | Наявність |  |
| 5 | Права секція має бути обладнана одними дверима з замком та 4-ма полицями в середині. | Наявність |  |
| 6 | Габарити шафи (ДхГхВ) | 900х600х1920 мм |  |

**2. Стіл медичний**

**Кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування товару** | **Кількість** |
| Стіл медичнийкод НК 024:2019 34873 Меблі для лікарень механічні | 6 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні вимоги** | **Параметри** | **Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку паспорту на виріб** |
| 1 | Корпус стола має бути виготовлений з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 18 мм бежевого кольору. Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайком ПВХ товщиною 2 мм, інші ПВХ товщиною 0.6 мм. | Наявність |  |
| 2 | Стіл має комплектуватися з правої сторони стаціонарною тумбою з 4-ма висувними шухлядами на телескопічних направляючих Hafele (або імпортний аналог). На верхню шухляду має бути встановлений замок. | Наявність |  |
| 3 | Товщина стільниці повинна бути 25 мм. | Наявність |  |
| 4 | Стіл має бути обладнаний механізмом плавного регулювання по рівню підлоги. | Наявність |  |
| 5 | Габарити стола (ДхГхВ) | 1200х600х750 мм  |  |

**3. Стілець медичний**

**Кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування товару** | **Кількість** |
| Стілець медичнийкод НК 024-2019 -34833 Стілець загального призначення (Стілець медичний); | 6 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні вимоги** | **Параметри** | **Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку паспорту на виріб** |
| 1 | Стілець має бути призначений для роботи за столами висотою 720-800 мм. | Наявність |  |
| 2 | Каркас стільця має бути виготовлений з металу пофарбованого фарбою чорного кольору | Наявність |  |
| 3 | Матеріал оббивки сидіння та спинки має бути чорний шкірозамінник, котрий витримує обробку дезінфікуючими засобами. | Наявність |  |
| 4 | Ширина сидіння | 470 мм |  |
| 5 | Глибина сидіння | 410 мм |  |
| 6 | Висота сидіння  | 440 мм |  |
| 7 | Висота спинки  | 810 мм |  |
| 8 | Габаритна глибина | 600 мм |  |
| 9 | Габаритна ширина | 545 мм |  |
| 10 | На опорах стільця мають бути передбачені пластикові заглушки, які запобігають ушкодження підлоги | Наявність |  |

**4. Тумба медична стаціонарна**

**Кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування товару** | **Кількість** |
| Тумба медична стаціонарнакод НК 024-2019 -15900 Меблі для палати пацієнта (Тумба медична стаціонарна); | 2 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні вимоги** | **Параметри** | **Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку технічної документації** |
| 1 | Корпус тумби має бути виготовлений з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 18 мм бежевого кольору. Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайком ПВХ товщиною 2 мм, інші ПВХ товщиною 0.6 мм. | Наявність |  |
| 2 | Тумба має бути розташована на регульованих по висоті опорах. | Наявність |  |
| 3 | Тумба має бути обладнана відділенням з дверима (петлі з правої сторони) та регульованою полицею усередині. | Наявність |  |
| 4 | Габарити тумби (ДхГхВ) | 400х500х750 мм  |  |

**5. Шафа медична для документів**

**Кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування товару** | **Кількість** |
| Шафа медична для документів**НК 024:2019: 10535 - Медична шафа** | 4 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні вимоги** | **Параметри** | **Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку паспорту на виріб** |
| 1 | Корпус шафи має бути виготовлений з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 18 мм бежевого кольору. Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайком ПВХ товщиною 2 мм, інші ПВХ товщиною 0.6 мм. | Наявність |  |
| 2 | Шафа повинна бути обладнана прихованим механізмом плавного регулювання по рівню підлоги. | Наявність |  |
| 3 | В середині шафа має бути розділена на чотири секції по вертикалі, кожна з яких має бути обладнана 4-ма полицями. | Наявність |  |
| 4 | Ліва секція має бути обладнана двома дверима з замком. | Наявність |  |
| 5 | Габарити шафи (ДхГхВ) | 900х400х1920 мм |  |

**6. Тумба медична стаціонарна**

**Кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування товару** | **Кількість** |
| Тумба медична стаціонарнакод НК 024-2019 -15900 Меблі для палати пацієнта (Тумба медична стаціонарна); | 4 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні вимоги** | **Параметри** | **Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку технічної документації** |
| 1 | Корпус тумби має бути виготовлений з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 18 мм бежевого кольору. Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайком ПВХ товщиною 2 мм, інші ПВХ товщиною 0.6 мм. | Наявність |  |
| 2 | Тумба має бути розташована на регульованих по висоті опорах. | Наявність |  |
| 3 | Тумба має бути обладнана відділенням з дверима (петлі з лівої сторони) та замком, а також регульованою полицею усередині. | Наявність |  |
| 4 | Габарити тумби (ДхГхВ) | 400х600х750 мм  |  |

**7. Стіл медичний**

**Кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування товару** | **Кількість** |
| Стіл медичнийкод НК 024:2019 34873 Меблі для лікарень механічні | 4 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні вимоги** | **Параметри** | **Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку паспорту на виріб** |
| 1 | Корпус стола має бути виготовлений з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 18 мм бежевого кольору. Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайком ПВХ товщиною 2 мм, інші ПВХ товщиною 0.6 мм. | Наявність |  |
| 2 | Стіл має комплектуватися з правої сторони стаціонарною тумбою з 4-ма висувними шухлядами на телескопічних направляючих Hafele (або імпортний аналог). На верхню шухляду має бути встановлений замок. | Наявність |  |
| 3 | Товщина стільниці повинна бути 25 мм. | Наявність |  |
| 4 | Стіл має бути обладнаний механізмом плавного регулювання по рівню підлоги. | Наявність |  |
| 5 | Стіл має комплектуватися мобільною тумбою під системний блок. | Наявність |  |
| 6 | Габарити стола (ДхГхВ) | 1800х600х750 мм  |  |

**8. Тумба медична стаціонарна**

**Кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування товару** | **Кількість** |
| Тумба медична стаціонарнакод НК 024-2019 -15900 Меблі для палати пацієнта (Тумба медична стаціонарна); | 1 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні вимоги** | **Параметри** | **Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку технічної документації** |
| 1 | Корпус тумби має бути виготовлений з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 18 мм бежевого кольору. Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайком ПВХ товщиною 2 мм, інші ПВХ товщиною 0.6 мм. | Наявність |  |
| 2 | Тумба має бути розташована на регульованих по висоті опорах. | Наявність |  |
| 3 | Тумба має бути обладнана однією висувною шухлядою на телескопічних направляючих Hafele (або імпортний аналог) та відділенням з дверима (петлі з правої сторони) та регульованою полицею усередині. | Наявність |  |
| 4 | Габарити тумби (ДхГхВ) | 400х500х750 мм  |  |

**9. Тумба медична стаціонарна**

**Кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування товару** | **Кількість** |
| Тумба медична стаціонарнакод НК 024-2019 -15900 Меблі для палати пацієнта (Тумба медична стаціонарна); | 2 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні вимоги** | **Параметри** | **Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку технічної документації** |
| 1 | Корпус тумби має бути виготовлений з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 18 мм бежевого кольору. Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайком ПВХ товщиною 2 мм, інші ПВХ товщиною 0.6 мм. | Наявність |  |
| 2 | Тумба має бути розташована на регульованих по висоті опорах. | Наявність |  |
| 3 | Тумба має бути обладнана однією висувною шухлядою на телескопічних направляючих Hafele (або імпортний аналог) та відділенням з дверима (петлі з правої сторони) та регульованою полицею усередині. | Наявність |  |
| 4 | На шухляду та двері має бути встановлений замок. | Наявність |  |
| 5 | Габарити тумби (ДхГхВ) | 400х500х750 мм  |  |

**10. Стіл пеленальний**

**Кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування товару** | **Кількість** |
| Стіл пеленальнийкод НК 024:2019 43544 - Стіл пеленальний | 1 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні вимоги** | **Параметри** | **Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку паспорту на виріб** |
| 1 | Корпус стола має бути виготовлений з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 18 мм бежевого кольору. Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайком ПВХ товщиною 2 мм, інші ПВХ товщиною 0.6 мм. | Наявність |  |
| 2 | Стіл має бути обладнаний прихованим механізмом плавного регулювання по рівню підлоги. | Наявність |  |
| 3 | Стіл має комплектуватися тумбою з двома дверима та регульованою полицею в середині.  | Наявність |  |
| 4 | Стільниця з трьох сторін (ліва, права та задня) має бути огороджена бортиком висотою не менше ніж 185 мм. | Наявність |  |
| 5 | Висота стільниці має бути 850 мм. | Наявність |  |
| 6 | На стільниці по всій площині має бути розміщений м’який матрац товщиною 40 -50 мм оббитий медичним шкірозамінником бежевого кольору з підвищеною зносостійкістю. | Наявність |  |
| 7 | Габарити стола (ДхГхВ) | 850х700х1035 мм  |  |

**11. Шафа медична для одягу**

**Кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування товару** | **Кількість** |
| Шафа медична для одягу**НК 024:2019: 10535 - Медична шафа** | 1 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні вимоги** | **Параметри** | **Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку паспорту на виріб** |
| 1 | Корпус шафи має бути виготовлений з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 18 мм бежевого кольору. Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайком ПВХ товщиною 2 мм, інші ПВХ товщиною 0.6 мм. | Наявність |  |
| 2 | Шафа повинна бути обладнана прихованим механізмом плавного регулювання по рівню підлоги. | Наявність |  |
| 3 | Шафа має бути обладнана двома дверима з замком, полицею для головних уборів вгорі, полицею для взуття знизу та штангою для одягу. | Наявність |  |
| 4 | Габарити шафи (ДхГхВ) | 900х600х1920 мм |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальні вимоги (пункт 1-11)** | **Відповідність (так/ні)** |
| 1. Товар повинен бути новим, таким, що не перебував у використанні. Дата виготовлення не раніше 2022 року. |  |
| 2. Копія декларації про відповідність, всієї продукції що пропонується до закупівлі, вимогам Технічного регламенту що до медичних виробів, затвердженого постановою КМУ №753 від 2 жовтня 2013 р. Надати документ. |  |
| 3. Копію сертифікату на систему якості підприємства (Сертифікат ISO 9001:2015, міжнародного зразка), що регламентує розробку, виробництво, продаж та сервісне обслуговування спеціалізованих меблів для медичних установ. Надати документ. |  |
| 4. Копія сертифікату відповідності на всю продукцію що пропонується до закупівлі. Надати документ.  |  |
| 5. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на всю продукцію що пропонується до закупівлі. Надати документ.  |  |
| 6. Гарантійний термін обслуговування – не менше 18 місяців з дати постачання товару замовнику.  |  |
| 7. Товар повинен бути комплектним та поставлятися в упаковці, що забезпечує його схоронність. |  |
| 8. Наявність сервісного центру або сертифікованих виробником сервісних інженерів на території України. |  |
| 9. Паспорт з зазначеними технічними характеристиками відповідно до МТВ з зображенням виробу, яке повністю відповідає ним. Надати документ. |  |
| 10. Авторизаційний лист від виробника товару, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни. Гарантійний лист повинен включати найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. |  |
| 11. Копію сертифікату ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) Системи екологічного управління на розробку, виробництво, продаж і сервісне обслуговування спеціалізованих меблів для медичних установ. Надати документ. |  |
| 12. Копію сертифікату на систему якості підприємства (Сертифікат ISO 13485:2018, міжнародного зразка), що регламентує розробку, виробництво, продаж та сервісне обслуговування спеціалізованих меблів для медичних установ. Надати документ. |  |

**12. Кушетка медична**

**Кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування товару** | **Кількість** |
| Кушетка медичнаНК 024:2019: 38458 Стіл для огляду / терапевтичних процедур, механічний | 2 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні вимоги** | **Параметри** | **Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку технічної документації** |
| 1 | Каркас кушетки повинен бути виготовлений зі сталевих труб (перетином 50х25х2 мм, 30х30х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору RAL 9003. | Наявність |  |
| 2 | Ложе кушетки повинно складатися з двох частин: підголів’я – рухома частина з можливістю регулювання в не менше ніж 7 положеннях, та нерухомого. | Наявність |  |
| 3 | Діапазон регулювання підголів’я  | не менше 60° |  |
| 4 | Ложе кушетки повинно бути м’яким та оббите медичним шкірозамінником бежевого кольору з підвищеною зносостійкістю. | Наявність |  |
| 5 | Габарити кушетки (ДхГхВ) | 1700х600х550 мм |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальні вимоги (пункт 12)** | **Відповідність (так/ні)** |
| 1. Товар повинен бути новим, таким, що не перебував у використанні. Дата виготовлення не раніше 2022 року. |  |
| 2. Копія декларації про відповідність, всієї продукції що пропонується до закупівлі, вимогам Технічного регламенту що до медичних виробів, затвердженого постановою КМУ №753 від 2 жовтня 2013 р. Надати документ. |  |
| 3. Копію сертифікату на систему якості підприємства (Сертифікат ISO 9001:2015, міжнародного зразка), що регламентує розробку, виробництво, продаж та сервісне обслуговування спеціалізованих меблів для медичних установ. Надати документ. |  |
| 4. Копія сертифікату відповідності на всю продукцію що пропонується до закупівлі. Надати документ.  |  |
| 5. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на всю продукцію що пропонується до закупівлі. Надати документ.  |  |
| 6. Гарантійний термін обслуговування – не менше 18 місяців з дати постачання товару замовнику.  |  |
| 7. Товар повинен бути комплектним та поставлятися в упаковці, що забезпечує його схоронність. |  |
| 8. Наявність сервісного центру або сертифікованих виробником сервісних інженерів на території України. |  |
| 9. Паспорт з зазначеними технічними характеристиками відповідно до МТВ з зображенням виробу, яке повністю відповідає ним. Надати документ. |  |
| 10. Авторизаційний лист від виробника товару, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни. Гарантійний лист повинен включати найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. |  |
| 11. Копію сертифікату ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) Системи екологічного управління на розробку, виробництво, продаж і сервісне обслуговування спеціалізованих меблів для медичних установ. Надати документ. |  |
| 12. Копію сертифікату на систему якості підприємства (Сертифікат ISO 13485:2018, міжнародного зразка), що регламентує розробку, виробництво, продаж та сервісне обслуговування спеціалізованих меблів для медичних установ. Надати документ. |  |
| 13. Висновок та протокол визначення біоцидних властивостей зразку фарби RAL 9003 (для металевих виробів) згідно JIS Z 2801/ISO 22196:2011. |  |