# Додаток № 3

# до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ**  наВиготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об’єкту: «Нове будівництво кладовища за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Лука-Мелешківська, вул. Тиврівське шосе, б/н»

Предмет закупівлі: код (ДК 021:2015 (CPV) 7124000-2 – Архітектурні, інженерні та планувальні послуги

Кількість – 1 (одна) послуга.

1. Розробка проєктно-кошторисної документації (ПКД) виконується проектною організацією згідно переліку основних даних і вимог, викладених у завданні на проектування об'єкту.;
2. Термін виконання робочого проекту з отриманням позитивного експертного звіту до 31 грудня 2023 року з моменту підписання Договору

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назва та місцезнаходження об’єкту | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об’єкту: «Нове будівництво кладовища за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Лука-Мелешківська, вул. Тиврівське шосе, б/н» |
|  | Підстава для проектування | Містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок |
|  | Вид будівництва | Нове будівництво |
|  | Дані про замовника | Лука-Мелешківська сільська рада Вінницького району Вінницької області |
|  | Джерело фінансування | Кошти місцевого бюджету |
|  | Стадійність проектування | Одно стадійний робочий проект |
|  | Інженерні вишукування | Інженерно - геологічні вишукування виконати в необхідному обсязі |
|  | Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об’єкту | -запроектувати кладовище згідно діючих нормативних документів, ДБН на території 2 га;  -передбачити огородження території кладовища;  -передбачити влаштування воріт у кількості 1 шт.;  -запроектувати автостоянку вздовж території кладовища;  - Виконати благоустрій території з влаштуванням освітлення, проїжджої частини, тротуару, вбиральні, майданчику для збору сміття  - Передбачити розташування адміністративній зоні (біля головного входу) приміщення, з окремим входом до кімнати зберігання інвентаря та, передбачити в приміщені електричне опалення, ,запроектувати розміщення стаціонарних ємкостей для зберігання води, ритуального майданчику з твердим покриттям та обладнанням  - передбачити розміщення сектору «Алеї Героїв»  - передбачити будівництво колодязю для забіру води для технічних потреб |
|  | Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | Будівництво в три черги. |
|  | Визначення категорії складності на підставі класу наслідків (відповідальності) | Виконати розрахунок класу наслідків (відповідальності) об’єкту.  Термін експлуатації – 100 років |
|  | Вказівки про необхідність: | Виконати попередні погодження проектних рішень з замовником та з зацікавленими організаціями. |
| 12. | Данні про вид палива та попередні погодження щодо його використання, якщо передбачається власне теплопостачання | * Передбачити опалення приміщення електроконвектором |
| 13 | Потужність або характеристика об’єкта, виробнича програма | * Передбачити будівництво кладовища на представленних Замовником земельній ділянці загальною площею 2 га |
| 14 | Вимоги до благоустрою майданчика | Передбачається благоустрій згідно діючих санітарних, облаштування додаткового озеленення санітарно-захисної зони. |
| 15 | Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів | Згідно норм |
| 16 | Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливу на навколишнє природне середовище»: | Згідно норм |
| 17 | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | Згідно норм |
| 18 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці. | У відповідності до чинних НПАОП |
| 19 | Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) | Згідно з чинним законодавством. |
| 20 | Виконання експертизи: | Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI. Замовником експертизи є проектувальник, що передбачено пунктом 12 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р № 560 |
| 21 | Склад проектної документації: | Розробити та передати замовнику у 4 примірниках та на магнітному носії. |

**Інша інформація:**

***Особливі вимоги:***

Проектна документація має бути розроблена у відповідності до чинного законодавства України, містобудівних умов і обмежень, забудови земельних ділянок, із застосовуванням нормативної документації прийнятої в Україні. Проект повинен бути розроблений з урахуванням архітектурних, планувальних, екологічних, технічних, технологічних, конструктивних, інженерних рішень та визначенням витрат на будівництво. Кожна частина проектної документації повинна бути представлена в точній і лаконічній формі, з показниками обсягів, які будуть достатні для перевірки проектних рішень, визначення основних обсягів будівельних робіт, потреби в обладнанні, обсягу матеріалів і вимог до управління будівництвом та визначення кошторисної вартості будівництва.

Погодження з усіма зацікавленими сторонами, включаючи отримання всіх необхідних вихідних даних (Технічних умов) повинні бути враховані в процесі проектування, наприклад, підведення комунікацій до об’єкту будівництва т.п.