**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Встановлення автоматичних розсувних дверей (Код ДК 021:2015:45420000-7 Столярні та теслярні роботи)**

|  |
| --- |
| Об'єми  |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | Встановлення автоматичних розсувних дверей | м2 | 8,232 |   |

**Технічні вимоги до дверних конструкцій:**

Тип - дверний блок

Призначення двері - для офісних приміщень

Тип відкривання дверей - автоматичний

Спосіб відкривання дверей - розсувний

Кількість стулок автоматичних дверей – 2

Датчик руху направлений

Замок електромеханічний

Профільна система Framex F50 та G-U GS-L або аналоги.

Колір профілю – RAL9006.

Склопакет- моноскло 6мм

Учасники, на підтвердження якості запропонованих ними дверних конструкцій, в складі тендерної пропозиції обов’язково повинні надавати документи, які підтверджують якість та технічну відповідність запропонованих конструкцій, передбаченими існуючими стандартами, нормами та правилами а саме:

* сертифікат відповідності на двері автоматичні розсувні щодо відповідності до ДСТУ EN 16005-1:2019; ДСТУ EN 60335-1:2017; ДСТУ EN 60335-2-103:2018; ДСТУ EN 60730-1:2018.

Учасники для більш ефективної підготовки тендерної пропозиції повинні в період звернення за роз’ясненнями відвідати об’єкт на якому будуть надаватись послуги, ознайомитись на місці із особливостями надання послуг і скласти та надати в складі тендерної пропозиції Акт обстеження об’єкта, завірену представником Замовника та представником від Учасника. Витрати на відвідування об’єкту несе учасник із власних коштів і вони не можуть бути предметом оскарження чи відшкодування. Можливість обстеження об’єкта, на якому виконуватимуться роботи, надається Замовником в робочий час відповідно до графіку роботи.

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*