Додаток № 3

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні,**

**якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічне завдання)**

**Найменування предмета закупівлі**: автомобіль спеціалізований, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 34110000-1 – «Легкові автомобілі» (далі - Товар).

**Обсяг поставки товару:** один автомобіль

**Місце передачі Товару:** за домовленістю між переможцем закупівлі та замовником (в межах міста Суми)\*.

**Строк поставки товару:** до 1 липня 2024 року.

**Гарантія на автомобіль:** не менше3 років або 100 000 км пробігу, залежно від того, що наступить раніше.

**Загальні вимоги:**

1. Автомобіль, що пропонується учасником, повинен бути новим (таким, що не був у користуванні, тест-драйві та не експлуатувався на виставках), рік випуску має бути 2024 року *(на підтвердження цього учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

2. Гарантія на автомобіль повинна становити не менше 3 років або 100 000 км пробігу (залежно від того яка подія наступить раніше) *(на підтвердження цього учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі)*

3. Гарантійне і післягарантійне обслуговування запропонованого учасником автомобіля повинно здійснюватися фахівцями учасника або за його дорученням. Учасник повинен гарантувати, у разі необхідності, забезпечення запасними частинами на гарантійний термін експлуатації для проведення технічного обслуговування автомобіля *(на підтвердження цього учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі)*

4. Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим чинним нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам, технічним умовам тощо) *(на підтвердження цього учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

5. Учасник повинен забезпечити (здійснити) передпродажну підготовку запропонованого товару*(на підтвердження цього учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

6. Учасник повинен забезпечити за власний рахунок доставку запропонованого товару *(на підтвердження цього учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

7. Учасник повинен надати інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля під час виробництва, транспортування запропонованого товару, у вигляді довідки в довільній формі.

**Технічна специфікація:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Параметр** | **Значення** |
| 1 | Двигун | не менше 2,1 л дизельний |
| 2 | Норми токсичності | Євро-5 |
| 3 | Рік випуску | не раніше 2023 |
| 4 | Тип кузову | фургон |
| 5 | Тип приводу | передній 2wd |
| 6 | Кількість місць | 6 місць з водієм |
| 7 | Тип коробки передач | МТ (механічна) |
| 8 | Кількість передач | не менше 6 |
| 9 | Потужність к. с. | не менше 120 |
| 10 | Колір | Синій |
| 11 | Розмір коліс | Диски не більше R16 |
| 12 | Довжина | не менше 5980 мм |
| 13 | Ширина з дзеркалами (без) | не менше 2470 (2050) мм |
| 14 | Максимальна ширина вантажного відділення на рівні підлоги | Не менше 1780 мм |
| 15 | Максимальна довжина вантажного відділення до перегородки на рівні підлоги | Не менше 2480 мм |
| 16 | Максимальна висота вантажного відділення | Не менше 1810 мм |
| 17 | Базове обладнання: | Денні ходові вогні  Бортовий комп’ютер  Кондиціонер  Датчики паркування передні та задні  Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням, обігрівом  Електропідігрів лобового скла  Центральний замок з дистанційним керуванням  Передні електросклопідйомники  Передні протитуманні фари  Подушка безпеки водія та переднього пасажира  Сидіння водія, що регулюється за висотою  Система екстреного гальмування  Система курсової стабільності  Антибуксувальна система |
| 18 | Додаткове обладнання: | СГП з встановленням під капот  Проблискові маячки 2 шт. (синього кольору) із встановленням під капот в решітку радіатора |

**ВАЖЛИВО!** При постачанні не приймаються пропозиції на Товар, який виготовлений в країні(ах), до якої(их) застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***\_\_\_\_***.\_\_\_\_\_\_\_\_.***\_\_\_*** |  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| дата складання |  | (посада уповноваженої особи учасника) | (підпис) | (прізвище, ініціали) |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою* *або з накладенням КЕП,УЕП та електронної печатки (у разі наявності), для фізичних осіб вимагається лише підпис у разі відсутності печатки* *або з накладенням КЕП, УЕП та електронної печатки (у разі наявності).*

***Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товаром який закуповується, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами.***

***Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».***

***Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує Товар певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».***

***\* Конкретне* м*ісце поставки Товару уточнюється замовником з переможцем закупівлі після повідомлення останньому про намір укласти договір.***