**Додаток 2**

**Інформація про технічні характеристики предмета закупівлі**

(технічна специфікація; перелік технічних вимог)

***ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ***

1. Товар, що є предметом даної закупівлі має постачатись на склад комунального підприємства «Львівсвітло» до 14 травня. 2024 року по заявкам замовника відповідно до вказаних в заявках обсягів поставок.

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування товару або еквівалент | Технічні характеристики | Відповідність, так/ні | Примітка |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **Анкерний затискач АЗП 4-16/25** | **Кількість:** **112 шт.** |  |  |
|  | Використання | Для кріплення СІП 4х(16-35)мм відгалужувальних і магістральних повітряних ліній до опор за допомогою гаків |  |  |
|  | Металеві частини виробу, включаючи болти, гайки | сталь захищена від корозії методом гальванічного або гарячого цинкування |  |  |
|  | Пластикові частини | Поліамід-6 наповнений 30% скловолокном, стійкий до перепадів температур, атмосферних опадів і ультрафіолетового випромінювання |  |  |
|  | Мінімальне руйнівне навантаження(кН) | 13 |  |  |
|  | Зусилля затягування: Нм | 44 |  |  |
| 2 | **Затискач проколюючий KW2-95** | **Кількість: 906 шт.** |  |  |
|  | Використання | Для застосування на самоутримних ізольованих проводах(магістраль) для підключення відгалужень 16-50мм2 |  |  |
|  | Перетин жили магістралі (мм2) | 16-95 |  |  |
|  | Перетин жили відгалужень (мм2) | 16-50 |  |  |
|  | Зусилля затягування: (зривна гайка) Нм | 15 |  |  |
| 3 | **Затискач проколюючий KW2-150** | **Кількість : 500 шт.** |  |  |
|  | Використання | Для застосування на самоутримних ізольованих проводах(магістраль) для підключення світильників вуличного освітлення |  |  |
|  | Будова та частини(склад) | корпус – поліамід-6, наповнений 30%скловолокном, стійкий до ультрафіолетового випромінювання, впливу вологи і перепадів температур; проколюючи зубці - алюмінієвий сплав |  |  |
|  | Перетин жили магістралі (мм2) | 16-95 |  |  |
|  | Перетин жили відгалужень (мм2) | 1,5-10 |  |  |
|  | Зусилля затягування: (зривна гайка) Нм | 7 |  |  |
| 4 | **Гак(універсальний) під бандажну стрічку** | **Кількість : 340 шт.** |  |  |
| 5 | **Скрепа SS 201** | **Кількість : 600 шт** |  |  |
| 6 | **Стрічка бандажна SS 201 0/7\*19 mm50 m T** | **Кількість : 10 шт.** |  |  |

2. Термін гарантії на поставлений товар - не менше 36 місяців з дати поставки. Продукція має поставлятись в заводській тарі та мати дату виробництва не раніше 2024 року. Надати гарантійний лист.

3. Учасник в складі тендерної пропозиції має надати наступні документи на запропоновану продукцію:

3.1. Технічний паспорт на кожний тип затискачів, обов'язково зазначити країну виробництва товару;

3.2. Копію сертифіката відповідності вимогам стандарту ДСТУ EN 50483-1:2019( EN 50483-1:2009,IDT), ДСТУ EN 50483-2:2019(EN 50483-2:2009,IDT), ДСТУ EN 50483-4:2019 (EN 50483-4:2009,IDT),ДСТУ EN 50483-5:2019 (EN 50483-5:2009,IDT),ТУ У З1.2-22360905-001:2006 на кожен тип затискачів. Сертифікат має бути чинним протягом 2022-2023 років.

4. Учасник у складі тендерної пропозиції окрім копій документів, визначених цим додатком, повинен надати лист, створений учасником, у довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (за наявності) на кожній заповненій сторінці листа (у разі створення паперового документу) або підписаний електронним цифровим підписом (у разі створення електронного документу) з інформацією про відповідність пропонованого товару технічним вимогам замовника та обов'язковим зазначенням всіх технічних характеристик затискачів, визначених замовником в цьому додатку до тендерної документації, та технічних характеристик пропонованого учасником товару (рекомендовано застосування табличних форм викладення інформації, які дозволяють провести порівняння виставлених замовником вимог та характеристик пропонованого учасником товару) з обов’язковим зазначенням, де та в якому документі (паспорті або іншому документі, що надається Учасником на підтвердження параметрів/характеристик товару), підтверджується та чи інша характеристика.

5. Учасник має надати підтвердження можливості здійснення поставок відповідно до заявок замовника та термінових поставок протягом 3-х робочих днів з моменту направлення замовлення (гарантійний лист).

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

***Примітка:***

***В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".***

***У разі якщо товар, представлений на тендер, не відповідає технічним вимогам Замовника, така тендерна пропозиція відхиляється.***