*Додаток 2*

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Пристосування пересувне для заміни рейок, домкрат колійний гідравлічний, код 42410000-3** **«Підіймально-транспортувальне обладнання» за ДК 021:2015**

Таблиця

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування товару\*** | **Посилання на нормативний, технічний або інший документ\*\*** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Виробник товару або торговельна марка\*\*\*** | **Країна**  **походження**  **товару \*\*\*\*** |
| 1 | Пристосування пересувне для заміни рейок | Технічний регламент безпеки машин | шт | 28 |  |  |
| 2 | Домкрат колійний гідравлічний | Технічний регламент безпеки машин | шт | 21 |  |  |
|  | **ВСЬОГО** | | **шт** | **49** |  |  |

**Опис:**

Товар (за позицією 1) призначений для заміни і переміщення рейок усіх типів по залізниці нормальної колії під час поточного утримання та ремонту залізничних колій.

Товар (за позицією 2) призначений для підйому і рихтування залізничної колії, стрілочних переводів при баластуванні, а також для роботи з реконструкції і ремонту залізничної колії.

**Технічні та інші умови**

**1. Основні характеристики товару:**

1.1. За позицією 1:

1.1.1. Вантажопідйомність пристосування (крана) – \_\_\_\_\_\_кг *(зазначається учасником вантажопідйомність крана, яка повинна бути не більше 1000 кг)*.

1.1.2. Зусилля на рукоятці підйому максимального вантажу – \_\_\_\_\_\_ кгс *(зазначається учасником зусилля на рукоятці підйому максимального вантажу, яке повинно бути не більше 8 кгс)*.

1.1.3. Зусилля на рукоятці переміщення візка з максимальним вантажем – \_\_\_\_\_\_\_\_ кгс *(зазначається учасником зусилля на рукоятці переміщення візка з максимальним вантажем, яке повинно бути не більше 16 кгс)*.

1.1.4. Зусилля переміщення пристосування (крана) по рейках з максимальним вантажем – \_\_\_\_\_ кгс *(зазначається учасником зусилля переміщення крана по рейках з максимальним вантажем, яке повинно бути не більше 25 кгс)*.

1.1.5. Величина поперечного переміщення рейки – 1100 мм.

1.1.6. Висота підйому – \_\_\_\_\_\_\_\_ мм *(зазначається учасником висота підйому, яка повинна бути не менше 450 мм)*.

1.1.7. Габаритні розміри (висота х ширина х довжина) – 986х860х1756 мм ±10%.

1.1.8. Маса – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг *(зазначається учасником маса, яка повинна бути не більше 80 кг±10% )*.

1.1.9. Електрична ізоляція ходових коліс відносно залізничних рейок.

1.2. За позицією 2:

1.2.1. Максимальна вантажопідйомність на нижній вантажопідйомній лапі – \_\_\_\_\_\_т *(зазначається учасником максимальна вантажопідйомність на нижній вантажопідйомній лапі, яка повинна бути в межах від 10 т до 12 т)*.

1.2.2. Максимальне зусилля рихтування – \_\_\_\_\_\_ тс *(зазначається учасником максимальне зусилля рихтування, яке повинно бути не більше 8 тс)*.

1.2.3. Максимальний тиск робочої рідини в гідроциліндрі – \_\_\_\_\_\_\_\_ кг/см2 *(зазначається учасником максимальний тиск робочої рідини в гідроциліндрі, який повинен бути в межах від 400 кг/см2 до 410 кг/см2)*.

1.2.4. Зусилля на рукоятці – \_\_\_\_\_ кгс *(зазначається учасником зусилля на рукоятці, яке повинно бути не більше 20 кгс)*.

1.2.5. Висота підйому – \_\_\_\_\_ мм *(зазначається учасником висота підйому, яка повинна бути не менше 200 мм)*.

1.2.6. Робоча рідина – олива індустріальна І20А або ВМГЗ.

1.2.7. Габаритні розміри (висота х ширина х довжина) – 515х130х345 мм;

1.2.8. Маса домкрата (заправленого, із запасним інструментом і рукояткою) – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг *(зазначається учасником маса домкрата (заправленого, із запасним інструментом і рукояткою), яка повинна бути не більше 14 кг)*.

1.2.9. Комплектність поставки:

- домкрат колійний – 1 шт;

- рукоятка – 1 шт;

- кільця:

- 015-020-30 – 2 шт;

- 020-025-30 – 1 шт;

- 035-040-30 – 1 шт;

- 055-061-36 – 1 шт;

- 048-056-46 – 1 шт;

- манжета:

- 15х25 – 1 шт;

- 56х46-2 – 1 шт.

**2. Умови поставки:**

2.1. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.2. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(зазначається учасником рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2022 року).*

2.3. Товар (партія товару) супроводжується:

2.3.1. Документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару (на кожну одиницю товару): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(зазначається учасником вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару згідно з таким переліком: паспорт, технічний паспорт, керівництво/інструкція/настанова з/по експлуатації/використання)*.

2.3.2. Копією(ями) документа(ів), що підтверджує(ють) відповідність товару вимогам документа(ів), зазначеного(их) в таблиці цієї технічної специфікації: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(зазначається учасником вид документа (один або декілька), копію(ї) якого(их) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з таким переліком: декларація про відповідність, сертифікат відповідності).*

**3. Гарантійні зобов'язання:**

3.1. Гарантійний строк на товар становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ місяців з дати прийняття товару Замовником (*зазначається учасником гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 місяців з дати прийняття товару Замовником)*

***Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника***

***Примітки:***

*1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невідʼємною частиною (додатком).*

*2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:*

*\* - Учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання, відповідно до документа(ів), зазначеного(их) у п.2.3.1 цієї технічної специфікації;*

*\*\* - або еквівалент (під еквівалентом розуміється можливість посилання учасником в технічній специфікації на нормативний(і) документ(и), що включений(і) до переліку нормативних документів, відповідність яким надає презумпцію (або є доказом, або може сприйматись як доказ) відповідності товару вимогам зазначеного Замовником технічного регламенту, але в будь-якому випадку сфера застосування зазначеного(их) учасником нормативного(их) документа(ів) повинна поширюватись на товар, що закуповується Замовником та пропонується до постачання учасником);*

*\*\*\* - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;*

*\*\*\*\* - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.*

*3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).*