**Основні характеристики секційної огорожі Стандарт**

Матеріал:  - оцинкована сталь;

Тип покриття:  - полімерне покриття (порошкова фарба);

Комплектація:  - зварна сітка;

Колір:  - зелений;

Країна-виробник:  - Україна.

Розмір та вага

Довжина:  - 2500 мм;

Висота:  - 2030 мм;

Розмір вічка: -   200х50мм;

Товщина дроту: -  4 мм;

Вага:  - 11 кг .

**Опис секційної огорожі.**

Огородження на основі звареної панелі, оцинкованої та покритої полімером. Таке покриття дозволяє зберігати чудовий стан огорожі протягом більш ніж 10 років (для об'єктів поза зоною промислових викидів та на віддаленні від водойм більш ніж на 500м). Стандартним кольором є зелений (RAL6005). Простота болтового кріплення та монтажу дозволяє звести паркан за короткий термін без будь-яких спеціальних навичок. Стовпи встановлюються шляхом бетонування. По суті, це огорожа зі зварної сітки, але виглядає естетичніше, практичніше і надійніше, ніж паркан з інших видів металевої сітки. Товстіший пруток і прямокутний осередок надають їм солідність і шляхетність. Для надання жорсткості на полотні роблять кілька поздовжніх вигінів, які теж надають певного шарму. Прутки, використані для виготовлення секції, не повинні бути м'якими. Якщо витрачаєтеся на таку огорожу, вибирайте, як мінімум, оцинковані панелі, а як оптимум ще й покриті поверх цинку полімером. Такі будуть служити і радувати око довго. Цей тип паркану використовують для огорожі комерційних територій, приватних будинків, спортивних та дитячих майданчиків, а також паркових зон та промислових об’єктів.