**Додаток 2 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент". В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обгрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно-кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.

**«Послуги з поточного ремонту дороги комунальної власності по вул.Шептицького в с.Сокільники Львівського району Львівської області»**

**(Код ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

**Дефектний акт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттівмеханізованим способом (360м2х0,05) | м3 | 18 |   |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ (360м2х0,1) | м3 | 36 |   |
| 3 | Навантаження сміття ( матеріалу від розбирання)екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткістьковша екскаватора 0,25 м3. |  т | 91,8 |   |
| 4 | Перевезення сміття до 1 км | т | 91,8 |   |
| 5 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю ззастосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 645,5 |   |
| 6 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 413,12 |   |
| 7 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови з піску (885м2х0,15) | м3 | 132,75 |   |
| 8 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см ізщебеню фракції 0-40 мм | м2 | 885,5 |   |
| 9 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати абовиключати до норм 18-23-5, 18-23-6, 18-23-7(приведення до Н=20см) | м2 | 885,5 |   |
| 10 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячихасфальтобетонних сумішей | м2 | 600 |   |
| 11 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-43-1 (приведення до Н=6 см) | м2 | 600 |   |
| 12 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячихасфальтобетонних сумішей вручну з ущільненнямсамохідними котками (на в"їздах на подвір"я) | м2 | 285,5 |   |
| 13 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-42-5 (приведення до Н=5см) | м2 | 285,5 |   |
| 14 | Укріплення узбіччя матеріалом від розбирання,товщиною 10 см | м2 | 240 |   |
| 15 | Планування площ механізованим способом, групаґрунту 2 |  м2 | 520 |   |

**Вимоги:**

1.Місце виконання робіт (надання послуг з поточного ремонту) облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.

2.Після завершення робіт/послуг Виконавець повинен прибрати територію, на якій проводились ремонтні роботи протягом одного дня..

3. Замовник вправі коригувати обсяги надання таких послуг відповідно до виробничої необхідності та не зобов’язаний замовляти такі послуги в повному обсязі.

4.Учасник має забезпечити надання послуг в разі необхідності в цілодобовому режимі, в тому числі у вихідні та святкові дні, про що надається згода.

5.Учасник розраховує вартість послуги виходячи із діючих вимог та стандартів, з урахуванням усіх своїх витрат, податків та обов’язкових платежів (зборів).

6.Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.

7. Визначення ціни пропозиції, розрахунок договірної ціни і кошторисної документації необхідно здійснювати відповідно до наказу Мінрегіону від 01.11.2021 №281 (кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва») із урахуванням змін та доповнень та з урахуванням розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням коштів міського бюджету. Кошторисна заробітна плата, має відповідати середньому розряду складності робіт у будівництві (учасник повинен надати гарантійний лист на підтвердження цієї вимоги).

8. З метою необґрунтованого заниження (демпінгу) та/або завищення ціни тендерної пропозиції учасник надає лист в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника, в якому учасник інформує замовника щодо гарантування порядку формування своєї цінової пропозиції за середньоринковими цінами.

9. Учасник повинен провести обстеження фактичного стану об’єкта для коректного формування своєї пропозиції. Для підтвердження у складі тендерної пропозиції надається звіт про проведення технічного обстеження об’єктів та ознайомлення учасника з обсягами робіт, який має бути підписаний учасником та замовником.

10. Надання послуг з поточного ремонту доріг та тротуарів здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.

11. При наданні послуг з ремонту необхідно забезпечити умови дотримання нормативних рівнів впливу можливих шкідливих чинників на довкілля, а також забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних умов.