**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Компресор безмасляний поршневий 50л - AUARITA (2-1450X2F50-220) (або еквівалент) |
| Код ДК 021:2015 | 42120000-6 |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 42120000-6 – Насоси та компресори |
| Кількість поставки товару | 1 штук |
| Місце поставки товару | 25002, м. Кропивницький |
| Строк поставки товару | до 20 травня 2024 року |

**Компресор безмасляний поршневий 50л - AUARITA (2-1450X2F50-220) (або еквівалент)**

|  |
| --- |
| **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |
| Потужність, кВт | 2.9 |
| Напруга, В | Однофазні 220 В |
| Робочий тиск, атм | 7.89 |
| Тип | Поршневий з прямим приводом |
| Об'єм ресивера, л | 50 |
| Тип мастила | Безмасляний |
| Продуктивність, л/хв | 280 |
| Транспортувальні колеса | з транспортувальними колесами |
| Особливості | Ступінь захисту-IP20; Розташування циліндрів – вертикальне; Регулювання тиску; Робоча температура: 0 – З5 град; Система автоматичного захисту; Система охолодження циліндрів – повітряна; Швидкість обертання – 2800 об/хв; Рівень шуму – 75 дБ; Форм-фактор - пересувний. |
| Комплектація | компресор; Інструкція з експлуатації; Гарантійний талон. |
| Гарантія | 12 місяців |
| **ГАБАРИТИ** |  |
| Висота, мм | 680 |
| Глибина, мм | 640 |
| Ширина, мм | 350 |
| вага, кг | 40 |

