Додаток 3

до Тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**на закупівлю Брикети торфові ДК 021:2015 - 09110000-3 - Тверде паливо**

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Одиницяввиміру | Вимоги | Кількість |
| 1. | Брикети торфові | тонна | Відповідати ДСТУ 2042:1992  зольність – до 23%;  вологість – до 20%;  механічна міцність - не менше 93% | 136 |

1.Доставка (транспортування) Замовнику та розвантаження товару здійснюється Постачальником за власний рахунок за вказаною адресою.

Адреса доставки: заклад загальної середньої освіти «Седлищенський ліцей» Любешівської селищної ради, Волинська область, Камінь-Каширський район, с. Седлище, вул. В.Григорука,1.

2. Цінова пропозиція у тендерній пропозиції надається з урахуванням вартості доставки до місця призначення та включає навантаження, зважування, зберігання, підвезення, розвантаження та ін.

3. Навантаження товару на автотранспорт та його зважування здійснюється учасником за власний рахунок та за бажанням замовника – в присутності його представника.

4. Учасник здійснює підвіз брикетів торфових, безпосередньо до місця поставки, відповідно до заявки замовника.

5. Документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристикам має бути надане у складі тендерної пропозиції у формі пояснювальної записки та повинно мати: детальний опис основних технічних характеристик товару, походження товару, дані про виробника товару.

- Копія сертифікату якості який посвідчений мокрою печаткою безпосереднього виробника, документ має бути дійсними на дату розкриття.

- У разі поставки неякісного товару або невідповідного товару, такий товар повертається Постачальнику або підлягає обміну **за рахунок Постачальника.**

6.Учасником повинні бути застосовані заходи із захисту довкілля, про що в складі пропозиції обов’язково подається відповідний **Гарантійний лист.**