**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічні вимоги до предмета закупівлі:**

**Поточний ремонт туалетів Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №2» Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Кулика-Гудачека, 3 за кодом ДК 021:2015:45400000-1 «Завершальні будівельні роботи»**

**Строк виконання послуг:** до 31 грудня 2023 року (включно)

**Місце надання послуг з поточного ремонту:** адреса: м. Рівне, вул. Кулика-Гудачека, 3

Необхідні технічні та кількісні характеристики до предмета закупівлі визначені у дефектному акті, що наданий у цьому Додатку до тендерної документації.

Надавані послуги Виконавцем повинні відповідати умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам з дотриманням вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища.

**Гарантійні зобов’язання**

Гарантія на надані послуги з поточного ремонту в частині гарантійного строку на будівельні матеріали – протягом строку, визначеного виробником будівельних матеріалів, в частині якості будівельно-монтажних робіт – протягом 12 місяців з дати підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт.

Учасник під час надання послуг з поточного ремонту відповідає:

- за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;

- за дотримання правил охорони праці при проведенні робіт;

- за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття;

- за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання поточного ремонту.

**Документи, що мають бути подані учасником для підтвердження відповідності**

**розрахунків ціни тендерної пропозиції**

Учасник надає замовнику (шляхом розміщення в електронній системі закупівель) документи, які підтверджують відповідність розрахунків ціни пропозиції електронних торгів згідно з обсягами поточного ремонту, визначеного замовником у дефектному акті, з урахуванням нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання поточного ремонту на об’єкті замовника, та поточних цін на вироби та будівельні матеріали, усіх витрат та ризиків учасника, а саме:

- Договірна ціна;

- Дефектний акт;

- Зведений кошторисний розрахунок

- Локальний кошторис;

- Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | |
| **на поточний ремонт туалетів Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №2» Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Кулика - Гудачека, 3** | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | |
| Об'єми робіт | | | | |
| **№** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Відділ №1.  2 поверх туалет для персоналу та інвалідів** |  |  |  |
|  | **Розділ №1.  Демонтажні роботи** |  |  |  |
| 1 | Очищення приміщень від сміття | т | 2,565 |  |
| 2 | Навантаження сміття вручну | т | 2,565 |  |
| 3 | Перенесення сміття на кожні наступні 20 м, додавати | м3 | 3,591 |  |
| 4 | Перевезення сміття до 10 км | т | 2,565 |  |
| 5 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 2 |  |
| 6 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 1,3 |  |
| 7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 9,35 |  |
| 8 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 27,82 |  |
| 9 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 37,17 |  |
| 10 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 11 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 1,57 |  |
| 12 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 4 |  |
| 13 | Знімання дверних полотен | м2 | 5,6 |  |
| 14 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 2,3 |  |
| 15 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 3,4 |  |
| 16 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм | м | 6 |  |
| 17 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 6,3 |  |
| 18 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 2 |  |
| 19 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 2 |  |
| 20 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 1 |  |
|  | **Розділ №2.  Прорізи** |  |  |  |
| 21 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,57 |  |
| 22 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,74 |  |
|  | **Розділ №3.  Внутрішнє опорядження** |  |  |  |
|  | **Стіни** |  |  |  |
| 23 | Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків | м3 | 1,59 |  |
| 24 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 10,71 |  |
| 25 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 13 |  |
| 26 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 50,59 |  |
| 27 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях | м2 | 2,39 |  |
| 28 | Улаштування обшивки стін (короб) гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 1,16 |  |
| 29 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 13 |  |
| 30 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  до 7 шт | м2 | 29,34 |  |
| 31 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 24,98 |  |
| 32 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм  15-182-1, 15-182-2 | м2 | 24,98 |  |
| 33 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 24,98 |  |
|  | **Стеля** |  |  |  |
| 34 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 9,28 |  |
| 35 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 9,28 |  |
|  | **Підлоги** |  |  |  |
| 36 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм | м2 | 10,06 |  |
| 37 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ | м2 | 10,06 |  |
| 38 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 9,53 |  |
|  | **Розділ №4.  Сантехнічні роботи** |  |  |  |
| 39 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 2 |  |
| 40 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 |  |
| 41 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. | шт | 2 |  |
| 42 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 3,3 |  |
| 43 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 2,3 |  |
| 44 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 45 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  32 мм | м | 5,8 |  |
| 46 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах | м | 18 |  |
| 47 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 10,2 |  |
| 48 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  25 мм | м | 1 |  |
| 49 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм | шт | 1 |  |
| 50 | Установлення водонагрівачів ємкісних | шт | 1 |  |
| 51 | Установлення труб чавунних ребристих довжиною понад 1 до 1,5 м | труб | 2 |  |
| 52 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | 2,36 |  |
| 53 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 1,5 |  |
| 54 | Установлення кранів повітряних | комплект | 2 |  |
|  | **Розділ №5.  Вентиляція** |  |  |  |
| 55 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |  |
| 56 | Прокладання повітроводів | м2 | 4,7 |  |
|  | **Розділ №6.  Електромонтажні роботи** |  |  |  |
| 57 | Монтаж світильників LED | шт | 4 |  |
| 58 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці | шт | 4 |  |
| 59 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 1 |  |
| 60 | Оповіщувач світлозвуковий у приміщенні | шт | 2 |  |
| 61 | Прокладання коробів пластикових | м | 45 |  |
| 62 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 45 |  |
| 63 | Навантаження сміття вручну | т | 5,05 |  |
| 64 | Перевезення сміття до 10 км | т | 5,05 |  |
|  | **Відділ №2.  4 поверх туалет для персоналу та інвалідів** |  |  |  |
|  | **Розділ №1.  Демонтажні роботи** |  |  |  |
| 65 | Очищення приміщень від сміття | т | 2,565 |  |
| 66 | Навантаження сміття вручну | т | 2,565 |  |
| 67 | Перенесення сміття на кожні наступні 20 м, додавати | м3 | 3,591 |  |
| 68 | Перевезення сміття до 10 км | т | 2,565 |  |
| 69 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 2 |  |
| 70 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 1,3 |  |
| 71 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 9,35 |  |
| 72 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 27,82 |  |
| 73 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 37,17 |  |
| 74 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 75 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 3,14 |  |
| 76 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 1,046 |  |
| 77 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 4 |  |
| 78 | Знімання дверних полотен | м2 | 5,6 |  |
| 79 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 2,3 |  |
| 80 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 3,4 |  |
| 81 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм | м | 6 |  |
| 82 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 6,3 |  |
| 83 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 1 |  |
| 84 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 2 |  |
| 85 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 1 |  |
|  | **Розділ №2.  Прорізи** |  |  |  |
| 86 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,57 |  |
| 87 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,74 |  |
|  | **Розділ №3.  Внутрішнє опорядження** |  |  |  |
|  | **Стіни** |  |  |  |
| 88 | Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків | м3 | 1,59 |  |
| 89 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 10,71 |  |
| 90 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 13 |  |
| 91 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 50,59 |  |
| 92 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях | м2 | 2,39 |  |
| 93 | Улаштування обшивки стін (короб) гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 1,16 |  |
| 94 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 13 |  |
| 95 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  до 7 шт | м2 | 29,34 |  |
| 96 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 24,98 |  |
| 97 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм  15-182-1, 15-182-2 | м2 | 24,98 |  |
| 98 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 24,98 |  |
|  | **Стеля** |  |  |  |
| 99 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 9,28 |  |
| 100 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 9,28 |  |
|  | **Підлоги** |  |  |  |
| 101 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм | м2 | 10,06 |  |
| 102 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ | м2 | 10,06 |  |
| 103 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 9,53 |  |
|  | **Розділ №4.  Сантехнічні роботи** |  |  |  |
| 104 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 2 |  |
| 105 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |  |
| 106 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. | шт | 2 |  |
| 107 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 3,3 |  |
| 108 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 2,3 |  |
| 109 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 110 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  32 мм | м | 5,8 |  |
| 111 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах | м | 18 |  |
| 112 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  25 мм | м | 1 |  |
| 113 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 10,2 |  |
| 114 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм | шт | 1 |  |
| 115 | Установлення водонагрівачів ємкісних | шт | 1 |  |
| 116 | Установлення труб чавунних ребристих довжиною понад 1 до 1,5 м | труб | 2 |  |
| 117 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | 2,36 |  |
| 118 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 1,5 |  |
| 119 | Установлення кранів повітряних | комплект | 2 |  |
|  | **Розділ №5.  Вентиляція** |  |  |  |
| 120 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |  |
| 121 | Прокладання повітроводів | м2 | 4,7 |  |
|  | **Розділ №6.  Електромонтажні роботи** |  |  |  |
| 122 | Монтаж світильників LED | шт | 4 |  |
| 123 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці | шт | 4 |  |
| 124 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 1 |  |
| 125 | Оповіщувач світлозвуковий у приміщенні | шт | 2 |  |
| 126 | Прокладання коробів пластикових | м | 45 |  |
| 127 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 45 |  |
| 128 | Навантаження сміття вручну | т | 5,05 |  |
| 129 | Перевезення сміття до 10 км | т | 5,05 |  |
|  | **Відділ №3.  5 поверх Туалет для відвідувачів** |  |  |  |
|  | **Розділ №1.  Демонтажні роботи** |  |  |  |
| 130 | Очищення приміщень від сміття | т | 0,5 |  |
| 131 | Перенесення сміття на кожні наступні 20 м, додавати | м3 | 3,591 |  |
| 132 | Навантаження сміття вручну | т | 0,5 |  |
| 133 | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,5 |  |
| 134 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 3,69 |  |
| 135 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 13 |  |
| 136 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 11 |  |
| 137 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 138 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,9 |  |
| 139 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 1,3 |  |
| 140 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 4,2 |  |
| 141 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм | м | 6 |  |
| 142 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | м | 4,2 |  |
| 143 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 1 |  |
| 144 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
|  | **Розділ №2.  Прорізи** |  |  |  |
| 145 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2,9 |  |
|  | **Розділ №3.  Внутрішнє опорядження** |  |  |  |
|  | **Стіни** |  |  |  |
| 146 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 9,2 |  |
| 147 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 29,39 |  |
| 148 | Улаштування обшивки стін (короб) гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 0,46 |  |
| 149 | Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  до 7 шт | м2 | 13,16 |  |
| 150 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 13,37 |  |
| 151 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм  15-182-1, 15-182-2 | м2 | 13,37 |  |
| 152 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 13,37 |  |
|  | **Стеля** |  |  |  |
| 153 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 3,78 |  |
| 154 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 3,78 |  |
|  | **Підлоги** |  |  |  |
| 155 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівниїх основтовщиною 5 мм | м2 | 3,73 |  |
| 156 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівниїх основ | м2 | 3,73 |  |
| 157 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 3,73 |  |
|  | **Розділ №4.  Сантехнічні роботи** |  |  |  |
| 158 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 159 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |  |
| 160 | Установлення водонагрівачів ємкісних | шт | 1 |  |
| 161 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 4,3 |  |
| 162 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 1,9 |  |
| 163 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 164 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах | м | 7,2 |  |
| 165 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  32 мм | м | 6 |  |
| 166 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 6,2 |  |
| 167 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  25 мм | м | 1 |  |
| 168 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм | шт | 1 |  |
|  | **Розділ №5.  Вентиляція** |  |  |  |
| 169 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 170 | Улаштування грат вентиляційних | виріб | 1 |  |
| 171 | Прокладання повітроводів | м2 | 3,8 |  |
|  | **Розділ №6.  Електромонтажні роботи** |  |  |  |
| 172 | Монтаж світильників LED | шт | 1 |  |
| 173 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 174 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 1 |  |
| 175 | Прокладання коробів пластикових | м | 33 |  |
| 176 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 33 |  |
| 177 | Навантаження сміття вручну | т | 1,6 |  |
| 178 | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,6 |  |
|  | **Відділ №4.  4 поверх Коридор** |  |  |  |
|  | **Розділ №1.  Прорізи** |  |  |  |
| 179 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 180 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 0,525 |  |
| 181 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 3,07 |  |
| 182 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 3,07 |  |
|  | **Розділ №2.  Внутрішнє опорядження** |  |  |  |
|  | **Стіни** |  |  |  |
| 183 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 14 |  |
| 184 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 35,64 |  |
| 185 | Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  до 7 шт | м2 | 1,244 |  |
| 186 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 35,64 |  |
| 187 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм  15-182-1, 15-182-2 | м2 | 35,64 |  |
| 188 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 35,64 |  |
|  | **Стеля** |  |  |  |
| 189 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 9,62 |  |
| 190 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 9,62 |  |
|  | **Підлоги** |  |  |  |
| 191 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм | м2 | 9,62 |  |
| 192 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ | м2 | 9,62 |  |
| 193 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 9,62 |  |
| 194 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | 2,36 |  |
| 195 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 0,8 |  |
|  | **Розділ №3.  Електромонтажні роботи** |  |  |  |
| 196 | Монтаж світильників LED | шт | 2 |  |
| 197 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці | шт | 1 |  |
| 198 | Прокладання коробів пластикових | м | 12 |  |
| 199 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 12 |  |
| 200 | Навантаження сміття вручну | т | 1 |  |
| 201 | Перевезення сміття до 10 км | т | 1 |  |

*Примітка: у разі, якщо у даних медико-технічних вимогах містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"*