**Додаток 2**

*Подається окремо, як невід’ємна частина*

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**(Відомість обсягів робіт)**

Місце надання послуг: 82100, Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. І. Чмоли, 9.

Відомість обсягів виконання робіт: 1 послуга

Термін надання послуг - послуги повинні бути завершені до 31.12.2022 року.

Усі посилання в технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника вважати «або еквівалент»

Умови виконання робіт – виконання ремонтних робіт у приміщеннях будівель, що експлуатуються

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 1,08 |
| 2 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 0,16 |
| 3 | Знімання дверних полотен | м2 | 13,12 |
| 4 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 8 |
| 5 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | 78,09 |
| 6 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 58,1 |
| 7 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по  металевому каркасу (короба) | м2 | 9,32 |
| 8 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | м2 | 13,596 |
| 9 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | м2 | 25,6 |
| 10 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 4,03 |
| 11 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi  цементним розчином по каменю та бетону всерединi  будiвлi | м2 | 68 |
| 12 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка  100 | м3 | 0,952 |
| 13 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт | м2 | 59,76 |
| 14 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 25,95 |
| 15 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка  150 | м3 | 0,529 |
| 16 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 25,95 |
| 17 | Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5  мм | м2 | 32,15 |
| 18 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини  стяжок самовирівнювальних | м2 | 32,15 |
| 19 | Улаштування покриттів з ламінату на  шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів  клеєм | м2 | 32,15 |
| 20 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 61,5 |
| 21 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 58,1 |
| 22 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 54 |
| 23 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою | м2 | 136,3 |
| 24 | Наклеювання сітки | м2 | 136,3 |
| 25 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 136,3 |
| 26 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих радiаторiв | м2 | 14,4 |
| 27 | Демонтаж змішувачів | шт | 8 |
| 28 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 8 |
| 29 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 6 |
| 30 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних  каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 4 |
| 31 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних  каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 5 |
| 32 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 4 |
| 33 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 5 |
| 34 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком | к-т | 10 |
| 35 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 5 |
| 36 | Установлення змішувачів | шт | 5 |
| 37 | Монтаж електронагрівального приладу (бойлера ) | шт | 2 |
| 38 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб  сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20  мм | м | 4 |
| 39 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 9 |
| 40 | Заміна вентиляційних грат | шт | 8 |
| 41 | Установлення поручнів для маломобільних груп  населення | кг | 4 |
| 42 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 8 |
| 43 | Демонтаж вимикачiв внутрішніх | шт | 8 |
| 44 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | м | 30 |
| 45 | Монтаж гофротруби ПВХ дiаметром 20 мм | м | 20 |
| 46 | Затягування кабеля до 2,5 мм2 в гофротруби | м | 20 |
| 47 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 90 |
| 48 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 8 |
| 49 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 8 |
| 50 | Монтаж світильників , які встановлюються в підвісних  стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 8 |