**Додаток 1**

Технічна специфікація

про необхідні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: «Утримання, очищення і промивання водостічних та дренажних мереж в місті Тернополі на 2024 рік» (ДК 021:2015 код 90400000-1 - Послуги у сфері водовідведення).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обгрун-тування | Вид послуг | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | ЖС7-1-3 | Пошук і відкривання вручну без допомоги приладу оглядових каналізаційних колодязів на території з твердим покриттям | колодязь | 5 |
| 2 | ЖС7-2-3 | Технічний огляд зливової каналізації із спусканням до колодязя у літній період | км. | 1 |
| 3 | ЖС7-7-1 | Прочищання каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 3 м вручну без відкачування мулу. Маса осаду до 300 кг. | колодязь | 50 |
| 4 | ЖС7-7-3 | Прочищання каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 5 м вручну без відкачування мулу. Маса осаду до 300 кг. | колодязь | 5 |
| 5 | ЖС7-8-1 | Прочищання каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 3 м з відкачуванням мулу. Маса осаду до 300 кг. | колодязь | 780 |
| 6 | ЖС7-8-3 | Прочищання каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 5 м з відкачуванням мулу. Маса осаду до 300 кг. | колодязь | 8 |
| 7 | ЖС7-9-1 | Прочищання каналізаційних колекторів (в тому числі водовідвідних лотків та зливотоків закритого типу) внутрішнім діаметром до 200 мм вручну | 10 м. | 20 |
| 8 | ЖС7-11-1 | Прочищання каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 200 мм каналопромивальною машиною | 10 м. | 480 |
| 9 | ЖС7-11-2 | Прочищання каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 300 мм каналопромивальною машиною | 10 м. | 310 |
| 10 | ЖС7-11-4 | Прочищання каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 600 мм каналопромивальною машиною | 10 м. | 10 |
| 11 | ЖС7-11-5 | Прочищання каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм каналопромивальною машиною | 10 м. | 20 |
| 12 | ЖС7-12-6 | Прибирання каменів, гілок, лому при прочищанні колекторів внутрішнім діаметром понад 1500 мм | 100 кг | 5 |
| 13 | РН1-5-2 | Розробка грунту, наносів змету і мулу у водовідвідних канавах екскаватором з доробкою вручну, група грунту 2 | 100 м3 | 1 |
| 14 | РН1-18-2 | Ручне доочищення водовідвідних канав, збір габаритного сміття і гілля в траншеях глибиною до 2м. без кріплень з укосами | 100 м3 | 0,8 |
| 15 | С311-20-М | Перевезення сміття на відстань до 20 км | т | 120 |