## **ДОДАТОК 1**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ\***

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ\*

**Кількість та обсяги:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П/н** | **Найменування предмета закупівлі\*** | **Характеристики предмета закупівлі\*** | **Зовнішній вигляд** | **Розмір та кількість** | **Загальна кількість, шт.** |
| **1.** | Двері протипожежні металеві глухі, ліві (з однією стулкою) | Двері протипожежні металеві глухі, ліві(з однією стулкою) **Відповідність ДСТУ Б В 2.6-77:2009**  Вогнестійкість (EI)-**не менше 60хв.**  Товщина полотна короба- **не менше 50мм**  Кількість стулок-**1**  Фурнітура- стандартвогнестійкий циліндричний Avers або аналог, з ручкою чорного кольору, ключ-ключ)ручка-вогнетривка .  Матеріал полотна- 2 листові метали **товщиною не менше 1,2 мм.**  Поріг- так, мінімальний  Ущільнювач: гумовий, терморозширювальна стрічка.  Дверна коробка, лиштва і поріг зроблені з цельногнуті проти-пожежного профілю складної конфігурації.  Поверхня дверей пофарбована вогнестійкою порошковою фарбою з нанесенням спеціального антивандального покриття (RAL7035).  Розташування-**зовнішнє**  **Гарантійний термін не менше 12міс.** |  | **1990\*830мм -1шт.**  **2070\*870мм-1шт.**  **2100\*880мм-1шт.**  **2050\*850мм-1шт.**  **2020\*880мм-1шт.**  **1970\*880мм-1шт.**  **1570\*740мм-1шт.**  **1280\*780мм-1шт.** | **8шт** |
| **2.** | Двері протипожежні металеві глухі, праві(з однією стулкою) | Двері протипожежні металеві глухі, праві (з однією стулкою) **Відповідність ДСТУ Б В 2.6-77:2009**  Вогнестійкість (EI)-**не менше 60хв.**  Товщина полотна- **не менше 50мм**  Кількість стулок-**1**  Фурнітура- стандартвогнестійкий циліндричний Avers або аналог, з ручкою чорного кольору, ключ-ключ)ручка-вогнетривка .  Матеріал полотна- 2 листові метали **товщиною не менше 1,2 мм.**  Поріг- так, мінімальний  Ущільнювач: гумовий, терморозширювальна стрічка.  Дверна коробка, лиштва і поріг зроблені з цельногнуті проти-пожежного профілю складної конфігурації.  Поверхня дверей пофарбована вогнестійкою порошковою фарбою з нанесенням спеціального антивандального покриття (RAL7035).  Розташування-**зовнішнє**  **Гарантійний термін не менше 12міс.** |  | **1875\*810мм-1шт.**  **2090\*1000мм-1шт.**  **1990\*820мм--1шт.**  **1875\*820мм--1шт.** | **4шт** |
| **3.** | Двері протипожежні металеві глухі, праві(з однією стулкою) | Двері протипожежні металеві глухі, праві (з однією стулкою) **Відповідність ДСТУ Б В 2.6-77:2009**  Вогнестійкість (EI)-**не менше 60хв.**  Товщина полотна- **не менше 50мм**  Кількість стулок-**1**  Фурнітура- стандартвогнестійкий циліндричний Avers або аналог, з ручкою чорного кольору, ключ-ключ)ручка-вогнетривка .  **Особливість: 2 врізних замка**  Матеріал полотна- 2 листові метали **товщиною не менше 1,2 мм.**  Поріг- так, мінімальний  Ущільнювач: гумовий, терморозширювальна стрічка.  Дверна коробка, лиштва і поріг зроблені з цельногнуті проти-пожежного профілю складної конфігурації.  Поверхня дверей пофарбована вогнестійкою порошковою фарбою з нанесенням спеціального антивандального покриття (RAL7035).  Розташування-**зовнішнє**  **Гарантійний термін не менше 12міс.** |  | **2030\*860мм-1шт.** | **1шт** |
| **3.** | Двері протипожежні металеві глухі, праві(з двома стулками) | Двері протипожежні металеві глухі, праві (з двома стулками) **Відповідність ДСТУ Б В 2.6-77:2009**  Вогнестійкість (EI)-**не менше 60хв.**  Товщина полотна- **не менше 50мм**  Кількість стулок-**2**  Розмір активної стулки-**800**  Фурнітура- стандартвогнестійкий циліндричний Avers або аналог, з ручкою чорного кольору, ключ-ключ)ручка-вогнетривка .  Матеріал полотна- 2 листові метали **товщиною не менше 1,2 мм.**  Поріг- так, мінімальний  Ущільнювач: гумовий, терморозширювальна стрічка.  Дверна коробка, лиштва і поріг зроблені з цельногнуті проти-пожежного профілю складної конфігурації.  Поверхня дверей пофарбована вогнестійкою порошковою фарбою з нанесенням спеціального антивандального покриття (RAL7035).  Розташування-**зовнішнє**  **Гарантійний термін не менше 12міс.** |  | **2060\*1190мм-1шт.**  **1885\*1270мм-1шт.**  **2000\*1240мм-1шт.** | **3шт** |
| **4.** | Двері протипожежні металеві глухі, ліві(з двома стулками) | **Двері протипожежні металеві глухі, ліві (з двома стулками)**  **Відповідність ДСТУ Б В 2.6-77:2009**  Вогнестійкість (EI)-**не менше 60хв.**  Товщина полотна- **не менше 50мм**  Кількість стулок-**2**  Розмір активної стулки-**900**  Фурнітура- стандартвогнестійкий циліндричний Avers або аналог, з ручкою чорного кольору, ключ-ключ)ручка-вогнетривка .  Матеріал полотна- 2 листові метали **товщиною не менше 1,2 мм.**  Поріг- так, мінімальний  Ущільнювач: гумовий, терморозширювальна стрічка.  Дверна коробка, лиштва і поріг зроблені з цельногнуті проти-пожежного профілю складної конфігурації.  Поверхня дверей пофарбована вогнестійкою порошковою фарбою з нанесенням спеціального антивандального покриття (RAL7035).  Розташування-**зовнішнє**  **Гарантійний термін не менше 12міс.** |  | **1990\*1360** | **1шт** |

**Перед виготовленням потребує контрольних замірів дверних отворів.**