**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва предмета закупівлі** | **Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади** |
| **Код ДК 021:2015** | **50230000-6 -** *Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги* |
| **Кількість поставки товару / Обсяг надання послуг / Обсяг виконання робіт** | *1 послуга* |
| **Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт** | *Жмеринська територіальна громада* |
| **Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт** | *до 15 липня 2024 року включно* |

**Для оцінки пропозиції надати в електронному вигляді (в форматі pdf) розрахунок вартості виконання наступних видів робіт згідно таблиці:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Ямковий ремонт асфальтного покриття доріг площею ремонту до 5м2, товщина 7 см. | м2 | 200 |
| 2 | Ямковий ремонт асфальтного покриття доріг площею ремонту до 5м2, товщина 5 см. | м2 | 2250 |
| 3 | Ямковий ремонт асфальтного покриття доріг площею ремонту понад 5м2 до 25м2, товщина 5 см. | м2 | 2000 |
| 4 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям | шт | 5 |
| 6 | Улаштування шару одношарових основ товщиною см iз щебенево-піщаної суміші С-7 (0-40мм) | м2 | 200 |
| 7 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг товщиною 6 см за допомогою машин для холодного фрезерування | м2 | 4250 |
| 8 | Розливання бітумної емульсії ЕК-Ш-50 (0,6кг/м2) | м2 | 2000 |
| 9 | Вивезення сміття на відстань до 5 км. | т | 158 |

**Примітка:** *об’єми робіт в ході виконання можуть змінюватись відповідно до нагальної потреби мешканців Жмеринської міської територіальної громади у межах договірних відносин.*

**Ціна пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів та обсягів робіт, передбачених технічною специфікацією (технічним завданням) до оголошення Замовника.**

**Ціна пропозиції повинна бути розрахована відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 № 281 (далі по тексту Настанова). Ціна пропозиції Учасника формується на підставі вартості підрядних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об'єкту, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів тощо.**

**В ціні пропозиції Учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання обсягів робіт. Ціна пропозиції Учасника розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення всіх видів та обсягів робіт по об’єкту, передбачених технічною специфікацією (технічним завданням) до оголошення Замовника та поточних цін на них. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат Учасник визначає за Настановою. Загальновиробничі та адміністративні витрати в складі ціни пропозиції Учасника обчислюються на підставі положень Настанови, виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в підрядній організації за попередній період з урахуванням потужності будівельної організації - підрядника (з урахуванням трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні власних машин та механізмів).**

**До складу ціни пропозиції Учасника включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов’язкові платежі, не враховані складовими вартості будівництва. Розмір цих витрат визначається, виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених законодавством.**

**Вид договірної ціни – тверда. Розрахунок договірної ціни бажано здійснювати Учасникам у програмному комплексі АВК-5 (поточна редакція), в якому враховані останні зміни в галузевих стандартах з ціноутворення. Договірна ціна, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з усіх видів, обсягів робіт, передбачених технічною специфікацією (технічним завданням) до оголошення Замовника, термінів їх виконання, технології виконання робіт, використання сертифікованих конкретних матеріалів, виробів і конструкцій та якості будівельно-монтажних робіт у чіткій відповідності до діючих нормативних документів щодо кошторисних норм, норм часу, методичних рекомендацій тощо, а також з дотриманням вимог технічної експлуатації будівельної техніки та безпечних умов праці.**

**На виконання Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги» та Правил Дорожнього руху, посадові особи, які відповідають за ремонт автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших споруд, зобов’язані:**

* **при виникненні умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, здійснювати заходи для своєчасної заборони або обмеження руху, а також відновлення безпечних умов для руху;**
* **впроваджувати у повному обсязі заходи щодо безпеки дорожнього руху при здійсненні**

**ремонту доріг, вулиць та залізничних переїздів; шляхопроводів, інших споруд;**

* **позначати місця виконання робіт, місця, де залишено на дорозі, вулиці, залізничному переїзді машини і механізми, будівельні матеріали тощо, відповідними дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими засобами, а в темний час доби і при тумані - сигнальними**

**вогнями, передбаченими діючими нормами;**

* **по закінченні робіт на дорозі, вулиці, залізничному переїзді негайно привести їх у стан, що забезпечує безперешкодний і безпечний рух транспортних засобів і пішоходів, та впорядкувати зони відчуження;**
* **у разі забруднення проїзної частини доріг, вулиць, залізничних переїздів невідкладно здійснювати заходи для їх очищення і своєчасного попередження учасників дорожнього руху про загрозу безпеці руху, що виникла;**

**- обладнувати їх технічними засобами регулювання дорожнього руху, тощо**

**Дорожні знаки повинні розміщуватися таким чином, щоб їх було добре видно учасникам дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби. При цьому дорожні знаки не повинні бути закриті повністю або частково від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами.**

Послуга повинна надаватись з додержанням вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. №154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004р. № 189/8788.

В разі, якщо пропозиція Учасника містить не всі види робіт та матеріалів, або учасником змінені обсяги робіт та склад матеріалів, пропозиція учасника вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного завдання документації та відхиляється Замовником.