*Додаток 2*

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Електричні побутові прилади, код 39710000-2 «Електричні побутові прилади» за ДК 021:2015**

| №  з/п | Найменування товару \* | Характеристики товару | Од. вим. | К-сть | Виробник товару або торговельна марка \*\* | Країна походження товару \*\*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обігрівач електричний | Тип – електричний, масляний.  Електроживлення, В – 230±10%.  Потужність, Вт – 2000.  Кількість секцій, шт – 9.  Управління – механічне.  Розташування – підлогове.  Наявність захисту від перегріву та ураження електричним струмом.  Комплектація: обігрівач, ніжки з коліщатками для легкого пересування. | шт | 5 |  |  |
| 2. | Обігрівач інфрачервоний | Тип – інфрачервоний.  Електроживлення, В – 230±10%.  Потужність, Вт – *\_\_\_\_\_ (зазначається учасником потужність, яка повинна бути в межах від 2400 Вт до 2500 Вт).*  Тип монтажу – настінний, підлоговий, горизонтальний.  Захисна решітка на передній панелі обігрівача.  Ступінь захисту – IP \_\_\_\_ *(зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP34)*.  Наявність захисту від перегріву та ураження електричним струмом.  Комплектація: обігрівач, набір кріплень для настінного монтажу та стенду, стенд. | шт | 1 |  |  |
| 3. | Конвектор електричний | Електроживлення, В – 230±10%.  Потужність, кВт – 2,0.  Тип терморегулятора – \_\_\_\_\_ *(електронний або механічний. Зазначається учасником тип терморегулятора).*  Тип монтажу – настінний, підлоговий.  Ступінь захисту – \_\_\_\_ *(зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP24).*  Наявність захисту від перегріву, замерзання та ураження електричним струмом.  Комплектація: обігрівач, кронштейн для настінного кріплення, ніжки. | шт | 42 |  |  |
| 4. | Вентилятор  *(тип 1)* | Тип – лопатевий.  Електроживлення, В – 230±10%.  Потужність, Вт – 30.  Кількість режимів роботи – \_\_\_\_ *(зазначається учасником кількість режимів роботи, яка повинна бути не менше 2)*.  Встановлення – настільне.  Управління – механічне.  Інтерфейс керування – кнопкове.  Наявність захисту від перегріву.  Наявність захисної решітки.  Можливість регулювання кута нахилу.  Наявність функції обертання. | шт | 33 |  |  |
| 5. | Вентилятор  *(тип 2)* | Тип – лопатевий.  Електроживлення, В – 230±10%.  Потужність, Вт – 50.  Кількість режимів роботи – \_\_\_\_\_\_ *(зазначається учасником кількість режимів роботи, яка повинна бути не менше 3)*.  Встановлення – підлогове.  Управління – електронне.  Наявність захисту від перегріву.  Наявність захисної решітки.  Можливість регулювання кута нахилу.  Наявність функції обертання. | шт | 4 |  |  |
| 6. | Праска електрична | Електроживлення, В – 230±10%.  Потужність, Вт – \_\_\_\_\_ *(зазначається учасником потужність, яка повинна бути не менше 2400 Вт)*.  Матеріал підошви – \_\_\_\_\_ *(кераміка або металокераміка. Зазначається учасником матеріал підошви).*  Об’єм резервуару, мл – \_\_\_\_\_ *(зазначається учасником об’єм резервуару, який повинен бути не менше 300 мл)*.  Довжина шнура, м – \_\_\_\_\_ *(зазначається учасником довжина шнура, яка повинна бути не менше 1,8 м)*.  Можливість регулювання потужності.  Наявність захисту від перегріву.  Наявність індикатору нагріву.  Можливість повертати шнур на 360 градусів.  Наявність регулятора подачі пару.  Наявність функції самоочистки від накипу.  Наявність функції автоматичного відключення.  Наявність режиму постійного пару.  Наявність парового «удару».  Можливість вертикального відпарювання. | шт | 1 |  |  |
| **ВСЬОГО** | | | **шт** | **86** |  |  |

**Інші умови**

**1. Умови поставки:**

1.1. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

1.2. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року *(зазначається учасником рік виготовлення товару, який повинен бути не раніше 2023 року).*

1.3. Товар (партія товару) супроводжується:

- документом(ами), що засвідчує(ють) якість товару: \_\_\_\_\_\_ *(зазначається учасником вид документа (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(ні) під час поставки товару, згідно з таким переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, інструкція/керівництво/настанова/посібник з/по/щодо експлуатації/використання/користувача, етикетка).*

*У разі якщо вид(и) документу(ів) виробника на товар за окремими позиціями відрізняється(ються), учасником зазначається(ються) відповідний(і) вид(и) документу(ів) за кожною позицією або групою позицій, але вид(и) документу(ів) повинен(ні) міститися у переліку, наведеному Замовником*.

- оформленим гарантійним талоном на кожну одиницю товару.

**2. Гарантійні зобов'язання:**

2.1. Гарантійний строк на товар становить \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) місяців з дати прийняття товару Замовником*(зазначається учасником гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 (дванадцяти) місяців).*

***Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника***

***Примітки:***

*1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки і складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).*

*2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:*

*\* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання, відповідно до документів виробника, зазначених у п.п. 1.3 цієї технічної специфікації;*

*\*\* - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;*

*\*\*\* - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.*

3.*Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись Учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації Учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).*