*Додаток 2*

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Електричні побутові прилади, код 39710000-2 «Електричні побутові прилади» за ДК 021:2015**

| №з/п | Найменування товару \* | Характеристики товару | Од. вим. | К-сть | Виробник товару або торговельна марка \*\* | Країна походження товару \*\*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обігрівач електричний  | Тип – електричний, масляний.Електроживлення, В – 230±10%.Потужність, Вт – 2000.Кількість секцій, шт – 9.Управління – механічне.Розташування – підлогове.Наявність захисту від перегріву та ураження електричним струмом.Комплектація: обігрівач, ніжки з коліщатками для легкого пересування. | шт | 5 |  |  |
| 2. | Обігрівач інфрачервоний | Тип – інфрачервоний.Електроживлення, В – 230±10%.Потужність, Вт – *\_\_\_\_\_ (зазначається учасником потужність, яка повинна бути в межах від 2400 Вт до 2500 Вт).*Тип монтажу – настінний, підлоговий, горизонтальний.Захисна решітка на передній панелі обігрівача.Ступінь захисту – IP \_\_\_\_ *(зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP34)*.Наявність захисту від перегріву та ураження електричним струмом.Комплектація: обігрівач, набір кріплень для настінного монтажу та стенду, стенд. | шт | 1 |  |  |
| 3. | Конвектор електричний  | Електроживлення, В – 230±10%.Потужність, кВт – 2,0.Тип терморегулятора – \_\_\_\_\_ *(електронний або механічний. Зазначається учасником тип терморегулятора).*Тип монтажу – настінний, підлоговий.Ступінь захисту – \_\_\_\_ *(зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP24).* Наявність захисту від перегріву, замерзання та ураження електричним струмом.Комплектація: обігрівач, кронштейн для настінного кріплення, ніжки. | шт | 42 |  |  |
| 4. | Вентилятор*(тип 1)* | Тип – лопатевий.Електроживлення, В – 230±10%.Потужність, Вт – 30.Кількість режимів роботи – \_\_\_\_ *(зазначається учасником кількість режимів роботи, яка повинна бути не менше 2)*.Встановлення – настільне.Управління – механічне.Інтерфейс керування – кнопкове.Наявність захисту від перегріву.Наявність захисної решітки.Можливість регулювання кута нахилу.Наявність функції обертання. | шт | 33 |  |  |
| 5. | Вентилятор*(тип 2)* | Тип – лопатевий.Електроживлення, В – 230±10%.Потужність, Вт – 50.Кількість режимів роботи – \_\_\_\_\_\_ *(зазначається учасником кількість режимів роботи, яка повинна бути не менше 3)*.Встановлення – підлогове.Управління – електронне.Наявність захисту від перегріву.Наявність захисної решітки.Можливість регулювання кута нахилу.Наявність функції обертання. | шт | 4 |  |  |
| 6. | Праска електрична  | Електроживлення, В – 230±10%.Потужність, Вт – \_\_\_\_\_ *(зазначається учасником потужність, яка повинна бути не менше 2400 Вт)*.Матеріал підошви – \_\_\_\_\_ *(кераміка або металокераміка. Зазначається учасником матеріал підошви).*Об’єм резервуару, мл – \_\_\_\_\_ *(зазначається учасником об’єм резервуару, який повинен бути не менше 300 мл)*.Довжина шнура, м – \_\_\_\_\_ *(зазначається учасником довжина шнура, яка повинна бути не менше 1,8 м)*.Можливість регулювання потужності.Наявність захисту від перегріву.Наявність індикатору нагріву.Можливість повертати шнур на 360 градусів.Наявність регулятора подачі пару.Наявність функції самоочистки від накипу.Наявність функції автоматичного відключення.Наявність режиму постійного пару.Наявність парового «удару».Можливість вертикального відпарювання. | шт | 1 |  |  |
| **ВСЬОГО** | **шт** | **86** |  |  |

**Інші умови**

**1. Умови поставки:**

1.1. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

1.2. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року *(зазначається учасником рік виготовлення товару, який повинен бути не раніше 2023 року).*

1.3. Товар (партія товару) супроводжується:

- документом(ами), що засвідчує(ють) якість товару: \_\_\_\_\_\_ *(зазначається учасником вид документа (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(ні) під час поставки товару, згідно з таким переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, інструкція/керівництво/настанова/посібник з/по/щодо експлуатації/використання/користувача, етикетка).*

*У разі якщо вид(и) документу(ів) виробника на товар за окремими позиціями відрізняється(ються), учасником зазначається(ються) відповідний(і) вид(и) документу(ів) за кожною позицією або групою позицій, але вид(и) документу(ів) повинен(ні) міститися у переліку, наведеному Замовником*.

- оформленим гарантійним талоном на кожну одиницю товару.

**2. Гарантійні зобов'язання:**

2.1. Гарантійний строк на товар становить \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) місяців з дати прийняття товару Замовником*(зазначається учасником гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 (дванадцяти) місяців).*

***Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника***

***Примітки:***

*1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки і складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).*

*2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:*

*\* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання, відповідно до документів виробника, зазначених у п.п. 1.3 цієї технічної специфікації;*

*\*\* - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;*

*\*\*\* - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.*

3.*Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись Учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації Учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).*