Додаток 2

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ**

**ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ДК 021:2015: 50110000-9: «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання»(** **послуги з технічного обслуговування та ремонту службового автотранспорту ГУНП)**

1. Поточний ремонт службових автомобілів Замовника необхідно здійснювати на станції технічного обслуговування (далі – СТО), яка розміщується у межах міста **Дніпро**, з моменту підписання договору до ***26.12.2023***.
2. Загальна кількість послуг визначаються Замовником згідно фактичної потреби.
3. СТО повинна мати можливість обслуговувати усі транспортні засоби, згідно переліку:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МАРКА, МОДЕЛЬ ТА ОБ'ЄМ ДВИГУНА** | **ТИП НОМЕРУ КУЗОВУ** | **К-ТЬ, ШТ.** |
| CHERY TIGGO 4 | LVVDB11B3ND099551 | 12 |
| FIAT DOBLO | ZFA22300005719837 | 3 |
| FIAT FULLBACK | ZFAKVJN30J9038789 | 1 |
| FORD CONNECT | WF0UXXWPGUGY75874 | 1 |
| FORD TRANSIT | VF1HSRADF58925551 | 10 |
| GEELY MK | LB37624S9DL029334 Y7WJL7152D0019813 | 2 |
| GEELY МR | L6T7524S18N015534 Y7CMR715180097878 | 1 |
| HYUNDAI H350 | KMFAB27RPNK025439 | 1 |
| IVECO ML150E | ZCFB41LH202718991 | 1 |
| KIA SPORTAGE | Y69SKSS42M0C18653 U5YPG814AML047749 | 4 |
| LEXUS LХ-570 | JTJHY7AX5A4042607 | 1 |
| MERCEDES BENZ Sprinter 316 | WDB9066331P627819 | 1 |
| MITSUBISHI L200 | MMCJJKL10LM009458 | 4 |
| Mitsubishi Outlander | JMBXDGG2WHZ007668 Y69SKS0S4H0C18209 | 3 |
| NISSAN NP 300 | ADNCPUD22U0011300 | 1 |
| NISSAN PATHFINDER | VSKJVWR51Z0357961 | 1 |
| NISSAN PATROL | JN1TESY61Z0562429 | 2 |
| NISSAN PRIMASTAR | VSKF4BHA6UY614344 | 1 |
| OPEL COMBO | W0VEF9HPAMJ928082 | 1 |
| OPEL CROSSLAND | Y69SKSS54L0C18883 W0V7H9ED6L4199369 | 1 |
| OPEL OMEGA | W0L0VBF6931006037 | 3 |
| PEUGEOT 301 | VF3DDNFP0MJ908869 | 6 |
| PEUGEOT BOXER | VF3YD3MFB12U66144 | 1 |
| RENAULT DUSTER | Y69SKS0S2K0C18197 VF1HJD20663352333 | 8 |
| RENAULT DUSTER | VF1HSRADG56198115 Y69CKC0S2G0C18795 | 28 |
| RENAULT DUSTER | VF1HJD40368474809 | 21 |
| RENAULT EXPRESS | Y69APCAPE10E23273 VF1RJK00270620941 | 6 |
| RENAULT LOGAN | VF14SRCL468659981 | 2 |
| RENAULT MASTER | VF1MAF4SF61196891 Y69SKSS14J0C18460 | 1 |
| RENAULT MEGANE | VF1RFB00566243275  Y69SKS0S2L0C18487 | 2 |
| RENAULT TRAFIC | VF13JL61861406336 | 1 |
| SKODA KAROQ | Y69SKSS18N0C18128 TMBJC4NU2PB200438 | 3 |
| SKODA OCTAVIA | TMBBL41U04B12278 | 5 |
| SKODA OCTAVIA | TMBDK41U36B063272 | 4 |
| SKODA OCTAVIA A7 | TMBAN2NE2KB007786 | 1 |
| SKODA RAPID | TMBAC2NH7JB150621 Y6UAC2SH7JB150621 | 4 |
| SSANG YONG | KPTC0B16SAP075599 Y7WCJ6M00A0008601 | 1 |
| SUBARU LEGACY | JF1BPELUA4G013886 | 1 |
| SUZUKI VITARA | Y69SKSS74N0C18878 TSMLYE21S00A82721 | 2 |
| TOYOTA COROLLA | NMTBB9JE60R217954 | 10 |
| Toyota Land Cruiser | JTEMT05JX02043269 | 5 |
| TOYOTA PRIUS | JTDKN36U205635245 | 12 |
| TOYOTA RAV4 | JTEGR20V800040432 | 1 |
| Volkswagen Passat | WVWZZZ3BZ5P023996 | 5 |
| Volkswagen Passat | WVWZZZ3BZ5P035634 | 2 |
| Volkswagen Transporter | WV2ZZZ7HZEX021428 | 3 |
| АТАМАН D09216 | Y7BD09216PB000151 | 1 |
| Богдан А-091 | Y69A0910020H27127 20H27127 | 1 |
| Богдан-211040 | Y6L211040CL231371 | 1 |
| ВАЗ-2107, -04 | XTA21070082837598 Y6L2107008L208596 | 13 |
| ВАЗ-21093, -099 | Y6D21093060018437 | 11 |
| ГАЗ-32213-418 | 32210080401250 X9632213080625320 | 4 |
| ЗАЗ LANOS | Y6DTF69Y0B0250172 | 3 |
| ЗАЗ SENS | Y6DTF698KE0333635 | 7 |
| ЗАЗ VIDA | Y6DSF69Y0G0015089 | 6 |
| КАМАЗ-5511 гр. | XTC551110M0060917 | 1 |
| СКС-2-АЦП (Автопаливозаправник) | Y69SKS327N0C18088 Y3M437121K0000058 | 1 |
| УАЗ-31519 | XTT315195B0500731 315195B0005383 | 4 |

1. Вартість наданих послуг з поточного ремонту визначається у процесі виконання договору на підставі переліку наданих послуг за весь період виконання договору, але не більше загальної суми, зазначеної в договорі. Запланований обсяг послуг(робіт) до закупівлі складає 879 людино/годин.
2. Вартість послуг повинна складатися:

* з вартості робіт по ремонту – не більше 439 500,00 грн.
* з вартості запасних частин і витратних матеріалів, які необхідно замінити або використати при наданні відповідних послуг – не більше 1 060 500,00 грн.

1. Перелік послуг (робіт), запасних частин, витратних матеріалів та їх кількість вказується у Акті наданих послуг.
2. Представник СТО повинен узгоджувати весь перелік послуг, вартість, виробника та кількість запасних частин та витратних матеріалів з уповноваженим представником Замовника до початку надання послуг.
3. Представник Замовника може бути присутнім біля автотранспортного засобу при проведенні діагностики та слідкувати за процесом надання послуг ( не заважаючи працівникам СТО та дотримуючись внутрішніх правил безпеки).
4. Представниками Замовника може бути здійснено виїзд на СТО для перевірки якості наданих послуг (кількість машино-заїздів, обсяг наданих послуг, відповідність та кількість запасних частин та матеріалів тощо).
5. Замовником може бути здійснено виїзд на СТО Учасника для перевірки забезпечення (дотримання) технічних вимог (а саме, наявності вищенаведеного обладнання) до предмету закупівлі, про що буде складено Акт відповідності.

З метою забезпечення безперебійного використання автомобілів працівниками ГУНП в Луганській області, Замовником висуваються посилені вимоги до СТО. Серед таких вимог виділяються наступні:

СТО повинна мати:

* обладнання для діагностування та програмування електронних систем транспортного засобу;
* стенд перевірки та регулювання кутів розвалу і сходження коліс автомобілів;
* обладнання для аварійного запуску двигуна та зарядки акумуляторних батарей 12/24 В. (пусковий-зарядний пристрій);
* обладнання для діагностування двигуна внутрішнього згорання обладнання для перевірки герметичності та заповнення холодоагентом системи кондиціонування;
* зручна транспортна розв’язка для під’їзду до СТО;
* закрита територія для цілодобового та безкоштовного зберігання автомобілів Замовника під охороною, на яку немає доступу сторонніх осіб;
* можливість позачергового прийому-видачі на ремонт автомобілів Замовника;
* здійснення шестиденного (6 днів на тиждень понеділок - субота) позачергового прийому автомобілів Замовника на СТО;
* кількість постів на СТО повинна бути не менше 3 (трьох) та забезпечувати можливість виконання поточного ремонту одночасно не менше, ніж 2 (двох) автомобіля Замовника;
* кількість гідравлічних підйомників для вивішування підвіски автомобіля повинна бути не менше 2 (двох), включаючи 1 (один) підйомник вантажопідйомністю 4 тони;
* інформаційно-технічна підтримка та призначення відповідальної особи для координування та супроводження ремонту автомобілів Замовника;
* можливість здійснювати безоплатну доставку автомобіля Замовника, який не має можливості самостійно рухатися з технічних причин, на сервіс, де будуть виконуватися ремонтні роботи даного автомобіля;

На підтвердження відповідності СТО Учасника вимогам надати довідку в довільній формі

1. Строк виконання Учасником ремонтних робіт автомобіля не повинен перевищувати 5 (п’яти) календарних днів з моменту підписання Дефектного акту. При цьому, Учасник торгів повинен мати можливість оперативного забезпечення необхідними запасними частинами та матеріалами для проведення ремонту автомобілів Замовника. У разі їх відсутності на складі Учасника, строк виконання Учасником таких робіт подовжується, але не повинен перевищувати 7 (семи) календарних днів з моменту підписання Дефектного акту.
2. Гарантійні терміни на виконані роботи зазначаються в Акті виконаних робіт (наданих послуг). Гарантія на виконані роботи і встановлені запасні (складові) частини надається відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України 28.11.2014 № 615 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.12.2014 за № 1609/26386.
3. Учасник після виконання робіт (надання послуг) повинен повернути Замовнику замінену та зняту Учасником під час ремонту автомобіля(-ів) деталь.
4. Запасні частини, вузли та агрегати, що використовуються Учасником при виконанні робіт (наданні послуг), повинні бути новими, оригінальними або їх еквівалентами та сертифікованими державними органами сертифікації.

Послуги надаються на станції технічного обслуговування (СТО) Учасника, що знаходиться у межах міста Дніпро.

**В складі пропозиції обов’язково необхідно надати:**

1. Довідку в довільній формі про застосовуватися заходів із захисту довкілля.
2. Учасник повинен надати діючий сертифікат на систему управління якістю **ISO 9001:2015** щодо технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів; роздрібної торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Сертифікат повинен бути чинним, подовженим у разі необхідності, а також підтвердженим аудитом органу сертифікації або листом від органу сертифікації про проходження такого аудиту.
3. Учасник надає діючий сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001:2015 щодо технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів; роздрібної торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Сертифікат повинен бути чинним, подовженим у разі необхідності, а також підтвердженим аудитом органу сертифікації або листом від органу сертифікації про проходження такого аудиту.
4. Склад запасних частин та матеріалів учасника при виконанні договору, укладеного із Замовником за результатами цих торгів, повинен бути укомплектований не менше ніж на 30% від необхідних для виконання ремонту автомобіля Замовника, про що Учасник надає гарантійний лист.
5. Запасні частини, вузли та агрегати, що використовуються Учасником при наданні послуг, повинні бути новими та відповідати каталожним номерам, про що Учасник надає гарантійний лист.
6. СТО повинна мати закриту територію для цілодобового та безкоштовного зберігання автомобіля Замовника під охороною, на яку немає доступу сторонніх осіб про що Учасник надає гарантійний лист.
7. Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі про те, що власними силами, засобами та за власні кошти здійснить евакуацію транспортніх засобів Замовника, які перебувають у технічно несправному стані та знаходяться у зоні бойових дій.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

*\**

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*