**Додаток № 2 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**на придбання Пароконвекційна піч** (з комплектуючими в кількості 3-шт.) для закладів дошкільної освіти Пристоличної територіальної громади, **код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 42340000-1 Печі непобутового призначення.**

**Кількість генераторів, що закуповується - 3 шт**

|  |
| --- |
| **ВИМОГИ ДО КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДГУ** |
| Програмне забезпечення для управління вологістю  Програмований запуск духовки  Збережених N ° 40 рецептів  система HACCP  Кабель трифазний+нейтральний [5G 4]-L=1600 мм  порт USB  Чаша для збору конденсату, зі зливом на дверцятах  Петлі з блокуванням дверей для відкриття, що регулюються на 60°, 90°, 120°, 180°  ***Розмірні особливості***  Розміри (ШxГxВ) 730 x 849 x 850  Ширина – **не більше** 730  Глибина - **не менше** 849  Висота – **не більше** 850  Вага (кг) – **не менше** 96  Відстань між рейками (мм) **не менше** 68  ***Електричні особливості***  Потужність (кВт) **не більше** 10,4  Частота (Гц) 50/60  Напруга (В) AC 380/400 3N  Кількість двигунів 2 двонаправлених (з реверсом)  Захист від води IPX4  ***Функціональні особливості***  Місткість **не менше** -7 дек 1/1 GN  Тип приготування - Напівстатична + вентильована  Пар - Пряме керування парою сенсорним екраном (10 рівнів)  Варильна камера нержавіюча сталь AISI 304  Температура **в диапазоні не менше** 30 - 270 °C  Панель керування - Електронне керування пультом  Кількість програм- 100  Програмовані кроки приготування -10  Температура попереднього нагрівання -180 °C  Функція попереднього нагрівання - Програмована  ***двері***  Праве бічне відкриття  Вентильовані  Оглядове скло  Модульність - Так  Ніжки регулюються  **У комплект входить:** |
| Гастроємність GN1/1 h 20 мм – 7 шт  Гастроємність GN1/1 h 40 мм – 4 шт  Гастроємність GN1/1 h 65 мм – 3 шт |
| Підставка ПДПКН-7-730х600х770  Гастроємності: GN 1/1  7 направляючих |

1. Товар має бути новим, таким, що не був у використанні.

2. Вимоги до тари та упаковки: згідно з заводською упаковкою: тара безповоротна, вартість тари включена в ціну товару.

3. Умови поставки: транспортні витрати по доставці товару до місця призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі).

4. Документи, що надаються при поставці Товару:

- Технічний паспорт на кожну окрему одиницю обладнання. Надається під час передачі обладнання Замовнику.

- Керівництво по експлуатації на кожну окрему одиницю обладнання на українській мові

Примітка: *всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».*