**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**Капітальний ремонт дороги по вул. Нижанківського в с. Великі Дідушичі Стрийського району Львівської області. Коригування. (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)**

|  |
| --- |
| ВІДОМІСТЬ ОБ`ЄМІВ РОБІТ |
| № лк | Найменування робiт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|   | 2-1-1 - Підготовчі роботи |   |   |
|   |   |   |   |
| 1 |  Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 |  100 м3 ґрунту | 0,62 |
| 2 |  Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  100 м3 ґрунту | 0,08 |
| 3 |  Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  100 м3 ґрунту у пухкому стані | 0,08 |
| 4 |  Перевезення грунту до 2 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)70\*1,75 |  т | 122,5 |
| 5 |  Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 |  100 м3 ґрунту | 0,7 |
|   | 2-1-2 - Дорожній одяг |   |   |
|   |   |   |   |
| 1 |  Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу |  100 м2 основи | 20,65 |
| 2 |  Розливання в`яжучих матеріалів(2065\*,0008)/1 |  1 т | 1,652 |
| 3 |  Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей |  100 м2 покриття | 20,65 |
| 4 |  Укріплення узбіччя втрамбовуванням щебеню( на товщину 10 см) |  100 м2 покриття смуги або узбіччя | 5,98 |
|   | 2-1-3 - З`їзди та примикання |   |   |
|   |   |   |   |
| 1 |  Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу |  100 м2 основи | 1,02 |
| 2 |  Розливання в`яжучих матеріалів(102\*,0008)/1 |  1 т | 0,0816 |
| 3 |  Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей |  100 м2 покриття | 1,02 |
|   | 2-1-4 - Обстановка дороги |   |   |
| 1 |  Установлення дорожніх знаків на металевих стояках |  100 знаків | 0,04 |
| 2 |  При установленні додаткових щитків додавати |  100 знаків | 0,02 |
| 3 |  Щитки дорзнаків |  шт | 6,0 |
| 4 |  Стояки металеві дорзнаків |  шт | 4,0 |
| 5 |  Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 20-40 мм, сульфатостійкі |  м3 | 0,12 |
|   |   |   |   |

**Усі посилання в технічній специфікації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника вважати «або еквівалент». В разі наявності в технічній специфікації посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.**