Додаток 2

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

до предмету закупівлі: **ретранслятор MOTOTRBO MOTOROLA SLR 8000 UHF - діапазону (дуплексер, антена, кабель 60м)**

 по коду ДК:021:2015: 32230000-4 апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Місце постачання** **(адреса та об’єкт Споживача)** | **Кількість** **(штук)** |
| 1 | 79060, Україна, Львівська область, місто Львів  | **2** |

1. Назва та адреса Замовника: Військова частина 3002 Національної гвардії України, місто Львів.

2. Джерело фінансування: кошти загального фонду державного бюджету.

3. Загальна кількість складає – **2 штуки.**

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: **491 280 грн. 00 коп.**

5. Вартість постачання товару повинна включати усі витрати Учасника закупівлі**.**

6. Термін постачання товару: **партіями, за заявками Замовника (**що погоджуються сторонами), але **не пізніше 01.07.2024.**

**7.** Умови поставки:доставка товару здійснюється за рахунок Постачальника, його транспортом чи транспортом перевізника за рахунок Учасника Постачальника.

**8. Під час надання цінової пропозиції товару слід звернути УВАГУ на режим звільнення від оподаткування ПДВ, встановлений підпунктом 5 пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ.**

**Вимоги :**

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип пристрою: Ретранслятор

Бренд Motorola

Модель Motorola SLR 8000

Системи зв'язку: Цифрова, Аналогова

Діапазон частот: UHF (400-470 MHz)

Кількість каналів: 64

Вихідна потужність частоти: 1-100 Вт

Вологість: Відносна вологість 95%, що не утворює конденсату при 50°C

Діапазон робочих температур: -30 to +60 °C

Корпус: Захищений пластиковий

Макс. робочий цикл: 100%

Тип цифрового пристрою кодування мови: AMBE+2™

Зарядний пристрій для акумуляторної батареї: 12/24V, 5A

Можливість підключення: Tx (гніздовий роз'єм N), Rx (гніздовий роз'єм BNC), роз'єм USB A, 2 роз'єми для Ethernet

Наявність на передній панелі: USB B, Microphone (RJ45), Speaker (integrated)

Типи підтримуваних систем: Digital Conventional, IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Analogue Conventional, MPT 1327

Стандарт: DMR

Рознос каналів: 12.5/20/25 кГц

Стабільність частоти: 0.5 ppm

**Дуплексер Motorola**

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Послуга налаштування дуплексера під потрібні частотні діапазони має бути включена в вартість продукту.

**Антена:**

Тип: Стаціонарна, колінеарна

Довжина не менше 3200 мм

Підсилення не менше 6 дБІ

Частота: 403 – 470 МГЦ

Комплект перехідників та роз'ємів включено до складу комплекту поставки.

**Кабель:**

Тип: коаксиальний

Марка кабеля – DRAKA NK CABLE Кабель ВЧ 50 Ом фідер RFA 1/2

Довжина 60м

Комплект перехідників та роз'ємів включено до складу комплекту поставки.

Загальні вимоги:

Рік виготовлення товару не раніше 2021 року. Товар повинен бути новим та таким що не перебував у використанні.

**Гарантійні зобов’язання**:

* Учасник гарантує, що якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам.
* Термін гарантійного обслуговування повинен становити: 1 рік в офіційному сервісному центрі виробника в Україні.
* Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним (якісним) умовам, Учасник зобов’язаний його замінити. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати, тощо) несе Постачальник.

Фінансові умови контракту: оплата після поставки.

 **Ми (Я), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні, якісні вимоги Замовника, зазначені у Вимогах до предмета закупівлі.**

 **Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(підпис) (прізвище та ініціали)

М.П*.*