**Додаток 2**

**Технічні характеристики до предмета закупівлі,**

**згідно ДК 021:2015:** **3314000-3 МЕДИЧНІ МАТЕРІАЛИ**

| № з/п | Найменування | Технічний опис | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пластмаса для базисів протезів ФТОРАКС,450г | Показання для застосування:· повні протези верхньої та нижньої щелеп;· виготовлення часткових протез; Переваги:· точна передача форми;· висока міцність на вигин;· оптимальна еластичність;· висока косметичність протез за рахунок напівпрозорості та введення в склад матеріалу «прожилок», що імітують м’які тканини ротової порожнини;· добре піддаються поліруванню; | шт. | 8 |
|  | Синма-М, №19 | Показання для застосування:· виготовлення коронок;· облицювання незнімних зубних протезів (штамповано-паяних та суцільнолитих);***Сінма - М одноколірна***Порошок-дентин одного з кольорів+ Рідина 40мл (флакон) | шт. | 1 |
|  | Зуби пласмасовів барабанах, 560 шт, А3 колір, 29 розмір | Зуби штучні пластмасові призначені для застосування в ортопедичній стоматології для виготовлення знімних конструкцій зубних протезів. Зуби виготовлені на основі зшитих акрилових полімерів. Вони є двошаровими та мають флуоресціюючий ефект (в ультрафіолетовому світлі штучні зуби, які вставлені у частковий протез, мають гармонійний вигляд поряд з натуральними зубами).Зуби мають добре хімічне з’єднання з базисом протезу. Як і їхній натуральний прототип, вирізняються оптимальною функціональністю та косметичністю. | шт. | 3 |
|  | Віск моделювальний для мостовидних протезів, 55 г (20 шт) | Показання для застосування:моделювання проміжних ланок мостовидних протезів та інших елементів незнімного протезу; Переваги:мала теплова усадка;показник золи не перевищує 0,02%;легко піддається моделюванню зуботехнічними інструментами;дає суху, нев’язку стружку; | шт. | 6 |
|  | Ізоплен, 1 л | Поділ гіпсу і пластмаси шляхом створення ізолюючого шару на поверхні разових гіпсових форм.Тверда плівка, що утворюється в результаті хімічної реакції при нанесенні лаку на гіпс, надійно ізолює гіпс від пластмаси та виключає можливість міграції води з гіпсу в пластмасу, а мономера з пластмаси в гіпс. | шт. | 8 |

## - В вартість пропозиції учасник повинен включати всі витрати (вартість завантаження, доставки, розвантаження, в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки, збори).

## - Товар повинен бути цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні згідно інструкцій та стандартів.

 - **Товар повинен відвантажуватися ПОСТАЧАЛЬНИКОМ з таким розрахунком, щоб на момент його постачання залишалося не менш ніж 75 % (сімдесят п’ять відсотків) від його загального терміну придатності.**

## - Обов’язкова наявність Інструкції або вказівок щодо застосування на українській мові.

## - Товар поставляється за рахунок і транспортом постачальника в кількості та в асортименті, зазначеному в оголошенні, на адресу замовника.

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТОВАРУ:**

1. Інструкція або вказівки щодо застосування на українській мові.

2. При наданні еквіваленту учасники повинні надати таблицю відповідності медико-технічним характеристикам.

3. Копії сертифікатів або декларацій відповідності (з Додатками) технічним регламентам або стандартам України для запропонованих товарів, які підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, у передбачених законодавством випадках висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, паспорт на відповідність вимогам ТУ.

У випадку, якщо товар не підлягає сертифікації згідно чинного законодавства України, учасник надає довідку з обґрунтуванням причин не надання вказаних сертифікатів.

4. Усі копії повинні бути завірені належним чином.