***Додаток 3***

***до тендерної документації***

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Для повного ознайомлення з вимогами до послуг з поточного ремонту для підготовки тендерної пропозиції, Учасник має право звернутися до Замовника для ознайомлення з об’єктом.

В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**На поточний ремонт (заміна віконних блоків) консультативної поліклініки КНП**

«**Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня»**

**код ДК 021:2015 – 45420000-7 «Столярні та теслярні роботи»**

**(021:2015:45421132-8- «Встановлення вікон»)**

**Умови виконання робіт к=1,2 – Кошторисні норми України, додаток Б, т.Б1.п.1**

**Об’єми робіт:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | кількість | примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КОНСУЛЬТАТИВНА ПОЛІКЛІНІКА  Знімання засклених віконних рам  Демонтаж віконних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах  Знімання бетонних підвіконних дошок  Розбирання відливів з листової сталі  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам’яних стінах житлових і громадських будівель  Установлення пластикових підвіконних дошок  Установлення віконних зливів  Забивання борозен герметиком (зовнішні укоси)  Полівінілацетатне фарбування зовнішніх укосів | м2  шт  м2  м  м2  м  м  м  м2 | 6,056  2  3,6  3,6  6,056  3,6  3,6  10,44  0,522 |  |

**Вимоги до конструкцій та складу елементів:**

Розміри вікон (орієнтовні):

Консультативна поліклініка

* висота 1740мм, ширина 1740мм - 2 шт.

Вікно повинно бути розділене на 3 приблизно рівні частини: дві - не відкриваються, середня відкривається в двох положеннях, мати можливість мікровентиляції.

Профіль повинен бути чотирьох камерний, склопакет 4-16-4і.

До складу кожного виробу повинні входити: москітна сітка - 1 шт., підвіконня шириною 550 мм -1 шт., відлив шириною 250 мм - 1 шт.

Розміри віконних блоків орієнтовні, перед замовленням віконних конструкцій потрібно провести заміри.

**Інші вимоги:**

Усі конструкції повинні бути новими (такими що не перебували у використанні), не мати пошкоджень.

Усі автотранспортні, експедиційні, поштові витрати здійснюються за рахунок Підрядника.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником, а саме наступні документи:

- договірна ціна;

- локальний кошторис (має бути складений відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу)\*;

- підсумкова відомість ресурсів з посиланням на постачальника матеріалів;

- підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни;

- пояснювальна записка.

\*Примітка: *Кошторисна документація повинна бути складена із застосуванням програмного комплексу АВК-5 та додатково у форматі Word скріплена печаткою та підписана організацією учасника у складі*

**Під час виготовлення, поставки металопластикових вікон** Підрядник повинен керуватися Державними стандартами України ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та двері полівінілхлоридні», Кошторисними нормами України.

Віконні блоки повинні відповідати технічним, кількісним та якісним вимогам Замовника. Відповідати показникам якості, які встановлюються законодавством України та діючим стандартам. Замовник повинен мати необхідні копії сертифікатів якості виробника, або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами та правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України. Для підтвердження Учасник надає заповнену таблицю відповідності запропонованого Учаснику товару технічним, кількісним та якісним вимогам тендерної документації.

Дані технічні вимоги є невід’ємною складовою пропозиції Учасника торгів. Оформляються на фірмовому бланку за підписом керівника/уповноваженої особи (підприємства, установи, організації) та скріплюються мокрою печаткою (за наявності).

Якщо віконні блоки виявляться неякісним або таким, що не відповідають технічним (якісним) умовам, Підрядник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати, тощо) несе Учасник (Підрядник).

Гарантійний термін експлуатації (термін, протягом якого гарантується нормальне використання товару (виробу), не менше 5 років.

**Ціна пропозиції Учасника має включити всі витрати, в тому числі, транспортні витрати, прибуток, а також всі інші податки та збори (страхування, сплату митних тарифів, податків, зборів тощо).**

*ПРИМІТКА: У разі не відповідності послуги технічним вимогам, тендерна пропозиція буде відхилена, як така що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації (підстава абз.1 пп.2 п.44 Особливостей).*