Додаток 3	

 	 	

 	 	
 	 	
Відомість обсягів робіт	
 	 	
Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Дошкільний
навчальний заклад №36 Вінницької міської ради" по вул. Київська, 124 в м. Вінниці	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 01-01-01 на вирізка дерев	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев
м'яких листяних порід частинами із застосуванням
автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 20 см до 30
см	  м3	1,3	 	
2	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального
призначення з напівпричіпом на вiдстань 30 км	  т	2,1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Землянi роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
3	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	  м3	730	 	
4	Додавати на кожні наступні 10 м (до 50м) переміщення
ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80
к.с.] , група ґрунтів 1	  м3	730	 	
5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 2	  м3	2230	 	
6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	  м3	1580	 	
7	Додавати на кожні наступні 10 м (до 50м) переміщення
ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80
к.с.] , група ґрунтів 1	  м3	1580	 	
8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45]
м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерiзу	  м3	110	 	
9	Перевезення ґрунту до 30 км	  т	3276	 	
10	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	  м3	1690	 	
11	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2	  м3	2078	 	
12	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту
[понад 5 м] для засипки траншей і котлованів
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1
(до 50м)	  м3	2078	 	
13	Спорудження насипів із резервів екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з
ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1	  м3	232	 	
14	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	2310	 	
15	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	  м3	2310	 	
 	Роздiл 2. Фундаменти	 	 	 	

1	2	3	4	5	
16	Заглиблення дизель-молотом на тракторі стальних
шпунтових паль масою 1 м до 50 кг, довжиною до 8 м у
ґрунти групи 2	  т	1,184	 	
17	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	110	 	
18	Улаштування бетонної підготовки	  м3	41,15	 	
19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских	  м3	175,46	 	
 	Роздiл 3. Стіни	 	 	 	
 	 	 	 	 	
20	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	  шт	153	 	
21	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	  шт	131	 	
22	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	  шт	101	 	
23	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	  шт	230	 	
24	Укладання перемичок масою до 0,3 т	  шт	49	 	
25	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	  м3	14,5	 	
26	Армування мурування стін та інших конструкцій	  т	0,234	 	
 	Роздiл 4. Перекриття	 	 	 	
 	 	 	 	 	
27	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від
опорної площадки до 6 м	  м3	282,2	 	
28	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і
обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м
при висоті балок до 500 мм	  м3	4,92	 	
 	Роздiл 5. Вентиляційні шахти	 	 	 	
 	 	 	 	 	
29	Мурування з цегли [керамічної] вентшахт неармованих
при висоті поверху до 4 м	  м3	6,1	 	
30	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	  шт	4	 	
31	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм	  м2	4,1	 	
32	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини (додати до 20-50мм)	  м2	4,1	 	
33	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із
рулонних покрівельних матеріалів на бітумній
антисептованій мастиці із захисним шаром гравію на
бітумній антисептованій мастиці	  м2	4,1	 	
34	Видалення 2 -х шарів рулонного покрівельного матеріалу	  м2	-4,1	 	
 	Роздiл 6. Входи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
35	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	  шт	8	 	
36	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	  шт	32	 	
37	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	  шт	4	 	
38	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	  шт	52	 	
39	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	  м3	2,4	 	
40	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	4	 	
41	Улаштування бетонної підготовки	  м3	3,8	 	
42	Улаштування сходів	  м3	7,6	 	
43	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	24	 	
 	Роздiл 7. Гідроізоляійні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
44	Улаштування каркаса при штукатуренні стін та покриття	  м2	1181,8	 	
45	Поліпшене штукатурення по сітці стін та покриття без
улаштування каркаса	  м2	1181,8	 	
46	Улаштування гідроізоляції обклеювальної руберойдом
на мастиці бітуміноль, перший шар	  м2	221,1	 	
47	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна
по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й
бетону в 2 шари	  м2	960,7	 	
48	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна
по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й
бетону видаляти на кожен шар	  м2	-960,7	 	

1	2	3	4	5	
49	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів
і перекриттів зверху	  м3	11,055	 	
50	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і
колон прямокутних	  м3	48,035	 	
51	Улаштування геотекстилю	  м2	1181,8	 	
52	Улаштування геомембрани	  м2	1181,8	 	
53	Улаштування геотекстилю	  м2	1181,8	 	
 	Роздiл 8. Перегородки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
54	Улаштування бетонної підготовки	  м3	1,75	 	
55	Армування підстилаючих шарів і набетонок	  т	0,1027	 	
56	Мурування перегородок неармованих з цегли
[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до
4 м	  м2	72,8	 	
57	Укладання перемичок масою до 0,3 т	  шт	6	 	
58	Влаштування перегородок металопластикових площею
до 2м2	  м2	26,5	 	
59	Влаштування перегородок металопластикових площею
понад 2м2 до 3 м2	  м2	5	 	
60	Влаштування перегородок металопластикових площею
понад 3м2	  м2	3,3	 	
 	Роздiл 9. Двері	 	 	 	
 	 	 	 	 	
61	Монтаж конструкцій дверей	  т	2,74	 	
62	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	10,92	 	
63	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	  м2	1,89	 	
64	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах	  м2	2,52	 	
 	Роздiл 10. Підлога	 	 	 	
 	 	 	 	 	
65	Ущільнення грунту щебенем	  м2	552,38	 	
66	Улаштування плівки	  м2	552,38	 	
67	Улаштування  підстилаючих бетонних шарів	  м3	55,238	 	
68	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	  м3	55,238	 	
69	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом
на мастиці бітуміноль, перший шар	  м2	552,38	 	
70	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші
товщиною 50 мм	  м2	552,38	 	
71	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	552,38	 	
72	Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою СТ-17	  м2	552,38	 	
73	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь
акриловою фарбою за 2 рази  /чергування при виконанні
робіт із пожежовибуховими і шкідливими речовинами в
замкнутих об'ємах для фарбування/	  м2	552,38	 	
74	Ущільнення грунту щебенем	  м2	22,21	 	
75	Улаштування плівки	  м2	22,21	 	
76	Улаштування  підстилаючих бетонних шарів	  м3	2,221	 	
77	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	  м3	2,221	 	
78	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом
на мастиці бітуміноль, перший шар	  м2	22,21	 	
79	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші
товщиною 50 мм	  м2	22,21	 	
80	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	22,21	 	
81	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	22,21	 	

1	2	3	4	5	
82	Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	4,035	 	
83	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	28,96	 	
84	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	19,44	 	
85	Улаштування покриттів з тактильних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	5,8	 	
86	Обклеювання маркувальною самоклеючою плівкою	  м2	0,72	 	
 	Роздiл 11. Опорядження внутрiшнє	 	 	 	
 	 	 	 	 	
87	Підготовлення поверхонь стель під фарбування	  м2	612,03	 	
88	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	612,03	 	
89	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним  розчином по каменю і бетону стін вручну	  м2	1214,3	 	
90	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по
каменю і бетону	  м2	35,2	 	
91	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	  м2	1249,5	 	
92	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування
каркаса	  м2	157,14	 	
93	Улаштування сітки на плоских та криволінійних
поверхнях	  м2	157,14	 	
94	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін та укосів,
підготовлених під фарбування	  м2	1406,64	 	
95	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7
шт	  м2	22,5	 	
 	Роздiл 12. Підпірні стіни	 	 	 	
 	 	 	 	 	
96	Улаштування бетонної підготовки	  м3	7,89	 	
97	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	  м3	48,18	 	
98	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів,
парапетів та ін.] масою до 0,5 т (парапетних плит)	  шт	35	 	
99	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,1196	 	
100	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	  м2	34,9	 	
101	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	34,9	 	
102	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази	  м2	34,9	 	
103	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	16	 	
 	Роздiл 13. Приямок	 	 	 	
 	 	 	 	 	
104	Улаштування підстильного шару бетонного	  м3	0,1	 	
105	Улаштування приямка	  м3	0,32	 	
106	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,01516	 	
107	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	  м2	3,15	 	
108	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	3,15	 	
109	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази	  м2	3,15	 	
110	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	  т	0,0182	 	
111	Установлення металевих грат приямків	  т	0,01516	 	

1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на внутрішні
електромонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
112	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	2	 	
113	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	  шафа	4	 	
114	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	25	 	
115	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	7	 	
116	Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	  шт	12	 	
 	Роздiл 1. Освітлювальна арматура	 	 	 	
 	 	 	 	 	
117	Монтаж світильників для ламп розжарювання з
підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними
умовами середовища	  шт	64	 	
118	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	8	 	
 	Роздiл 2. Електротехнічні вироби та матеріали	 	 	 	
 	 	 	 	 	
119	Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці	  шт	62	 	
120	Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці	  шт	32	 	
121	Монтаж шафи керування або регулювання	  шафа	2	 	
122	Пускач магнітний загального призначення, окремо
стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі,
струм до 40 А	  шт	2	 	
 	Роздiл 3. Кабельна продукція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
123	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	2050	 	
124	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 2 кг	  м	180	 	
 	Роздiл 4. Монтажні вироби	 	 	 	
 	 	 	 	 	
125	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм	  м	2000	 	
126	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 50 мм	  м	20	 	
127	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 80 мм	  м	180	 	
 	Роздiл 5. Захисні заходи безпеки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
128	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	12	 	
129	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	12	 	
130	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2	  м	40	 	
131	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром
50х50х5 мм	  шт	4	 	
132	Монтаж розрядника	  комплект	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-03 на внутрішні сантехнічні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Вентиляція	 	 	 	

1	2	3	4	5	
133	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	8,8	 	
134	Установлення фільтрів чарункових	  м2	0,3025	 	
135	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних	  грати	2	 	
136	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних	  грати	12	 	
137	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену	  м2	10,6	 	
 	Роздiл 2. Припливна вентиляція П-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
138	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
з електродвигуном на одній осі	  шт	1	 	
139	Монтаж опорних конструкцій під вентилятор	  т	0,021	 	
140	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою
до 0,25 т	  шт	1	 	
141	Установлення шумоглушників вентиляційних	  шт	1	 	
142	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	39	 	
143	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П
[щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	  м2	12,4	 	
144	Установлення грат жалюзійних сталевих щілинних
регулювальних	  грати	15	 	
145	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену	  м2	56,5	 	
 	Роздiл 3. Припливна вентиляція П-2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
146	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
з електродвигуном на одній осі	  шт	1	 	
147	Монтаж опорних конструкцій під вентилятор	  т	0,021	 	
148	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою
до 0,25 т	  шт	1	 	
149	Установлення шумоглушників вентиляційних	  шт	1	 	
150	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	45,25	 	
151	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П
[щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	  м2	7,7	 	
152	Установлення грат жалюзійних сталевих щілинних
регулювальних	  грати	11	 	
153	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену	  м2	58,3	 	
 	Роздiл 4. Витяжна система В-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
154	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
з електродвигуном на одній осі	  шт	1	 	
155	Монтаж опорних конструкцій під вентилятор	  т	0,021	 	
156	Установлення шумоглушників вентиляційних	  шт	1	 	
157	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	45	 	
158	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П
[щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	  м2	8,8	 	
159	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600
мм	  клапан	1	 	
160	Установлення грат жалюзійних сталевих щілинних
регулювальних	  грати	12	 	
161	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену	  м2	59,2	 	
 	Роздiл 5. Витяжна система В-2	 	 	 	

1	2	3	4	5	
162	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
з електродвигуном на одній осі	  шт	1	 	
163	Монтаж опорних конструкцій під вентилятор	  т	0,021	 	
164	Установлення шумоглушників вентиляційних	  шт	1	 	
165	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	39,1	 	
166	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П
[щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	  м2	8,8	 	
167	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600
мм	  клапан	1	 	
168	Установлення грат жалюзійних сталевих щілинних
регулювальних	  грати	10	 	
169	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену	  м2	52,7	 	
 	Роздiл 6. Витяжна вентиляція В-3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
170	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
з електродвигуном на одній осі	  шт	1	 	
171	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,1	 	
172	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П
[щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	  м2	0,47	 	
173	Установлення шумоглушників вентиляційних	  шт	1	 	
174	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	1	 	
175	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі
спіненого каучуку, поліетилену	  м2	0,51	 	
 	Роздiл 7. Витяжна вентиляція В-4	 	 	 	
 	 	 	 	 	
176	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
з електродвигуном на одній осі	  шт	1	 	
177	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,13	 	
178	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П
[щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	  м2	4,81	 	
179	Установлення шумоглушників вентиляційних	  шт	1	 	
180	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	6	 	
181	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі
спіненого каучуку, поліетилену	  м2	5,3	 	
 	Роздiл 8. Опалення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
182	Установлення радіаторів стальних	  кВт	23,409	 	
183	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	170	 	
184	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	180	 	
185	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	10	 	
186	Установлення гребінок пароводорозподільних	  шт	1	 	
187	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	360	 	
188	Установлення термоголівок	  шт	25	 	
189	Установлення повітровідвідників	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
190	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену	  м2	10	 	
 	Роздiл 9. Ввід теплових мереж в будівлю	 	 	 	
 	 	 	 	 	
191	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	  м	2	 	
192	Установлення повітровідвідників	  шт	1	 	
193	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	0,36	 	
194	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
фарбою БТ-177 сріблистою	  м2	0,36	 	
195	Гідравлічне випробування трубопроводів систем
опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 50 мм	  м	2	 	
 	Роздiл 10. Господарсько-питний водопровід та гаряче
водопостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
196	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	33	 	
197	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	27	 	
198	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	4	 	
199	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	57	 	
200	Установлення кранів поливальних	  шт	4	 	
201	Установлення рівнеміру поплавкового для наземних
резервуарів	  комплект	2	 	
202	Установлення клапанів запобіжних одноважільних
діаметром 15 мм	  шт	2	 	
 	Роздiл 11. Побутова каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
203	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм	  м	11	 	
204	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	  м	23	 	
205	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм	  шт	1	 	
 	Роздiл 12. Обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
206	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	7	 	
207	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води	  компл.	6	 	
208	Установлення трапів діаметром 100 мм	  к-т	2	 	
209	Установлення трапів діаметром 50 мм	  компл.	1	 	
210	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	  компл.	2	 	
211	Установлення баків круглих і прямокутних місткістю до 2
м3	  шт	2	 	
212	Установлення водомірних вузлів	  шт	1	 	
 	Роздiл 13. Помости під баки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
213	Виготовлення помосту	  т	0,6776	 	
214	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	  м2	40,08	 	

1	2	3	4	5	
215	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	40,08	 	
216	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази	  м2	40,08	 	
217	Монтаж опорних конструкцій	  т	0,6776	 	
 	Локальний кошторис 02-01-04 на пусконалагоджувальні
роботи вентиляції	 	 	 	
 	 	 	 	 	
218	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря
при кількості перерізів до 5	  Вен.мер.	6	 	
219	Установ. теплообмінна з кількістю нагрівачів до 1	  Установ.	2	 	
 	Локальний кошторис 02-01-05 на система пожежної
сигналізації	 	 	 	
 	 	 	 	 	
220	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	
221	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	  шт	1	 	
222	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2
промені	  шт	1	 	
223	Пост керування кнопковий загального призначення, що
установлюється на конструкції на стіні або колоні,
кількість елементів поста до 3	  шт	3	 	
224	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні	  шт	2	 	
225	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	6	 	
226	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні	  шт	16	 	
227	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні	  шт	2	 	
228	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм	  м	300	 	
229	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	300	 	
 	Локальний кошторис 02-01-06 на пусконалагоджувальні
роботи системи пожежної сигналізації	 	 	 	
 	 	 	 	 	
230	Системи централізованого [диспетчерського] управління
ділянками, що входять у загальний технологічний
комплекс.  Технологічний комплекс, що включає в себе
керовані ділянки, у кількості до 10 шт	  Комплекс	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-07 на система автоматизації	 	 	 	
 	 	 	 	 	
231	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що
підключаються, до 12	  шт	1	 	
232	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до
5 кг	  шт	4	 	
233	Сповіщувач світловий у нормальному виконанні	  шт	2	 	
234	Кабель контрольний, що прокладається з кріпленням по
всій довжині, маса одного метра до 1 кг	  м	155	 	
235	Коробка відгалужувальна на стіні	  шт	1	 	
236	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм	  м	7	 	
 	Локальний кошторис 02-01-08 на система
відеоспостереження	 	 	 	
 	 	 	 	 	
237	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	2	 	
238	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	1	 	

1	2	3	4	5	
239	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з
ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	  м3	1	 	
240	Перевезення ґрунту до 30 км	  т	1,75	 	
241	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	1	 	
242	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	  км	0,007	 	
243	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів,
парапетів та ін.] масою до 0,5 т	  шт	12	 	
244	Прокладання коробів пластикових	  м	108	 	
245	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними
скобами, діаметр труб до 40 мм	  м	2	 	
246	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1
м до 1 кг	  м	150	 	
247	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг	  м	470	 	
248	Монтаж коробки кабельної сполучної або
розгалужувальної	  шт	3	 	
249	Встановлення камери відеоспостереження	  шт	14	 	
250	Апаратура настільна, маса до 20 кг	  шт	10	 	
251	Апаратура настінна	  шт	1	 	
252	Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	  шт	2	 	
253	Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо	  шт	3	 	
254	Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100
кг	  шт	2	 	
255	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	
256	Монтаж розетки	  шт	3	 	
257	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою	  м тр	6	 	
258	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів,
зібраних на трасі, що установлюються на пішохідній
частині, тип колодязя ККС-1	  колодязь	1	 	
259	Установлення кронштейна	  шт	2	 	
260	Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	  шт	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-09 на підіймач для людей з
обмеженими можливостями	 	 	 	
 	 	 	 	 	
261	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500
кг	  шт	1	 	
 	Локальний кошторис 03-01-01 на загальнобудівельні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
262	Виготовлення гратчастих конструкцій огорожі та воріт	  т	0,892	 	
263	Монтаж захисної огорожі із сітки	  т	1,10656	 	
264	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	  м2	36	 	
265	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	36	 	
266	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази	  м2	36	 	
267	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м	  м2	21,6	 	
 	Локальний кошторис 04-01-01 на електропостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. ПЛ-0,22кВ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
268	(Демонтаж) Установлення залізобетонних
одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із
траверсами]	  опоpа	2	 	
269	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі,
маса 1 м до 1 кг	  м	50	 	

1	2	3	4	5	
270	(Демонтаж) Установлення світильників з
люмінесцентними або ртутними лампами	  шт	3	 	
271	Установлення залізобетонних одностоякових опор для
ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] марки П1-2 
 серiя 3.407.1-136 випуск 1	  опоpа	2	 	
272	Установлення світильників з люмінесцентними або
ртутними лампами	  шт	3	 	
273	Пiдвiшування самонесучого iзольованого провода на
опорах	  км	0,06	 	
274	При кiлькостi опор бiльше 5 на 1 км лiнiї	  опоpа	1	 	
 	Роздiл 2. Винесення КЛ-10кВ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
275	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	55	 	
276	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	  м	55	 	
277	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до
2-х каналів	  км	0,03	 	
278	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 9 кг	  м	30	 	
279	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях
без покриттів, маса 1 м до 9 кг	  м	55	 	
280	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою	  м тр	40	 	
281	Монтаж муфти сполучної свинцевої із захисним кожухом
із заливанням кожуха масою для кабеля напругою до 10
кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	  шт	4	 	
282	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	44,7	 	
 	Локальний кошторис 06-01-01 на Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
283	Нарізання швів за допомогою ручного нарізувача, при
площі покриття, що ремонтується 10,0 м2	  м2	13,32	 	
284	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	  м3	1,664	 	
285	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	3,12	 	
286	Розбирання бордюрів	  м	7	 	
287	Перевезення сміття до 15 км	  т	8,84	 	
288	(Демонтаж) Безканальне прокладання
теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 100мм
[пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2],
температурі 150 град.С	  м	2	 	
 	Локальний кошторис 06-01-02 на Земляні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Земляні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
289	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45]
м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/	  м3	218,8	 	
290	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в мiсцях, що
знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що
прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд
водопровiдних i каналiзацiйних труб	  м3	10,83	 	
291	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	7,23	 	
292	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	233,338	 	
293	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	233,338	 	
 	Роздiл 2. Підсипка та обсипка трубопроводів піском	 	 	 	
 	 	 	 	 	
294	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	4,46	 	

1	2	3	4	5	
295	Засипка вручну траншей (обсипка трубопроводів піском),
пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	  м3	1,9	 	
296	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтiв 2 (відсів)	  м3	46,96	 	
297	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1	  м3	62,96	 	
 	Локальний кошторис 06-01-03 на Будівельні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Нерухомі опори (НО-1, НО-2)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
298	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	0,84	 	
299	Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного
залізобетону	  м3	2,8	 	
 	Роздiл 2. Теплова камера ПТК-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
300	Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків	  м3	21,81	 	
301	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних
з огорожею	  т	0,0236	 	
302	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	0,38	 	
303	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	0,76	 	
304	Установлення анкерних стрижнів	  т	0,0184	 	
305	Установлення металевих грат приямків	  т	0,0108	 	
 	Роздiл 3. Влаштування монолітної ділянки МД1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
306	Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	5,52	 	
307	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до
ширини до 1, при товщині стін до 300 мм	  м3	20,1	 	
308	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону	  м2	52,42	 	
309	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що
перекриваються або обпираються на плити	  м3	3,3	 	
310	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	42,92	 	
311	Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок
цементних (20...50мм)	  м2	42,92	 	
312	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна
обклеювальна в 2 шари	  м2	42,92	 	
313	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	42,92	 	
314	Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок
цементних (до 30мм)	  м2	42,92	 	
 	Локальний кошторис 06-01-04 на Трубопроводи та
арматура	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Влаштування теплової мережі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
315	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при
умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150
град.С, діаметр труб 50 мм	  м	118	 	
316	Протягування сталевих труб діаметром 32/90 мм	  м	11,5	 	
317	Укладання сигнальної стрічки у траншею	  м тр	60	 	
 	Роздiл 2. Теплова камера ПТК-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
318	Установлення сталевих засувок діаметром 15, 20, 25 мм	  шт	6	 	
319	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром 15, 20, 25 мм	  шт	12	 	

1	2	3	4	5	
320	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при
умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150
град.С, діаметр труб 32 мм	  м	3,5	 	
321	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм	  м	0,8	 	
322	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному
зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	  м	3,5	 	
323	Ізоляція трубопроводів діаметром 114 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному
зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	  м	2	 	
324	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	0,55	 	
325	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	0,55	 	
 	Роздiл 3. Вузол проходження теплової мережі через
стіну ПРУ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
326	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм	  м	1,2	 	
327	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при
умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150
град.С, діаметр труб 32 мм	  м	1,6	 	
328	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках
отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	  м3	0,00168	 	
329	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	  сальник	2	 	
 	Локальний кошторис 06-01-05 на Відновлення
благоустрою	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Влаштування проїзду	 	 	 	
 	 	 	 	 	
330	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см	  м2	20,8	 	
331	Улаштування асфальтобетонного покриття
двошарового, нижній шар із крупнозернистої
асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	  м2	20,8	 	
332	Улаштування асфальтобетонного покриття
одношарового, на кожні 0,5 см зміни товщини шару
вилучати з норми 27-22-4 до 4 см	  м2	20,8	 	
333	Улаштування асфальтобетонного покриття
двошарового, верхній шар із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	  м2	20,8	 	
334	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу
основу, за ширини борту у верхній його частині понад
100 мм до 150 мм	  м	7	 	
 	Роздiл 2. Озеленення території ДНЗ №36	 	 	 	
 	 	 	 	 	
335	Планування ділянки механізованим способом	  м2	89,04	 	
336	Підготовлення ґрунту механізованим способом для
влаштування партерного і звичайного газону з
внесенням рослинної землі шаром 15 см	  м2	89,04	 	
337	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних
вручну	  м2	89,04	 	
 	Локальний кошторис 06-02-01 на Тепломеханічні
рішення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Монтаж обладнання ІТП	 	 	 	
 	 	 	 	 	
338	Установлення пластинчатого теплообмінника, Функе ФП
09-7, Q=0,0163 Гкал/год	  шт	1	 	
339	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т	  шт	2	 	

1	2	3	4	5	
340	Установлення баків розширювальних круглих і
прямокутних місткістю 0,1 м3	  шт	1	 	
341	Влаштування регулюючого клапану, діаметр умовного
проходу 32 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]	  шт	1	 	
342	Установлення вставок віброізолюючих до насосів
тиском 1,6 МПа, діаметр вставки 40 мм	  шт	4	 	
343	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	13	 	
344	Установлення клапанів редукційних пружинних
діаметром 25 мм	  шт	1	 	
345	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	  шт	2	 	
346	Установлення манометрів з триходовим краном	  комплект	6	 	
347	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	  комплект	2	 	
348	Монтаж перетворювача температури	  шт	2	 	
349	Монтаж датчику зовнішньої температури	  шт	1	 	
350	Монтаж погодозалежного регулятора	  шт	1	 	
351	Установлення кранів повітряних	  комплект	4	 	
352	Прилади, що установлюються на технологічних
трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні	  шт	2	 	
353	Установлення клапанів редукційних діаметром 25 мм	  шт	1	 	
354	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. Монтаж теплового лічильника	 	 	 	
 	 	 	 	 	
355	Монтаж теплового лічильника	  шт	1	 	
356	Монтаж витратомірної ділянки Ду20	  шт	1	 	
357	Монтаж перетворювача температури	  шт	2	 	
358	Монтаж теплового лічильника	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. Трубопроводи та комплектуючі:	 	 	 	
 	 	 	 	 	
359	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 20 мм	  м	4,45	 	
360	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 25 мм	  м	21,35	 	
361	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному
зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	  м	26	 	
 	Локальний кошторис 06-02-02 на Пусконалагоджувальні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
362	Установка утилізаційних теплообмінників,
продуктивність до 0.5 Гкал/год	  Установ.	1	 	
 	Локальний кошторис 06-03-01 на зовнішня каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Каналізація діам. 160мм, 315мм	 	 	 	
 	 	 	 	 	
363	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	19,72	 	
364	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	23,7	 	
365	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45]
м3, група ґрунтів 2	  м3	277,16	 	
366	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	14,6	 	
367	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2	  м3	241,4	 	

1	2	3	4	5	
368	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	241,4	 	
369	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	14,6	 	
370	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з
ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	  м3	35,76	 	
371	Перевезення ґрунту до 30 км	  т	62,58	 	
372	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	35,77	 	
373	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із керамічних
каналізаційних труб діаметром 150 мм	  м	26	 	
374	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із керамічних
каналізаційних труб діаметром 300 мм	  м	32	 	
375	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5
м у сухих ґрунтах	  м3	10,08	 	
376	Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб
iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 160 мм	  м	57	 	
377	Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб
iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 315 мм	  м	43	 	
378	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої
мережі в сухих ґрунтах	  шт	3	 	
379	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	4,55	 	
380	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	5,46	 	
381	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45]
м3, група ґрунтів 2	  м3	118	 	
382	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	6,2	 	
383	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2	  м3	71,55	 	
384	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	65,35	 	
385	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	6,2	 	
386	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з
ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	  м3	52,65	 	
387	Перевезення ґрунту до 30 км	  т	92,1375	 	
388	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	  м3	24,56	 	
389	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб
діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	  м2	7,098	 	
390	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см	  м2	148,5	 	
391	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 
27-13-3	  м2	148,5	 	
392	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником
за ширини укладання 7 м	  м2	148,5	 	
393	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м	  м2	148,5	 	
 	Роздiл 2. Каналізація діам. 110мм	 	 	 	
 	 	 	 	 	
394	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	4,23	 	
395	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	5,08	 	

1	2	3	4	5	
396	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45]
м3, група ґрунтів 2	  м3	35,15	 	
397	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	1,85	 	
398	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2	  м3	27,15	 	
399	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	27,15	 	
400	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	1,85	 	
401	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з
ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	  м3	8	 	
402	Перевезення ґрунту до 30 км	  т	14	 	
403	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	7,96	 	
404	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із керамічних
каналізаційних труб діаметром 100 мм	  м	43	 	
405	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м
у сухих ґрунтах	  м3	1,22	 	
406	Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб
iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 110 мм	  м	44	 	
407	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої
мережі в сухих ґрунтах	  шт	1	 	
408	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	0,68	 	
409	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	0,82	 	
410	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45]
м3, група ґрунтів 2	  м3	6,84	 	
411	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	0,36	 	
412	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2	  м3	4,49	 	
413	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	4,49	 	
414	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	0,36	 	
415	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з
ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	  м3	2,35	 	
416	Перевезення ґрунту до 30 км	  т	4,1125	 	
417	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	  м3	1,03	 	
418	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 0,7 м у сухих ґрунтах	  м3	0,45	 	
419	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб
діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	  м2	0,8476	 	
420	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см	  м2	32	 	
421	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 
27-13-3	  м2	32	 	
422	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником
за ширини укладання 7 м	  м2	32	 	

1	2	3	4	5	
423	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м	  м2	32	 	
 	Роздiл 3. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
424	Навантаження сміття	  м3	64,2	 	
425	Перевезення сміття до 30 км	  т	88,13	 	
 	Локальний кошторис 06-04-01 на мережі водопостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Мережі 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
426	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	1,1	 	
427	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	1,32	 	
428	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45]
м3, група ґрунтів 2	  м3	25,84	 	
429	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	1,36	 	
430	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2	  м3	22,44	 	
431	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	22,44	 	
432	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	1,36	 	
433	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з
ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	  м3	3,4	 	
434	Перевезення ґрунту до 30 км	  т	5,95	 	
435	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	3,4	 	
436	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 32 мм з гідравличним випробуванням	  м	32	 	
437	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром
50-65 мм	  м	32	 	
438	Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110
мм	  шт	2	 	
439	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних
діаметром 32 мм	  шт	1	 	
440	Врізування в існуючі мережі	  шт	1	 	
441	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см	  м2	7,3	 	
442	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 
27-13-3	  м2	7,3	 	
443	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником
за ширини укладання 7 м	  м2	7,3	 	
444	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м	  м2	7,3	 	
 	Роздiл 2. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
445	Навантаження сміття	  м3	2,42	 	
446	Перевезення сміття до 30 км	  т	3,322	 	
 	Локальний кошторис 06-05-01 на мережі каналізації	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Мережі 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
447	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	0,54	 	

1	2	3	4	5	
448	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	0,65	 	
449	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45]
м3, група ґрунтів 2	  м3	74,29	 	
450	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	3,91	 	
451	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2	  м3	63,11	 	
452	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	63,11	 	
453	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	3,91	 	
454	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з
ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	  м3	11,18	 	
455	Перевезення ґрунту до 30 км	  т	19,565	 	
456	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	4,82	 	
457	Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб
iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 110 мм	  м	24	 	
458	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої
мережі в сухих ґрунтах	  шт	1	 	
459	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	  м3	3,35	 	
460	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб
діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	  м2	1,014	 	
461	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см	  м2	7,3	 	
462	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 
27-13-3	  м2	7,3	 	
463	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником
за ширини укладання 7 м	  м2	7,3	 	
464	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м	  м2	7,3	 	
 	Роздiл 2. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
465	Навантаження сміття	  м3	2,42	 	
466	Перевезення сміття до 30 км	  т	3,322	 	
 	Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Розбирання покриттів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
467	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	17,9	 	
468	Розбирання дорожніх покриттів та основ
цементобетонних	  м3	0,35	 	
469	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	  м	161	 	
470	Навантаження сміття	  м3	60,9	 	
471	Перевезення сміття до 30 км	  т	127,2	 	
 	Роздiл 2. Відновлення проїзду	 	 	 	
 	 	 	 	 	
472	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см	  м2	255	 	
473	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 
27-13-3	  м2	-255	 	

1	2	3	4	5	
474	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником
за ширини укладання 7 м	  м2	255	 	
475	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м	  м2	255	 	
476	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині понад
150 мм	  м	47	 	
 	Роздiл 3. Відновлення вимощення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
477	Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші за  товщини шару 12 см	  м2	21,5	 	
478	Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші , за зміни товщини на кожен  1 см додавати або
вилучати до/з норми 27-17-1	  м2	-21,5	 	
479	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	  м2	21,5	 	
480	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини
шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	  м2	21,5	 	
 	Роздiл 4. Відновлення тротуару	 	 	 	
 	 	 	 	 	
481	Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші за  товщини шару 12 см	  м2	21,5	 	
482	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м	  м2	61,4	 	
483	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм	  м	37	 	
 	Локальний кошторис 07-02-01 на озеленення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
484	Укріплення укосів земляних споруд посівом
багаторічних трав механізованим способом	  м2	972	 	
485	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних
вручну	  м2	16	 	
 	Локальний кошторис 07-03-01 на МАФ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
486	Установлення стійки для велопаркування	  стовп.	5	 	
487	Установлення вказівника на стіні	  шт	2