Додаток №3

до тендерної документації

**ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ**

Акумуляторні батареї,які будуть використовуватись для заміни старих під час виконання поточного ремонту джерела безперебійного живлення

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва товару | Вимоги до технічних та якісних характеристик | К-ть (шт.) | Назва товару\*  ***із обов’язковим зазначенням фірм, моделі*** | Технічні та якісні характеристики запропонованого товару | К-ть (шт.) |
| **Акумуляторна батарея** | Тип акумулятора: AGM  Напруга акумулятора: 12V  Номінальна ємність: не менше7.2 Ah (C20 до 1.75 V/ел)  Максимальний ток розряду: не менше 105А (5 сек)  Внутрішній опір: не менше 25 mΩ  Матеріал корпусу: ABS  Тип підключення: F2/T2, клема  Фізичні характеристики:  Довжина не більше 150.9±2.0 мм  Ширина не більше 65.0±1.5 мм  Висота (з клемами) не більше 98.0±2.0 мм  Вага не менше 2.54 кг | **128** | **Акумуляторна батарея**  ***(зазначити фірму та модель)*** |  | **128** |