Додаток №3

до тендерної документації

**ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ**

Акумуляторні батареї,які будуть використовуватись для заміни старих під час виконання поточного ремонту джерела безперебійного живлення

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва товару | Вимоги до технічних та якісних характеристик  | К-ть (шт.) | Назва товару\****із обов’язковим зазначенням фірм, моделі*** | Технічні та якісні характеристики запропонованого товару  | К-ть (шт.) |
| **Акумуляторна батарея** | Тип акумулятора: AGMНапруга акумулятора: 12VНомінальна ємність: не менше7.2 Ah (C20 до 1.75 V/ел) Максимальний ток розряду: не менше 105А (5 сек) Внутрішній опір: не менше 25 mΩ Матеріал корпусу: ABS Тип підключення: F2/T2, клемаФізичні характеристики:Довжина не більше 150.9±2.0 ммШирина не більше 65.0±1.5 мм Висота (з клемами) не більше 98.0±2.0 мм Вага не менше 2.54 кг  | **128** | **Акумуляторна батарея*****(зазначити фірму та модель)*** |  | **128** |