**ДОДАТОК 4**

*до тендерної документації*

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

Будівельні матеріали та карнизи (для сцени)

 **ДК 021:2015 код 44110000-4 – Конструкційні матеріали**

**ЛОТ 1 за ДК 021:2015 код 44111000-1 – Будівельні матеріали**

|  |
| --- |
| **Таблиця загальної кількості будівельних матеріалів** |
|
| **№ з/п** | **Назва закладу** |  **Плитка керамічна 300\*300мм, м2**  | **Клей для плитки, шт (25кг)** | **Цемент, шт(50кг)** |
| **1** | Первомайський ліцей " Престиж" | 102,06 | 28 | 26 |
| **2** | Первомайський ліцей "Ерудит" | 256,05 | 73 | 71 |
| **3** | Первомайська гімназія № 5 | 408,06 | 112 | 102 |
| **4** | Первомайська гімназія № 9 | 102,06 | 28 | 26 |
| **5** | Початкова школа № 11 | 357,03 | 98 | 89 |
| **Всього** | **1225,26** | **339** | **314** |

**Технічні характеристики**

**Технічні вимоги до плитки керамічної**

Якісні характеристики повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-282:2011 Плитки керамічні. Технічні умови (EN 14411:2006, NEQ).

Максимальний відхил від стандартних розмірів не більше, ніж 1,5%.

Якість поверхні - не менше 95 % керамічних плиток повинні бути без видимих дефектів, які впливають на зовнішній вигляд поверхні. На поверхні плитки не повинно бути тріщин.

При товщині плитки 6-7 мм, плитка повинна витримувати навантаження 600кг/м2.

Плитка повинна бути стійкою до високих та низьких температур.

Відхил середньої товщини грані кожної плитки від технологічного розміру - 5%.

Кожна наступна партія товару повинна мати сертифікат якості.

**Технічні вимоги до клею для плитки**

Суміші мають відповідні сертифікати якості.

Поверхня приклеювання: бетон, гіпсокартонні плити, керамічна цегла, силікатна цегла, цементно-вапняна штукатурка

Призначення: бетонна плитка, керамічна плитка, керамограніт, гіпсова плитка

Тип: вологостійкий, морозостійкий

Основа: на цементній основі

Сфера застосування: для ванної кімнати, для внутрішніх робіт, для кухні, для зовнішніх робіт

Поверхня приклеювання: стіна, підлога

Упаковка: мішок 25кг

Готовність до застосування: потребує приготування

Час висихання: 24 год

Витрата: від 2 до 7,8 кг/кв.м

**Технічні вимоги до цементу**

Загальні технічні характеристики повинні відповідати ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення.

Марка – М400 або М500

Пакування – мішок розфасовкою цементу по 50 кг.

Цемент повинен мати: документ про якість; документ, який супроводжує кожну партію цементу,

що відвантажується постачальником та містити інформацію про основні показники якості цементу даної партії.

Постачальник надає гарантійний строк - строк, протягом якого гарантує якість цементу, яка відповідає всім вимогам нормативного документа на нього при дотриманні умов транспортування і зберігання.

**ЛОТ 2 за ДК 021:2015 код 44115810-0 - Карнизи для тканинних і ниткових штор**

|  |
| --- |
| **Таблиця загальної кількості карнизів (для сцени) (ДЮЦНВ)** |
|
| **№ з/п** | **Назва закладу** |  **Од.вим.**  |  **Кількість**  |
| **1** | Карниз метал (2х4м) | шт | 2 |
| **2** | Карниз механіка (2х4м) | шт | 1 |
| **3** | Карниз вікно (5,80м) | шт | 2 |
| **4** | Карнизи полотолочні  | м | 17 |
| **5** | Кронштейни | шт | 10 |

**Технічні характеристики**

**КАРНИЗИ метал і механіка:**

|  |  |
| --- | --- |
| Кріплення карнизу | -Стеля, стіни |
| Матеріал карнизу | -Алюміній |
| Колір карнизу | -Білий |
| Покриття | -Тефлонове |

**КАРНИЗИ потолочні:**

|  |  |
| --- | --- |
| Довжина | -17 м |
| Кріплення карнизу | -Стеля |
| Матеріал карнизу | -Алюміній |
| Колір карнизу | -Білий |
| Покриття | -Тефлонове |

**КАРНИЗ вікон:**

|  |  |
| --- | --- |
| Матеріал | -Пластмаса |
| Довжина | -5,80м |
| Колір  | **-**Білий |

**КРОНШТЕЙНИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Матеріал | -Метал |
| Тип комплектуючої деталі | -Кронштейн для карниза |
| Колір | -Білий |

**Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, що дає можливість ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.**

**Учасник гарантує надання документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики товару, його походження (сертифікати відповідності/якості, паспорти якості тощо). Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології.**

**ДОВІДКА**

**про відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним вимогам до предмета закупівлі**

Учасник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (повне найменування учасника) цією довідкою підтверджує відповідність тендерної пропозиції на закупівлю товару згідно **ДК 021:2015 ДК 021:2015 код 44110000-4 – Конструкційні матеріали ( ЛОТ 1 за ДК 021:2015 код 44111000-1 – Будівельні матеріали; ЛОТ 2 за ДК 021:2015 код 44115810-0 - Карнизи для тканинних і ниткових штор** *(зазначити необхідну назву відповідно до лоту №1 чи №2) ,*запропонований товар в повному обсязі відповідає найменуванню, якісним характеристикам, кількості та одиницям виміру, що вимагаються замовником та зазначені у **ДОДАТКУ 4** до тендерної документації.

Копії свідоцтва про уповноваження на виконання робіт.

Гарантуємо забезпечення належної якості надання послуги та дотримання належних умов зберігання та транспортування при доставці засобів вимірювальної техніки.

Підтверджуємо можливість поставки предмету закупівлі у кількості та в терміни в документації та/або тендерної пропозиції учасника.

Посада, прізвище, ініціали, підпис учасника (уповноваженої особи учасника), засвідчені печаткою учасника або П.І.Б. та підпис учасника-фізичної особи.

У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз «або еквівалент».