Додаток 3 |
Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт частини нежитлового приміщення 243 (з заходами енергозбереження)в
багатоквартирному житловому будинку по вул. Привокзальна 2/1 в м. Вінниці

№
п/п

Найменування робіт та витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурно-
будівельні рішення

| Роздiл 1. Демонтажні роботи | | |
1 | Знімання незасклених віконних рам | м2 | 4,55 |

2

Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах

шт

3

3 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 1,3 |

4

Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах

шт

8

5 | Знімання дверних полотен | м2 | 15,2 |
6 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 77,05 |
7 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 87 |
8 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 2,16 |

9

(Демонтаж) перегородок площею більше 3 м2 з
металопластику у кам'яних стінах

м2

12,93

10

Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2

м2

95,05

11

(Демонтаж) покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ]

м2

77

| Роздiл 2. Прорізи | | |

12

Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

м2

4,55

13 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 3,25 |
14 | Установлення віконних зливів | м | 3,25 |

15

Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

м2

2,1

16

Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах

м2

16,8

17

Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах

м2

1,89

18

Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2

грати

4

| Роздiл 3. Укоси | | |

19

Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї

м2

6,74

20 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 6,74 |

21

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2

м2

6,74

22

Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування

м2

6,74

1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Роздiл 4. Стелі | | |
23 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 77,05 |

24

Укладання плит стельових в каркас стелі (за
вирухаванням світильників)

м2

71,29

| Роздiл 5. Підлоги | | |

25

Улаштування цементно-піщаної стяжки товщиною 20 мм
по бетонній основі площею понад 20 м2

м2

77,05

26

На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-піщаної
стяжки додавати або виключати (до 30 мм)

м2

77,05

27 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 77,05 |

28

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

м2

77,05

29 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 73,5 |
| Роздiл 6. Перемички | | |

30

Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони
гнізда 140 мм

шт

8

31

Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій
дерев'яними стояками з колод

м

26

32 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 4 |
33 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,05544 |
34 | Обгортання балок сіткою | м2 | 0,963 |
35 | Штукатурення балок | м2 | 0,963 |
| Роздiл 7. Опорядження стін | | |

36

Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону

м2

67,45

37 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 244,63 |

38

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2

м2

244,63

39

Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування

м2

244,63

40 | Улаштування відбійників на стінах | м | 25 |

41

Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі
цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону

м2

35,94

42

Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт

м2

35,94

| Роздiл 8. Утеплення | | |

43

Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м

м2

41,05

44

Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни
гладкі

м2

34

45

Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
20 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм

м2

6,16

46

Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,
підвіконних відливів

м

12

47

Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм

шт

20

48

Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з
пінопласту

м3

0,25

49 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 2,5 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5

50

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2

м3

6

51

Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з
пінопласту

м3

0,29

52

Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів
бітумною мастикою Cerasit CR66 (в 2 шари)

м2

5,8

53 | Улаштування шарів покриття геотекстилем | м2 | 5,8 |

54

Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 2

м3

5,71

55

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2

м3

5,71

| Роздiл 9. Перегородки | | |

56

Улаштування перегородок з газобетонних блоків
товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м

м2

14,4

| Роздiл 10. Вимощення | | |

57

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2

м3

3,64

58 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 1,3 |

59

Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші
товщиною покриття 3 см

м2

13

60 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 13 |

61

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2

м3

21,28

62 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 7,6 |

63

Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші
товщиною покриття 3 см

м2

76

64

Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів

м

76

65

Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну,
глибина корита до 500 мм

м2

88

66

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

т

2,904

67 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 2,904 |

68

Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із
щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа
[1000кг/см2]

м2

88

69 | Армування шарів покриття геотекстилем | м2 | 88 |

70

Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші за  товщини шару 12 см

м2

88

71

Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ] (товщина 60мм)

м2

88

72

Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів

м

88

| Роздiл 11. Ганок Г-1 | | |

73

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2

м3

2,2

74 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 1,2 |

75

Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупнiсть
заповнювача 5-10мм/

м3

1

76

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

м2

5,5

77 | Установлення тактильних смуг | м | 4,8 |

78

Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

т

0,02648

79

Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом

м2

1,12

1 | 2 | 3 | 4 | 5

80

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

м2

1,12

81

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази

м2

1,12

82 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 2 |
| Роздiл 12. Інші роботи | | |
83 | Навантаження сміття вручну | т | 10,67172 |
84 | Перевезення сміття до 15 км | т | 10,67172 |

Локальний кошторис 02-01-02 на Водопостачання та
каналізіція

| Роздiл 1. Демонтаж | | |
85 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 2 |
86 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 2 |
87 | Демонтаж змішувачів | шт | 2 |

88

Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб
діаметром 100 мм

м

1

89

Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб
діаметром 50 мм

м

2

90

Розбирання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих діаметром 20 мм

м

15

| Роздiл 2. Основне обладнання | | |

91

Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком

к-т

2

92

Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води

к-т

2

93 | Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3 | шт | 2 |
| Роздiл 3. К1 КАНАЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВА | | |

94

Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм

м

1

95

Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм

м

2

96

Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 100 мм

шт

2

Роздiл 4. В1 ГОСПОДАРСЬКО - ПИТНИЙ ВОДОПРОВІД,
Т3 ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

97

Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм

м

15

98

Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену

м

12

99

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм

шт

2

Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення та
вентиляція

100 | Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг | шт | 2 |
101 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 2 |
102 | Розбирання труб сталевих опалення діаметром 20 мм | м | 13 |
103 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 3,8 |

104

Прокладання трубопроводів опалення з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм

м

13

105

Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену

м

12

1 | 2 | 3 | 4 | 5

106

Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм

м

80

107

Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену

м

80

108

Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
63 мм

м

80

109

Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену

м

80

110

(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50
мм

м

80

111 | Розбирання труб сталевих опалення діаметром 20 мм | м | 80 |
112 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |

Локальний кошторис 02-01-04 на Система пожежної
сигналізації.Система керування евакуацією людей,
пожежне спостерігання

Роздiл 1. Система пожежної сигналізації, оповіщення
про пожежеу а управління евакуацією

113

Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС

шт

1

114 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 1 |

115

Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні

шт

7

116

Сповiщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у
нормальному виконаннi (сповіщувач пожежний ручний)

шт

2

117

Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.

шт

7

118

Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг

м

110

119 | Прокладання лотків | м | 50 |

120

Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 50 мм

м

3

| Роздiл 2. Пожежне спостерігання | | |

121

Перетворювач [випромiнювач або приймач]
ультразвуковий (модуль цифрового автодозвону)

шт

1

Роздiл 3. Система мовного оповіщення про пожежу та
управління евакуацією людей

122 | Монтаж комплексу мовного оповіщення про пожежу | шт | 1 |
123 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 9 |

124

Монтаж коробки кабельної сполучної або
розгалужувальної

шт

1

125

Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг

м

70

126

Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 50 мм

м

3

127 | Прокладання лотків | м | 70 |

Локальний кошторис 02-01-05 на Пусконалагоджувальні
роботи ПС.

| Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи | | |

128

Системи централізованого [диспетчерського] управління
ділянками, що входять у загальний технологічний
комплекс.  Технологічний комплекс, що включає в себе
керовані ділянки, у кількості до 20 шт

Комплекс

1

1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Локальний кошторис 02-01-06 на Відеоспостереження | | |
| Роздiл 1. Мережі відеоспостереження. | | |
129 | Апаратура відеореєстраційна | комплект | 1 |
130 | (Демонтаж) роутера, модема та коммутатора | шт | 1 |
131 | Монтаж роутера, модема та коммутатора | шт | 4 |

132

Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм

шт

1

133

Настроювання абонентських кінцевих пристроїв
[модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]

канал

3

134 | Монтаж відеокамер | шт | 3 |

135

Настроювання абонентських кінцевих пристроїв
[модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]

канал

1

136 | Монтаж безперебійника | шт | 1 |
| Роздiл 2. Кабельні мережі. | | |
137 | Прокладання коробів пластикових | м | 20 |
138 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 20 |

139

Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 51 см

шт

1

140

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

м

80

141

Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 125 мм

шт

3

142

Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 125 мм до 660мм

шт

3

143 | Установлення панелей монтажних | шт | 3 |
| Роздiл 3. Підключення | | |

144

Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або
проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2

жил

16

145 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 180 |

Локальний кошторис 02-01-07 на Електротехнічні
рішення

| Роздiл 1. Демонтажні роботи | | |
146 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 465 |
147 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 19 |
148 | Демонтаж групових щитків | шт | 1 |
149 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 8 |
| Роздiл 2. Монтажні роботи | | |
150 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |
151 | Установлення обмежувача перенапруги | шт | 1 |

152

Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А

шт

1

153

Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А

шт

6

| Роздiл 3. Установочні вироби | | |

154

Установлення вимикачів неутопленого типу при
відкритій проводці

шт

13

1 | 2 | 3 | 4 | 5

155

Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованій проводці

шт

38

| Роздiл 4. Освітлювальна арматура | | |

156

Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт

шт

18

| Роздiл 5. Кабелі і провода | | |

157

Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2
до 35 мм2 в труби

м

30

158

Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2
до 16 мм2 в труби

м

250

159

Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби

м

215

| Роздiл 6. Монтажні вироби | | |

160

Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

м

595