Додаток 2

до тендерної документації

**Технічне завдання до предмету закупівлі**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

**Послуги з поточного ремонту службового приміщення в адмінбудівлі Перечинської міської ради за адресою: м. Перечин, пл. Народна, 16,**

**45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи**

**за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ч.ч.** | **Обґрунтування (шифр норми)** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість**  | **Примітка**  |
| **ДОРОЖНІЙ ОДЯГ**  |
| *1* | *КР5-11-3* | *Улаштування перегородок на металевому**каркасі з гіпсокартону із двошаровою**обшивкою з ізоляційною прокладкою* | *100 м2* | *0,6* |  |
| 2 | & С111-15-1варіант 6 | Гіпсокартон | м2 | 120 |  |
| 3 | & С1-155-230варіант 5 | Профіль ШВ | м | 60 |  |
| 4 | & С1-155-230варіант 6 | Профіль УВ | м | 120 |  |
| 5 | & С1-15485-711варіант 24 | Саморізи | шт | 1000 |  |
| 6 | & С1-15485-711варіант 25 | Мінвата (рул.) | шт | 10 |  |
| *7* | *КБ10-28-1* | *Заповнення дверних прорізів готовими**дверними блоками площею до 2 м2 з**металопластику у кам'яних стінах* | *100м2* | *0,072* |  |
| 8 | & С1-15485-711варіант 23 | Двері  | шт | 4 |  |
| *9* | *КБ11-38-2* | *Розбирання покриттів з ламінату* | *100м2* | *0,62* |  |
| *10* | *КР7-2-3* | *Розбирання покриттів підлог з штучного**паркету на рейках або шпунтованого* | *100м2* | *0,62* |  |
| *11* | *КР7-14-4* | *Укладання по перекриттю лаг з брусків**площею покриття підлоги понад 10 м2* | *100м2* | *0,62* |  |
| *12* | *КР7-15-4* | *Улаштування під покриття підлоги основи**із деpевноволокнистих плит* | *100м2* | *0,62* |  |
| *13* | *КБ11-38-2* | *Улаштування покриттів з ламінату на**шумогідроізоляційній прокладці без**проклеювання швів клеєм* | *100м2* | *0,62* |  |
| 14 | С1421-9507варіант 2 | Брус | м3 | 1,4 |  |
| 15 | & С111-15-1варіант 8 | Плита ОSB | м2 | 63,24 |  |
| 16 | & С111-15-1варіант 4 | Ламінат | м2 | 63,24 |  |
| 17 | & С111-15-1варіант 7 | Підложка | м2 | 63,24 |  |
| 18 | & С1-15485-711варіант 26 | Саморізи | шт | 1000 |  |
| 19 | КР7-3-1 | Розбирання плінтусів | 100м | 0,3 |  |
| *20* | *КБ11-43-3* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних**на шурупах* | *100м* | *0,7* |  |
| *21* | *КБ15-56-3* | *Безпіщане накриття поверхонь стін**розчином із клейового гіпсу [типу**"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при**нанесенні за 2 рази* | *100 м2* | *1,18* |  |
| *22* | *КБ15-56-4* | *Безпіщане накриття поверхонь стін**розчином із клейового гіпсу [типу**"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5**мм додавати або вилучати* | *100 м2* | *1,18* |  |
| *23* | *КБ15-56-5* | *Безпіщане накриття поверхонь стель**розчином із клейового гіпсу [типу**"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при**нанесенні за 3 рази* | *100 м2* | *0,62* |  |
| 24 | & С111-1090-55варіант 11 | Шпаклівка | кг | 550 |  |
| 25 | & С111-1090-55варіант 7 | Грунтовка | кг | 30 |  |
| *26* | *КР12-49-5* | *Поліпшене фарбування**полівінілацетатними водоемульсійними**сумішами стін по збірних конструкціях,**підготовлених під фарбування* | *100м2* | *1,18* |  |
| *27* | *КР12-49-6* | *Поліпшене фарбування**полівінілацетатними водоемульсійними**сумішами стель по збірних конструкціях,**підготовлених під фарбування* | *100м2* | *0,62* |  |
| 28 | & С111-1090-55варіант 8 | Фарба | кг | 100 |  |
| 29 | & С1-15485-711варіант 27 | Барвник | шт | 8 |  |
| *30* | *КР20-28-3* | *Пробивання борозен в цегляних стінах,**переріз борозен до 100 см2* | *100м* | *0,3* |  |
| *31* | *КР17-9-2* | *Прокладання кабелю* | *100м* | *0,3* |  |
| *32* | *КР20-33-7* | *Забивання борозен в цегляних стінах* | *100м* | *0,3* |  |
| *33* | *КР17-12-11* | *Установлення штепсельних розеток**утопленого типу при схованій проводці* | *100шт* | *0,3* |  |
| *34* | *КР17-12-3* | *Установлення вимикачів утопленого типу**при схованій проводці* | *100шт* | *0,05* |  |
| 35 | С157-408варіант 3 | Провід, переріз 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,03 |  |
| 36 | & С1-15485-711варіант 28 | Розетка | шт | 30 |  |
| 37 | & С1-15485-711варіант 29 | Вимикач | шт | 5 |  |
| *38* | *КР17-11-11* | *Монтаж світильників для люмінесцентних**ламп, які встановлюються в підвісних**стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт* | *100шт* | *0,09* |  |
| 39 | & С1-15485-711варіант 30 | Світильники | шт | 9 |  |
| *40* | *КБ15-76-2* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *100м2* | *0,252* |  |
| 41 | & С1-15485-711варіант 31 | Плити амстронг | шт | 70 |  |
| 42 | & С1-15485-711варіант 32 | Блошки | шт | 1000 |  |
| 43 | & С1-15485-711варіант 33 | Дюбель | шт | 200 |  |

Роботи мають бути виконані відповідно до умов укладеного договору з дотриманням вимог нормативно-правових актів, із застосуванням обладнання та матеріалів, дотримання безпечних умов праці відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

Учасник виконує роботу з використанням власного (орендованого) обладнання та матеріалів, що входить у вартість таких робіт.

Якість робіт та застосовуваних матеріалів і технологій мають відповідати вимогам чинних державних стандартів, санітарних норм і правил, встановлених для даних видів робіт.

Матеріали, що використовуються, і обладнання повинні відповідати державним стандартам і технічним умовам.

Учасник визначає ціни з урахуванням усіх видів та обсягів робіт, які мають бути виконані.

Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівлі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Учасник надає пропозицію у відповідності до технічного завдання Замовника. Ціна пропозицій Учасника означає суму, за яку він передбачає виконати роботи згідно з технічним завданням Замовника, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання робіт на об’єкті та поточних цін на них, з урахуванням робіт, що будуть виконуватись субпідрядними організаціями у разі їх залучення.

Ціна пропозиції повинна бути чітко визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з одержанням всіх необхідних документів, пов’язаних із поданням пропозиції та дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт.

На підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі Учасники в складі пропозиції подають:

- інформацію у формі гарантійного листа, який підтверджує відповідність пропозицій Учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі (технічним вимогам до предмету закупівлі);

Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, безпечних умов праці.

У складі пропозиції учасник **повинен надати** кошторисний розрахунок цінової пропозиції, складений у відповідності до технічного завдання, а саме:

**-** договірну ціну з пояснювальною запискою;

- локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу);

- відомість ресурсів;

- підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни.

- інші документи відповідно до вимог тендерної документації.

Строк виконання робіт – з моменту підписання договору до **31.12.2024 року.**

Ми, (зазначити найменування учасника) підтверджуємо свою готовність здійснити виконання робіт та надаємо пакет підтверджуючих документів на виконання вимог даного додатку до тендерної документації .

 **Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада, ПІБ, підпис)**