**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (42512200-0 Настінні кондиціонери повітря). Кондиціонери настінні, інверторні з монтажем та пуском в роботу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування предмету закупівлі** | **Технічні характеристики** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| 1 | Кондиціонер настінний (спліт-система) інверторний 9000 BTU з монтажем та пуском в роботу | Потужність на холод, кВт – не менше 2,64 Потужність на тепло, кВт –не менше 2,78 Споживна потужність, кВт – 0,8/0,7Діапазон температур,оС – мінус 15…+48 Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс) дБ-не більше 30/40Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ від 48 до 60Клас енергоефективності – А++ | шт | 113 |

Загальні характеристики кондиціонерів:

– тип компресора – [інверторний](https://bt.rozetka.com.ua/air_conditioners/c80133/43284%3D78944/),

– тип встановлення внутрішнього блока – настінний,

– комплектація: внутрішній блок, зовнішній блок, пульт ДК, технічний паспорт, інструкція користувача, гарантійний талон в інструкції, елементи живлення ААА (2шт.), мультифільтр, дренажний шланг, антивібраційні вставки на зовнішній блок, монтажний пластилін, обмотувальна стрічка.

Вартість кондиціонера інверторного складається з ціни електропристрою , вартості монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

Враховуючи архітектурні особливості будівель та розташування кондиціонерів в них, Учасник, у присутності представника Замовника, з дати оголошення процедури закупівлі до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій, може ознайомитись з розташуванням кондиціонерів та здійснити заміри за адресою Замовника.

Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська лікарня № 7» Криворізької міської ради

Строк поставки товарів – протягом 5 днів після отримання заявки. Ціна доставки входить у ціну товару. Ціна товару зазначається з урахуванням всіх витрат і податків, що повинні бути сплачені згідно з вимогами законодавства України. Товар повинен постачатися транспортом за рахунок постачальника.

Строк поставки товару та проведення монтажу – до 15.12.2023 року (включно).

Продукція при транспортуванні повинна бути укладена в тару, яка гарантує її захист від потрапляння вологи та механічних пошкоджень. При поставці товару повинна дотримуватись цілісність упаковки з необхідними реквізитами виробника.

Оплата здійснюється у розмірі повної вартості поставленої партії товару (з монтажем і запуском), що вказана в видатковій накладній, шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару.

*Будь-які посилання в технічних вимогах на конкретну торгівельну марку або тип передбачає можливість надання еквіваленту (технічні вимоги еквіваленту не повинні бути гіршими).*

*У разі надання еквіваленту, Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції порівняльну таблицю із зазначенням найменування та технічних характеристик запропонованого еквіваленту. Запропонований Учасником еквівалент предмету закупівлі за своїми технічними характеристиками повинен бути не гіршим.*

На підтвердження технічних характеристик Учасник надає у складі пропозиції сканкопії інструкцій та/або настанов та/або технічних описів виробника, тощо, що підтверджують відповідність технічних характеристик товару, з обов’язковим посиланням на конкретну сторінку (розділ) наданого документу

*Порівняльна таблиця*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування предмету закупівлі** | **Технічні характеристики** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| 1 | Кондиціонер настінний (спліт-система) інверторний 9000 BTU з монтажем та пуском в роботу | Потужність на холод, кВт – не менше 2,64 Потужність на тепло, кВт –не менше 2,78 Споживна потужність, кВт – 0,8/0,7Діапазон температур,оС – мінус 15…+48 Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс) дБ-не більше 30/40Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ від 48 до 60Клас енергоефективності – А++ | шт | 113 |

**У разі, якщо запропонований товар не відповідає будь-яким з наведених вище технічних, якісних та кількісних вимог до предмета закупівлі, тендерна пропозиція відхиляється як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.**

**Загальні вимоги:**

1.1. Товар, представлений Учасником, має відповідати чинним вітчизняним та міжнародним стандартам якості ***(Учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми).***

1.2. Співробітники Учасника які здійснюватимуть монтаж кондиціонерів, повинні мати посвідчення про перевірку знань та присвоєння групи з електробезпеки та посвідчення з допуску виконання робіт на висоті ***(Учасник у складі пропозиції надає скан-копії посвідчень співробітників, які будуть задіяні при монтажі товару).***

1.3. Монтаж кондиціонерів здійснюється з використанням монтажного комплекту Учасника ***(Учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми).***

1.4. Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа або оригінал авторизаційного листа виробника (представництва, філії виробника на території України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару та гарантійного обслуговування, що є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. ***(Лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.)***

1.5. Гарантійний термін на товар – не менше 60 (шістдесяти) місяців з дати поставки та встановлення товару, на монтажні роботи – не менше 24 (двадцяти чотирьох) місяців ***(Учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми).***

1.6. Товари повинні мати маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати товари, їх походження, дату виробництва ***(Учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми).***