**Додаток 3**

**Технічне завдання**

на закупівлю робіт **(код ДК 021:2015 : 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт) «Капітальний ремонт приміщень будівлі адмінбудинку по вул. Острозького, 70 в м. Старокостянтинові, Хмельницької області (коригування)»**

Договірна ціна – тверда

Клас наслідків (відповідальності) – СС1.

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01** |
| **на Кабінет 9 - І поверх** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,1393 |  |
|  |
| 2 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,1337 |  |
|  |
| 3 | КР13-10-1 | Знімання шпалер простих та поліпшених | 100м2 | 0,3884 |  |
|  |
| 4 | КР11-50-1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 0,0583 |  |
|  |
| 5 | КР11-1-2 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм | 100м2 | 0,0583 |  |
|  |
| 6 | КБ15-56-5 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,1337 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 7 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 20,055 |  |
|  |
| 8 | КБ15-56-6 К=3 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,1337 |  |
|  |
| 9 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 6,685 |  |
|  |
| 10 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 13,37 |  |
|  |
| 11 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,3884 |  |
|  |
| 12 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 38,84 |  |
|  |
| 13 | КБ15-56-4 К=4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,3884 |  |
|  |
| 14 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 38,84 |  |
|  |
| 15 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 38,84 |  |
|  |
| 16 | КБ15-56-3 прим. | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,0227 |  |
|  |
| 17 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 2,27 |  |
|  |
| 18 | КР14-34-1 к дем.=0,8 прим. | (Демонтаж) Розбирання стельового плінтусу | м | 14,7 |  |
|  |
| 19 | КР14-34-6 прим. | Улаштування стельового плінтусу | м | 14,7 |  |
|  |
| 20 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 0,3884 |  |
|  |
| 21 | КР13-10-1 | Знімання шпалер простих та поліпшених | 100м2 | 0,3884 |  |
|  |
| 22 | КБ13-13-11 прим. | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,1564 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 23 | КР12-49-6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,1337 |  |
|  |
| 24 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,0227 |  |
|  |
| 25 | КР12-31-13 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | 0,0164 |  |
|  |
| 26 | КБ15-63-1 прим. | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами | 100м2 | 0,3884 |  |
|  |
| 27 | С111-741 варіант 1 | Гіпсокартон 12,5х1200х2500 мм | м2 | 40,782 |  |
|  |
| 28 | С188888-6 варіант 1 | Саморіз для гіпсокартону по металу 3,5х25 | шт | 407 |  |
|  |
| 29 | & С111- 1721-17 варіант 1 | Стрiчка серпянка армувальна | м | 34,2 |  |
|  |
| 30 | С1555-101 варіант 3 | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 | кг | 12,33 |  |
|  |
| 31 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,3884 |  |
|  |
| 32 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 38,84 |  |
|  |
| 33 | КБ15-56-4 К=4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,3884 |  |
|  |
| 34 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 38,84 |  |
|  |
| 35 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 38,84 |  |
|  |
| 36 | КБ13-13-11 прим. | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,3884 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 37 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,3884 |  |
|  |
| 38 | С111-2016-1 варіант 1 | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | 0,08739 |  |
|  |
| 39 | КР7-15-3 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи в один шар площею основи до 20 м2 | 100м2 | 0,1386 |  |
|  |
| 40 | КР7-26-2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,1386 |  |
|  |
| 41 | КБ11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,1293 |  |
|  |
| 42 | & С111- 1722-59 | Кут плінтуса внутрішній | уп | 4 |  |
|  |
| 43 | & С111- 1722-61 | Завершення плінтуса | уп | 4 |  |
|  |
| 44 | & С111- 1722-60 | З'єднувач плінтусів | уп | 2 |  |
|  |
| 45 | КР20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0,099 |  |
|  |
| 46 | КР17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 0,054 |  |
|  |
| 47 | КР17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,099 |  |
|  |
| 48 | С1545-191 варіант 1 | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,0099 |  |
|  |
| 49 | С1419-101 варіант 1 | Коробка розподільна | шт | 2 |  |
|  |
| 50 | КР20-33-4 прим. | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,099 |  |
|  |
| 51 | КР20-30-1 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | 0,05 |  |
|  |
| 52 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,02 |  |
|  |
| 53 | КР17-10-6 прим. | Монтаж світильника закритого типу, для ламп розжарювання | 100шт | 0,02 |  |
|  |
| 54 | С1547-7 варіант 1 | Світильник діодний накладний | шт | 2 |  |
|  |
| 55 | КР17-6-2 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 56 | С1547-6 варіант 3 | Вимикач 2-ний з підсв. | шт | 1 |  |
|  |
| 57 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 1 |  |
|  |
| 58 | КР17-6-4 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,02 |  |
|  |
| 59 | С1547-6 варіант 1 | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | 2 |  |
|  |
| 60 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 2 |  |
|  |
| 61 | КР15-122-1 | Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i закрiпленням | грати | 2 |  |
|  |
| 62 | С126-1213 варіант 1 | Екрани радіаторні | шт | 2 |  |
|  |
| 63 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,00269 |  |
|  |
| 64 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,269 |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02** |
| **на Кабінети 14,15,16 - І поверх** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | | | Кіль- кість | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | |  | | | |
|  | | |  | | |  |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | **Роздiл 1. Кабінет 1 (основний)** |  | | | |  | | | |  | | | |
| 1 | | | КР7-3-1 | | | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | | | | 0,1678 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 2 | | | КР12-65-13 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | | | | 0,5013 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 3 | | | КР12-65-16 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | 100м2 | | | | 0,0993 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 4 | | | КР11-2-7 | | | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2 | 100м2 | | | | 0,0667 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 5 | | | КБ15-56-5 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | | | | 0,166 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 6 | | | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | | | 24,9 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 7 | | | КБ15-56-6 К=3 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | | | | 0,166 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 8 | | | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | | | 8,3 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 9 | | | С1555-101 варіант 2 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | | | | 16,6 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 10 | | | КБ15-56-3 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | | | | 0,4697 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 11 | | | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | | | 46,97 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 12 | | | КБ15-56-4 К=4 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | | | | 0,4697 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 13 | | | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | | | 46,97 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 14 | | | С1555-101 варіант 2 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | | | | 46,97 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 15 | | | КБ15-56-3 прим. | | | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | | | | 0,0316 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 16 | | | С1555-101 варіант 2 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | | | | 3,16 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 17 | | | КБ13-13-11 прим. | | | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | | | | 0,6673 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 18 | | | КР12-49-6 | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | | | | 0,166 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 19 | | | КР12-49-5 | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | | | | 0,4697 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 20 | | | С111-2016-1 варіант 1 | | | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | | | | 0,07 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 21 | | | КР12-49-5 | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | | | | 0,0316 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 22 | | | КР12-31-13 | | | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | | | | 0,0208 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 23 | | | КР7-15-5 | | | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи до 20 м2 | 100м2 | | | | 0,1705 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 24 | | | КР7-26-1 | | | Улаштування покриття з лiнолеуму | 100м2 | | | | 0,1705 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 25 | | | КБ11-43-3 | | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | | | | 0,1678 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 26 | | | & С111- 1722-58 | | | Кут плінтуса зовнішній | уп | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 27 | | | & С111- 1722-59 | | | Кут плінтуса внутрішній | уп | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 28 | | | & С111- 1722-60 | | | З'єднувач плінтусів | уп | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 29 | | | & С111- 1722-61 | | | Завершення плінтуса | уп | | | | 2 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 30 | | | КБ11-43-3 | | | Улаштування планки на шурупах | 100м | | | | 0,0094 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 31 | | | & С111- 1140-31 варіант 1 | | | Планка | м | | | | 1 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 32 | | | КР15-122-4 | | | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 | грати | | | | 1 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 33 | | | КР17-4-3 | | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | | | | 0,01 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 34 | | | КР17-1-1 | | | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | | | | 0,121 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 35 | | | КР17-4-1 | | | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | | | | 0,05 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 36 | | | КР20-28-1 | | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | | | | 0,279 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 37 | | | КР17-5-3 | | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | | | | 0,103 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 38 | | | С1545-191 варіант 1 | | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | | | | 0,0103 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 39 | | | КБ21-3-2 | | | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм | 100м | | | | 0,176 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 40 | | | С111-1301 варіант 1 | | | Труба гофрована 18 | 1000м | | | | 0,0176 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 41 | | | КР17-8-4 | | | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | 100м | | | | 0,176 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 42 | | | С1545-191 варіант 1 | | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | | | | 0,0176 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 43 | | | КМ10-698-1 | | | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 44 | | | С1419-101 варіант 1 | | | Коробка розподільна | шт | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 45 | | | КР20-33-4 прим. | | | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | | | | 0,279 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 46 | | | КР20-30-1 | | | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | | | | 0,08 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 47 | | | КР17-12-3 | | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | | | | 0,01 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 48 | | | & С113- 2106-3 | | | Вимикач двоклавішний з рамкою | шт | | | | 1 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 49 | | | КР17-11-1 | | | Монтаж ЛЕД свiтильникiв | 100шт | | | | 0,02 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 50 | | | & С1547-4-3 варіант 1 | | | Світлодіодний світильник | шт | | | | 2 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 51 | | | & С1547-4- 23 варіант 1 | | | Каркас до світильника | к-т | | | | 2 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 52 | | | КР17-12-11 | | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | | | | 0,03 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 53 | | | С1547-6 варіант 1 | | | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | | | | 3 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 54 | | | КР15-137-1 | | | Заміна вентиляційних грат | 100шт | | | | 0,01 | | | |  | | | |
|  | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | **Роздiл 2. Кабінет 2 (кабінет керівника)** | | | |  | | | |  | | | |
| 55 | | КР12-65-13 | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | | | | 100м2 | | | | 0,3299 | | | |
|  | | |
| 56 | | КР12-65-16 | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | | | | 100м2 | | | | 0,0839 | | | |  | | |
|  | | |
| 57 | | КР11-2-7 | | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2 | | | | 100м2 | | | | 0,0597 | | | |  | | |
|  | | |
| 58 | | КБ13-13-11 прим. | | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | | | | 100м2 | | | | 0,4138 | | | |  | | |
|  | | |
| 59 | | КР12-18-2 | | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% | | | | 100м2 | | | | 0,0839 | | | |  | | |
|  | | |
| 60 | | КР12-17-2 | | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% | | | | 100м2 | | | | 0,3299 | | | |  | | |
|  | | |
| 61 | | С111-2016-1 варіант 1 | | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | | | | л | | | | 0,07 | | | |  | | |
|  | | |
| 62 | | КР12-31-13 | | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | | | | 100м2 | | | | 0,0356 | | | |  | | |
|  | | |
| 63 | | КР15-122-4 | | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 | | | | грати | | | | 1 | | | |  | | |
|  | | |
| 64 | | КР17-4-3 | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | | | | 100шт | | | | 0,01 | | | |  | | |
|  | | |
| 65 | | КР17-4-1 | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | | 100шт | | | | 0,04 | | | |  | | |
|  | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | |  | | |
| 66 | | КР20-28-1 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | | | | 100м | | | | 0,076 | | | |  | | |
|  | | |
| 67 | | КР17-5-3 | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | | | 100м | | | | 0,076 | | | |  | | |
|  | | |
| 68 | | С1545-191 варіант 1 | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | | | | 1000м | | | | 0,0076 | | | |  | | |
|  | | |
| 69 | | КР20-33-4 прим. | | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | | 100м | | | | 0,076 | | | |  | | |
|  | | |
| 70 | | КР20-30-1 | | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | | | | 100шт | | | | 0,03 | | | |  | | |
|  | | |
| 71 | | КР17-12-3 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | | | | 100шт | | | | 0,01 | | | |  | | |
|  | | |
| 72 | | & С113- 2106-3 | | Вимикач двоклавішний з рамкою | | | | шт | | | | 1 | | | |  | | |
|  | | |
| 73 | | КР17-11-1 | | Монтаж ЛЕД свiтильникiв | | | | 100шт | | | | 0,01 | | | |  | | |
|  | | |
| 74 | | & С1547-4-3 варіант 1 | | Світлодіодний світильник | | | | шт | | | | 1 | | | |  | | |
|  | | |
| 75 | | & С1547-4- 23 варіант 1 | | Каркас до світильника | | | | к-т | | | | 1 | | | |  | | |
|  | | |
| 76 | | КР17-12-11 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | | | | 100шт | | | | 0,02 | | | |  | | |
|  | | |
| 77 | | С1547-6 варіант 1 | | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | | | | шт | | | | 2 | | | |  | | |
|  | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | **Роздiл 3. Кабінет 3 (відділ)** | | | |  | | | |  | | | |
| 78 | | КР12-65-13 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | | | | 100м2 | | | | 0,3222 | | | |
|  | |
| 79 | | КР12-65-16 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | | | | 100м2 | | | | 0,1017 | | | |  | |
|  | |
| 80 | | КР11-2-7 | | | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2 | | | | 100м2 | | | | 0,0641 | | | |  | |
|  | |
| 81 | | КБ13-13-11 прим. | | | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | | | | 100м2 | | | | 0,4239 | | | |  | |
|  | |
| 82 | | КР12-18-2 | | | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% | | | | 100м2 | | | | 0,1017 | | | |  | |
|  | |
| 83 | | КР12-17-2 | | | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% | | | | 100м2 | | | | 0,3222 | | | |  | |
|  | |
| 84 | | С111-2016-1 варіант 1 | | | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | | | | л | | | | 0,07 | | | |  | |
|  | |
| 85 | | КР12-31-13 | | | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | | | | 100м2 | | | | 0,0203 | | | |  | |
|  | |
| 86 | | КР7-31-4 | | | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | | | | 100м | | | | 0,01 | | | |  | |
|  | |
| 87 | | КР15-122-4 | | | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 | | | | грати | | | | 1 | | | |  | |
|  | |
| 88 | | КР17-4-3 | | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | | | | 100шт | | | | 0,01 | | | |  | |
|  | |
| 89 | | КР17-4-1 | | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | | 100шт | | | | 0,04 | | | |  | |
|  | |
| 90 | | КР20-28-1 | | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | | | | 100м | | | | 0,131 | | | |  | |
|  | |
| 91 | | КР17-5-3 | | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | | | 100м | | | | 0,131 | | | |  | |
|  | |
| 92 | | С1545-191 варіант 1 | | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | | | | 1000м | | | | 0,0131 | | | |  | |
|  | |
| 93 | | КР20-33-4 прим. | | | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | | 100м | | | | 0,131 | | | |  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | |  | |
| 94 | | КР20-30-1 | | | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | | | | 100шт | | | | 0,04 | | | |  | |
|  | |
| 95 | | КР17-11-1 | | | Монтаж ЛЕД свiтильникiв | | | | 100шт | | | | 0,01 | | | |  | |
|  | |
| 96 | | & С1547-4-3 варіант 1 | | | Світлодіодний світильник | | | | шт | | | | 1 | | | |  | |
|  | |
| 97 | | & С1547-4- 23 варіант 1 | | | Каркас до світильника | | | | к-т | | | | 1 | | | |  | |
|  | |
| 98 | | КР17-12-3 | | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці | | | | 100шт | | | | 0,01 | | | |  | |
|  | |
| 99 | | & С113- 2106-4 | | | Вимикач одноклавішний з рамкою | | | | шт | | | | 1 | | | |  | |
|  | |
| 100 | | КР17-12-11 | | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | | | | 100шт | | | | 0,03 | | | |  | |
|  | |
| 101 | | С1547-6 варіант 1 | | | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | | | | шт | | | | 3 | | | |  | |
|  | |
|  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | **Роздiл 4. Кабінет 4 (відділ)** | | | | | |  | | | |  | | | |
| 102 | КР12-65-13 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | | | | | | 100м2 | | | | 0,3518 | | | |
|  |
| 103 | КР12-65-16 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | | | | | | 100м2 | | | | 0,1105 | | | |  |
|  |
| 104 | КР11-2-7 | | | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2 | | | | | | 100м2 | | | | 0,0704 | | | |  |
|  |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | | | | 5 | | | |  |
| 105 | КБ13-13-11 прим. | | | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | | | | | | 100м2 | | | | 0,4623 | | | |  |
|  |
| 106 | КР12-18-2 | | | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% | | | | | | 100м2 | | | | 0,1105 | | | |  |
|  |
| 107 | КР12-17-2 | | | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% | | | | | | 100м2 | | | | 0,3518 | | | |  |
|  |
| 108 | С111-2016-1 варіант 1 | | | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | | | | | | л | | | | 0,07 | | | |  |
|  |
| 109 | КР12-31-13 | | | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | | | | | | 100м2 | | | | 0,0208 | | | |  |
|  |
| 110 | КР15-122-4 | | | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 | | | | | | грати | | | | 1 | | | |  |
|  |
| 111 | КР7-31-2 | | | Улаштування плінтусів цементних | | | | | | 100м | | | | 0,0093 | | | |  |
|  |
| 112 | КР17-4-3 | | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | | | | | | 100шт | | | | 0,01 | | | |  |
|  |
| 113 | КР17-4-1 | | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | | | | 100шт | | | | 0,1 | | | |  |
|  |
| 114 | КР17-1-1 | | | Демонтаж схованої електропроводки | | | | | | 100м | | | | 0,051 | | | |  |
|  |
| 115 | КР17-1-2 | | | Демонтаж відкритої електропроводки | | | | | | 100м | | | | 0,026 | | | |  |
|  |
| 116 | КР17-7-12 к дем.=0,4 | | | (Демонтаж) коробу | | | | | | 100м | | | | 0,026 | | | |  |
|  |
| 117 | КР20-28-1 | | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | | | | | | 100м | | | | 0,204 | | | |  |
|  |
| 118 | КР17-5-3 | | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | | | | | 100м | | | | 0,204 | | | |  |
|  |
| 119 | С1545-191 варіант 1 | | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | | | | | | 1000м | | | | 0,0204 | | | |  |
|  |
| 120 | КР20-33-4 прим. | | | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | | | | 100м | | | | 0,204 | | | |  |
|  |
| 121 | КР20-30-1 | | | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | | | | | | 100шт | | | | 0,11 | | | |  |
|  |
| 122 | КМ10-698-1 | | | Коробка відгалужувальна на стіні | | | | | | шт | | | | 4 | | | |  |
|  |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | | | | 5 | | | |  |
| 123 | С1419-101 варіант 1 | | | Коробка розподільна | | | | | | шт | | | | 4 | | | |  |
|  |
| 124 | КР17-12-3 | | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці | | | | | | 100шт | | | | 0,01 | | | |  |
|  |
| 125 | & С113- 2106-4 | | | Вимикач одноклавішний з рамкою | | | | | | шт | | | | 1 | | | |  |
|  |
| 126 | КР17-11-1 | | | Монтаж ЛЕД свiтильникiв | | | | | | 100шт | | | | 0,01 | | | |  |
|  |
| 127 | & С1547-4-3 варіант 1 | | | Світлодіодний світильник | | | | | | шт | | | | 1 | | | |  |
|  |
| 128 | & С1547-4- 23 варіант 1 | | | Каркас до світильника | | | | | | к-т | | | | 1 | | | |  |
|  |
| 129 | КР17-12-11 | | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | | | | | | 100шт | | | | 0,03 | | | |  |
|  |
| 130 | С1547-6 варіант 1 | | | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | | | | | | шт | | | | 3 | | | |  |
|  |
| 131 | КР20-36-1 | | | Очищення приміщень від сміття | | | | | | 100т | | | | 0,01144 | | | |  |
|  |
| 132 | КР20-40-1 | | | Навантаження сміття вручну | | | | | | 1 т | | | | 1,144 | | | |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03** |
| **на Кабінет ліве крило (запасний вихід) -І поверх** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,1878 |  |
|  |
| 2 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,2264 |  |
|  |
| 3 | КР13-10-1 | Знімання шпалер простих та поліпшених | 100м2 | 0,5092 |  |
|  |
| 4 | КР11-50-1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 0,1528 |  |
|  |
| 5 | КР11-1-2 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм | 100м2 | 0,1528 |  |
|  |
| 6 | КБ15-56-5 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,2264 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 7 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 33,96 |  |
|  |
| 8 | КБ15-56-6 К=3 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,2264 |  |
|  |
| 9 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 11,32 |  |
|  |
| 10 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 22,64 |  |
|  |
| 11 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,5092 |  |
|  |
| 12 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 50,92 |  |
|  |
| 13 | КБ15-56-4 К=4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,5092 |  |
|  |
| 14 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 50,92 |  |
|  |
| 15 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 50,92 |  |
|  |
| 16 | КБ15-56-3 прим. | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,0295 |  |
|  |
| 17 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 2,95 |  |
|  |
| 18 | КБ13-13-11 прим. | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,7651 |  |
|  |
| 19 | КР12-49-6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,2264 |  |
|  |
| 20 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн і укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,5387 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 21 | КР12-31-13 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | 0,0459 |  |
|  |
| 22 | КР7-2-4 | Розбирання покриттiв пiдлог з штучного паркету | 100м2 | 0,2315 |  |
|  |
| 23 | КР7-17-4 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,2315 |  |
|  |
| 24 | КР7-17-9 К=4 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,2315 |  |
|  |
| 25 | КБ11-38-2 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,2315 |  |
|  |
| 26 | КБ11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,1878 |  |
|  |
| 27 | & С111- 1722-58 | Кут плінтуса зовнішній | уп | 4 |  |
|  |
| 28 | & С111- 1722-59 | Кут плінтуса внутрішній | уп | 8 |  |
|  |
| 29 | & С111- 1722-60 | З'єднувач плінтусів | уп | 2 |  |
|  |
| 30 | & С111- 1722-61 | Завершення плінтуса | уп | 2 |  |
|  |
| 31 | КР20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0,139 |  |
|  |
| 32 | КР17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 0,042 |  |
|  |
| 33 | КР17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,139 |  |
|  |
| 34 | С1545-191 варіант 1 | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,0139 |  |
|  |
| 35 | С1419-101 варіант 1 | Коробка розподільна | шт | 2 |  |
|  |
| 36 | КР17-7-9 прим. | Монтаж вiнiпластових коробів для електропроводки, сеч.15х10мм. | 100м | 0,0315 |  |
|  |
| 37 | С1545-191 варіант 2 | Короб зовнішній під електропроводку | 1000м | 0,00315 |  |
|  |
| 38 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в короб | 100м | 0,0315 |  |
|  |
| 39 | С1545-191 варіант 1 | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,00315 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 40 | КР20-33-4 прим. | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,139 |  |
|  |
| 41 | КР20-30-1 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | 0,05 |  |
|  |
| 42 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 43 | КР17-10-6 прим. | Монтаж світильника закритого типу, для ламп розжарювання | 100шт | 0,02 |  |
|  |
| 44 | С1547-7 варіант 1 | Світильник діодний накладний | шт | 2 |  |
|  |
| 45 | КР17-6-2 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 46 | С1547-6 варіант 3 | Вимикач 2-ний з підсв. | шт | 1 |  |
|  |
| 47 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 1 |  |
|  |
| 48 | КР17-6-4 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,02 |  |
|  |
| 49 | С1547-6 варіант 1 | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | 2 |  |
|  |
| 50 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 2 |  |
|  |
| 51 | КР17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,02 |  |
|  |
| 52 | С1547-6 варіант 1 | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | 2 |  |
|  |
| 53 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 2 |  |
|  |
| 54 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,00986 |  |
|  |
| 55 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,986 |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04** |
| **на Тамбур, запасний вихід - І поверх** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0258 |  |
|  |
| 2 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |  |
|  |
| 3 | КБ10-26-1 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,0205 |  |
|  |
| 4 | КР20-37-3 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2 | 100м | 0,01 |  |
|  |
| 5 | КР3-42-3 | Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей пінополістиролом | 100 м | 0,01 |  |
|  |
| 6 | КБ15-78-3 Н2=1,15 | Утеплення фасадів пінопластом товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,0264 |  |
|  |
| 7 | С111-2016-1 варіант 1 | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | 0,01 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 8 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,018 |  |
|  |
| 9 | КР12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | 100м2 | 0,12 |  |
|  |
| 10 | КР11-2-1 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,12 |  |
|  |
| 11 | КБ13-13-11 прим. | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,141 |  |
|  |
| 12 | КР12-49-6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,018 |  |
|  |
| 13 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,12 |  |
|  |
| 14 | С111-2016-1 варіант 1 | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | 0,04 |  |
|  |
| 15 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,003 |  |
|  |
| 16 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,00515 |  |
|  |
| 17 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,515 |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05** |
| **на Кабінет 19 - ІІ поверх** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | Кіль- кість | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Роздiл 1. Приміщення №1** |  | |  | |  | |
| 1 | | КР5-1-2 | | Розбирання дерев'яних непоштукатурених перегородок із дощок, забраних стійма в обв'язці | 100 м2 | | 0,1782 | |  | |
|  | |
| 2 | | КР7-3-1 | | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | | 0,1623 | |  | |
|  | |
| 3 | | КР13-10-1 | | Знімання шпалер простих та поліпшених | 100м2 | | 0,4636 | |  | |
|  | |
| 4 | | КР12-65-14 | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | | 0,1827 | |  | |
|  | |
| 5 | | КР12-65-13 | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | | 0,4852 | |  | |
|  | |
| 6 | | КБ15-56-5 | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | | 0,1827 | |  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  | |
| 7 | | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | 27,405 | |  | |
|  | |
| 8 | | КБ15-56-6 К=3 | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | | 0,1827 | |  | |
|  | |
| 9 | | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | 9,135 | |  | |
|  | |
| 10 | | С1555-101 варіант 2 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | | 18,27 | |  | |
|  | |
| 11 | | КБ15-56-3 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | | 0,4636 | |  | |
|  | |
| 12 | | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | 46,36 | |  | |
|  | |
| 13 | | КБ15-56-4 К=4 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | | 0,4636 | |  | |
|  | |
| 14 | | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | 46,36 | |  | |
|  | |
| 15 | | С1555-101 варіант 2 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | | 46,36 | |  | |
|  | |
| 16 | | КБ15-56-3 прим. | | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | | 0,0216 | |  | |
|  | |
| 17 | | С1555-101 варіант 2 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | | 2,16 | |  | |
|  | |
| 18 | | КБ13-13-11 прим. | | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | | 0,6679 | |  | |
|  | |
| 19 | | КР12-49-6 | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | | 0,1827 | |  | |
|  | |
| 20 | | КР12-49-5 | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | | 0,4636 | |  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  | |
| 21 | | С111-2016-1 варіант 1 | | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | | 0,07 | |  | |
|  | |
| 22 | | КР12-49-5 | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | | 0,0216 | |  | |
|  | |
| 23 | | КР12-4-8 | | Просте фарбування ранiше пофарбованих ранiше пофарбованих підвіконних дошок | 100м2 | | 0,0056 | |  | |
|  | |
| 24 | | КР12-31-13 | | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | | 0,0176 | |  | |
|  | |
| 25 | | КР7-15-3 | | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи в один шар площею основи до 20 м2 | 100м2 | | 0,1827 | |  | |
|  | |
| 26 | | КР7-26-1 | | Улаштування покриття з лiнолеуму | 100м2 | | 0,1874 | |  | |
|  | |
| 27 | | КБ11-43-3 | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | | 0,1553 | |  | |
|  | |
| 28 | | & С111- 1722-58 | | Кут плінтуса зовнішній | уп | | 2 | |  | |
|  | |
| 29 | | & С111- 1722-59 | | Кут плінтуса внутрішній | уп | | 6 | |  | |
|  | |
| 30 | | & С111- 1722-60 | | З'єднувач плінтусів | уп | | 4 | |  | |
|  | |
| 31 | | & С111- 1722-61 | | Завершення плінтуса | уп | | 4 | |  | |
|  | |
| 32 | | КР17-4-3 | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | | 0,02 | |  | |
|  | |
| 33 | | КР17-3-1 | | Демонтаж кабелю | 100м | | 0,088 | |  | |
|  | |
| 34 | | КР17-4-1 | | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | | 0,05 | |  | |
|  | |
| 35 | | КР20-28-1 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | | 0,167 | |  | |
|  | |
| 36 | | КР17-5-3 | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | | 0,167 | |  | |
|  | |
| 37 | | С1545-191 варіант 1 | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | | 0,0167 | |  | |
|  | |
| 38 | | КМ10-698-1 | | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | | 3 | |  | |
|  | |
| 39 | | С1419-101 варіант 1 | | Коробка розподільна | шт | | 3 | |  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  | |
| 40 | | КР20-33-4 прим. | | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | | 0,167 | |  | |
|  | |
| 41 | | КР20-30-1 | | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | | 0,06 | |  | |
|  | |
| 42 | | КР17-10-6 прим. | | Монтаж світильника закритого типу | 100шт | | 0,02 | |  | |
|  | |
| 43 | | С1547-7 варіант 1 | | Світильник діодний накладний | шт | | 2 | |  | |
|  | |
| 44 | | КР17-12-3 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці | 100шт | | 0,02 | |  | |
|  | |
| 45 | | & С113- 2106-4 | | Вимикач одноклавішний з рамкою | шт | | 2 | |  | |
|  | |
| 46 | | КР17-12-11 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | | 0,02 | |  | |
|  | |
| 47 | | С1547-6 варіант 1 | | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | | 2 | |  | |
|  | |
| 48 | | КР17-6-4 | | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | | 0,01 | |  | |
|  | |
| 49 | | С1547-6 варіант 5 | | Розетка заглиблений для прихованої проводки | шт | | 1 | |  | |
|  | |
|  |  | | **Роздiл 2. Приміщення №2** | | |  | |  | |
| 50 | КР7-3-1 | | Розбирання дерев'яних плінтусів | | | 100м | | 0,1677 | |
|  |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | |  |
| 51 | КР13-10-1 | | Знімання шпалер простих та поліпшених | | | 100м2 | | 0,3933 | |  |
|  |
| 52 | КР12-65-14 | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | | | 100м2 | | 0,156 | |  |
|  |
| 53 | КР12-65-13 | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | | | 100м2 | | 0,4385 | |  |
|  |
| 54 | КБ15-56-5 | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | | | 100 м2 | | 0,156 | |  |
|  |
| 55 | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | кг | | 23,4 | |  |
|  |
| 56 | КБ15-56-6 К=3 | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | 100 м2 | | 0,156 | |  |
|  |
| 57 | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | кг | | 7,8 | |  |
|  |
| 58 | С1555-101 варіант 2 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | | | кг | | 15,6 | |  |
|  |
| 59 | КБ15-56-3 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | | 100 м2 | | 0,3933 | |  |
|  |
| 60 | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | кг | | 39,33 | |  |
|  |
| 61 | КБ15-56-4 К=4 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | 100 м2 | | 0,3933 | |  |
|  |
| 62 | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | кг | | 39,33 | |  |
|  |
| 63 | С1555-101 варіант 2 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | | | кг | | 39,33 | |  |
|  |
| 64 | КБ15-56-3 прим. | | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | | 100 м2 | | 0,0452 | |  |
|  |
| 65 | С1555-101 варіант 2 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | | | кг | | 4,52 | |  |
|  |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | |  |
| 66 | КБ13-13-11 прим. | | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | | | 100м2 | | 0,5945 | |  |
|  |
| 67 | КР12-49-6 | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | | | 100м2 | | 0,156 | |  |
|  |
| 68 | КР12-49-5 | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | | | 100м2 | | 0,3933 | |  |
|  |
| 69 | КР12-49-5 | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | | | 100м2 | | 0,0452 | |  |
|  |
| 70 | КР12-4-8 | | Просте фарбування ранiше пофарбованих вiкон усерединi будiвлi | | | 100м2 | | 0,0167 | |  |
|  |
| 71 | КР12-31-13 | | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | | | 100м2 | | 0,0504 | |  |
|  |
| 72 | КР7-15-3 | | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи в один шар площею основи до 20 м2 | | | 100м2 | | 0,156 | |  |
|  |
| 73 | КР7-26-1 | | Улаштування покриття з лiнолеуму | | | 100м2 | | 0,1602 | |  |
|  |
| 74 | КБ11-43-3 | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | | | 100м | | 0,1477 | |  |
|  |
| 75 | & С111- 1722-58 | | Кут плінтуса зовнішній | | | уп | | 6 | |  |
|  |
| 76 | & С111- 1722-59 | | Кут плінтуса внутрішній | | | уп | | 10 | |  |
|  |
| 77 | & С111- 1722-60 | | З'єднувач плінтусів | | | уп | | 2 | |  |
|  |
| 78 | & С111- 1722-61 | | Завершення плінтуса | | | уп | | 2 | |  |
|  |
| 79 | КР17-4-3 | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | | | 100шт | | 0,02 | |  |
|  |
| 80 | КР17-1-1 | | Демонтаж схованої електропроводки | | | 100м | | 0,083 | |  |
|  |
| 81 | КР17-1-2 | | Демонтаж відкритої електропроводки | | | 100м | | 0,043 | |  |
|  |
| 82 | КР17-4-1 | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | 100шт | | 0,02 | |  |
|  |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | |  |
| 83 | КР20-28-1 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | | | 100м | | 0,198 | |  |
|  |
| 84 | КР17-5-3 | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | | 100м | | 0,198 | |  |
|  |
| 85 | С1545-191 варіант 1 | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | | | 1000м | | 0,02 | |  |
|  |
| 86 | КР20-33-4 прим. | | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | 100м | | 0,198 | |  |
|  |
| 87 | КР20-30-1 | | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | | | 100шт | | 0,05 | |  |
|  |
| 88 | КМ10-698-1 | | Коробка відгалужувальна на стіні | | | шт | | 3 | |  |
|  |
| 89 | С1419-101 варіант 1 | | Коробка розподільна | | | шт | | 3 | |  |
|  |
| 90 | КР17-10-6 прим. | | Монтаж світильника закритого типу | | | 100шт | | 0,02 | |  |
|  |
| 91 | С1547-7 варіант 1 | | Світильник діодний накладний | | | шт | | 2 | |  |
|  |
| 92 | КР17-12-3 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці | | | 100шт | | 0,02 | |  |
|  |
| 93 | & С113- 2106-4 | | Вимикач одноклавішний з рамкою | | | шт | | 2 | |  |
|  |
| 94 | КР17-12-11 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | | | 100шт | | 0,01 | |  |
|  |
| 95 | С1547-6 варіант 1 | | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | | | шт | | 1 | |  |
|  |
| 96 | КР17-6-4 | | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | | | 100шт | | 0,01 | |  |
|  |
| 97 | С1547-6 варіант 5 | | Розетка заглиблений для прихованої проводки | | | шт | | 1 | |  |
|  |
| 98 | КР20-36-1 | | Очищення приміщень від сміття | | | 100т | | 0,007415 | |  |
|  |
| 99 | КР20-40-1 | | Навантаження сміття вручну | | | 1 т | | 0,7415 | |  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06** |
| **на Кабінет 26 - ІІ поверх** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КБ13-13-11 прим. | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,7528 |  |
|  |
| 2 | КР12-18-1 | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | 100м2 | 0,2281 |  |
|  |
| 3 | КР12-17-1 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | 100м2 | 0,4941 |  |
|  |
| 4 | С111-2016-1 варіант 1 | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | 0,144 |  |
|  |
| 5 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,0306 |  |
|  |
| 6 | КР12-46-1 | Покриття поверхі пiдлог лаком за 1 раз | 100м2 | 0,2281 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 7 | КР12-46-1 | Покриття поверхнi дерев'яних плiнтусiв за 1 раз | 100м2 | 0,0184 |  |
|  |
| 8 | КР12-47-4 | Покриття лаками радіаторних декоративних решіток за 1 раз | 100м2 | 0,0252 |  |
|  |
| 9 | КР20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0,134 |  |
|  |
| 10 | КР17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,134 |  |
|  |
| 11 | С1545-191 варіант 1 | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,0134 |  |
|  |
| 12 | С1419-101 варіант 1 | Коробка розподільна | шт | 2 |  |
|  |
| 13 | КР20-33-4 прим. | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,134 |  |
|  |
| 14 | КР20-30-1 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | 0,03 |  |
|  |
| 15 | КР17-6-4 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,02 |  |
|  |
| 16 | С1547-6 варіант 1 | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | 2 |  |
|  |
| 17 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 2 |  |
|  |
| 18 | КР17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 19 | С1547-6 варіант 1 | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | 1 |  |
|  |
| 20 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 1 |  |
|  |
| 21 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,02 |  |
|  |
| 22 | КР17-10-6 прим. | Монтаж світильника закритого типу, для ламп розжарювання | 100шт | 0,02 |  |
|  |
| 23 | С1547-7 варіант 1 | Світильник діодний накладний | шт | 2 |  |
|  |
| 24 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,000425 |  |
|  |
| 25 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,0425 |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07** |
| **на Кабінет 27 - ІІ поверх** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | Кіль- кість | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Роздiл 1. Приміщення 1** |  | |  | |  | |
| 1 | | КР7-3-1 | | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | | 0,1023 | |  | |
|  | |
| 2 | | КР12-65-14 | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | | 0,0975 | |  | |
|  | |
| 3 | | КР12-65-13 | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | | 0,2929 | |  | |
|  | |
| 4 | | КР11-50-1 | | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | | 0,0439 | |  | |
|  | |
| 5 | | КР11-1-2 | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм | 100м2 | | 0,0439 | |  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  | |
| 6 | | КБ15-56-5 | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | | 0,0975 | |  | |
|  | |
| 7 | | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | 14,625 | |  | |
|  | |
| 8 | | КБ15-56-6 К=3 | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | | 0,0975 | |  | |
|  | |
| 9 | | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | 4,875 | |  | |
|  | |
| 10 | | С1555-101 варіант 2 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | | 9,75 | |  | |
|  | |
| 11 | | КБ15-56-3 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | | 0,2929 | |  | |
|  | |
| 12 | | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | 29,29 | |  | |
|  | |
| 13 | | КБ15-56-4 К=4 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | | 0,2929 | |  | |
|  | |
| 14 | | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | 29,29 | |  | |
|  | |
| 15 | | С1555-101 варіант 2 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | | 29,29 | |  | |
|  | |
| 16 | | КБ15-56-3 прим. | | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | | 0,0312 | |  | |
|  | |
| 17 | | С1555-101 варіант 2 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | | 3,12 | |  | |
|  | |
| 18 | | КБ13-13-11 прим. | | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | | 0,4216 | |  | |
|  | |
| 19 | | КР12-49-6 | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | | 0,0975 | |  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  | |
| 20 | | КР12-49-5 | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | | 0,0312 | |  | |
|  | |
| 21 | | КР12-49-5 | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | | 0,2929 | |  | |
|  | |
| 22 | | С111-2016-1 варіант 1 | | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | | 0,0659 | |  | |
|  | |
| 23 | | КР12-10-1 | | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10% | 100м2 | | 0,0501 | |  | |
|  | |
| 24 | | КР12-31-13 | | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | | 0,0184 | |  | |
|  | |
| 25 | | КР7-15-3 | | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи в один шар площею основи до 20 м2 | 100м2 | | 0,1015 | |  | |
|  | |
| 26 | | КР7-26-2 | | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | | 0,1015 | |  | |
|  | |
| 27 | | КБ11-43-3 | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | | 0,1047 | |  | |
|  | |
| 28 | | & С111- 1722-59 | | Кут плінтуса внутрішній | уп | | 6 | |  | |
|  | |
| 29 | | & С111- 1722-58 | | Кут плінтуса зовнішній | уп | | 4 | |  | |
|  | |
| 30 | | & С111- 1722-61 | | Завершення плінтуса | уп | | 4 | |  | |
|  | |
| 31 | | & С111- 1722-60 | | З'єднувач плінтусів | уп | | 2 | |  | |
|  | |
| 32 | | КР7-31-5 прим. | | Улаштування планки стикової | 100м | | 0,0093 | |  | |
|  | |
| 33 | | С1555-116 варіант 1 | | Рейка крайова (планка стикова) | п.м | | 0,94 | |  | |
|  | |
| 34 | | КР20-28-1 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | | 0,1351 | |  | |
|  | |
| 35 | | КР17-1-1 | | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | | 0,044 | |  | |
|  | |
| 36 | | КР17-5-3 | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | | 0,1351 | |  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  | |
| 37 | | С1545-191 варіант 1 | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | | 0,01351 | |  | |
|  | |
| 38 | | С1419-101 варіант 1 | | Коробка розподільна | шт | | 1 | |  | |
|  | |
| 39 | | КР20-33-4 прим. | | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | | 0,1791 | |  | |
|  | |
| 40 | | КР20-30-1 | | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | | 0,03 | |  | |
|  | |
| 41 | | КР17-6-2 | | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних | 100шт | | 0,01 | |  | |
|  | |
| 42 | | С1547-6 варіант 3 | | Вимикач 2-ний з підсв. | шт | | 1 | |  | |
|  | |
| 43 | | КР17-6-4 | | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | | 0,02 | |  | |
|  | |
| 44 | | С1547-6 варіант 1 | | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | | 2 | |  | |
|  | |
| 45 | | С1512-5 варіант 1 | | Коробка установочна | шт | | 2 | |  | |
|  | |
| 46 | | КМ10-698-1 | | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | | 3 | |  | |
|  | |
| 47 | | С1512-5 варіант 1 | | Коробка установочна | шт | | 3 | |  | |
|  | |
| 48 | | КР17-4-3 | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | | 0,01 | |  | |
|  | |
| 49 | | КР17-10-6 прим. | | Монтаж світильника закритого типу | 100шт | | 0,01 | |  | |
|  | |
| 50 | | С1547-7 варіант 1 | | Світильник діодний накладний | шт | | 1 | |  | |
|  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | | **Роздiл 2. Приміщення 2** | | |  | |  | |
| 51 | КР7-3-1 | | Розбирання дерев'яних плінтусів | | | 100м | | 0,1239 | |
|  |
| 52 | КР12-65-14 | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | | | 100м2 | | 0,1017 | |  |
|  |
| 53 | КР12-65-13 | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | | | 100м2 | | 0,3475 | |  |
|  |
| 54 | КР11-50-1 | | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | | | 100м2 | | 0,0521 | |  |
|  |
| 55 | КР11-1-2 | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм | | | 100м2 | | 0,0521 | |  |
|  |
| 56 | КБ15-56-5 | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | | | 100 м2 | | 0,1017 | |  |
|  |
| 57 | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | кг | | 15,255 | |  |
|  |
| 58 | КБ15-56-6 К=3 | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | 100 м2 | | 0,1017 | |  |
|  |
| 59 | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | кг | | 5,085 | |  |
|  |
| 60 | С1555-101 варіант 2 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | | | кг | | 10,17 | |  |
|  |
| 61 | КБ15-56-3 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | | 100 м2 | | 0,3475 | |  |
|  |
| 62 | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | кг | | 34,75 | |  |
|  |
| 63 | КБ15-56-4 К=4 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | 100 м2 | | 0,3475 | |  |
|  |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | |  |
| 64 | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | кг | | 34,75 | |  |
|  |
| 65 | С1555-101 варіант 2 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | | | кг | | 34,75 | |  |
|  |
| 66 | КБ15-56-3 прим. | | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | | 100 м2 | | 0,0349 | |  |
|  |
| 67 | С1555-101 варіант 2 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | | | кг | | 3,49 | |  |
|  |
| 68 | КР13-11-2 | | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | | | 100м2 | | 0,3377 | |  |
|  |
| 69 | КБ13-13-11 прим. | | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | | | 100м2 | | 0,1366 | |  |
|  |
| 70 | КР12-49-6 | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | | | 100м2 | | 0,1017 | |  |
|  |
| 71 | КР12-49-5 | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | | | 100м2 | | 0,0349 | |  |
|  |
| 72 | КР12-31-13 | | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | | | 100м2 | | 0,0186 | |  |
|  |
| 73 | КР7-15-3 | | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи в один шар площею основи до 20 м2 | | | 100м2 | | 0,1064 | |  |
|  |
| 74 | КР7-26-2 | | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | | | 100м2 | | 0,1064 | |  |
|  |
| 75 | КБ11-43-3 | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | | | 100м | | 0,1239 | |  |
|  |
| 76 | & С111- 1722-59 | | Кут плінтуса внутрішній | | | уп | | 9 | |  |
|  |
| 77 | & С111- 1722-58 | | Кут плінтуса зовнішній | | | уп | | 5 | |  |
|  |
| 78 | & С111- 1722-60 | | З'єднувач плінтусів | | | уп | | 2 | |  |
|  |
| 79 | & С111- 1722-61 | | Завершення плінтуса | | | уп | | 2 | |  |
|  |
| 80 | КР20-28-1 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | | | 100м | | 0,2266 | |  |
|  |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | |  |
| 81 | КР17-1-1 | | Демонтаж схованої електропроводки | | | 100м | | 0,059 | |  |
|  |
| 82 | КР17-5-3 | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | | 100м | | 0,2266 | |  |
|  |
| 83 | С1545-191 варіант 1 | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | | | 1000м | | 0,02266 | |  |
|  |
| 84 | С1419-101 варіант 1 | | Коробка розподільна | | | шт | | 1 | |  |
|  |
| 85 | КР20-33-4 прим. | | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | 100м | | 0,2856 | |  |
|  |
| 86 | КР20-30-1 | | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | | | 100шт | | 0,05 | |  |
|  |
| 87 | КР17-4-3 | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | | | 100шт | | 0,01 | |  |
|  |
| 88 | КР17-10-6 прим. | | Монтаж світильника закритого типу, для ламп розжарювання | | | 100шт | | 0,01 | |  |
|  |
| 89 | С1547-7 варіант 1 | | Світильник діодний накладний | | | шт | | 1 | |  |
|  |
| 90 | КР17-6-2 | | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних | | | 100шт | | 0,01 | |  |
|  |
| 91 | С1547-6 варіант 3 | | Вимикач 2-ний з підсв. | | | шт | | 1 | |  |
|  |
| 92 | С1512-5 варіант 1 | | Коробка установочна | | | шт | | 1 | |  |
|  |
| 93 | КР17-6-4 | | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | | | 100шт | | 0,01 | |  |
|  |
| 94 | С1547-6 варіант 1 | | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | | | шт | | 1 | |  |
|  |
| 95 | С1512-5 варіант 1 | | Коробка установочна | | | шт | | 1 | |  |
|  |
| 96 | КР17-12-11 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | | | 100шт | | 0,03 | |  |
|  |
| 97 | С1547-6 варіант 1 | | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | | | шт | | 3 | |  |
|  |
| 98 | С1512-5 варіант 1 | | Коробка установочна | | | шт | | 3 | |  |
|  |
| 99 | КР20-36-1 | | Очищення приміщень від сміття | | | 100т | | 0,00453 | |  |
|  |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | |  |
| 100 | КР20-40-1 | | Навантаження сміття вручну | | | 1 т | | 0,453 | |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08** |
| **на Кабінет 29 - ІІ поверх** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,1267 |  |
|  |
| 2 | КБ13-13-11 прим. | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,4391 |  |
|  |
| 3 | КР12-18-1 | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | 100м2 | 0,106 |  |
|  |
| 4 | КР12-17-1 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | 100м2 | 0,3044 |  |
|  |
| 5 | С111-2016-1 варіант 1 | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | 0,089 |  |
|  |
| 6 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,0287 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 7 | КР12-31-13 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | 0,0159 |  |
|  |
| 8 | КР12-47-4 | Покриття лаками поверхнi дверного полотна за 1 раз | 100м2 | 0,0388 |  |
|  |
| 9 | КР7-26-2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,0992 |  |
|  |
| 10 | КБ11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,1267 |  |
|  |
| 11 | & С111- 1722-59 | Кут плінтуса внутрішній | уп | 6 |  |
|  |
| 12 | & С111- 1722-58 | Кут плінтуса зовнішній | уп | 4 |  |
|  |
| 13 | & С111- 1722-61 | Завершення плінтуса | уп | 2 |  |
|  |
| 14 | & С111- 1722-60 | З'єднувач плінтусів | уп | 2 |  |
|  |
| 15 | КР20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0,0838 |  |
|  |
| 16 | КР17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,0838 |  |
|  |
| 17 | С1545-191 варіант 1 | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,00838 |  |
|  |
| 18 | С1419-101 варіант 1 | Коробка розподільна | шт | 1 |  |
|  |
| 19 | КР20-33-4 прим. | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,0838 |  |
|  |
| 20 | КР20-30-1 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | 0,03 |  |
|  |
| 21 | КР17-6-1 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 22 | С1547-6 варіант 2 | Вимикач 1-клавішн. | шт | 1 |  |
|  |
| 23 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 1 |  |
|  |
| 24 | КР17-6-4 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 25 | С1547-6 варіант 1 | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | 1 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 26 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 1 |  |
|  |
| 27 | КМ10-698-1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 2 |  |
|  |
| 28 | КР17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 29 | С1547-6 варіант 1 | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | 1 |  |
|  |
| 30 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 1 |  |
|  |
| 31 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 32 | КР17-10-6 прим. | Монтаж світильника закритого типу, для ламп розжарювання | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 33 | С1547-7 варіант 1 | Світильник діодний накладний | шт | 1 |  |
|  |
| 34 | КР7-31-1 прим. | Улаштування рейки захисної | 100м | 0,0202 |  |
|  |
| 35 | & С112-249- 1 | Ламінат | м2 | 0,3636 |  |
|  |
| 36 | С188888-6 | Монтажний шуруп | шт | 4 |  |
|  |
| 37 | & С111- 1490-6 варіант 1 | Дюбель пластмасовий | шт | 4 |  |
|  |
| 38 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0, 0003755 |  |
|  |
| 39 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,03755 |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09** |
| **на Кабінет 30 - ІІ поверх** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,1182 |  |
|  |
| 2 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,0948 |  |
|  |
| 3 | КР12-65-13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 0,3066 |  |
|  |
| 4 | КР11-50-1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 0,092 |  |
|  |
| 5 | КР11-1-2 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм | 100м2 | 0,092 |  |
|  |
| 6 | КБ15-56-5 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,0948 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 7 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 14,22 |  |
|  |
| 8 | КБ15-56-6 К=3 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,0948 |  |
|  |
| 9 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 4,74 |  |
|  |
| 10 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 9,48 |  |
|  |
| 11 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,3066 |  |
|  |
| 12 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 30,66 |  |
|  |
| 13 | КБ15-56-4 К=4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,3066 |  |
|  |
| 14 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 30,66 |  |
|  |
| 15 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 30,66 |  |
|  |
| 16 | КБ15-56-3 прим. | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,0236 |  |
|  |
| 17 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 2,36 |  |
|  |
| 18 | КБ13-13-11 прим. | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,425 |  |
|  |
| 19 | КР12-49-6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,0948 |  |
|  |
| 20 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,3066 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 21 | С111-2016-1 варіант 1 | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | 0,068 |  |
|  |
| 22 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,0236 |  |
|  |
| 23 | КР12-31-13 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | 0,0164 |  |
|  |
| 24 | КБ11-38-2 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,0987 |  |
|  |
| 25 | КБ11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,1182 |  |
|  |
| 26 | & С111- 1722-58 | Кут плінтуса зовнішній | уп | 4 |  |
|  |
| 27 | & С111- 1722-59 | Кут плінтуса внутрішній | уп | 6 |  |
|  |
| 28 | & С111- 1722-60 | З'єднувач плінтусів | уп | 2 |  |
|  |
| 29 | & С111- 1722-61 | Завершення плінтуса | уп | 2 |  |
|  |
| 30 | КР17-6-2 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 31 | С1547-6 варіант 4 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 1 |  |
|  |
| 32 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 1 |  |
|  |
| 33 | КР17-6-4 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 34 | С1547-6 варіант 5 | Розетка заглиблений для прихованої проводки | шт | 1 |  |
|  |
| 35 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 1 |  |
|  |
| 36 | КМ10-698-1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 2 |  |
|  |
| 37 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 38 | КР17-10-6 прим. | Монтаж світильника закритого типу, для ламп розжарювання | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 39 | С1547-7 варіант 1 | Світильник діодний накладний | шт | 1 |  |
|  |
| 40 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,00318 |  |
|  |
| 41 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,318 |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010** |
| **на Кабінет 31 - ІІ поверх** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КБ13-13-11 прим. | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,434 |  |
|  |
| 2 | КР12-18-1 | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | 100м2 | 0,0942 |  |
|  |
| 3 | КР12-17-1 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | 100м2 | 0,3117 |  |
|  |
| 4 | С111-2016-1 варіант 1 | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | 0,091 |  |
|  |
| 5 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,0281 |  |
|  |
| 6 | КР12-46-1 | Покриття поверхі пiдлог лаком за 1 раз | 100м2 | 0,0942 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 7 | КР12-46-1 | Покриття поверхнi дерев'яних плiнтусiв за 1 раз | 100м2 | 0,0115 |  |
|  |
| 8 | КР12-47-4 | Покриття лаками поверхнi дверного блока за 1 раз | 100м2 | 0,0457 |  |
|  |
| 9 | КР12-31-13 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | 0,0183 |  |
|  |
| 10 | КР17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 0,043 |  |
|  |
| 11 | КР20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0,0846 |  |
|  |
| 12 | КР17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,0846 |  |
|  |
| 13 | С1545-191 варіант 1 | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,00846 |  |
|  |
| 14 | С1419-101 варіант 1 | Коробка розподільна | шт | 4 |  |
|  |
| 15 | КР20-33-4 прим. | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,1046 |  |
|  |
| 16 | КР20-30-1 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | 0,03 |  |
|  |
| 17 | КР17-6-4 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 18 | С1547-6 варіант 1 | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | 1 |  |
|  |
| 19 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 1 |  |
|  |
| 20 | КР17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 21 | С1547-6 варіант 1 | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | 1 |  |
|  |
| 22 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 1 |  |
|  |
| 23 | КР17-6-1 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 24 | С1547-6 варіант 2 | Вимикач 1-клавішн. | шт | 1 |  |
|  |
| 25 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 1 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 26 | КМ10-698-1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 4 |  |
|  |
| 27 | С1419-101 варіант 1 | Коробка розподільна | шт | 4 |  |
|  |
| 28 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 29 | КР17-10-6 прим. | Монтаж світильника закритого типу, для ламп розжарювання | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 30 | С1547-7 варіант 1 | Світильник діодний накладний | шт | 1 |  |
|  |
| 31 | КР7-31-1 прим. | Улаштування рейки захисної | 100м | 0,0202 |  |
|  |
| 32 | & С112-249- 1 | Ламінат | м2 | 0,3636 |  |
|  |
| 33 | С188888-6 | Монтажний шуруп | шт | 4 |  |
|  |
| 34 | & С111- 1490-6 варіант 1 | Дюбель пластмасовий | шт | 4 |  |
|  |
| 35 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0, 0003032 |  |
|  |
| 36 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,03032 |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011** |
| **на Кабінет 32 - ІІ поверх** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,1222 |  |
|  |
| 2 | КБ15-56-5 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,0049 |  |
|  |
| 3 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 0,735 |  |
|  |
| 4 | КБ15-56-6 К=3 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,0045 |  |
|  |
| 5 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 0,225 |  |
|  |
| 6 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 0,45 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 7 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,0305 |  |
|  |
| 8 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 3,05 |  |
|  |
| 9 | КБ15-56-4 К=4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,0305 |  |
|  |
| 10 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 3,05 |  |
|  |
| 11 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 3,05 |  |
|  |
| 12 | КБ13-13-11 прим. | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,4315 |  |
|  |
| 13 | КР12-18-1 | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | 100м2 | 0,098 |  |
|  |
| 14 | КР12-17-1 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | 100м2 | 0,3046 |  |
|  |
| 15 | С111-2016-1 варіант 1 | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | 0,089 |  |
|  |
| 16 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,0289 |  |
|  |
| 17 | КР12-31-13 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | 0,0183 |  |
|  |
| 18 | КР12-47-4 | Покриття лаками поверхнi дверного полотна за 1 раз | 100м2 | 0,0388 |  |
|  |
| 19 | КР7-26-2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,1021 |  |
|  |
| 20 | КБ11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,1152 |  |
|  |
| 21 | & С111- 1722-59 | Кут плінтуса внутрішній | уп | 6 |  |
|  |
| 22 | & С111- 1722-58 | Кут плінтуса зовнішній | уп | 4 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 23 | & С111- 1722-61 | Завершення плінтуса | уп | 2 |  |
|  |
| 24 | & С111- 1722-60 | З'єднувач плінтусів | уп | 2 |  |
|  |
| 25 | КР20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0,0856 |  |
|  |
| 26 | КР17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 0,0288 |  |
|  |
| 27 | КР17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,0856 |  |
|  |
| 28 | С1545-191 варіант 1 | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,00856 |  |
|  |
| 29 | КМ10-698-1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 3 |  |
|  |
| 30 | С1419-101 варіант 1 | Коробка розподільна | шт | 3 |  |
|  |
| 31 | КР20-33-4 прим. | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,1144 |  |
|  |
| 32 | КР20-30-1 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | 0,03 |  |
|  |
| 33 | КР17-6-1 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 34 | С1547-6 варіант 2 | Вимикач 1-клавішн. | шт | 1 |  |
|  |
| 35 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 1 |  |
|  |
| 36 | КР17-6-4 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 37 | С1547-6 варіант 1 | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | 1 |  |
|  |
| 38 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 1 |  |
|  |
| 39 | КР17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 40 | С1547-6 варіант 1 | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | 1 |  |
|  |
| 41 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 1 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 42 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 43 | КР17-10-6 прим. | Монтаж світильника закритого типу, для ламп розжарювання | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 44 | С1547-7 варіант 1 | Світильник діодний накладний | шт | 1 |  |
|  |
| 45 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,000378 |  |
|  |
| 46 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,0378 |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012** |
| **на Кабінет 33 - IІ поверх** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,128 |  |
|  |
| 2 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,108 |  |
|  |
| 3 | КР12-65-13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 0,3529 |  |
|  |
| 4 | КБ15-56-5 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,108 |  |
|  |
| 5 | КБ15-56-6 К=-1 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | -0,1080 |  |
|  |
| 6 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 5,4 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 7 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,3218 |  |
|  |
| 8 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 32,18 |  |
|  |
| 9 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,0312 |  |
|  |
| 10 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 3,12 |  |
|  |
| 11 | КБ13-13-11 прим. | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,461 |  |
|  |
| 12 | КР12-49-6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,108 |  |
|  |
| 13 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,3218 |  |
|  |
| 14 | С111-2016-1 варіант 1 | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | 0,07 |  |
|  |
| 15 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,0312 |  |
|  |
| 16 | КР12-31-13 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | 0,0183 |  |
|  |
| 17 | КР12-47-6 | Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні заповнень дверних прорізів за 1 раз | 100м2 | 0,0388 |  |
|  |
| 18 | КР7-15-5 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи до 20 м2 | 100м2 | 0,108 |  |
|  |
| 19 | КР7-26-1 | Улаштування покриття з лiнолеуму | 100м2 | 0,1125 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 20 | КБ11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,121 |  |
|  |
| 21 | & С111- 1722-58 | Кут плінтуса зовнішній | уп | 4 |  |
|  |
| 22 | & С111- 1722-59 | Кут плінтуса внутрішній | уп | 6 |  |
|  |
| 23 | & С111- 1722-60 | З'єднувач плінтусів | уп | 2 |  |
|  |
| 24 | & С111- 1722-61 | Завершення плінтуса | уп | 2 |  |
|  |
| 25 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 26 | КР17-3-1 | Демонтаж кабелю | 100м | 0,077 |  |
|  |
| 27 | КР17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,05 |  |
|  |
| 28 | КР20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0,195 |  |
|  |
| 29 | КР17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,086 |  |
|  |
| 30 | С1545-191 варіант 1 | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,0086 |  |
|  |
| 31 | КБ21-3-2 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм | 100м | 0,109 |  |
|  |
| 32 | С111-1301 варіант 1 | Труба гофрована 18 | 1000м | 0,0109 |  |
|  |
| 33 | КР17-8-4 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | 100м | 0,109 |  |
|  |
| 34 | С1545-191 варіант 1 | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,0109 |  |
|  |
| 35 | КМ10-698-1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 3 |  |
|  |
| 36 | С1419-101 варіант 1 | Коробка розподільна | шт | 3 |  |
|  |
| 37 | КР20-33-4 прим. | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,195 |  |
|  |
| 38 | КР20-30-1 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | 0,06 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 39 | КР17-10-6 прим. | Монтаж світильника закритого типу | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 40 | С1547-7 варіант 1 | Світильник діодний накладний | шт | 1 |  |
|  |
| 41 | КР17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 42 | & С113- 2106-4 | Вимикач одноклавішний з рамкою | шт | 1 |  |
|  |
| 43 | КР17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,02 |  |
|  |
| 44 | С1547-6 варіант 1 | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | 2 |  |
|  |
| 45 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,0008 |  |
|  |
| 46 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,08 |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013** |
| **на Кабінет 34 - II поверх** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,126 |  |  |
|  |  |
| 2 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,1044 |  |  |
|  |  |
| 3 | КР12-65-13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 0,3159 |  |  |
|  |  |
| 4 | КБ15-56-5 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,1044 |  |  |
|  |  |
| 5 | КБ15-56-6 К=-1 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | -0,10440 |  |  |
|  |  |
| 6 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 5,22 |  |  |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 7 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,3159 |  |  |
|  |  |
| 8 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 31,59 |  |  |
|  |  |
| 9 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,0312 |  |  |
|  |  |
| 10 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 3,12 |  |  |
|  |  |
| 11 | КБ13-13-11 прим. | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,4515 |  |  |
|  |  |
| 12 | КР12-49-6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,1044 |  |  |
|  |  |
| 13 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,3159 |  |  |
|  |  |
| 14 | С111-2016-1 варіант 1 | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | 0,07 |  |  |
|  |  |
| 15 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,0312 |  |  |
|  |  |
| 16 | КР12-31-13 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | 0,0183 |  |  |
|  |  |
| 17 | КР12-47-6 | Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні заповнень дверних прорізів за 1 раз | 100м2 | 0,0388 |  |  |
|  |  |
| 18 | КР7-15-5 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи до 20 м2 | 100м2 | 0,1044 |  |  |
|  |  |
| 19 | КР7-26-1 | Улаштування покриття з лiнолеуму | 100м2 | 0,1088 |  |  |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 20 | КБ11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,119 |  |  |
|  |  |
| 21 | & С111- 1722-58 | Кут плінтуса зовнішній | уп | 4 |  |  |
|  |  |
| 22 | & С111- 1722-59 | Кут плінтуса внутрішній | уп | 6 |  |  |
|  |  |
| 23 | & С111- 1722-60 | З'єднувач плінтусів | уп | 2 |  |  |
|  |  |
| 24 | & С111- 1722-61 | Завершення плінтуса | уп | 2 |  |  |
|  |  |
| 25 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,01 |  |  |
|  |  |
| 26 | КР17-3-1 | Демонтаж кабелю | 100м | 0,077 |  |  |
|  |  |
| 27 | КР17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,05 |  |  |
|  |  |
| 28 | КР20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0,203 |  |  |
|  |  |
| 29 | КР17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,096 |  |  |
|  |  |
| 30 | С1545-191 варіант 1 | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,0096 |  |  |
|  |  |
| 31 | КБ21-3-2 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм | 100м | 0,107 |  |  |
|  |  |
| 32 | С111-1301 варіант 1 | Труба гофрована 18 | 1000м | 0,0109 |  |  |
|  |  |
| 33 | КР17-8-4 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | 100м | 0,107 |  |  |
|  |  |
| 34 | С1545-191 варіант 1 | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,0107 |  |  |
|  |  |
| 35 | КМ10-698-1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 3 |  |  |
|  |  |
| 36 | С1419-101 варіант 1 | Коробка розподільна | шт | 3 |  |  |
|  |  |
| 37 | КР20-33-4 прим. | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,203 |  |  |
|  |  |
| 38 | КР20-30-1 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | 0,06 |  |  |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 39 | КР17-10-6 прим. | Монтаж світильника закритого типу | 100шт | 0,01 |  |  |
|  |  |
| 40 | С1547-7 варіант 1 | Світильник діодний накладний | шт | 1 |  |  |
|  |  |
| 41 | КР17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,01 |  |  |
|  |  |
| 42 | & С113- 2106-4 | Вимикач одноклавішний з рамкою | шт | 1 |  |  |
|  |  |
| 43 | КР17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,02 |  |  |
|  |  |
| 44 | С1547-6 варіант 1 | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | 2 |  |  |
|  |  |
| 45 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,0008 |  |  |
|  |  |
| 46 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,08 |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014** |
| **на Кабінет 35 - ІІ поверх** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,1776 |  |
|  |
| 2 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,2009 |  |
|  |
| 3 | КР12-65-13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 0,5083 |  |
|  |
| 4 | КБ15-56-5 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,2009 |  |
|  |
| 5 | КБ15-56-6 К=3 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,2009 |  |
|  |
| 6 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 40,18 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 7 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 20,09 |  |
|  |
| 8 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,4835 |  |
|  |
| 9 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 48,35 |  |
|  |
| 10 | КБ15-56-4 К=4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,4835 |  |
|  |
| 11 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 48,35 |  |
|  |
| 12 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 48,35 |  |
|  |
| 13 | КБ15-56-3 прим. | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,0247 |  |
|  |
| 14 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 2,47 |  |
|  |
| 15 | КБ13-13-11 прим. | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,7091 |  |
|  |
| 16 | КР12-49-6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,2009 |  |
|  |
| 17 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,4835 |  |
|  |
| 18 | С111-2016-1 варіант 1 | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | 0,11 |  |
|  |
| 19 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,0247 |  |
|  |
| 20 | КР12-9-5 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підвіконних дощок усередині будівлі | 100м2 | 0,0097 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 21 | КР12-31-13 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | 0,02 |  |
|  |
| 22 | КР7-15-3 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи в один шар площею основи до 20 м2 | 100м2 | 0,2009 |  |
|  |
| 23 | КР7-26-1 | Улаштування покриття з лiнолеуму | 100м2 | 0,2063 |  |
|  |
| 24 | КБ11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,1795 |  |
|  |
| 25 | & С111- 1722-58 | Кут плінтуса зовнішній | уп | 2 |  |
|  |
| 26 | & С111- 1722-59 | Кут плінтуса внутрішній | уп | 6 |  |
|  |
| 27 | & С111- 1722-60 | З'єднувач плінтусів | уп | 2 |  |
|  |
| 28 | & С111- 1722-61 | Завершення плінтуса | уп | 2 |  |
|  |
| 29 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,04 |  |
|  |
| 30 | КМ8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,038 |  |
|  |
| 31 | С1545-191 варіант 1 | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,004 |  |
|  |
| 32 | & С1545-89- 116 | Короб деш 16x16/2000мм | шт | 2 |  |
|  |
| 33 | КР17-10-6 прим. | Монтаж світильника закритого типу | 100шт | 0,04 |  |
|  |
| 34 | С1547-7 варіант 1 | Світильник діодний накладний | шт | 4 |  |
|  |
| 35 | КР17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,02 |  |
|  |
| 36 | & С113- 2106-4 | Вимикач одноклавішний з рамкою | шт | 2 |  |
|  |
| 37 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,00011 |  |
|  |
| 38 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,011 |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015** |
| **на Кабінет заступника голови - IІ поверх** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,2921 |  |
|  |
| 2 | КР12-65-13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 0,5793 |  |
|  |
| 3 | КБ15-56-5 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,2921 |  |
|  |
| 4 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 43,815 |  |
|  |
| 5 | КБ15-56-6 К=3 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,2921 |  |
|  |
| 6 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 14,605 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 7 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 29,21 |  |
|  |
| 8 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,5348 |  |
|  |
| 9 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 53,48 |  |
|  |
| 10 | КБ15-56-4 К=4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,5348 |  |
|  |
| 11 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 53,48 |  |
|  |
| 12 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 53,48 |  |
|  |
| 13 | КБ15-56-3 прим. | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,0445 |  |
|  |
| 14 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 4,45 |  |
|  |
| 15 | КБ13-13-11 прим. | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,8714 |  |
|  |
| 16 | КР12-49-6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,2921 |  |
|  |
| 17 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,5348 |  |
|  |
| 18 | С111-2016-1 варіант 1 | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | 0,12033 |  |
|  |
| 19 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,0445 |  |
|  |
| 20 | КР12-31-13 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | 0,0356 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 21 | КР15-122-4 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 | грати | 2 |  |
|  |
| 22 | КР17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,06 |  |
|  |
| 23 | КР17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 24 | & С113- 2106-3 | Вимикач двоклавішний з рамкою | шт | 1 |  |
|  |
| 25 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 1 |  |
|  |
| 26 | КР17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,04 |  |
|  |
| 27 | С1547-6 варіант 1 | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | 4 |  |
|  |
| 28 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 4 |  |
|  |
| 29 | КР7-6-5 | Ремонт паркетних покриттів на мастиці площею в одному місці до 0,5 м2 | 100місць | 0,02 |  |
|  |
| 30 | КР7-12-1 | Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації | 100м2 | 0,2921 |  |
|  |
| 31 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,000144 |  |
|  |
| 32 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,0144 |  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016** |
| **на Приймальня - II поверх** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,1727 |  |
|  |
| 2 | КР5-1-6 | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами | 100 м2 | 0,191 |  |
|  |
| 3 | КР7-31-5 К=0,8 | Демонтаж плінтусів полівінілхлоридних (стельового) | 100м | 0,208 |  |
|  |
| 4 | КР12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | 100м2 | 0,2695 |  |
|  |
| 5 | КР12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | 100м2 | 0,4609 |  |
|  |
| 6 | КР11-2-1 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,0454 |  |
|  |
| 7 | КБ10-9-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,0392 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 8 | КБ15-56-5 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,2695 |  |
|  |
| 9 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 40,425 |  |
|  |
| 10 | КБ15-56-6 К=3 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,2695 |  |
|  |
| 11 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 13,475 |  |
|  |
| 12 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 26,95 |  |
|  |
| 13 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,4936 |  |
|  |
| 14 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 49,36 |  |
|  |
| 15 | КБ15-56-4 К=4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,4936 |  |
|  |
| 16 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 49,36 |  |
|  |
| 17 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 49,36 |  |
|  |
| 18 | КБ15-56-3 прим. | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,052 |  |
|  |
| 19 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 5,2 |  |
|  |
| 20 | КБ13-13-11 прим. | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,8151 |  |
|  |
| 21 | КР12-49-6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,2695 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 22 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,4936 |  |
|  |
| 23 | С111-2016-1 варіант 1 | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | 0,111 |  |
|  |
| 24 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,052 |  |
|  |
| 25 | КР12-31-13 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | 0,0363 |  |
|  |
| 26 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0252 |  |
|  |
| 27 | КР6-15-1 | Знімання наличників | 100 м | 0,0613 |  |
|  |
| 28 | КР6-16-1 | Знімання дверних [віконних] наборів урізних | 100 шт | 0,01 |  |
|  |
| 29 | КР6-25-5 | Установлення дверних блоків внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 |  |
|  |
| 30 | С123-206 варіант 1 | Блоки дверні внутрішні двопольні з глухим полотном | м2 | 1,83 |  |
|  |
| 31 | С126-1329 варіант 1 | Навісні петлі | шт | 4 |  |
|  |
| 32 | С111-951 варіант 1 | Замок урізний | шт | 1 |  |
|  |
| 33 | КБ10-40-1 | Установлення і кріплення наличників | 100м | 0,0613 |  |
|  |
| 34 | КР6-19-2 | Ремонт полотен внутрішніх дверей | шт | 4 |  |
|  |
| 35 | КР6-27-3 | Установлення замків дверних урізних | 100 шт | 0,02 |  |
|  |
| 36 | С111-951 варіант 1 | Замок урізний | шт | 2 |  |
|  |
| 37 | КР7-5-6 | Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 паpкетно-стpугальною машиною | 100м2 | 0,2695 |  |
|  |
| 38 | КР7-6-6 | Ремонт паркетних покриттів на мастиці площею в одному місці до 1,0 м2 | 100місць | 0,0539 |  |
|  |
| 39 | КБ13-31-9 прим. | Шпаклювання поверхонь | 100м2 | 0,2695 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 40 | С1113-194 варіант 1 | Шпаклівка для паркета (сосна) IP-23 ІРКОМ | т | 0,03234 |  |
|  |
| 41 | КР7-12-1 | Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації | 100м2 | 0,2695 |  |
|  |
| 42 | КБ11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,1763 |  |
|  |
| 43 | & С111- 1722-58 | Кут плінтуса зовнішній | уп | 4 |  |
|  |
| 44 | & С111- 1722-59 | Кут плінтуса внутрішній | уп | 4 |  |
|  |
| 45 | & С111- 1722-60 | З'єднувач плінтусів | уп | 4 |  |
|  |
| 46 | & С111- 1722-61 | Завершення плінтуса | уп | 8 |  |
|  |
| 47 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,208 |  |
|  |
| 48 | & С111-567- 1 | Плінтус д/стелі | м | 21 |  |
|  |
| 49 | КР20-24-4 | Прорізання отворів | 100шт | 0,02 |  |
|  |
| 50 | КР15-122-1 | Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i закрiпленням | грати | 2 |  |
|  |
| 51 | С126-1213 варіант 1 | Екрани радіаторні | шт | 2 |  |
|  |
| 52 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,02 |  |
|  |
| 53 | КР17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 0,09 |  |
|  |
| 54 | КР17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,05 |  |
|  |
| 55 | КР20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0,455 |  |
|  |
| 56 | КР17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,09 |  |
|  |
| 57 | С1545-191 варіант 1 | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,009 |  |
|  |
| 58 | КБ21-3-2 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм | 100м | 0,365 |  |
|  |
| 59 | С111-1301 варіант 1 | Труба гофрована 18 | 1000м | 0,03687 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 60 | КР17-8-4 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | 100м | 0,365 |  |
|  |
| 61 | С1545-191 варіант 1 | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,0365 |  |
|  |
| 62 | КМ10-698-1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 3 |  |
|  |
| 63 | С1419-101 варіант 1 | Коробка розподільна | шт | 3 |  |
|  |
| 64 | КР20-33-4 прим. | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,455 |  |
|  |
| 65 | КР20-30-1 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | 0,08 |  |
|  |
| 66 | КР17-11-1 | Монтаж ЛЕД свiтильникiв | 100шт | 0,04 |  |
|  |
| 67 | & С1547-4-3 | Світлодіодна ЛЕД панель | шт | 4 |  |
|  |
| 68 | & С1547-4- 23 | Каркас до ЛЕД панелі | к-т | 4 |  |
|  |
| 69 | КР17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 70 | & С113- 2106-3 | Вимикач двоклавішний з рамкою | шт | 1 |  |
|  |
| 71 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 1 |  |
|  |
| 72 | КР17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,04 |  |
|  |
| 73 | С1547-6 варіант 1 | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | 4 |  |
|  |
| 74 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 4 |  |
|  |
| 75 | КР20-33-4 | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,053 |  |
|  |
| 76 | КР11-7-1 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100м2 | 0,0095 |  |
|  |
| 77 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,0095 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 78 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 0,95 |  |
|  |
| 79 | КБ15-56-4 К=2 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,0095 |  |
|  |
| 80 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 0,95 |  |
|  |
| 81 | КР7-31-5 | Улаштування куточка декоративного укосів на рідкі цвяхи | 100м | 0,208 |  |
|  |
| 82 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,007285 |  |
|  |
| 83 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,7285 |  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017** |
| **на Зал засідання - II поверх** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,273 |  |
|  |
| 2 | КР5-1-6 | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами | 100 м2 | 0,0636 |  |
|  |
| 3 | КР7-31-5 К=0,8 | Демонтаж плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,283 |  |
|  |
| 4 | КР12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | 100м2 | 0,3671 |  |
|  |
| 5 | КР11-2-1 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,1546 |  |
|  |
| 6 | КБ10-9-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,0733 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 7 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,595 |  |
|  |
| 8 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 59,5 |  |
|  |
| 9 | КБ15-56-4 К=4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,595 |  |
|  |
| 10 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 59,5 |  |
|  |
| 11 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 59,5 |  |
|  |
| 12 | КБ15-56-3 прим. | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,0629 |  |
|  |
| 13 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 6,29 |  |
|  |
| 14 | КБ13-13-11 прим. | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,6579 |  |
|  |
| 15 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,595 |  |
|  |
| 16 | С111-2016-1 варіант 1 | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | 0,134 |  |
|  |
| 17 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,0629 |  |
|  |
| 18 | КР12-31-13 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | 0,0543 |  |
|  |
| 19 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0183 |  |
|  |
| 20 | КР6-15-1 | Знімання наличників | 100 м | 0,1614 |  |
|  |
| 21 | КР6-16-1 | Знімання дверних [віконних] наборів урізних | 100 шт | 0,01 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 22 | КР6-25-5 | Установлення дверних блоків внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 |  |
|  |
| 23 | С123-206 варіант 1 | Блоки дверні внутрішні двопольні з глухим полотном | м2 | 1,83 |  |
|  |
| 24 | С126-1329 варіант 1 | Навісні петлі | шт | 4 |  |
|  |
| 25 | С111-951 варіант 1 | Замок урізний | шт | 1 |  |
|  |
| 26 | КБ10-40-1 | Установлення і кріплення наличників | 100м | 0,1614 |  |
|  |
| 27 | КР6-19-2 | Ремонт полотен внутрішніх дверей | шт | 2 |  |
|  |
| 28 | КР6-27-3 | Установлення замків дверних урізних | 100 шт | 0,02 |  |
|  |
| 29 | С111-951 варіант 1 | Замок урізний | шт | 2 |  |
|  |
| 30 | КР7-5-6 | Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 паpкетно-стpугальною машиною | 100м2 | 0,4764 |  |
|  |
| 31 | КР7-6-6 | Ремонт паркетних покриттів на мастиці площею в одному місці до 1,0 м2 | 100місць | 0,0953 |  |
|  |
| 32 | КБ13-31-9 прим. | Шпаклювання поверхонь | 100м2 | 0,4764 |  |
|  |
| 33 | С1113-194 варіант 1 | Шпаклівка для паркета (сосна) IP-23 ІРКОМ | т | 0,057168 |  |
|  |
| 34 | КР7-12-1 | Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації | 100м2 | 0,4764 |  |
|  |
| 35 | КБ11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,2602 |  |
|  |
| 36 | & С111- 1722-59 | Кут плінтуса внутрішній | уп | 4 |  |
|  |
| 37 | & С111- 1722-60 | З'єднувач плінтусів | уп | 8 |  |
|  |
| 38 | & С111- 1722-61 | Завершення плінтуса | уп | 4 |  |
|  |
| 39 | КБ15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,4764 |  |
|  |
| 40 | КБ15-76-2 | Натягування плівки натяжних стель | 100м2 | 0,4764 |  |
|  |
| 41 | & С111- 1681-ВЦ-1 | Вставка ПВХ для натяжних стель | мп | 28,5628 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 42 | КР20-24-4 | Прорізання отворів | 100шт | 0,06 |  |
|  |
| 43 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (стеля) | 100м | 0,2828 |  |
|  |
| 44 | & С111-567- 1 | Плінтус д/стелі | м | 28,6 |  |
|  |
| 45 | КР6-8-2 | Заміна підвіконних дощок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,03225 |  |
|  |
| 46 | КР20-24-4 | Прорізання отворів | 100шт | 0,09 |  |
|  |
| 47 | КР15-122-1 | Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i закрiпленням | грати | 3 |  |
|  |
| 48 | С126-1213 варіант 1 | Екрани радіаторні | шт | 3 |  |
|  |
| 49 | КР14-61-6 | Улаштування грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 6 |  |
|  |
| 50 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,08 |  |
|  |
| 51 | КР17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 0,09 |  |
|  |
| 52 | КР17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,1 |  |
|  |
| 53 | КР20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0,3298 |  |
|  |
| 54 | КР17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,1504 |  |
|  |
| 55 | С1545-191 варіант 1 | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,01504 |  |
|  |
| 56 | КР17-8-4 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | 100м | 0,605 |  |
|  |
| 57 | С1545-191 варіант 1 | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,0605 |  |
|  |
| 58 | КБ21-3-2 | Прокладання поліетиленових труб по стінах | 100м | 0,179 |  |
|  |
| 59 | КР17-7-1 | Монтаж труб відкрито по стелі | 100м | 0,426 |  |
|  |
| 60 | С111-1301 варіант 1 | Труба гофрована 18 | 1000м | 0,0611 |  |
|  |
| 61 | КМ10-698-1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 4 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 62 | С1419-101 варіант 1 | Коробка розподільна | шт | 4 |  |
|  |
| 63 | КР20-33-4 прим. | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,3298 |  |
|  |
| 64 | КР20-30-1 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | 0,11 |  |
|  |
| 65 | КР17-11-1 | Монтаж ЛЕД свiтильникiв | 100шт | 0,06 |  |
|  |
| 66 | & С1547-4-3 варіант 1 | Світлодіодний світильник | шт | 6 |  |
|  |
| 67 | & С1547-4- 23 варіант 2 | Підвіси до світильника | к-т | 6 |  |
|  |
| 68 | КР17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 69 | & С113- 2106-3 | Вимикач двоклавішний з рамкою | шт | 1 |  |
|  |
| 70 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 1 |  |
|  |
| 71 | КР17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,06 |  |
|  |
| 72 | С1547-6 варіант 1 | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | 6 |  |
|  |
| 73 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 6 |  |
|  |
| 74 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних рейок захисних | 100м | 0,106 |  |
|  |
| 75 | КР3-38-1 | Обшивання стiн дошками обшивки | 100 м2 | 0,0103 |  |
|  |
| 76 | & С1555- 116-1 | Рейка захисна | м | 8,06 |  |
|  |
| 77 | & С111-136- 6 | Дюбель розпірний нейлоновий | шт | 20 |  |
|  |
| 78 | & С111-136- ИНБ5 | Саморізи | шт | 20 |  |
|  |
| 79 | КР7-5-6 | Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 паpкетно-стpугальною машиною | 100м2 | 0,4764 |  |
|  |
| 80 | КР7-6-6 | Ремонт паркетних покриттів на мастиці площею в одному місці до 1,0 м2 | 100місць | 0,0953 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 81 | КР7-12-1 | Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації | 100м2 | 0,4764 |  |
|  |
| 82 | & С111-231- 1 | Грунтовка для паркету | л | 5,955 |  |
|  |
| 83 | & С111- 2008-8-1 | Шпаклівка для дерева (сосна) IP-23 ІРКОМ 350 мл | шт | 271,548 |  |
|  |
| 84 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,01103 |  |
|  |
| 85 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,103 |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018** |
| **на Кімната відпочинку - II поверх** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,1527 |  |
|  |
| 2 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,1488 |  |
|  |
| 3 | КР12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | 100м2 | 0,3841 |  |
|  |
| 4 | КР11-2-1 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,0592 |  |
|  |
| 5 | КР15-137-1 | Заміна вентиляційних грат | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 6 | КБ15-56-5 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,1488 |  |
|  |
| 7 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 22,32 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 8 | КБ15-56-6 К=3 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,1488 |  |
|  |
| 9 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 7,44 |  |
|  |
| 10 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 14,88 |  |
|  |
| 11 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,4105 |  |
|  |
| 12 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 41,05 |  |
|  |
| 13 | КБ15-56-4 К=4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,4105 |  |
|  |
| 14 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 41,05 |  |
|  |
| 15 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 41,05 |  |
|  |
| 16 | КБ15-56-3 прим. | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,0328 |  |
|  |
| 17 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 3,28 |  |
|  |
| 18 | КБ13-13-11 прим. | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,5921 |  |
|  |
| 19 | КР12-49-6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,1488 |  |
|  |
| 20 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,4105 |  |
|  |
| 21 | С111-2016-1 варіант 1 | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | 0,092 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 22 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,0328 |  |
|  |
| 23 | КР12-31-13 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | 0,0185 |  |
|  |
| 24 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0204 |  |
|  |
| 25 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 |  |
|  |
| 26 | КР6-27-3 | Установлення замків дверних урізних | 100 шт | 0,01 |  |
|  |
| 27 | С126-1329 варіант 1 | Навісні петлі | шт | 2 |  |
|  |
| 28 | С111-951 варіант 1 | Замок урізний | шт | 1 |  |
|  |
| 29 | КР7-5-6 | Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 паpкетно-стpугальною машиною | 100м2 | 0,1488 |  |
|  |
| 30 | КР7-6-6 | Ремонт паркетних покриттів на мастиці площею в одному місці до 1,0 м2 | 100місць | 0,0298 |  |
|  |
| 31 | КБ13-31-9 прим. | Шпаклювання поверхонь | 100м2 | 0,1488 |  |
|  |
| 32 | С1113-194 варіант 1 | Шпаклівка для паркета (сосна) IP-23 ІРКОМ | т | 0,017856 |  |
|  |
| 33 | КР7-12-1 | Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації | 100м2 | 0,1488 |  |
|  |
| 34 | КБ11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,2658 |  |
|  |
| 35 | & С111- 1722-58 | Кут плінтуса зовнішній | уп | 4 |  |
|  |
| 36 | & С111- 1722-59 | Кут плінтуса внутрішній | уп | 6 |  |
|  |
| 37 | & С111- 1722-60 | З'єднувач плінтусів | уп | 4 |  |
|  |
| 38 | & С111- 1722-61 | Завершення плінтуса | уп | 4 |  |
|  |
| 39 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,1642 |  |
|  |
| 40 | & С111-567- 1 | Плінтус д/стелі | м | 16,6 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 41 | КР15-122-1 | Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i закрiпленням | грати | 1 |  |
|  |
| 42 | С126-1213 варіант 1 | Екрани радіаторні | шт | 1 |  |
|  |
| 43 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,02 |  |
|  |
| 44 | КР17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 0,168 |  |
|  |
| 45 | КР17-1-2 | Демонтаж відкритої електропроводки | 100м | 0,116 |  |
|  |
| 46 | КР17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,07 |  |
|  |
| 47 | КР20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0,246 |  |
|  |
| 48 | КР17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,113 |  |
|  |
| 49 | С1545-191 варіант 1 | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,0113 |  |
|  |
| 50 | КБ21-3-2 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм | 100м | 0,133 |  |
|  |
| 51 | С111-1301 варіант 1 | Труба гофрована 18 | 1000м | 0,0133 |  |
|  |
| 52 | КР17-8-4 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | 100м | 0,133 |  |
|  |
| 53 | С1545-191 варіант 1 | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,0133 |  |
|  |
| 54 | КБ21-3-2 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм | 100м | 0,133 |  |
|  |
| 55 | С111-1301 варіант 1 | Труба гофрована 18 | 1000м | 0,0133 |  |
|  |
| 56 | КМ10-698-1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 3 |  |
|  |
| 57 | С1419-101 варіант 1 | Коробка розподільна | шт | 3 |  |
|  |
| 58 | КР20-33-4 прим. | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,246 |  |
|  |
| 59 | КР20-30-1 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | 0,07 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 60 | КР17-11-1 | Монтаж ЛЕД свiтильникiв | 100шт | 0,02 |  |
|  |
| 61 | & С1547-4-3 варіант 1 | Світлодіодний світильник | шт | 2 |  |
|  |
| 62 | & С1547-4- 23 варіант 1 | Каркас до світильника | к-т | 2 |  |
|  |
| 63 | КР17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 64 | & С113- 2106-3 | Вимикач двоклавішний з рамкою | шт | 1 |  |
|  |
| 65 | КР17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,03 |  |
|  |
| 66 | С1547-6 варіант 1 | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | 3 |  |
|  |
| 67 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,0034 |  |
|  |
| 68 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,34 |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019** |
| **на Коридор - ІІ поверх** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 1,1339 |  |
|  |
| 2 | КБ15-56-5 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 1,0344 |  |
|  |
| 3 | КБ15-56-6 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | -1,0344 |  |
|  |
| 4 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 103,44 |  |
|  |
| 5 | КБ15-56-3 прим. | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,0995 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 6 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 9,95 |  |
|  |
| 7 | КР7-31-5 К=0,8 | Демонтаж плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,37 |  |
|  |
| 8 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,62 |  |
|  |
| 9 | & С111-567- 1 | Плінтус д/стелі | м | 62,62 |  |
|  |
| 10 | КБ13-13-11 прим. | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 1,1339 |  |
|  |
| 11 | КР12-49-6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 1,0344 |  |
|  |
| 12 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,0995 |  |
|  |
| 13 | КР12-31-13 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | 0,0925 |  |
|  |
| 14 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,0008 |  |
|  |
| 15 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,08 |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020** |
| **на Кабінет 36 - ІІІ поверх** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | | | Кіль- кість | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | **Роздiл 1. Приміщення 1** |  | | | |  | | | |  | | | |
| 1 | | | | КР7-3-1 | | | | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | | | | 0,1687 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 2 | | | | КР13-10-1 | | | | Знімання шпалер простих та поліпшених | 100м2 | | | | 0,4604 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 3 | | | | КР12-65-13 | | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | | | | 0,346 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 4 | | | | КР11-2-7 | | | | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2 | 100м2 | | | | 0,1483 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 5 | | | | КБ15-56-3 | | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | | | | 0,4604 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 6 | | | | С1555-101 варіант 1 | | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | | | 46,04 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 7 | | | | КБ15-56-4 К=4 | | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | | | | 0,4604 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 8 | | | | С1555-101 варіант 1 | | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | | | 46,04 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 9 | | | | С1555-101 варіант 2 | | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | | | | 46,04 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 10 | | | | КБ15-56-3 прим. | | | | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | | | | 0,0339 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 11 | | | | С1555-101 варіант 1 | | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | | | 3,39 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 12 | | | | КБ15-56-4 К=4 | | | | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | | | | 0,0339 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 13 | | | | С1555-101 варіант 1 | | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | | | 3,39 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 14 | | | | С1555-101 варіант 2 | | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | | | | 3,39 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 15 | | | | КБ13-13-11 прим. | | | | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | | | | 0,4943 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 16 | | | | КР12-49-5 к=2 | | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | | | | 0,4604 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 17 | | | | С111-2016-1 варіант 1 | | | | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | | | | 0,103 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 18 | | | | КР12-49-5 к=2 | | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | | | | 0,0339 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 19 | | | | КР12-10-2 | | | | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35% | 100м2 | | | | 0,0455 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 20 | | | | КР12-9-5 | | | | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підвіконної дошки усередині будівлі білилом з розчищенням старої фарби до 35% | 100м2 | | | | 0,009 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 21 | | | | КР12-31-13 | | | | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | | | | 0,0468 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 22 | | | | КБ15-76-1 | | | | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | | | | 0,2135 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 23 | | | | КБ15-76-2 | | | | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | | | | 0,2063 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 24 | | | | КР7-26-1 | | | | Улаштування покриття з лiнолеуму | 100м2 | | | | 0,2269 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 25 | | | | КБ11-43-3 | | | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | | | | 0,1687 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 26 | | | | & С111- 1722-58 | | | | Кут плінтуса зовнішній | уп | | | | 6 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 27 | | | | & С111- 1722-59 | | | | Кут плінтуса внутрішній | уп | | | | 8 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 28 | | | | & С111- 1722-60 | | | | З'єднувач плінтусів | уп | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 29 | | | | & С111- 1722-61 | | | | Завершення плінтуса | уп | | | | 2 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 30 | | | | КБ11-43-3 | | | | Улаштування планки на шурупах | 100м | | | | 0,0093 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 31 | | | | & С111- 1140-31 | | | | Планка внутрішнього стику | м | | | | 1 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 32 | | | | КР17-4-3 | | | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | | | | 0,02 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 33 | | | | КР17-3-1 | | | | Демонтаж кабелю | 100м | | | | 0,049 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 34 | | | | КР17-4-1 | | | | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | | | | 0,03 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 35 | | | | КР20-28-1 | | | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | | | | 0,321 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 36 | | | | КР17-5-3 | | | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | | | | 0,356 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 37 | | | | С1545-191 варіант 1 | | | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | | | | 0,0356 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 38 | | | | КБ21-3-2 | | | | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм | 100м | | | | 0,094 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 39 | | | | С111-1301 варіант 1 | | | | Труба гофрована 18 | 1000м | | | | 0,0094 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 40 | | | | КР17-8-4 | | | | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | 100м | | | | 0,094 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 41 | | | | С1545-191 варіант 1 | | | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | | | | 0,0094 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 42 | | | | КМ10-698-1 | | | | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | | | | 3 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 43 | | | | С1419-101 варіант 1 | | | | Коробка розподільна | шт | | | | 3 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 44 | | | | КР20-33-4 прим. | | | | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | | | | 0,37 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 45 | | | | КР20-30-1 | | | | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | | | | 0,03 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 46 | | | | КР17-11-1 | | | | Монтаж ЛЕД свiтильникiв | 100шт | | | | 0,02 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 47 | | | | & С1547-4-3 | | | | Світлодіодна ЛЕД панель | шт | | | | 2 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 48 | | | | & С1547-4- 23 | | | | Каркас до ЛЕД панелі | к-т | | | | 2 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 49 | | | | КР17-12-3 | | | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці | 100шт | | | | 0,01 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 50 | | | | & С113- 2106-4 | | | | Вимикач одноклавішний з рамкою | шт | | | | 1 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 51 | | | | С1512-5 варіант 1 | | | | Коробка установочна | шт | | | | 1 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 52 | | | | КР17-12-11 | | | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | | | | 0,06 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 53 | | | | С1547-6 варіант 1 | | | | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | | | | 6 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 54 | | | | С1512-5 варіант 1 | | | | Коробка установочна | шт | | | | 6 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 55 | | | | КР6-15-1 | | | | Знімання наличників | 100 м | | | | 0,0521 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 56 | | | | КР6-14-1 | | | | Знімання дверних полотен | 100 м2 | | | | 0,0199 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 57 | | | | КР6-13-1 | | | | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | | | | 0,01 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 58 | | | | КБ10-28-1 Н2=1,15 | | | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | | | | 0,0199 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 59 | | | | КР11-7-1 | | | | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100м2 | | | | 0,0063 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 60 | | | | КБ10-40-1 | | | | Установлення і кріплення наличників | 100м | | | | 0,0521 | | | |  | | | |
|  | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | **Роздiл 2. Приміщення 2** | | |  | | | |  | | | |
| 61 | | | КР7-3-1 | | | | Розбирання дерев'яних плінтусів | | | 100м | | | | 0,2725 | | | |
|  | | |
| 62 | | | КР13-10-1 | | | | Знімання шпалер простих та поліпшених | | | 100м2 | | | | 0,6099 | | | |  | | |
|  | | |
| 63 | | | КР12-65-13 | | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | | | 100м2 | | | | 0,507 | | | |  | | |
|  | | |
| 64 | | | КР11-2-7 | | | | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2 | | | 100м2 | | | | 0,2173 | | | |  | | |
|  | | |
| 65 | | | КБ15-56-3 | | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | | 100 м2 | | | | 0,6099 | | | |  | | |
|  | | |
| 66 | | | С1555-101 варіант 1 | | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | кг | | | | 60,99 | | | |  | | |
|  | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | |  | | |
| 67 | | | КБ15-56-4 К=4 | | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | 100 м2 | | | | 0,6099 | | | |  | | |
|  | | |
| 68 | | | С1555-101 варіант 1 | | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | кг | | | | 60,99 | | | |  | | |
|  | | |
| 69 | | | С1555-101 варіант 2 | | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | | | кг | | | | 60,99 | | | |  | | |
|  | | |
| 70 | | | КБ15-56-3 прим. | | | | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | | 100 м2 | | | | 0,1143 | | | |  | | |
|  | | |
| 71 | | | С1555-101 варіант 2 | | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | | | кг | | | | 11,43 | | | |  | | |
|  | | |
| 72 | | | КБ15-56-4 К=8 | | | | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | 100 м2 | | | | 0,1143 | | | |  | | |
|  | | |
| 73 | | | С1555-101 варіант 1 | | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | кг | | | | 34,29 | | | |  | | |
|  | | |
| 74 | | | С1555-101 варіант 2 | | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | | | кг | | | | 11,43 | | | |  | | |
|  | | |
| 75 | | | КБ15-47-5 | | | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | 100м | | | | 0,327 | | | |  | | |
|  | | |
| 76 | | | КБ13-13-11 прим. | | | | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | | | 100м2 | | | | 0,7243 | | | |  | | |
|  | | |
| 77 | | | КР12-49-5 к=2 | | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | | | 100м2 | | | | 0,6099 | | | |  | | |
|  | | |
| 78 | | | С111-2016-1 варіант 1 | | | | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | | | л | | | | 0,137 | | | |  | | |
|  | | |
| 79 | | | КР12-49-5 к=2 | | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | | | 100м2 | | | | 0,1143 | | | |  | | |
|  | | |
| 80 | | | КР12-9-5 | | | | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підвіконної дошки усередині будівлі білилом з розчищенням старої фарби до 35% | | | 100м2 | | | | 0,0263 | | | |  | | |
|  | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | |  | | |
| 81 | | | КР12-31-13 | | | | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | | | 100м2 | | | | 0,0826 | | | |  | | |
|  | | |
| 82 | | | КБ15-76-1 | | | | Улаштування каркасу підвісних стель | | | 100м2 | | | | 0,4631 | | | |  | | |
|  | | |
| 83 | | | КБ15-76-2 | | | | Укладання плит стельових в каркас стелі | | | 100м2 | | | | 0,4415 | | | |  | | |
|  | | |
| 84 | | | КБ11-38-2 | | | | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | | | 100м2 | | | | 0,4735 | | | |  | | |
|  | | |
| 85 | | | КБ11-43-3 | | | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | | | 100м | | | | 0,2725 | | | |  | | |
|  | | |
| 86 | | | & С111- 1722-58 | | | | Кут плінтуса зовнішній | | | уп | | | | 12 | | | |  | | |
|  | | |
| 87 | | | & С111- 1722-59 | | | | Кут плінтуса внутрішній | | | уп | | | | 12 | | | |  | | |
|  | | |
| 88 | | | & С111- 1722-60 | | | | З'єднувач плінтусів | | | уп | | | | 4 | | | |  | | |
|  | | |
| 89 | | | & С111- 1722-61 | | | | Завершення плінтуса | | | уп | | | | 4 | | | |  | | |
|  | | |
| 90 | | | КБ11-43-3 | | | | Улаштування планки на шурупах | | | 100м | | | | 0,0217 | | | |  | | |
|  | | |
| 91 | | | & С111- 1140-31 | | | | Планка внутрішнього стику | | | м | | | | 2,22 | | | |  | | |
|  | | |
| 92 | | | КР17-1-1 | | | | Демонтаж схованої електропроводки | | | 100м | | | | 0,181 | | | |  | | |
|  | | |
| 93 | | | КР17-4-1 | | | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | 100шт | | | | 0,03 | | | |  | | |
|  | | |
| 94 | | | КР20-28-1 | | | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | | | 100м | | | | 0,392 | | | |  | | |
|  | | |
| 95 | | | КР17-5-3 | | | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | | 100м | | | | 0,4282 | | | |  | | |
|  | | |
| 96 | | | С1545-191 варіант 1 | | | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | | | 1000м | | | | 0,04282 | | | |  | | |
|  | | |
| 97 | | | КБ21-3-2 | | | | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм | | | 100м | | | | 0,204 | | | |  | | |
|  | | |
| 98 | | | С111-1301 варіант 1 | | | | Труба гофрована 18 | | | 1000м | | | | 0,0204 | | | |  | | |
|  | | |
| 99 | | | КР17-8-4 | | | | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | | | 100м | | | | 0,204 | | | |  | | |
|  | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | |  | | |
| 100 | | | С1545-191 варіант 1 | | | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | | | 1000м | | | | 0,0204 | | | |  | | |
|  | | |
| 101 | | | КМ10-698-1 | | | | Коробка відгалужувальна на стіні | | | шт | | | | 8 | | | |  | | |
|  | | |
| 102 | | | С1419-101 варіант 1 | | | | Коробка розподільна | | | шт | | | | 8 | | | |  | | |
|  | | |
| 103 | | | КР20-33-4 прим. | | | | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | 100м | | | | 0,573 | | | |  | | |
|  | | |
| 104 | | | КР20-30-1 | | | | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | | | 100шт | | | | 0,18 | | | |  | | |
|  | | |
| 105 | | | КР17-4-5 | | | | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | | | 100шт | | | | 0,08 | | | |  | | |
|  | | |
| 106 | | | КР17-11-1 | | | | Монтаж ЛЕД свiтильникiв | | | 100шт | | | | 0,06 | | | |  | | |
|  | | |
| 107 | | | & С1547-4-3 | | | | Світлодіодна ЛЕД панель | | | шт | | | | 6 | | | |  | | |
|  | | |
| 108 | | | & С1547-4- 23 | | | | Каркас до ЛЕД панелі | | | к-т | | | | 6 | | | |  | | |
|  | | |
| 109 | | | КР17-12-3 | | | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці | | | 100шт | | | | 0,01 | | | |  | | |
|  | | |
| 110 | | | & С113- 2106-4 | | | | Вимикач одноклавішний з рамкою | | | шт | | | | 1 | | | |  | | |
|  | | |
| 111 | | | С1512-5 варіант 1 | | | | Коробка установочна | | | шт | | | | 1 | | | |  | | |
|  | | |
| 112 | | | КР17-12-3 | | | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | | | 100шт | | | | 0,02 | | | |  | | |
|  | | |
| 113 | | | & С113- 2106-3 | | | | Вимикач двоклавішний з рамкою | | | шт | | | | 2 | | | |  | | |
|  | | |
| 114 | | | С1512-5 варіант 1 | | | | Коробка установочна | | | шт | | | | 2 | | | |  | | |
|  | | |
| 115 | | | КР17-12-11 | | | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | | | 100шт | | | | 0,07 | | | |  | | |
|  | | |
| 116 | | | С1547-6 варіант 1 | | | | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | | | шт | | | | 7 | | | |  | | |
|  | | |
| 117 | | | С1512-5 варіант 1 | | | | Коробка установочна | | | шт | | | | 7 | | | |  | | |
|  | | |
| 118 | | | КР15-137-1 | | | | Заміна вентиляційних грат | | | 100шт | | | | 0,02 | | | |  | | |
|  | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | |  | | |
| 119 | | | КР6-15-1 | | | | Знімання наличників | | | 100 м | | | | 0,0552 | | | |  | | |
|  | | |
| 120 | | | КР6-14-1 | | | | Знімання дверних полотен | | | 100 м2 | | | | 0,0258 | | | |  | | |
|  | | |
| 121 | | | КР6-13-1 | | | | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | | | 100 шт | | | | 0,01 | | | |  | | |
|  | | |
| 122 | | | КБ10-28-1 Н2=1,15 | | | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику у кам'яних стінах | | | 100м2 | | | | 0,0258 | | | |  | | |
|  | | |
| 123 | | | КР11-7-1 | | | | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | | | 100м2 | | | | 0,0099 | | | |  | | |
|  | | |
| 124 | | | КБ10-40-1 | | | | Установлення і кріплення наличників | | | 100м | | | | 0,0552 | | | |  | | |
|  | | |
| 125 | | | КР20-36-1 | | | | Очищення приміщень від сміття | | | 100т | | | | 0,0216 | | | |  | | |
|  | | |
| 126 | | | КР20-40-1 | | | | Навантаження сміття вручну | | | 1 т | | | | 2,16 | | | |  | | |
|  | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | | **Роздiл 3. Тамбур** | | | | |  | | | |  | | | |
| 127 | | КР12-65-13 | | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | | | | | 100м2 | | | | 0,0531 | | | |
|  | |
| 128 | | КР11-2-1 | | | | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2 | | | | | 100м2 | | | | 0,085 | | | |  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | |  | |
| 129 | | КБ13-13-11 прим. | | | | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | | | | | 100м2 | | | | 0,2575 | | | |  | |
|  | |
| 130 | | КР12-2-2 К=2 | | | | Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі  розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 10% | | | | | 100м2 | | | | 0,2575 | | | |  | |
|  | |
| 131 | | КР12-10-2 | | | | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35% | | | | | 100м2 | | | | 0,0531 | | | |  | |
|  | |
|  |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | **Роздiл 4. Перегородки** | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 132 | КБ10-20-3 н2=1,15 н5=1,25 | | | | Заповнення готовими блоками з металопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | | | | | | | 100м2 | | | | 0,287 | | | |
|  |
| 133 | КБ10-28-1 н2=1,15 н5=1,25 | | | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | | | | | | | 100м2 | | | | 0,032 | | | |  |
|  |
| 134 | КБ11-43-3 | | | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | | | | | | | 100м | | | | 0,203 | | | |  |
|  |
| 135 | & С111- 1722-59 | | | | Кут плінтуса внутрішній | | | | | | | уп | | | | 8 | | | |  |
|  |
| 136 | & С111- 1722-61 | | | | Завершення плінтуса | | | | | | | уп | | | | 8 | | | |  |
|  |
| 137 | КБ15-76-1 к дем.=0,4 | | | | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель | | | | | | | 100м2 | | | | 0,3661 | | | |  |
|  |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | 5 | | | |  |
| 138 | КБ15-76-2 к дем.=0,4 | | | | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | | | | | | | 100м2 | | | | 0,3661 | | | |  |
|  |
| 139 | КБ15-76-1 | | | | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" (50% нові профіля від обсягу демонтованих ) | | | | | | | 100м2 | | | | 0,3661 | | | |  |
|  |
| 140 | КБ15-76-2 | | | | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (б/у) | | | | | | | 100м2 | | | | 0,3661 | | | |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021** |
| **на Кабінет 39 - ІІІ поверх** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,1334 |  |
|  |
| 2 | КР12-65-13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 0,4696 |  |
|  |
| 3 | КБ15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,184 |  |
|  |
| 4 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,4374 |  |
|  |
| 5 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 43,74 |  |
|  |
| 6 | КБ15-56-4 К=2 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,4374 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 7 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 43,74 |  |
|  |
| 8 | КБ15-56-3 прим. | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,0322 |  |
|  |
| 9 | С1555-101 варіант 1 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | 3,22 |  |
|  |
| 10 | КБ15-56-4 К=2 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,0322 |  |
|  |
| 11 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | 3,22 |  |
|  |
| 12 | КБ13-13-11 прим. | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,4696 |  |
|  |
| 13 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,4374 |  |
|  |
| 14 | КР12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,0322 |  |
|  |
| 15 | КР12-9-5 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих вікон усередині будівлі | 100м2 | 0,0099 |  |
|  |
| 16 | КР12-10-2 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі | 100м2 | 0,0432 |  |
|  |
| 17 | КР12-31-13 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | 0,0202 |  |
|  |
| 18 | КР7-15-3 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи в один шар площею основи до 20 м2 | 100м2 | 0,1019 |  |
|  |
| 19 | КР7-26-1 | Улаштування покриття з лiнолеуму | 100м2 | 0,1064 |  |
|  |
| 20 | КБ11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,1264 |  |
|  |
| 21 | & С111-609- 2 | Клей для холодної зварки | шт | 1 |  |
|  |
| 22 | & С111- 1722-58 | Кут плінтуса зовнішній | уп | 5 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 23 | & С111- 1722-59 | Кут плінтуса внутрішній | уп | 9 |  |
|  |
| 24 | & С111- 1722-60 | З'єднувач плінтусів | уп | 2 |  |
|  |
| 25 | КБ11-43-3 | Улаштування планки на шурупах | 100м | 0,009 |  |
|  |
| 26 | & С111- 1140-31 варіант 1 | Планка | м | 1 |  |
|  |
| 27 | КБ15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,1019 |  |
|  |
| 28 | КБ15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 0,0983 |  |
|  |
| 29 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 30 | КР17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 0,077 |  |
|  |
| 31 | КР20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0,102 |  |
|  |
| 32 | КР17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,102 |  |
|  |
| 33 | С1545-191 варіант 1 | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,0102 |  |
|  |
| 34 | КР20-33-4 прим. | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,102 |  |
|  |
| 35 | КМ10-698-1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 1 |  |
|  |
| 36 | С1419-101 варіант 1 | Коробка розподільна | шт | 1 |  |
|  |
| 37 | КР20-30-1 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | 0,03 |  |
|  |
| 38 | КР17-11-1 | Монтаж ЛЕД свiтильникiв | 100шт | 0,01 |  |
|  |
| 39 | & С1547-4-3 | Світлодіодна ЛЕД панель | шт | 1 |  |
|  |
| 40 | & С1547-4- 23 | Каркас до ЛЕД панелі | к-т | 1 |  |
|  |
| 41 | КМ8-591-9 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,01 |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 42 | & С113- 2106-15 | Visage 2-на розетка | шт | 1 |  |
|  |
| 43 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 1 |  |
|  |
| 44 | КМ8-591-5 | Вимикач двоклавішний заглибленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,01 |  |
|  |
| 45 | & С113- 2106-4 | Вимикач одноклавішний з рамкою | шт | 1 |  |
|  |
| 46 | С1512-5 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 1 |  |
|  |
| 47 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,000428 |  |
|  |
| 48 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,0428 |  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022** |
| **на Малий зал (кабінет №40) - ІІІ поверх** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | | Кіль- кість | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | |  | | |
|  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | | | **Роздiл 1. Приміщення №1** |  | | |  | | |  | | |
| 1 | | КР5-1-3 | | | Розбирання дерев'яної обшивки стін | 100 м2 | | | 0,5257 | | |  | | |
|  | | |
| 2 | | КР7-6-1 | | | Ремонт паркетних покриттів на цвяхах площею в одному місці до 5 планок | 100місць | | | 0,1 | | |  | | |
|  | | |
| 3 | | КР7-3-1 | | | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | | | 0,2361 | | |  | | |
|  | | |
| 4 | | КР12-65-14 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | | | 0,4779 | | |  | | |
|  | | |
| 5 | | КР12-65-13 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | | | 0,6346 | | |  | | |
|  | | |
| 6 | | КБ15-47-5 | | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | | | 0,06 | | |  | | |
|  | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | |  | | |
| 7 | | КБ15-56-5 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | | | 0,4779 | | |  | | |
|  | | |
| 8 | | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | | 71,685 | | |  | | |
|  | | |
| 9 | | КБ15-56-6 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | | | 0,4779 | | |  | | |
|  | | |
| 10 | | С1555-101 варіант 2 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | | | 23,895 | | |  | | |
|  | | |
| 11 | | КБ15-56-3 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | | | 0,5257 | | |  | | |
|  | | |
| 12 | | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | | 52,57 | | |  | | |
|  | | |
| 13 | | КБ15-56-4 К=2 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | | | 0,5257 | | |  | | |
|  | | |
| 14 | | С1555-101 варіант 2 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | | | 52,57 | | |  | | |
|  | | |
| 15 | | КБ15-56-3 прим. | | | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | | | 0,1089 | | |  | | |
|  | | |
| 16 | | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | | 10,89 | | |  | | |
|  | | |
| 17 | | КБ15-56-4 К=2 | | | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | | | 0,1089 | | |  | | |
|  | | |
| 18 | | С1555-101 варіант 2 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | | | 10,89 | | |  | | |
|  | | |
| 19 | | КБ13-13-11 прим. | | | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | | | 1,1125 | | |  | | |
|  | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | |  | | |
| 20 | | КР12-49-6 | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | | | 0,4779 | | |  | | |
|  | | |
| 21 | | КР12-49-5 | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | | | 0,5257 | | |  | | |
|  | | |
| 22 | | С111-2016-1 варіант 1 | | | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | | | 0,118 | | |  | | |
|  | | |
| 23 | | КР12-49-5 | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | | | 0,1089 | | |  | | |
|  | | |
| 24 | | КР7-31-5 | | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | | | 0,2349 | | |  | | |
|  | | |
| 25 | | & С111-567- 1 | | | Плінтус д/стелі | м | | | 24 | | |  | | |
|  | | |
| 26 | | КР12-4-8 | | | Просте фарбування ранiше пофарбованих підвіконних дошок усерединi будiвлi | 100м2 | | | 0,0278 | | |  | | |
|  | | |
| 27 | | КР12-31-13 | | | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | | | 0,0769 | | |  | | |
|  | | |
| 28 | | КР7-15-3 | | | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи в один шар | 100м2 | | | 0,4779 | | |  | | |
|  | | |
| 29 | | КР7-26-1 | | | Улаштування покриття з лiнолеуму | 100м2 | | | 0,5007 | | |  | | |
|  | | |
| 30 | | С111-557 | | | Лінолеум полівінілхлоридний декоративний на теплозвукоізолювальній підоснові "Деколин" | м2 | | | 51,0714 | | |  | | |
|  | | |
| 31 | | КБ11-43-3 | | | Улаштування планки на шурупах | 100м | | | 0,018 | | |  | | |
|  | | |
| 32 | | & С111- 1140-31 варіант 1 | | | Планка | м | | | 1,8 | | |  | | |
|  | | |
| 33 | | КБ11-43-3 | | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | | | 0,2061 | | |  | | |
|  | | |
| 34 | | & С111- 1722-58 | | | Кут плінтуса зовнішній | уп | | | 12 | | |  | | |
|  | | |
| 35 | | & С111- 1722-59 | | | Кут плінтуса внутрішній | уп | | | 14 | | |  | | |
|  | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | |  | | |
| 36 | | & С111- 1722-60 | | | З'єднувач плінтусів | уп | | | 6 | | |  | | |
|  | | |
| 37 | | & С111- 1722-61 | | | Завершення плінтуса | уп | | | 2 | | |  | | |
|  | | |
| 38 | | КР17-4-7 | | | Демонтаж групових щитків | 100шт | | | 0,01 | | |  | | |
|  | | |
| 39 | | КР17-4-3 | | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | | | 0,06 | | |  | | |
|  | | |
| 40 | | КР17-1-1 | | | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | | | 0,372 | | |  | | |
|  | | |
| 41 | | КР17-4-1 | | | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | | | 0,08 | | |  | | |
|  | | |
| 42 | | КР20-28-1 | | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | | | 0,363 | | |  | | |
|  | | |
| 43 | | КР17-5-3 | | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | | | 0,363 | | |  | | |
|  | | |
| 44 | | С1545-191 варіант 1 | | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | | | 0,037 | | |  | | |
|  | | |
| 45 | | КР20-33-4 прим. | | | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | | | 0,363 | | |  | | |
|  | | |
| 46 | | КМ10-698-1 | | | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | | | 9 | | |  | | |
|  | | |
| 47 | | С1419-101 варіант 1 | | | Коробка розподільна | шт | | | 9 | | |  | | |
|  | | |
| 48 | | КР20-30-1 | | | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | | | 0,16 | | |  | | |
|  | | |
| 49 | | КР17-11-1 | | | Монтаж ЛЕД свiтильникiв | 100шт | | | 0,06 | | |  | | |
|  | | |
| 50 | | & С1547-4-3 варіант 1 | | | Світлодіодний світильник | шт | | | 6 | | |  | | |
|  | | |
| 51 | | & С1547-4- 23 варіант 1 | | | Каркас до світильника | к-т | | | 6 | | |  | | |
|  | | |
| 52 | | КР17-12-3 | | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | | | 0,02 | | |  | | |
|  | | |
| 53 | | & С113- 2106-3 | | | Вимикач двоклавішний з рамкою | шт | | | 2 | | |  | | |
|  | | |
| 54 | | С1512-5 варіант 1 | | | Коробка установочна | шт | | | 2 | | |  | | |
|  | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | |  | | |
| 55 | | КР17-12-11 | | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | | | 0,07 | | |  | | |
|  | | |
| 56 | | С1547-6 варіант 1 | | | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | | | 7 | | |  | | |
|  | | |
| 57 | | С1512-5 варіант 1 | | | Коробка установочна | шт | | | 7 | | |  | | |
|  | | |
| 58 | | КР17-14-1 | | | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | | | 1 | | |  | | |
|  | | |
| 59 | | КР17-9-2 прим. | | | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 | 100м | | | 0,2 | | |  | | |
|  | | |
| 60 | | С1545-191 варіант 4 | | | Кабель до 35кВ | 1000м | | | 0,02 | | |  | | |
|  | | |
| 61 | | КР17-12-2 | | | Установлення вимикачiв автоматичних | 100шт | | | 0,05 | | |  | | |
|  | | |
| 62 | | КМ8-396-5 | | | Короби по стiнах i стелях, довжина короба до 2 м | 100 м | | | 0,0846 | | |  | | |
|  | | |
| 63 | | С1545-191 варіант 2 | | | Короб зовнішній під електропроводку | 1000м | | | 0,00846 | | |  | | |
|  | | |
| 64 | | КР17-5-3 | | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | | | 0,168 | | |  | | |
|  | | |
| 65 | | С1545-191 варіант 1 | | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | | | 0,0168 | | |  | | |
|  | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |
|  |  | | **Роздiл 2. Перегородки** | | | |  | | |  | | |
| 66 | КБ10-12-1 прим. | | Улаштування перегородок готових офісних | | | | 100м2 | | | 0,173 | | |
|  | |
| 67 | & С111-221- 7 | | Металопластикова конструкція | | | | м2 | | | 17,3 | | |  | |
|  | |
| 68 | & С111-196А варіант 1 | | Піна монтажна 0,75 л | | | | бал | | | 6 | | |  | |
|  | |
|  |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  |  | | | **Роздiл 3. Приміщення №2** | | | |  | | |  | | |
| 69 | КР5-1-3 | | | Розбирання дерев'яної сцени | | | | 100 м2 | | | 0,165 | | |
|  |
| 70 | КР7-3-1 | | | Розбирання дерев'яних плінтусів | | | | 100м | | | 0,1347 | | |  |
|  |
| 71 | КР5-1-3 | | | Розбирання дерев'яної обшивки стін | | | | 100 м2 | | | 0,3491 | | |  |
|  |
| 72 | КР12-65-14 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | | | | 100м2 | | | 0,2119 | | |  |
|  |
| 73 | КР12-65-13 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | | | | 100м2 | | | 0,3739 | | |  |
|  |
| 74 | КБ15-47-5 | | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | 100м | | | 0,0248 | | |  |
|  |
| 75 | КБ15-56-5 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | | | | 100 м2 | | | 0,2119 | | |  |
|  |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | |  |
| 76 | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | | кг | | | 31,785 | | |  |
|  |
| 77 | КБ15-56-6 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | 100 м2 | | | 0,2119 | | |  |
|  |
| 78 | С1555-101 варіант 2 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | | | | кг | | | 10,595 | | |  |
|  |
| 79 | КБ15-56-3 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | | | 100 м2 | | | 0,3491 | | |  |
|  |
| 80 | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | | кг | | | 34,91 | | |  |
|  |
| 81 | КБ15-56-4 К=2 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | 100 м2 | | | 0,3491 | | |  |
|  |
| 82 | С1555-101 варіант 2 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | | | | кг | | | 34,91 | | |  |
|  |
| 83 | КБ15-56-3 прим. | | | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | | | 100 м2 | | | 0,0248 | | |  |
|  |
| 84 | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | | кг | | | 2,48 | | |  |
|  |
| 85 | КБ15-56-4 К=2 | | | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | 100 м2 | | | 0,0248 | | |  |
|  |
| 86 | С1555-101 варіант 2 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | | | | кг | | | 2,48 | | |  |
|  |
| 87 | КБ13-13-11 прим. | | | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | | | | 100м2 | | | 0,5858 | | |  |
|  |
| 88 | КР12-49-6 | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | | | | 100м2 | | | 0,2119 | | |  |
|  |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | |  |
| 89 | КР12-49-5 | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | | | | 100м2 | | | 0,3491 | | |  |
|  |
| 90 | С111-2016-1 варіант 1 | | | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | | | | л | | | 0,078 | | |  |
|  |
| 91 | КР12-49-5 | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | | | | 100м2 | | | 0,0248 | | |  |
|  |
| 92 | КР12-4-8 | | | Просте фарбування ранiше пофарбованих підвіконних дошок усерединi будiвлi | | | | 100м2 | | | 0,0097 | | |  |
|  |
| 93 | КР12-31-13 | | | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | | | | 100м2 | | | 0,02 | | |  |
|  |
| 94 | КР7-15-3 | | | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи в один шар | | | | 100м2 | | | 0,2119 | | |  |
|  |
| 95 | КР7-26-1 | | | Улаштування покриття з лiнолеуму | | | | 100м2 | | | 0,2175 | | |  |
|  |
| 96 | С111-557 | | | Лінолеум полівінілхлоридний декоративний на теплозвукоізолювальній підоснові "Деколин" | | | | м2 | | | 22,185 | | |  |
|  |
| 97 | КБ11-43-3 | | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | | | | 100м | | | 0,1267 | | |  |
|  |
| 98 | & С111- 1722-58 | | | Кут плінтуса зовнішній | | | | уп | | | 2 | | |  |
|  |
| 99 | & С111- 1722-59 | | | Кут плінтуса внутрішній | | | | уп | | | 6 | | |  |
|  |
| 100 | & С111- 1722-60 | | | З'єднувач плінтусів | | | | уп | | | 2 | | |  |
|  |
| 101 | & С111- 1722-61 | | | Завершення плінтуса | | | | уп | | | 2 | | |  |
|  |
| 102 | КР17-4-3 | | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | | | | 100шт | | | 0,02 | | |  |
|  |
| 103 | КР17-1-1 | | | Демонтаж схованої електропроводки | | | | 100м | | | 0,184 | | |  |
|  |
| 104 | КР17-4-1 | | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | | 100шт | | | 0,03 | | |  |
|  |
| 105 | КР20-28-1 | | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | | | | 100м | | | 0,13 | | |  |
|  |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | |  |
| 106 | КР17-5-3 | | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | | | 100м | | | 0,13 | | |  |
|  |
| 107 | С1545-191 варіант 1 | | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | | | | 1000м | | | 0,013 | | |  |
|  |
| 108 | КР20-33-4 прим. | | | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | | 100м | | | 0,13 | | |  |
|  |
| 109 | КМ10-698-1 | | | Коробка відгалужувальна на стіні | | | | шт | | | 2 | | |  |
|  |
| 110 | С1419-101 варіант 1 | | | Коробка розподільна | | | | шт | | | 2 | | |  |
|  |
| 111 | КР20-30-1 | | | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | | | | 100шт | | | 0,04 | | |  |
|  |
| 112 | КР17-11-1 | | | Монтаж ЛЕД свiтильникiв | | | | 100шт | | | 0,02 | | |  |
|  |
| 113 | & С1547-4-3 варіант 1 | | | Світлодіодний світильник | | | | шт | | | 2 | | |  |
|  |
| 114 | & С1547-4- 23 варіант 1 | | | Каркас до світильника | | | | к-т | | | 2 | | |  |
|  |
| 115 | КР17-12-3 | | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | | | | 100шт | | | 0,02 | | |  |
|  |
| 116 | & С113- 2106-3 | | | Вимикач двоклавішний з рамкою | | | | шт | | | 2 | | |  |
|  |
| 117 | С1512-5 варіант 1 | | | Коробка установочна | | | | шт | | | 2 | | |  |
|  |
| 118 | КР17-12-11 | | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | | | | 100шт | | | 0,02 | | |  |
|  |
| 119 | С1547-6 варіант 1 | | | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | | | | шт | | | 2 | | |  |
|  |
| 120 | С1512-5 варіант 1 | | | Коробка установочна | | | | шт | | | 2 | | |  |
|  |
| 121 | КМ8-396-5 | | | Короби по стiнах i стелях, довжина короба до 2 м | | | | 100 м | | | 0,0282 | | |  |
|  |
| 122 | С1545-191 варіант 2 | | | Короб зовнішній під електропроводку | | | | 1000м | | | 0,00282 | | |  |
|  |
| 123 | КР17-5-3 | | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | | | 100м | | | 0,056 | | |  |
|  |
| 124 | С1545-191 варіант 1 | | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | | | | 1000м | | | 0,0056 | | |  |
|  |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | |  |
| 125 | КБ10-12-1 | | | Улаштування перегородок готових металопластикових | | | | 100м2 | | | 0,168 | | |  |
|  |
| 126 | & С111-221- 7 | | | Металопластикова конструкція | | | | м2 | | | 16,8 | | |  |
|  |
| 127 | & С111-196А варіант 1 | | | Піна монтажна 0,75 л | | | | бал | | | 2 | | |  |
|  |
| 128 | КР20-36-1 | | | Очищення приміщень від сміття | | | | 100т | | | 0,0394 | | |  |
|  |
| 129 | КР20-40-1 | | | Навантаження сміття вручну | | | | 1 т | | | 3,94 | | |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023** |
| **на Зал засідань (кабінет №38), IIІ поверх** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | | Кіль- кість | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | |  | | |
|  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | | **Роздiл 1. Зал засідань (великий зал)** |  | | |  | | |  | | |
| 1 | | | КР7-3-1 | | | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | | | 0,5885 | | |  | | |
|  | | |
| 2 | | | КР7-3-1 | | | Розбирання дерев'яних декоративних плінтусів | 100м | | | 0,2031 | | |  | | |
|  | | |
| 3 | | | КР5-1-3 | | | Розбирання дерев'яної обшивки стін (декоративної обшивки стін із ДСП з каркасом) | 100 м2 | | | 0,4794 | | |  | | |
|  | | |
| 4 | | | КР5-1-3 прим . | | | Розбирання дерев'яної обшивки дерев'яних радіаторних решіток | 100 м2 | | | 0,189 | | |  | | |
|  | | |
| 5 | | | КР12-65-14 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | | | 1,8669 | | |  | | |
|  | | |
| 6 | | | КР12-65-13 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | | | 1,4334 | | |  | | |
|  | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | |  | | |
| 7 | | | КР11-2-7 | | | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2 | 100м2 | | | 0,2213 | | |  | | |
|  | | |
| 8 | | | КБ15-47-5 | | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | | | 0,4476 | | |  | | |
|  | | |
| 9 | | | КБ15-56-5 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | | | 1,8669 | | |  | | |
|  | | |
| 10 | | | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | | 280,035 | | |  | | |
|  | | |
| 11 | | | КБ15-56-6 К=3 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | | | 1,8669 | | |  | | |
|  | | |
| 12 | | | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | | 93,345 | | |  | | |
|  | | |
| 13 | | | С1555-101 варіант 2 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | | | 186,69 | | |  | | |
|  | | |
| 14 | | | КБ15-56-3 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | | | 1,6547 | | |  | | |
|  | | |
| 15 | | | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | | 165,47 | | |  | | |
|  | | |
| 16 | | | КБ15-56-4 К=4 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | | | 1,6547 | | |  | | |
|  | | |
| 17 | | | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | | 165,47 | | |  | | |
|  | | |
| 18 | | | С1555-101 варіант 2 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | | | 165,47 | | |  | | |
|  | | |
| 19 | | | КБ13-13-11 прим. | | | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | | | 3,9774 | | |  | | |
|  | | |
| 20 | | | КР12-49-6 | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | | | 1,8669 | | |  | | |
|  | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | |  | | |
| 21 | | | КР12-49-5 | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | | | 1,6547 | | |  | | |
|  | | |
| 22 | | | С111-2016-1 варіант 1 | | | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | л | | | 0,372 | | |  | | |
|  | | |
| 23 | | | КР12-17-2 | | | Фарбування раніше пофарбованих укосів будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% | 100м2 | | | 0,4558 | | |  | | |
|  | | |
| 24 | | | КР12-4-8 | | | Просте фарбування ранiше пофарбованих підвіконних дошок усерединi будiвлi | 100м2 | | | 0,1661 | | |  | | |
|  | | |
| 25 | | | КР12-31-13 | | | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | | | 0,3749 | | |  | | |
|  | | |
| 26 | | | КБ11-43-3 | | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | | | 0,7501 | | |  | | |
|  | | |
| 27 | | | & С111- 1722-58 | | | Кут плінтуса зовнішній | уп | | | 30 | | |  | | |
|  | | |
| 28 | | | & С111- 1722-59 | | | Кут плінтуса внутрішній | уп | | | 28 | | |  | | |
|  | | |
| 29 | | | & С111- 1722-60 | | | З'єднувач плінтусів | уп | | | 30 | | |  | | |
|  | | |
| 30 | | | & С111- 1722-61 | | | Завершення плінтуса | уп | | | 6 | | |  | | |
|  | | |
| 31 | | | КР17-4-5 | | | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | 100шт | | | 0,1 | | |  | | |
|  | | |
| 32 | | | КР17-1-1 | | | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | | | 0,267 | | |  | | |
|  | | |
| 33 | | | КР17-4-1 | | | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | | | 0,03 | | |  | | |
|  | | |
| 34 | | | КР17-4-1 | | | Демонтаж розеток (радіо) | 100шт | | | 0,08 | | |  | | |
|  | | |
| 35 | | | КР17-4-1 | | | Демонтаж коробок розподільних | 100шт | | | 0,06 | | |  | | |
|  | | |
| 36 | | | КР20-28-1 | | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | | | 0,723 | | |  | | |
|  | | |
| 37 | | | КР20-29-2 | | | Пробивання борозен в бетонних стелях, переріз борозен до 16 см2 | 10м | | | 5,63 | | |  | | |
|  | | |
| 38 | | | КБ21-3-2 | | | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах по стелях | 100м | | | 0,563 | | |  | | |
|  | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | |  | | |
| 39 | | | С111-1301 варіант 1 | | | Труба гофрована 18 | 1000м | | | 0,0563 | | |  | | |
|  | | |
| 40 | | | КБ21-3-2 | | | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах по стінах | 100м | | | 0,723 | | |  | | |
|  | | |
| 41 | | | С111-1301 варіант 1 | | | Труба гофрована 18 | 1000м | | | 0,0723 | | |  | | |
|  | | |
| 42 | | | КР17-5-3 | | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | | | 1,286 | | |  | | |
|  | | |
| 43 | | | С1545-191 варіант 1 | | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | | | 0,129 | | |  | | |
|  | | |
| 44 | | | КР20-33-4 прим. | | | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | | | 1,286 | | |  | | |
|  | | |
| 45 | | | КМ10-698-1 | | | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | | | 12 | | |  | | |
|  | | |
| 46 | | | С1419-101 варіант 1 | | | Коробка розподільна | шт | | | 12 | | |  | | |
|  | | |
| 47 | | | КР20-30-1 | | | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | | | 0,19 | | |  | | |
|  | | |
| 48 | | | КР17-11-1 | | | Монтаж ЛЕД свiтильникiв | 100шт | | | 0,1 | | |  | | |
|  | | |
| 49 | | | & С1547-4-3 варіант 3 | | | Світлодіодний світильник (панелей світлодіодних), накладних 595x1195мм  80W | шт | | | 10 | | |  | | |
|  | | |
| 50 | | | & С1547-4- 23 варіант 1 | | | Каркас до світильника | к-т | | | 10 | | |  | | |
|  | | |
| 51 | | | КР17-12-3 | | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | | | 0,01 | | |  | | |
|  | | |
| 52 | | | & С113- 2106-3 | | | Вимикач двоклавішний з рамкою | шт | | | 1 | | |  | | |
|  | | |
| 53 | | | С1512-5 варіант 1 | | | Коробка установочна | шт | | | 1 | | |  | | |
|  | | |
| 54 | | | КР17-12-11 | | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | | | 0,06 | | |  | | |
|  | | |
| 55 | | | С1547-6 варіант 1 | | | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | | | 6 | | |  | | |
|  | | |
| 56 | | | С1512-5 варіант 1 | | | Коробка установочна | шт | | | 6 | | |  | | |
|  | | |
| 57 | | | С1512-5 варіант 1 | | | Коробка установочна | шт | | | 6 | | |  | | |
|  | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | |  | | |
| 58 | | | КР6-13-1 | | | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | | | 0,03 | | |  | | |
|  | | |
| 59 | | | КР6-14-1 | | | Знімання дверних полотен | 100 м2 | | | 0,0944 | | |  | | |
|  | | |
| 60 | | | КР6-15-1 | | | Знімання наличників | 100 м | | | 0,2977 | | |  | | |
|  | | |
| 61 | | | КР6-16-1 | | | Знімання дверних [віконних] наборів урізних | 100 шт | | | 0,03 | | |  | | |
|  | | |
| 62 | | | КР6-24-1 | | | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | | | 0,0944 | | |  | | |
|  | | |
| 63 | | | КР6-25-5 | | | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | | | 0,06 | | |  | | |
|  | | |
| 64 | | | С123-206 варіант 1 | | | Блоки дверні внутрішні двопольні з глухим полотном | м2 | | | 9,44 | | |  | | |
|  | | |
| 65 | | | С126-1329 варіант 1 | | | Навісні петлі | шт | | | 12 | | |  | | |
|  | | |
| 66 | | | КБ10-40-1 | | | Установлення і кріплення наличників | 100м | | | 0,2977 | | |  | | |
|  | | |
| 67 | | | КР6-27-3 | | | Установлення замків дверних урізних | 100 шт | | | 0,03 | | |  | | |
|  | | |
| 68 | | | С111-951 варіант 1 | | | Замок урізний | шт | | | 3 | | |  | | |
|  | | |
| 69 | | | КР7-5-6 | | | Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 паpкетно-стpугальною машиною | 100м2 | | | 1,8669 | | |  | | |
|  | | |
| 70 | | | КР7-6-6 | | | Ремонт паркетних покриттів на мастиці площею в одному місці до 1,0 м2 | 100місць | | | 0,3734 | | |  | | |
|  | | |
| 71 | | | КБ13-31-9 прим. | | | Шпаклювання поверхонь | 100м2 | | | 1,8669 | | |  | | |
|  | | |
| 72 | | | С1113-194 варіант 1 | | | Шпаклівка для паркета (сосна) IP-23 ІРКОМ | т | | | 0,224 | | |  | | |
|  | | |
| 73 | | | КР7-12-1 | | | Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації | 100м2 | | | 1,8669 | | |  | | |
|  | | |
| 74 | | | КБ21-3-2 | | | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах по стелях | 100м | | | 0,563 | | |  | | |
|  | | |
| 75 | | | С111-1301 варіант 1 | | | Труба гофрована 18 | 1000м | | | 0,0563 | | |  | | |
|  | | |
| 76 | | | КБ21-3-2 | | | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах по стінах | 100м | | | 0,723 | | |  | | |
|  | | |
| 77 | | | С111-1301 варіант 1 | | | Труба гофрована 18 | 1000м | | | 0,0723 | | |  | | |
|  | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | |  | | |
| 78 | | | КР17-5-3 | | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | | | 1,286 | | |  | | |
|  | | |
| 79 | | | С1545-191 варіант 1 | | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | 1000м | | | 0,129 | | |  | | |
|  | | |
| 80 | | | КР20-33-4 прим. | | | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | | | 1,286 | | |  | | |
|  | | |
| 81 | | | КМ10-698-1 | | | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | | | 12 | | |  | | |
|  | | |
| 82 | | | С1419-101 варіант 1 | | | Коробка розподільна | шт | | | 12 | | |  | | |
|  | | |
| 83 | | | КР20-30-1 | | | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт | | | 0,19 | | |  | | |
|  | | |
| 84 | | | КР17-11-1 | | | Монтаж ЛЕД свiтильникiв | 100шт | | | 0,1 | | |  | | |
|  | | |
| 85 | | | & С1547-4-3 варіант 3 | | | Світлодіодний світильник (панелей світлодіодних), накладних 595x1195мм  80W | шт | | | 10 | | |  | | |
|  | | |
| 86 | | | & С1547-4- 23 варіант 1 | | | Каркас до світильника | к-т | | | 10 | | |  | | |
|  | | |
| 87 | | | КР17-12-3 | | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | | | 0,01 | | |  | | |
|  | | |
| 88 | | | & С113- 2106-3 | | | Вимикач двоклавішний з рамкою | шт | | | 1 | | |  | | |
|  | | |
| 89 | | | С1512-5 варіант 1 | | | Коробка установочна | шт | | | 1 | | |  | | |
|  | | |
| 90 | | | КР17-12-11 | | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | | | 0,06 | | |  | | |
|  | | |
| 91 | | | С1547-6 варіант 1 | | | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | шт | | | 6 | | |  | | |
|  | | |
| 92 | | | С1512-5 варіант 1 | | | Коробка установочна | шт | | | 6 | | |  | | |
|  | | |
| 93 | | | С1512-5 варіант 1 | | | Коробка установочна | шт | | | 6 | | |  | | |
|  | | |
| 94 | | | КР15-122-4 | | | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 | грати | | | 24 | | |  | | |
|  | | |
| 95 | | | КБ8-37-1 | | | Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м | 100м2 гп | | | 1,8658 | | |  | | |
|  | | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | | | **Роздiл 2. Зал засідань (малий зал)** | | |  | | |  | | |
| 96 | | КР7-3-1 | | | Розбирання дерев'яних плінтусів | | | 100м | | | 0,384 | | |
|  | |
| 97 | | КР5-1-3 прим . | | | Розбирання дерев'яної обшивки дерев'яних радіаторних решіток | | | 100 м2 | | | 0,0945 | | |  | |
|  | |
| 98 | | КР12-65-14 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | | | 100м2 | | | 0,9058 | | |  | |
|  | |
| 99 | | КР12-65-13 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | | | 100м2 | | | 1,1269 | | |  | |
|  | |
| 100 | | КР11-2-7 | | | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2 | | | 100м2 | | | 0,125 | | |  | |
|  | |
| 101 | | КБ15-47-5 | | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | 100м | | | 0,2238 | | |  | |
|  | |
| 102 | | КБ15-56-5 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | | | 100 м2 | | | 0,9058 | | |  | |
|  | |
| 103 | | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | кг | | | 135,87 | | |  | |
|  | |
| 104 | | КБ15-56-6 К=3 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | 100 м2 | | | 0,9058 | | |  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |  | |
| 105 | | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | кг | | | 45,29 | | |  | |
|  | |
| 106 | | С1555-101 варіант 2 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | | | кг | | | 90,58 | | |  | |
|  | |
| 107 | | КБ15-56-3 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | | 100 м2 | | | 1,2519 | | |  | |
|  | |
| 108 | | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | кг | | | 125,19 | | |  | |
|  | |
| 109 | | КБ15-56-4 К=4 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | 100 м2 | | | 1,2519 | | |  | |
|  | |
| 110 | | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | кг | | | 125,19 | | |  | |
|  | |
| 111 | | С1555-101 варіант 2 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | | | кг | | | 125,19 | | |  | |
|  | |
| 112 | | КБ13-13-11 прим. | | | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | | | 100м2 | | | 2,3856 | | |  | |
|  | |
| 113 | | КР12-49-6 | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | | | 100м2 | | | 0,9058 | | |  | |
|  | |
| 114 | | КР12-49-5 | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | | | 100м2 | | | 1,2519 | | |  | |
|  | |
| 115 | | С111-2016-1 варіант 1 | | | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | | | л | | | 0,281 | | |  | |
|  | |
| 116 | | КР12-17-2 | | | Фарбування раніше пофарбованих укосів будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% | | | 100м2 | | | 0,2279 | | |  | |
|  | |
| 117 | | КР12-4-8 | | | Просте фарбування ранiше пофарбованих підвіконних дошок усерединi будiвлi | | | 100м2 | | | 0,0831 | | |  | |
|  | |
| 118 | | КР12-31-13 | | | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | | | 100м2 | | | 0,1838 | | |  | |
|  | |
| 119 | | КР6-14-1 | | | Знімання дверних полотен | | | 100 м2 | | | 0,025 | | |  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |  | |
| 120 | | КР6-15-1 | | | Знімання наличників | | | 100 м | | | 0,1084 | | |  | |
|  | |
| 121 | | КР6-16-1 | | | Знімання дверних [віконних] наборів урізних | | | 100 шт | | | 0,01 | | |  | |
|  | |
| 122 | | КР6-24-1 | | | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | | | 100 м2 | | | 0,025 | | |  | |
|  | |
| 123 | | КР6-25-5 | | | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | | | 100 шт | | | 0,02 | | |  | |
|  | |
| 124 | | С123-206 варіант 1 | | | Блоки дверні внутрішні двопольні з глухим полотном | | | м2 | | | 2,5 | | |  | |
|  | |
| 125 | | С126-1329 варіант 1 | | | Навісні петлі | | | шт | | | 4 | | |  | |
|  | |
| 126 | | КБ10-40-1 | | | Установлення і кріплення наличників | | | 100м | | | 0,1084 | | |  | |
|  | |
| 127 | | КР6-27-3 | | | Установлення замків дверних урізних | | | 100 шт | | | 0,01 | | |  | |
|  | |
| 128 | | С111-951 варіант 1 | | | Замок урізний | | | шт | | | 1 | | |  | |
|  | |
| 129 | | КР7-5-6 | | | Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 паpкетно-стpугальною машиною | | | 100м2 | | | 0,9058 | | |  | |
|  | |
| 130 | | КР7-6-6 | | | Ремонт паркетних покриттів на мастиці площею в одному місці до 1,0 м2 | | | 100місць | | | 0,1812 | | |  | |
|  | |
| 131 | | КБ13-31-9 прим. | | | Шпаклювання поверхонь | | | 100м2 | | | 0,9058 | | |  | |
|  | |
| 132 | | С1113-194 варіант 1 | | | Шпаклівка для паркета (сосна) IP-23 ІРКОМ | | | т | | | 0,108 | | |  | |
|  | |
| 133 | | КР7-12-1 | | | Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації | | | 100м2 | | | 0,9058 | | |  | |
|  | |
| 134 | | КБ11-43-3 | | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | | | 100м | | | 0,393 | | |  | |
|  | |
| 135 | | & С111- 1722-58 | | | Кут плінтуса зовнішній | | | уп | | | 14 | | |  | |
|  | |
| 136 | | & С111- 1722-59 | | | Кут плінтуса внутрішній | | | уп | | | 16 | | |  | |
|  | |
| 137 | | & С111- 1722-60 | | | З'єднувач плінтусів | | | уп | | | 10 | | |  | |
|  | |
| 138 | | & С111- 1722-61 | | | Завершення плінтуса | | | уп | | | 4 | | |  | |
|  | |
| 139 | | КР17-4-5 | | | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | | | 100шт | | | 0,08 | | |  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |  | |
| 140 | | КР17-1-1 | | | Демонтаж схованої електропроводки | | | 100м | | | 0,241 | | |  | |
|  | |
| 141 | | КР17-4-1 | | | Демонтаж вимикачів | | | 100шт | | | 0,01 | | |  | |
|  | |
| 142 | | КР17-4-1 | | | Демонтаж розеток (радіо) | | | 100шт | | | 0,02 | | |  | |
|  | |
| 143 | | КР17-4-1 | | | Демонтаж коробок розподільних | | | 100шт | | | 0,02 | | |  | |
|  | |
| 144 | | КР20-28-1 | | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | | | 100м | | | 0,289 | | |  | |
|  | |
| 145 | | КР20-29-2 | | | Пробивання борозен в бетонних стелях, переріз борозен до 16 см2 | | | 10м | | | 3,61 | | |  | |
|  | |
| 146 | | КБ21-3-2 | | | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм | | | 100м | | | 0,65 | | |  | |
|  | |
| 147 | | С111-1301 варіант 1 | | | Труба гофрована 18 | | | 1000м | | | 0,065 | | |  | |
|  | |
| 148 | | КР17-8-4 | | | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | | | 100м | | | 0,65 | | |  | |
|  | |
| 149 | | С1545-191 варіант 1 | | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | | | 1000м | | | 0,065 | | |  | |
|  | |
| 150 | | КР20-33-4 прим. | | | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | 100м | | | 0,65 | | |  | |
|  | |
| 151 | | КМ10-698-1 | | | Коробка відгалужувальна на стіні | | | шт | | | 9 | | |  | |
|  | |
| 152 | | С1419-101 варіант 1 | | | Коробка розподільна | | | шт | | | 9 | | |  | |
|  | |
| 153 | | КР20-30-1 | | | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | | | 100шт | | | 0,16 | | |  | |
|  | |
| 154 | | КР17-11-1 | | | Монтаж ЛЕД свiтильникiв | | | 100шт | | | 0,08 | | |  | |
|  | |
| 155 | | & С1547-4-3 варіант 4 | | | Світлодіодний світильник (панелей світлодіодних), накладних 150x1195мм  40W | | | шт | | | 8 | | |  | |
|  | |
| 156 | | & С1547-4- 23 варіант 1 | | | Каркас до світильника | | | к-т | | | 8 | | |  | |
|  | |
| 157 | | КР17-12-3 | | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | | | 100шт | | | 0,01 | | |  | |
|  | |
| 158 | | & С113- 2106-3 | | | Вимикач двоклавішний з рамкою | | | шт | | | 1 | | |  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |  | |
| 159 | | С1512-5 варіант 1 | | | Коробка установочна | | | шт | | | 1 | | |  | |
|  | |
| 160 | | КР17-12-11 | | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | | | 100шт | | | 0,06 | | |  | |
|  | |
| 161 | | С1547-6 варіант 1 | | | Розетка заглиблений для прихованої проводки 2-на | | | шт | | | 6 | | |  | |
|  | |
| 162 | | С1512-5 варіант 1 | | | Коробка установочна | | | шт | | | 6 | | |  | |
|  | |
| 163 | | КР15-122-4 | | | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 | | | грати | | | 12 | | |  | |
|  | |
| 164 | | КБ8-37-1 | | | Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м | | | 100м2 гп | | | 0,9058 | | |  | |
|  | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | | **Роздiл 3. Тамбур** | | | | |  | | |  | | |
| 165 | КР7-3-1 | | | Розбирання дерев'яних плінтусів | | | | | 100м | | | 0,0518 | | |
|  |
| 166 | КР12-65-14 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | | | | | 100м2 | | | 0,054 | | |  |
|  |
| 167 | КР12-65-13 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | | | | | 100м2 | | | 0,2745 | | |  |
|  |
| 168 | КР11-2-7 | | | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2 | | | | | 100м2 | | | 0,03 | | |  |
|  |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | |  |
| 169 | КБ15-56-5 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | | | | | 100 м2 | | | 0,054 | | |  |
|  |
| 170 | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | | | кг | | | 8,1 | | |  |
|  |
| 171 | КБ15-56-6 К=3 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | | 100 м2 | | | 0,054 | | |  |
|  |
| 172 | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | | | кг | | | 2,7 | | |  |
|  |
| 173 | С1555-101 варіант 2 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | | | | | кг | | | 5,4 | | |  |
|  |
| 174 | КБ15-56-3 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | | | | 100 м2 | | | 0,3045 | | |  |
|  |
| 175 | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | | | кг | | | 30,45 | | |  |
|  |
| 176 | КБ15-56-4 К=4 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | | 100 м2 | | | 0,3045 | | |  |
|  |
| 177 | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | | | кг | | | 30,45 | | |  |
|  |
| 178 | С1555-101 варіант 2 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | | | | | кг | | | 30,45 | | |  |
|  |
| 179 | КБ13-13-11 прим. | | | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | | | | | 100м2 | | | 0,3585 | | |  |
|  |
| 180 | КР12-49-6 | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | | | | | 100м2 | | | 0,054 | | |  |
|  |
| 181 | КР12-49-5 | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування | | | | | 100м2 | | | 0,3045 | | |  |
|  |
| 182 | С111-2016-1 варіант 1 | | | Пігмент (колорант) у вигляді рідини | | | | | л | | | 0,068 | | |  |
|  |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | |  |
| 183 | КР11-7-1 | | | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | | | | | 100м2 | | | 0,0241 | | |  |
|  |
| 184 | КБ15-56-3 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | | | | 100 м2 | | | 0,0482 | | |  |
|  |
| 185 | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | | | кг | | | 4,82 | | |  |
|  |
| 186 | КБ15-56-4 К=2 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | | 100 м2 | | | 0,0482 | | |  |
|  |
| 187 | С1555-101 варіант 1 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | | | кг | | | 2,41 | | |  |
|  |
| 188 | С1555-101 варіант 2 | | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | | | | | кг | | | 2,41 | | |  |
|  |
| 189 | КБ13-13-11 прим. | | | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | | | | | 100м2 | | | 0,0482 | | |  |
|  |
| 190 | КР12-49-5 | | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | | | | | 100м2 | | | 0,0482 | | |  |
|  |
| 191 | КР17-4-5 | | | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | | | | | 100шт | | | 0,01 | | |  |
|  |
| 192 | КР17-1-1 | | | Демонтаж схованої електропроводки | | | | | 100м | | | 0,06 | | |  |
|  |
| 193 | КР17-4-1 | | | Демонтаж вимикачів | | | | | 100шт | | | 0,01 | | |  |
|  |
| 194 | КР17-4-1 | | | Демонтаж розеток (радіо) | | | | | 100шт | | | 0,02 | | |  |
|  |
| 195 | КР17-4-1 | | | Демонтаж коробок розподільних | | | | | 100шт | | | 0,03 | | |  |
|  |
| 196 | КР20-28-1 | | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | | | | | 100м | | | 0,061 | | |  |
|  |
| 197 | КР20-29-2 | | | Пробивання борозен в бетонних стелях, переріз борозен до 16 см2 | | | | | 10м | | | 0,24 | | |  |
|  |
| 198 | КБ21-3-2 | | | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм | | | | | 100м | | | 0,085 | | |  |
|  |
| 199 | С111-1301 варіант 1 | | | Труба гофрована 18 | | | | | 1000м | | | 0,0085 | | |  |
|  |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | |  |
| 200 | КР17-8-4 | | | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | | | | | 100м | | | 0,085 | | |  |
|  |
| 201 | С1545-191 варіант 1 | | | Провiд ПВС 3х2,5 мм2 | | | | | 1000м | | | 0,00858 | | |  |
|  |
| 202 | КР20-33-4 прим. | | | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | | | 100м | | | 0,085 | | |  |
|  |
| 203 | КМ10-698-1 | | | Коробка відгалужувальна на стіні | | | | | шт | | | 2 | | |  |
|  |
| 204 | С1419-101 варіант 1 | | | Коробка розподільна | | | | | шт | | | 2 | | |  |
|  |
| 205 | КР20-30-1 | | | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | | | | | 100шт | | | 0,03 | | |  |
|  |
| 206 | КР17-11-1 | | | Монтаж ЛЕД свiтильникiв | | | | | 100шт | | | 0,01 | | |  |
|  |
| 207 | & С1547-4-3 варіант 4 | | | Світлодіодний світильник (панелей світлодіодних), накладних 150x1195мм  40W | | | | | шт | | | 1 | | |  |
|  |
| 208 | & С1547-4- 23 варіант 1 | | | Каркас до світильника | | | | | к-т | | | 1 | | |  |
|  |
| 209 | КР17-12-3 | | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | | | | | 100шт | | | 0,01 | | |  |
|  |
| 210 | & С113- 2106-3 | | | Вимикач двоклавішний з рамкою | | | | | шт | | | 1 | | |  |
|  |
| 211 | С1512-5 варіант 1 | | | Коробка установочна | | | | | шт | | | 1 | | |  |
|  |
| 212 | КР6-14-1 | | | Знімання дверних полотен | | | | | 100 м2 | | | 0,0394 | | |  |
|  |
| 213 | КР6-13-1 | | | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | | | | | 100 шт | | | 0,02 | | |  |
|  |
| 214 | КР6-15-1 | | | Знімання наличників | | | | | 100 м | | | 0,0784 | | |  |
|  |
| 215 | КР6-16-1 | | | Знімання дверних [віконних] наборів урізних | | | | | 100 шт | | | 0,02 | | |  |
|  |
| 216 | КР6-24-1 | | | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | | | | | 100 м2 | | | 0,0394 | | |  |
|  |
| 217 | КР6-25-5 | | | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | | | | | 100 шт | | | 0,02 | | |  |
|  |
| 218 | С123-206 варіант 1 | | | Блоки дверні внутрішні двопольні з глухим полотном | | | | | м2 | | | 3,94 | | |  |
|  |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | |  |
| 219 | С126-1329 варіант 1 | | | Навісні петлі | | | | | шт | | | 4 | | |  |
|  |
| 220 | КБ10-40-1 | | | Установлення і кріплення наличників | | | | | 100м | | | 0,0784 | | |  |
|  |
| 221 | КР6-27-3 | | | Установлення замків дверних урізних | | | | | 100 шт | | | 0,02 | | |  |
|  |
| 222 | С111-951 варіант 1 | | | Замок урізний | | | | | шт | | | 2 | | |  |
|  |
| 223 | КР7-5-6 | | | Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 паpкетно-стpугальною машиною | | | | | 100м2 | | | 0,054 | | |  |
|  |
| 224 | КР7-6-6 | | | Ремонт паркетних покриттів на мастиці площею в одному місці до 1,0 м2 | | | | | 100місць | | | 0,0108 | | |  |
|  |
| 225 | КБ13-31-9 прим. | | | Шпаклювання поверхонь | | | | | 100м2 | | | 0,054 | | |  |
|  |
| 226 | С1113-194 варіант 1 | | | Шпаклівка для паркета (сосна) IP-23 ІРКОМ | | | | | т | | | 0,006 | | |  |
|  |
| 227 | КР7-12-1 | | | Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації | | | | | 100м2 | | | 0,054 | | |  |
|  |
| 228 | КБ11-43-3 | | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | | | | | 100м | | | 0,0429 | | |  |
|  |
| 229 | & С111- 1722-58 | | | Кут плінтуса зовнішній | | | | | уп | | | 8 | | |  |
|  |
| 230 | & С111- 1722-59 | | | Кут плінтуса внутрішній | | | | | уп | | | 4 | | |  |
|  |
| 231 | & С111- 1722-60 | | | З'єднувач плінтусів | | | | | уп | | | 2 | | |  |
|  |
| 232 | & С111- 1722-61 | | | Завершення плінтуса | | | | | уп | | | 8 | | |  |
|  |
| 233 | КР6-14-1 | | | Знімання дверних полотен | | | | | 100 м2 | | | 0,0644 | | |  |
|  |
| 234 | КР6-13-1 | | | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | | | | | 100 шт | | | 0,01 | | |  |
|  |
| 235 | КБ10-12-1 | | | Улаштування перегородок готових металопластикових | | | | | 100м2 | | | 0,0644 | | |  |
|  |
| 236 | & С111-221- 7 | | | Металопластикова конструкція | | | | | м2 | | | 6,44 | | |  |
|  |
| 237 | & С111-196А варіант 1 | | | Піна монтажна 0,75 л | | | | | бал | | | 2 | | |  |
|  |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | |  |
| 238 | КБ8-37-1 | | | Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м | | | | | 100м2 гп | | | 0,054 | | |  |
|  |
| 239 | КР20-36-1 | | | Очищення приміщень від сміття | | | | | 100т | | | 0,0652 | | |  |
|  |
| 240 | КР20-40-1 | | | Навантаження сміття вручну | | | | | 1 т | | | 6,52 | | |  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024** |
| **на Коридор ( міжповерхових перегородок з металопластику зі склопакетами і дверними полотнами) - ІІ, IIІ поверх** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | Кіль- кість | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Роздiл 1. IІ поверх** |  | |  | |  | |
| 1 | | КР6-15-1 | | Знімання наличників | 100 м | | 0,1466 | |  | |
|  | |
| 2 | | КР3-1-1 | | Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних стін | 100 м2 | | 0,0293 | |  | |
|  | |
| 3 | | КР6-14-1 | | Знімання дверних полотен | 100 м2 | | 0,1118 | |  | |
|  | |
| 4 | | КР6-13-1 | | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | | 0,02 | |  | |
|  | |
| 5 | | КБ10-20-4 прим. | | Улаштування перегородок готових металопластикових | 100м2 | | 0,1118 | |  | |
|  | |
| 6 | | & С111-221- 7 | | Металопластикова конструкція | м2 | | 11,18 | |  | |
|  | |
| 7 | | & С111-196А варіант 1 | | Піна монтажна 0,75 л | бал | | 3,2 | |  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  | |
| 8 | | & С111-90-4 варіант 1 | | Дюбель-шурупи | шт | | 31 | |  | |
|  | |
| 9 | | КР11-2-7 | | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2 | 100м2 | | 0,0161 | |  | |
|  | |
| 10 | | КБ15-56-3 | | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | | 0,0323 | |  | |
|  | |
| 11 | | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | 3,23 | |  | |
|  | |
| 12 | | КБ15-56-4 К=4 | | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | | 0,0323 | |  | |
|  | |
| 13 | | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | кг | | 3,23 | |  | |
|  | |
| 14 | | С1555-101 варіант 2 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | кг | | 3,23 | |  | |
|  | |
| 15 | | КБ13-13-11 прим. | | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | | 0,0323 | |  | |
|  | |
| 16 | | КР12-49-5 | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | | 0,0323 | |  | |
|  | |
| 17 | | КР3-38-1 | | Обшивання каркасних стін обшивкою | 100 м2 | | 0,0293 | |  | |
|  | |
| 18 | | КР12-69-1 | | Монтаж внутрішнього і зовнішнього куточка пластикового 25х25 (наклеювання на силікон) | 100м | | 0,2932 | |  | |
|  | |
| 19 | | & С111- 1804-12 | | Куточок декоративний | м | | 30 | |  | |
|  | |
| 20 | | & С111-220- 3 | | Клей силікон | л | | 0,5 | |  | |
|  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | | **Роздiл 2. IIІ поверх** | | |  | |  | |
| 21 | КР6-15-1 | | Знімання наличників | | | 100 м | | 0,1434 | |
|  |
| 22 | КР6-14-1 | | Знімання дверних полотен | | | 100 м2 | | 0,063 | |  |
|  |
| 23 | КР6-13-1 | | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | | | 100 шт | | 0,01 | |  |
|  |
| 24 | КБ10-20-4 прим. | | Улаштування перегородок готових металопластикових | | | 100м2 | | 0,063 | |  |
|  |
| 25 | & С111-221- 7 | | Металопластикова конструкція | | | м2 | | 6,3 | |  |
|  |
| 26 | & С111-196А варіант 1 | | Піна монтажна 0,75 л | | | бал | | 1,8 | |  |
|  |
| 27 | & С111-90-4 варіант 1 | | Дюбель-шурупи | | | шт | | 18 | |  |
|  |
| 28 | КР11-2-7 | | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2 | | | 100м2 | | 0,011 | |  |
|  |
| 29 | КБ15-56-3 | | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | | 100 м2 | | 0,022 | |  |
|  |
| 30 | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | кг | | 2,2 | |  |
|  |
| 31 | КБ15-56-4 К=4 | | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | 100 м2 | | 0,022 | |  |
|  |
| 32 | С1555-101 варіант 1 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Старт" | | | кг | | 2,2 | |  |
|  |
| 33 | С1555-101 варіант 2 | | Шпаклівка гіпсова універсальна "Фініш" | | | кг | | 2,2 | |  |
|  |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | |  |
| 34 | КБ13-13-11 прим. | | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | | | 100м2 | | 0,022 | |  |
|  |
| 35 | КР12-49-5 | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | | | 100м2 | | 0,022 | |  |
|  |
| 36 | КР20-36-1 | | Очищення приміщень від сміття | | | 100т | | 0,00479 | |  |
|  |
| 37 | КР20-40-1 | | Навантаження сміття вручну | | | 1 т | | 0,479 | |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025** |
| **на Капітальний ремонт даху будівлі** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | | | | | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | | | | | | Кіль- кість | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | **Роздiл 1. Демонтаж.** |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 1 | | КР8-2-1 | | | | | | | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 2 шари | 100м2 | | | | | | | 6,0258 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 2 | | КР8-2-1 прим. | | | | | | | Розбирання примикань парапетів та витяжних каналів покрівлі з рулонних матеріалів в 2 шари | 100м2 | | | | | | | 0,1441 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 3 | | КР8-4-1 | | | | | | | Розбирання звисів з листової сталі, шириною 180мм | 100м | | | | | | | 0,7159 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 4 | | КР8-4-1 | | | | | | | Розбирання папапетів з листової сталі, шириною 700мм | 100м | | | | | | | 0,2006 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 5 | | КР8-4-1 | | | | | | | Розбирання відливів витяжних каналів з листової сталі, шириною 200мм | 100м | | | | | | | 0,286 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 6 | | КР8-4-1 | | | | | | | Розбирання карнизної планки з листової сталі, шириной 400мм | 100м | | | | | | | 0,2527 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 7 | | КР8-4-1 | | | | | | | Розбирання жолобів з листової сталі, шириной 500мм | 100м | | | | | | | 0,2516 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | |  | | | | | | |
| 8 | | КР8-4-3 прим. | | | | | | | Розбирання водостічних труб з листової сталі з люльок | 100м | | | | | | | 0,54 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 9 | | КР8-4-1 | | | | | | | Розбирання звисів виходів на дах з листової сталі, шириною 180мм | 100м | | | | | | | 0,1784 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 10 | | КР8-4-1 | | | | | | | Розбирання планки примикань (відлівів) з листової сталі, шириной 150мм | 100м | | | | | | | 0,1476 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 11 | | КР4-16-1 к дем.=0,8 | | | | | | | (Демонтаж) ж/б кришки (ковпака) вентиляційних каналів | 100 м2 | | | | | | | 0,0721 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 12 | | КР16-79-1 | | | | | | | Розбирання вручну цегляної кладки камер, каналів, компенсаторних ніш, кутів повороту без очищення цегли | м3 | | | | | | | 2,25 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 13 | | КР3-12-1 | | | | | | | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | 1 м3 | | | | | | | 0,47 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 14 | | КР11-50-3 | | | | | | | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2 | 100м2 | | | | | | | 0,1167 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 15 | | КР11-54-1 | | | | | | | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | | | | | | | 0,1946 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 16 | | КР11-41-3 | | | | | | | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю колон прямокутних | 100м2 | | | | | | | 0,1946 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 17 | | КР8-35-1 к дем.=0,8 | | | | | | | (Демонтаж) Розбирання цементної стяжки покрівл | 100м2 | | | | | | | 6,0258 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 18 | | КР8-35-3 К=4 к дем.=0,8 | | | | | | | (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (50мм) | 100м2 | | | | | | | 6,0258 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 19 | | КР8-35-1 | | | | | | | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | 100м2 | | | | | | | 6,0258 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 20 | | КР8-35-3 К=4 | | | | | | | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (50мм) | 100м2 | | | | | | | 6,0258 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 21 | | КР8-35-1 прим. | | | | | | | Улаштування цементної пандусів для виклейок примикань (серед. товщ. = 50мм) | 100м2 | | | | | | | 0,1084 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 22 | | КР8-35-3 прим. К=4 | | | | | | | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки пандусів для виклейок примикань, додавати | 100м2 | | | | | | | 0,1084 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 23 | | КР8-36-4 | | | | | | | Улаштування обмазувальної пароізоляції в один шар | 100м2 | | | | | | | 6,1342 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | |  | | | | | | |
| 24 | | КР8-32-3 | | | | | | | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | 100м2 | | | | | | | 6,0258 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 25 | | & С111-76-1 варіант 1 | | | | | | | Праймер бітумний Техноніколь | т | | | | | | | 0,482 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 26 | | С1555-112 варіант 1 | | | | | | | Матеріал покрівельний Уніфлекс (для нижніх шарів) | м2 | | | | | | | 680,92 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 27 | | С1555-112 варіант 2 | | | | | | | Матеріал покрівельний Техноеласт ЕКП (верхній шар) | м2 | | | | | | | 692,97 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 28 | | КР8-32-3 прим. | | | | | | | Улаштування примикання до цегляних парапетів з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | 100м2 | | | | | | | 0,0471 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 29 | | & С111-76-1 варіант 1 | | | | | | | Праймер бітумний Техноніколь | т | | | | | | | 0,004 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 30 | | С1555-112 варіант 1 | | | | | | | Матеріал покрівельний Уніфлекс (для нижніх шарів) | м2 | | | | | | | 5,32 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 31 | | С1555-112 варіант 2 | | | | | | | Матеріал покрівельний Техноеласт ЕКП (верхній шар) | м2 | | | | | | | 5,42 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 32 | | КР8-32-3 прим. | | | | | | | Улаштування примикання до цегляних парапетів з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | 100м2 | | | | | | | 0,0613 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 33 | | & С111-76-1 варіант 1 | | | | | | | Праймер бітумний Техноніколь | т | | | | | | | 0,005 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 34 | | С1555-112 варіант 1 | | | | | | | Матеріал покрівельний Уніфлекс (для нижніх шарів) | м2 | | | | | | | 6,92 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 35 | | С1555-112 варіант 2 | | | | | | | Матеріал покрівельний Техноеласт ЕКП (верхній шар) | м2 | | | | | | | 7,05 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 36 | | КБ9-75-1 прим. | | | | | | | Виготовлення з листової сталі з полімерним покриттям дрібних покриттів та опоряджувальних елементів | т | | | | | | | 0,1766 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 37 | | С1555-109 варіант 1 | | | | | | | Сталь листова оцинкована, (матова), товщ. 0,5мм RAL8017-шоколад | м2 | | | | | | | 43,78 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | Для кріплення опоряджувальних елементів (загальна довжина дрібних покриттів 188, 14п.м; крок 200мм) |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 38 | | & С111- 1479-П-И варіант 2 | | | | | | | Саморіз покрівельний по металу 5,5х38 | шт | | | | | | | 590 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | |  | | | | | | |
| 39 | | КР8-40-3 | | | | | | | Улаштування з листової сталі карнизних звисів, шириною 200мм | 100м | | | | | | | 0,8973 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 40 | | КР8-40-5 | | | | | | | Улаштування з листової сталі парапетів, шириною 700мм | 100м | | | | | | | 0,2006 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 41 | | КР20-28-2 | | | | | | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 | 100м | | | | | | | 0,4336 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 42 | | КР8-40-4 | | | | | | | Улаштування з листової сталі готових відливів вентиляційних каналів та виходів на дах, шириною 150мм | 100м | | | | | | | 0,4336 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 43 | | КР20-33-7 | | | | | | | Забивання борозен в цегляних стінах | 100м | | | | | | | 0,4336 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 44 | | КБ7-19-3 | | | | | | | Герметизація мастикою горизонтальних швів | 100м шва | | | | | | | 0,4336 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 45 | | КР8-40-3 | | | | | | | Улаштування з листової сталі карнизної планки, шириною 300мм | 100м | | | | | | | 0,2527 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | **Роздiл 2. Дефлектора** | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 46 | КР15-126-2 к дем.=0,7 | | (Демонтаж) дефлекторів діаметром патрубка 400 мм | | | | | | | | шт | | | | | | | 3 | | | | | | |
|  | | | | | |
| 47 | КР15-114-2 | | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | | | | | | | | м2 | | | | | | | 6,63 | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
| 48 | КР8-4-1 | | Розбирання планки примикань до короба з листової сталі, шириной 200мм | | | | | | | | 100м | | | | | | | 0,1002 | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | |  | | | | | |
| 49 | КБ9-75-1 прим. | | Виготовлення з листової сталі з полімерним покриттям конструкцівних єлементів дефлекторів - D400 фл.25, товщ. листової сталі 0,7мм | | | | | | | | т | | | | | | | 0,08656 | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
| 50 | С1555-109 варіант 2 | | Сталь листова оцинкована, (матова), товщ. 0,7мм RAL8017-шоколад | | | | | | | | м2 | | | | | | | 16,32 | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
| 51 | КР15-126-2 | | Установлення дефлекторів діаметром патрубка 400 мм | | | | | | | | шт | | | | | | | 3 | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
| 52 | КР15-120-12 | | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | 0,0663 | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
| 53 | КР8-40-7 прим. | | Монтаж готових планок примикань до короба дефлектора з листової сталі, шириною 200мм | | | | | | | | 100м | | | | | | | 0,1002 | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | **Роздiл 3. Зонт - ковпак вентиляційних каналів** | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 54 | КБ9-75-1 прим. | | | Виготовлення з листової сталі з полімерним покриттям зонтів ковпаків вентиляційних каналів, товщ. листової сталі 0,7мм | | | | | | | | т | | | | | | | 0,12622 | | | | | | |
|  | | | | |
| 55 | С1555-109 варіант 2 | | | Сталь листова оцинкована, (матова), товщ. 0,7мм RAL8017-шоколад | | | | | | | | м2 | | | | | | | 23,798 | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |
| 56 | КР15-125-1 | | | Установлення зонтів | | | | | | | | м2 | | | | | | | 22,95 | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | **Роздiл 4. Водовідведення** | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 57 | КР8-41-2 | | | | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | | | | | | | | 100м | | | | | | | 0,54 | | | | | | |
|  | | | |
| 58 | & С113- 1687-1 | | | | Труба водозливна | | | | | | | | м | | | | | | | 53,2 | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| 59 | & С1415- 8098-19 | | | | З'єднувач жолоба | | | | | | | | шт | | | | | | | 20 | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| 60 | & С113-943- 1 варіант 1 | | | | Водоприймач жолоб (ринва 180) | | | | | | | | шт | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| 61 | & С113-943- 1 варіант 2 | | | | Водоприймач жолоб (ринва 90) | | | | | | | | шт | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| 62 | & С113- 1450-7 | | | | Коліно Ф 90 | | | | | | | | шт | | | | | | | 12 | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| 63 | & С1530- 175-4 | | | | Відвід Ф 90 | | | | | | | | шт | | | | | | | 4 | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| 64 | & С111-147- 3 варіант 2 | | | | Кріплення до труб (хомут труби с крюком) | | | | | | | | к-т | | | | | | | 44 | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| 65 | КБМ203- 1590 | | | | Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т | | | | | | | | маш.год | | | | | | | 35,87328 | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| 66 | КР8-42-2 | | | | Улаштування жолобiв пiдвiсних | | | | | | | | 100м | | | | | | | 0,249 | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | |  | | | |
| 67 | & С113- 1351-1А-1 | | | | Жолоб настінний | | | | | | | | м | | | | | | | 24,9 | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| 68 | & С130- 1156-3 | | | | Тримач жолоба | | | | | | | | шт | | | | | | | 50 | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| 69 | & С1415- 8098-19 | | | | З'єднувач жолоба | | | | | | | | шт | | | | | | | 8 | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| 70 | & С1415- 8098-20 | | | | Заглушка жолоба | | | | | | | | шт | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | **Роздiл 5. Вікна** | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 71 | КР6-2-1 | | | | | Знімання незасклених віконних рам | | | | | | | | 100 м2 | | | | | | | 0,04 | | | | | | |
|  | | |
| 72 | КР6-1-1 | | | | | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | | | | | | | | 100 шт | | | | | | | 0,02 | | | | | | |  | | |
|  | | |
| 73 | КБ10-20-2 | | | | | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | 0,04 | | | | | | |  | | |
|  | | |
| 74 | & С123-33- 1-Б1 | | | | | Блоки віконні з металопластику | | | | | | | | м2 | | | | | | | 4 | | | | | | |  | | |
|  | | |
| 75 | & С111-90-4 варіант 1 | | | | | Дюбель-шурупи | | | | | | | | шт | | | | | | | 20 | | | | | | |  | | |
|  | | |
| 76 | & С111-196А варіант 1 | | | | | Піна монтажна 0,75 л | | | | | | | | бал | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | |
|  | | |
| 77 | & С111-220- 1 | | | | | Герметик силікон | | | | | | | | л | | | | | | | 0,6 | | | | | | |  | | |
|  | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | **Роздiл 6. Огорожа покрівлі** | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 78 | КР20-38-1 | | | | | | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | | | | | | | | м2 | | | | | | | 2,5 | | | | | | |
|  | |
| 79 | КБ13-44-8 | | | | | | Протравлювання металевих поверхонь | | | | | | | | м2 | | | | | | | 2,5 | | | | | | |  | |
|  | |
| 80 | КБ13-16-3 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 | | | | | | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | 0,025 | | | | | | |  | |
|  | |
| 81 | КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 | | | | | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | 0,025 | | | | | | |  | |
|  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | **Роздiл 7. Очищення ділянки від сміття** | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 82 | КБ47-3-4 прим. | | | | | | | Очищення ділянки від сміття | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | 6,0258 | | | | | | |
|  |
| 83 | КР20-40-1 | | | | | | | Навантаження сміття вручну | | | | | | | | 1 т | | | | | | | 57,04 | | | | | | |  |
|  |
| 84 | С311-15-М | | | | | | | Перевезення сміття до 15 км | | | | | | | | т | | | | | | | 57,04 | | | | | | |  |
|  |

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність тендерних пропозицій учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених замовником (згідно із Додатком 3).

З цією метою, Учасники, до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог Додатку №3 наступні документи:

• договірну ціну;

• локальні кошториси;

2. Рівень заробітної плати при визначенні вартості будівництва розраховується відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, зареєстрованим у Мін'юсті 16.08.2018 за № 931/32383).

3. Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна формуватися на підставі вартості підрядних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об`єкту, кошторисний прибуток; кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій; кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва. Остаточною є цінова пропозиція Учасника із врахуванням всіх податків та зборів.

4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля).

Під час виконання робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема:

- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;

- під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;

- не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;

- компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля.

Засобом документального підтвердження Учасником застосовування зазначених вище заходів із захисту довкілля під час виконання робіт є наданий Учасником гарантійний лист, складений у довільній формі, в якому Учасник гарантує застосування вищезазначених заходів.

5. Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції зобов’язані подати гарантійний лист, що під час виконання робіт згідно розробленого проекту будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці і промислової безпеки у будівництві.

6. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технології виробництва робіт, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, про що у складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист.

7. Якщо тендерна пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником (надати лист-згоду).

8. Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі тендерної пропозицій надати гарантійний лист.

9. Усі матеріали та обладнання, що монтуються, повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист у складі своєї тендерної пропозиції.

10. Роботи виконуються на підставі затвердженої проектної документації. Внесення змін до проектної документації, в тому числі зміна технології можлива лише після погодження з автором проекту, про що надається письмова згода.

Примітка:

У разі посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати або «еквівалент», який відповідає зазначеним технічним характеристикам в проектній документації. В технічному завданні містяться посилання на конкретні марки, виробника, торгові марки оскільки вони визначені проектною документацією, яка пройшла будівельну експертизу (експертний звіт 628/22-РБК/ЕЗ від 25 листопада 2022 року).