

Точильний верстат WorkMan CH300

**Основні**

Виробник WorkMan

Країна виробник Німеччина

**Користувацькі характеристики**

Напруга живлення 230 вольтів

Параметри шліфувального круга 305 Вага верстата (нетто) 72 кг

Вага верстата з пачкою (брутто) 87 кг

Габарити паковання (ящик із фанери на піддоні) 87 х 72 х 68 см

Зернистість абразивних кругів 36# і 60#

Потужність 1600 ватт

Посадковий діаметр 32 мм х 50 мм

Частота холостого ходу 1490 оборотів в хвилину



Настільний свердлильний верстат Jet JDP-15-230

**Загальні характеристики**

Клас **Професійний**

Тип верстата **вертикально-свердлильний**

**Рабочі параметри:**

Виліт свердлильний **190 мм**

Диаметр патрона **16 мм**

Кількість швидкостей**1 2**

Мінімальні обороти **210 об/хв**

Максимальні обороти **2580 об/хв**

Опрацьований матеріал **по дереву / по металлу**

Хід шпинделя **85 мм**

**Характеристики двигуна і пристрою**

Потужність, Вт **920 Вт**

**Конструктивні та функціональні особливості**

Внутрішній конус шпинделя **МК2/В16**

Кут нахилу столу **від -45° до +45°**

Лазерна розмітка **ні**

Матеріал **по металлу / по дереву**

Размер стола **330х330 мм**

Тип установки **настільний**

**Додаткова інформація**

Вага**74 кг**

Висота**1000 мм**

Габарити **630х400х1000 мм**