**Додаток 1**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**(Детальний опис предмета закупівлі у т.ч. інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)**

**Самоскид (код ДК 021:2015: 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби)**

**1. Загальні вимоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Параметри, запропоновані учасником** |
| 1 | Тип автомобіля – самоскид з трьохстороннім розвантаженням на шасі IVECO T-WAY AD190T43W H або еквівалент. |  |
| 2 | Кількість – 1 шт. |  |
| 3 | Строк поставки – до 50 робочих днів з дати підписання договору про закупівлю.  Учасник повинен надати гарантійний лист щодо строків поставки товару (в довільній формі). |  |
| 4 | Вартість доставки, транспортування, розвантаження та всі інші витрати мають здійснюватися за рахунок Постачальника. |  |
| 5 | Учасник гарантує, що Товар (та його окремі складові), який постачається є новим, належить йому на праві власності, не перебуває у розшуку, під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження (цей пункт учасник підтверджує наданням гарантійного листа за підписом уповноваженої особи). |  |
| 6 | Гарантійний термін на базовий автомобіль (шасі) не менше **2 роки (1 рік на автомобіль в цілому + 1 рік на силову лінію), або пробіг 200 000 км**, **гарантійний термін на кузов не менше 12 місяців** з дати підписання акту приймання-передачі товару за Договором про закупівлю, згідно з яким Учасник забезпечує здійснення технічного нагляду та сервісного обслуговування. |  |
| 7 | **Для участі у процедурі закупівлі Учасник повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції:**  - підтвердження поставки якісного та комплектного товару в строки, визначені тендерною документацією - оригінал листа від заводу-виробника кузовів, оригінал листа від заводу-виробника шасі або офіційного дистриб’ютора заводу-виробника в Україні у разі, якщо таке шасі не виробляється в Україні;  - сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності. Сертифікат повинен бути виданий на учасника процедури закупівлі;  - сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні. |  |

**2. Технічні вимоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування технічних та якісних характеристик, що вимагаються Замовником** | **Параметри, запропоновані учасником** |
| 1 | Колісна формула - 4х4 |  |
| 2 | Тип палива - дизель |  |
| 3 | Паливний бак об'ємом - не менше 390 л |  |
| 4 | Тип двигуна – дизельний, рядний, кількість циліндрів не менше 6 |  |
| 5 | Повна маса автомобіля - не менше 19 500 кг |  |
| 6 | Об’єм двигуна – не менше 12 880 см3 (+/- 10%) |  |
| 7 | Потужність двигуна - не менше 430 к.с. / 2 100 Нм об/хв. (+/- 10 %) к.с. |  |
| 8 | Відповідність екологічним нормам - Євро 5 та вище |  |
| 9 | Тип коробки перемикання швидкостей – автоматизована, кількість передач вперед не менше 16, кількість передач заднього ходу не менше 2 |  |
| 10 | Об’єм кузова - не менше 10 м3 (+/- 10%) |  |
| 11 | Тип кузова – з перекиданням на правий, лівий боки та назад |  |
| 12 | Розмір кузова не менше: довжина – 5750 м, ширина – 2550 мм, висота – 600 мм |  |
| 13 | Розмір шин – не менше 395/85R20 |  |
| 14 | Кількість місць в кабіні - не менше 2-х |  |
| 15 | Гальмівна система має включати системи:  - EBS Off-road Mode (Електронна гальмівна система із алгоритмом роботи на бездоріжжі, включно із ABS та EBL);  - BAS (Система допомоги при гальмуванні/Гальмівний асистент - Brake Assist System) |  |
| 16 | Повинен бути обладнанний системами:  - Hill Holder (Асистент допомоги при початку руху на підйомі)  - Rocking Mode (Функція «розгойдування» авто при пробуксовуванні коліс) |  |
| 17 | Гальма передні/задні - барабанні |  |
| 18 | Комплектація автомобіля: кондиціонер, зовнішні дзеркала з підігрівом та електричним приводом регулювання, електричний коректор фар, рульова колонка що регулюється по куту нахилу, крісло водія з підігрівом та упором для поясу (або крісло водія на пневматичній підвісці), передні та задні стабілізатори поперечної стійкості автомобіля, система ABS, протитуманні фари, тахограф, вогнегасник, аптечка, домкрат, шланг підкачки, запасне колесо |  |

**Вимоги щодо локалізації:**

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, номера ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=15>.

У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника.

**Примітка:** Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз **«або еквівалент».**

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз **«або еквівалент».**

Еквівалент товару або його складової частини – вживається у значенні, як рівнозначний товар або його складова частина, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, або якісно перевищують відповідні вимоги Замовника.