**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

**Технічні (якісні), кількісні вимоги до товару**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі: **Поліетиленові труби для водопостачання ПЕ-100**

Код класифікатора ДК 021:2015:  **44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (44162500-8-Трубопроводи питної води).**

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель, та з дотриманням законодавства.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції** **технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Детальний опис предмета закупівлі та технічні вимоги до товару:

**Таблиця 1:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кіл-сть** | **Од. вим.** | **Технічні характеристики** |
| **Температура теплоносія - від 0 до 40 ° C**  **Труби поліетиленові для подачі холодної води ДСТУ EN 12201-2:2018. Труби мають смугу синього кольору. Це маркування свідчить про призначення труб для водопроводу.** | | | | |
| **1.Труби з поліетилену марки ПЕ 100 SDR 13,6 (труба в бухті):** | | | | |
| 1.1 | Труба ПЕ 100 SDR 13,6 ø25мм | м/пог | 100 | SDR, - 13,6  Зовнішній діаметр, мм 25  Тиск, атм 12,5  Товщина стінки, мм 2 |
| **2.** **Труби з поліетилену марки ПЕ 100 SDR 17 (труба в бухті):** | | | | |
| 2.1 | Труба ПЕ 100 SDR 17 ø32мм | м/пог | 500 | SDR, - 17  Зовнішній діаметр, мм 32  Тиск, атм 10  Товщина стінки, мм 2 |
| 2.2 | Труба ПЕ 100 SDR 17 ø40мм | м/пог | 500 | SDR, - 17  Зовнішній діаметр, мм 40  Тиск, атм 10  Товщина стінки, мм 2.4 |
| 2.3 | Труба ПЕ 100 SDR 17 ø50мм | м/пог | 1000 | SDR, - 17  Зовнішній діаметр, мм 50  Тиск, атм 10  Товщина стінки, мм 3 |
| 2.4 | Труба ПЕ 100 SDR 17 ø63мм | м/пог | 2000 | SDR, - 17  Зовнішній діаметр, мм 63  Тиск, атм 10  Товщина стінки, мм 3,8 |
| 25 | Труба ПЕ 100 SDR 17 ø90мм | м/пог | 1000 | SDR, - 17  Зовнішній діаметр, мм 90  Тиск, атм 10  Товщина стінки, мм 5,4 |
| 2.6 | Труба ПЕ 100 SDR 17 ø110мм | м/пог | 1500 | SDR, - 17  Зовнішній діаметр, мм 110  Тиск, атм 10  Товщина стінки, мм 6,6 |
| **3.Труби з поліетилену марки ПЕ 100 SDR 17 (труба пряма у відрізках):** | | | | |
| 3.1.1 | Труба ПЕ 100 SDR 17 ø110мм | м/пог | 60 | SDR, - 17  Зовнішній діаметр, мм 110  Тиск, атм 10  Товщина стінки, мм 6,6 |
| 3.1.2 | Труба ПЕ 100 SDR 17 ø125мм | м/пог | 240 | SDR, - 17  Зовнішній діаметр, мм 125  Тиск, атм 10  Товщина стінки, мм 7,4 |
| 3.1.3 | Труба ПЕ 100 SDR 17 ø160мм | м/пог | 600 | SDR, - 17  Зовнішній діаметр, мм 160  Тиск, атм 10  Товщина стінки, мм 9,5 |
| 3.1.4 | Труба ПЕ 100 SDR 17 ø225мм | м/пог | 500 | SDR, - 17  Зовнішній діаметр, мм 225  Тиск, атм 10  Товщина стінки, мм 13,4 |
| 3.1.5 | Труба ПЕ 100 SDR 17 ø250мм | м/пог | 100 | SDR, - 17  Зовнішній діаметр, мм 250  Тиск, атм 10  Товщина стінки, мм 14,8 |
| 3.1.6 | Труба ПЕ 100 SDR 17 ø280мм | м/пог | 100 | SDR, - 17  Зовнішній діаметр, мм 280  Тиск, атм 10  Товщина стінки, мм 16.6 |
| 3.1.7 | Труба ПЕ 100 SDR 17 ø315мм | м/пог | 48 | SDR, - 17  Зовнішній діаметр, мм 315  Тиск, атм 10  Товщина стінки, мм 18,7 |
| **4.Труби з поліетилену марки ПЕ 100 SDR 11:** | | | | |
| 4.1 | Труба ПЕ 100 SDR 11 ø200мм | м/пог | 200 | SDR, - 11  Зовнішній діаметр, мм 200  Тиск, атм 16  Товщина стінки, мм 18,2 |
| 4.2 | Труба ПЕ 100 SDR 11 ø140мм | м/пог | 150 | SDR, - 11  Зовнішній діаметр, мм 140  Тиск, атм 16  Товщина стінки, мм 12,7 |
| 4.3 | Труба ПЕ 100 SDR 11 ø20мм | м/пог | 50 | SDR, - 11  Зовнішній діаметр, мм 20  Тиск, атм 16  Товщина стінки, мм 2 |
| 4.4 | Труба ПЕ 100 SDR 11 ø90мм | м/пог | 500 | SDR, - 11  Зовнішній діаметр, мм 90  Тиск, атм 16  Товщина стінки, мм 8,2 |

В ціну предмета закупівлі включено вартість тари та упаковки товару, всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, що сплачуються Учасником, вартість доставки товару до місця поставки, його складання та встановлення (у разі необхідності), вартість страхування, завантаження, розвантаження та всі інші витрати Учасника, пов’язані з виконанням договору.

Запропонований Учасником товар повинен бути новим та таким, що не був в експлуатації, без зовнішніх пошкоджень, у справному стані й повній комплектності. Гарантійний термін на товар визначається виробником. **Країна виробник предмета закупівлі – має бути сертифікований в Україні.**

Якість товару повинна відповідати вимогам діючих ДСТУ, сертифікатом відповідності та іншим нормам, що встановлені для даного товару і підтверджуються відповідним документом.

Доставка товару здійснюється до місця поставки з подальшою перевіркою стану, комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника на безоплатній основі.

***Поставка визначеного товару в Таблиці № 1 буде здійснюватися узгодженими невеликими окремими партіями відповідно до виявленої потреби Замовника протягом 2024 року, на підставі заявок Замовника, де мінімальна партія одного замовлення може становити від 50 до 100 м/пог.. Замовлення товару здійснюватиметься Замовником через будь-який доступний Сторонам засіб зв’язку (факсом, телефоном, електронна пошта, поштове відправлення, листом, кур’єром, особисто та інші).. Поставка товару з дня Замовлення має здійснюватись протягом 2 (двох) днів. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реальної можливості Покупця щодо фінансування предмета закупівлі.***

Поставка товару здійснюється з одночасним наданням видаткової накладної на партію товару, що поставляється, рахунку-фактури та копії документів, що підтверджують якість поставленого товару.

Учасник в своїй тендерній пропозиції зазначає ціну з врахуванням податку на додану вартість (ПДВ). Якщо учасник не є платником податку на додану вартість, то він зазначає ціну з позначкою «без ПДВ».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою****\**

*(\* Ця вимога не стосується Учасників, які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством)*

**Примітка:** У разі згоди учасник процедури закупівлі підписує даний документ і скріплює печаткою.