### ДОДАТОК 1

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики,**

**опис предмета закупівлі**

**Поточний (аварійний) ремонт шиферної покрівлі Запорізької гімназії № 85 Запорізької міської ради, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пров. Економічний, 5 (код ДК 021:2015 – 45260000-7 – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)**

**Основні вимоги до предмета закупівлі, які необхідно врахувати при**

**складанні цінової пропозиції:**

**Місце надання послуг з поточного ремонту:** м. Запоріжжя, пров. Економічний, 5

Необхідні технічні та кількісні характеристики до предмета закупівлі визначені у дефектному акті, що наданий у цьому Додатку до тендерної документації.

Надані послуги Підрядником/Виконавцем повинні відповідати дефектному акту та наданої договоірної цінита умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам з дотриманням вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища.

**Гарантійні зобов’язання**

Гарантія на надані послуги з поточного ремонту в частині гарантійного строку на будівельні матеріали – протягом строку, визначеного виробником будівельних матеріалів, в частині якості будівельно-монтажних робіт – протягом 36 місяців з дати підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт.

**Договірна ціна з поточного ремонту (ціна пропозиції спрощеної закупівлі)**: тверда

Учасник під час надання послуг з поточного ремонту відповідає:

- за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;

- за дотримання правил охорони праці при проведенні демонтажних та монтажних робіт;

- за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття;

- за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання поточного ремонту.

**Об’єм робіт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих  азбестоцементних листів | м2 | 300 |  |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 205 |  |
| 3 | Розбирання парапетних грат | м | 36 |  |
| 4 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і  брусків під покрівлю з азбестоцементних листів | м2 | 205 |  |
| 5 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок,  крокв, мауеpлатів | м3 | 3,8 |  |
| 6 | Улаштування паробар'єра з плівки | м2 | 300 |  |
| 7 | Улаштування покриття з 6-хвильових 54/200  азбоцементних листів розміром 1750/1125 мм, товщина  6 мм | м2 | 300 |  |
| 8 | Улаштування покриття з листової сталі | м2 | 7 |  |
| 9 | Огородження покрівель перилами раніше демонтованих | м | 36 |  |
| 10 | Навантаження сміття вручну | т | 6,993 |  |
| 11 | Перевезення сміття до 30 км | т | 6,993 |  |

*Примітка:*

*\* Усі матеріали та комплектуючи зазначені у технічному завданні з посиланням на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, учасник, в такому випадку, може запропонувати еквівалент матеріалів та комплектуючих, що мають таке посилання.*