Внести зміни в п. 8 «**Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару»**  Додатку № 3 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі», а саме:

1. Рядок (позицію) 1 таблиці викласти в новій редакції:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Технічний опис** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | Кран сталевий шаровий із цільнозварним корпусом 11с34п, діаметр 32 мм | Тип приєднання - комбінованеНомінальний діаметр DN (Ду) - 32 ммДіаметр проходу - 25 ммНомінальний тиск PN (Ру) - не менше 25 барТип проходу - стандартно прохідний (звужений)Корпус крана - цільнозварнийМатеріал корпусу - стальМарка матеріалу корпусу - сталь 20Монтажна довжина - 220 ммУщільнення шару - PTFE (фторопласт)Температура робочого середовища (вода), не менше 70 ˚С Робоче середовище - вода, газ, нейтральне середовище, нафтопродуктиТип крану - двоходовийОсобливості крану – з ручкою-важелемСпосіб приєднання сварка/фланець Спосіб управління - ручний Вага – не більше 3,1 кг | шт | 4 |

»