Внести зміни в п. 8 «**Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару»**  Додатку № 3 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі», а саме:

1. Рядок (позицію) 1 таблиці викласти в новій редакції:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Технічний опис** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | Кран сталевий шаровий із цільнозварним корпусом 11с34п, діаметр 32 мм | Тип приєднання - комбіноване  Номінальний діаметр DN (Ду) - 32 мм  Діаметр проходу - 25 мм  Номінальний тиск PN (Ру) - не менше 25 бар  Тип проходу - стандартно прохідний (звужений)  Корпус крана - цільнозварний  Матеріал корпусу - сталь  Марка матеріалу корпусу - сталь 20  Монтажна довжина - 220 мм  Ущільнення шару - PTFE (фторопласт)  Температура робочого середовища (вода), не менше 70 ˚С  Робоче середовище - вода, газ, нейтральне середовище, нафтопродукти  Тип крану - двоходовий  Особливості крану – з ручкою-важелем  Спосіб приєднання сварка/фланець  Спосіб управління - ручний  Вага – не більше 3,1 кг | шт | 4 |

»