**Додаток 1 до тендерної документації**

**(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі – технічна специфікація)**

**Технічна специфікація щодо предмету закупівлі:**

**«Транспортні послуги з перевезення деревини (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 60180000-3 — Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів)»**

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування послуг** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1. | Транспортні послуги з перевезення деревини | м3 | 400 |

**1. Технічні вимоги до надання послуг:**

1.1. Обсяг надання послуг: 400 метрів кубічних деревини (тверда порода – колоди різного діаметру (≥ 5см) довжиною 2 м). Кількість поїздок визначається Замовником послуг в залежності від наявного обсягу партії деревини.

1.2. Ціна послуги визначається за 1 метр кубічний перевезеної деревини. Виконавець розраховує вартість послуг виходячи із діючих вимог та стандартів, з урахуванням усіх своїх витрат, податків та обов’язкових платежів (зборів).

1.3. Строк надання послуг: з моменту укладення договору про закупівлю по 30.06.2024 року.

1.4. Місце надання послуг - з пункту навантаження деревини (Філія «Дубенське лісове господарство» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» Рівненської області) з відстанню доставки від 20 км до 120 км до котелень замовника розташованих у м. Дубно Рівненської області.

Транспортні послуги з перевезення деревини здійснюються окремими партіями в обсягах та за адресами, визначеними згідно замовлень (заявок) замовника, наданих в письмовому або телефонному режимі.

1.5. Виконавець для надання транспортних послуг з перевезення деревини повинен використовувати спеціалізовані транспортні засоби (власні або орендовані або залучені на підставі договору (договорів) про надання послуг), а саме: вантажний автомобіль обладнаний спеціальним риштуванням (металевими стійками) для перевезення деревини – колод різного діаметру (≥ 5см) довжиною 2 м, з об’ємом кузова від 30 м3 типу «лісовоз», відкритого типу.

1.6. Надані виконавцем послуги повинні відповідати вимогам цієї технічної специфікації, повинні відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, технічним умовам, характеристикам, правилам, повинні відповідати затвердженим зразкам, які висуваються для надання таких послуг.

1.7. На виконавця послуг покладається обов’язок надати послуги з дотриманням усіх вимог охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки та дорожнього руху під час надання послуг, а також обов’язок надати послуги своєчасно, якісно та в повному обсязі.

1.8. Виконавець послуг має забезпечити надання послуг в разі необхідності в цілодобовому режимі, в тому числі у вихідні та святкові дні, незалежно від обсягу послуг, згідно замовлень (заявок) замовника, наданих в письмовому або телефонному режимі.

1.9. Виконавець послуг зобов’язаний забезпечити охорону своєї техніки, її комплектуючих та паливно-мастильних матеріалів, заправку, технічне обслуговування, ремонт техніки, яка використовується при наданні послуг, забезпечити збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю необхідного для надання послуг.

1.10. Виконавець послуг зобов’язаний забезпечити дотримання заходів із захисту довкілля, а саме використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації техніки при наданні послуг тощо.

1.11. Виконавець послуг несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж (споруд), а також іншого майна, яке знаходиться на території надання послуг (об’єкті).

1.12. Виконавець послуг зобов’язаний негайно в телефонному режимі або іншим чином повідомляти замовника про виникнення будь-яких обставин, які перешкоджають виконанню перевезень (поломка відповідної техніки, ДТП, вилучення вантажу компетентними органами тощо) з подальшим наданням відповідних підтверджуючих документів щодо таких обставин.