**ДОДАТОК № 3**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**На закупівлю:**

**код ДК 021:2015:44810000-1 – Фарби (фарби емалі, фарби водоемульсійні, барвник водоемульсійний)**

**Загальні вимоги:**

1. Упаковка, в якій відвантажуються Товар, повинна відповідати встановленим стандартам або технічним умовам для даного виду товару і забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, зберігання Товарів під час транспортування з урахуванням перевалок, а також збереження Товарів від атмосферного впливу;

2.У складі пропозиції Учасник повинен надати довідку з детальним описом запропонованого товару із зазначенням:кольору, ваги, кількість, фасування, країни походження товару, та назви виробника на товар, що пропонується.

3.Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника.

4.Учасник повинен надати на кожне найменування товару сертифікат та/або паспорт якості або інший документ, який посвідчує відповідність продукції діючим державним стандартам,

5.Продукція повинна бути виготовлена не раніше 2023 року про що надати гарантійний лист.

5.Термін поставки товару Учасником: **до 31 грудня 2024р. до**  місця призначення, на підставі заявок Замовника про що надати гарантійний лист**.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п\п** | **Найменування** | **Характеристики** | **Кількість** **банок,(шт)** | **Фасовка** |
|  | Емаль ПФ-266 | жовто-коричнева, підлогова | 170 | Фасовка банок по 2,8 кг |
|  | Емаль ПФ-266 | червоно-коричнева, підлогова | 256 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ -115 | біла | 350 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ-115 | жовта | 68 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ-115 | червона | 63 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ-115 | блакитна | 100 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ-115 | зелена | 80 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ-115 | чорна | 70 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт*(інтер’єрна)* | біла, латексна | 50 | Фасовка відра по 20 кг/14 л |
|  | Фарба водоемульсійна латексна, для зовнішніх робіт *(фасадна)* | біла, латексна | 90 | Фасовка відра по 20 кг/14 л |

|  |
| --- |
| **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ** **Емаль» ПФ 115»** |
| **Типи поверхонь для нанесення** | Фарбування металевих, дерев’яних та інших поверхонь |
| **Колір** | Відповідно до технічної специфікації |
| **Розчинник** | Уайт-спірит, сольвент або їх суміш  |
| **Ступінь блиску** | Глянцевий |
| **Тонування, кольорова гамма** | Не тонується. Готові кольори |
| **Стійкість до миття** | Стійка до миття |
| **Час висихання** | До 24 годин |
| **Робочі інструменти** | Пензель, валик, розпилювач. |
| **Гарантійний термін зберігання** | не менше 12 місяців |
| **Об’єм/маса** | 2,8 кг |

|  |
| --- |
| **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ****«Емаль ПФ 266»** |
| **Типи поверхонь для нанесення** | Покриття пофарбованого та непофарбованого підлогового покриття (дерев’яного, бетонного) всередині приміщень |
| **Колір** | відповідно до технічної специфікації |
| **Розчинник** | Уайт-спірит, сольвент або їх суміш  |
| **Ступінь блиску** | Глянцевий |
| **Тонування, кольорова гамма** | Не тонується. Готові кольори |
| **Стійкість до миття** | Стійка до миття |
| **Час висихання** | До 24 годин |
| **Робочі інструменти** | Пензель, валик, розпилювач. |
| **Гарантійний термін зберігання** | не менше 12 місяців |
| **Об’єм/маса** | 2,8 кг |

|  |
| --- |
| **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ****Фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт (інтер’єрна)** |
| Типи поверхонь для нанесення | Призначена для фарбування всередині приміщень будь-яких мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових і дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій і скловолокнистої основі. |
| Колір | Біла |
| Розчинник | Вода |
| Ступінь блиску | Матовий, глянцевий (відповідно до технічної специфікації) |
| Тонування | Не тонується |
| Стійкість до миття | Стійка до миття |
| Час висихання | До 1,5 годин |
| Робочі інструменти | Пензель, валик, розпилювач. |
| Гарантійний термін зберігання | не менше 24 місяців. |
| **Об’єм/маса** | Фасовка відра по 20 кг/14 л |

|  |
| --- |
| **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ****Фарба водоемульсійна латексна для виконання зовнішніх робіт (фасадна):** |
| Типи поверхонь для нанесення | фарбування фасадів будівель з будь-яких мінеральних основ (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон, шлакоблок), а також гіпсових і дерев'яних основ. |
| Тип фарби | Латексна, водоемульсійна |
| Колір | Біла |
| Розчинник | Вода |
| Тонування | Тонується |
| Стійкість до миття | Стійка до миття |
| Час висихання | До 1,5 години |
| Робочі інструменти | Пензель, валик, розпилювач, щітка |
| Властивості | Атмосферостійка |
| Гарантійний термін зберігання | не менше 24 місяці |
| **Об’єм/маса** | Фасовка відра по 20 кг/14 л |

*\*Усі посилання у технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент»*