**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

*Подається у вигляді, наведеному нижче на фірмовому бланку.*

 *Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, ІНШІ УМОВИ**

на закупівлю послуг

за кодом ДК 021:2015 **- 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Послуги з гідроізоляції елементів залізобетонних конструкцій тіла підземного пішохідного переходу та навантажених елементів перекриття ін’єкційним методом)**

**Технічне завдання**

1.Нормативний строк надання послуг: до 30.06.2024 р.

 2. Гарантійні терміни: 2 роки. Гарантійні терміни починають діяти з дати підписання Акту технічного приймання об’єкту у зв’язку з готовністю приймання його в експлуатацію.

3. Розрахунок ціни пропозиції здійснюється Учасником відповідно до кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 “Про затвердження кошторисних норм України у будівництві” (зі змінами) з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат.

До розрахунку ціни Учасником повинна бути врахована вартість усіх запропонованих до виконання додаткових будівельних робіт з урахуванням видів робіт, що виконуються субпідрядними організаціями.

4. Договірна ціна, що пропонується за умовами торгів, складається на підставі орієнтовного обсягу будівельно-монтажних робіт, який надається в складі документації, є приблизним кошторисом (динамічна договірна ціна) та може уточнюватись у відповідності до кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 “Про затвердження кошторисних норм України у будівництві” (зі змінами).

5. До цінової пропозиції мають бути завантажені, попередньо розроблені в програмному комплексі АВК-5 (в останній версії), інформаційна модель з розширенням \*.IMD., а також у сканованому вигляді з підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі її використання):

- договірна ціна;

- зведений кошторисний розрахунок;

- пояснювальна записка;

- локальні кошториси;

- підсумкова відомість ресурсів;

- розрахунок заробітної плати, розроблений відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховуються при визначенні вартості будівництва об’єкту. При цьому Замовник не несе відповідальності за розрахунок заробітної плати, наданий Учасником. Таким чином, вся відповідальність за правильність наданого розрахунку заробітної плати лягає на Учасника.

6. Учасник відповідає за наявність всіх необхідних дозволів, ліцензій на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати за отримання таких дозволів, ліцензій.

7. Витрати з організації дорожнього руху на період будівництва здійснює Виконавець за власний рахунок.

**Орієнтовний обсяг (об’єми) будівельно-монтажних робіт на балансовому об’єкті КП ШЕУ Деснянського району, а саме підземному пішохідному переході за адресою: просп. Червоної Калини, 45 – універсам «Фестивальний»:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****Ч.ч.** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця****виміру** |  **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | **шви** |   |   |   |
| 1 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 20 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 228 |   |
| 2 | Гідроізоляція деформаційних швів в залізобетонних перекриттях методом ін'єктування, переріз шва 20 мм х 100 мм без фільтрації води |  м шва | 57 |   |
| 3 | Гідроізоляція швів герметиком, площа перерізу щілини 20 см2 | м | 57 |   |
| 4 | Грунтування бетоних поверхонь з землі та риштувань | м2 | 3,4 |   |
| 5 | Фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 3,4 |   |
|   | **ремонт** |   |   |   |
| 6 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 12 |   |
| 7 | Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь грунтовкою | м2 | 12 |   |
| 8 | Ремонт стель по каменю та бетону спеціальним цементним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 12 |   |
|   | **отвори** |   |   |   |
| 9 | Герметизація отворів прокладками на клею в один ряд |  м | 3 |   |
| 10 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 20 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 16 |   |
| 11 | Гідроізоляція вводів інженерних комунікацій в будівлі та споруди без фільтрації води, без зароблення вводу цементною сумішшю швидкого тужавіння |  м шва | 3 |   |

У випадку, коли у наведеній вище інформації містяться посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, конструкцію, тип механізму або матеріалів, джерело його походження або виробника – слід читати як ***«або еквівалент».***

В разі зміни нормативної бази Замовник не зобов’язаний вносити відповідні зміни до технічного завдання. В такому разі Учасник сам несе відповідальність за правильність складання кошторисної документації.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /ім’я та ПРІЗВИЩЕ/

 м.п. підпис