Додаток №4

до Тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

**Фундаментні блоки ФБС 24.4.6 – 100 шт.**

H (висота): 600 мм;

B (ширина): 400 мм

L (довжина): 2400 мм

Класс бетона: В 7,5

Без армування, з петлями, без опалубні.

Сходинковий марш 2ЛМФ39.12.17-5 – 8 шт.

Розміри виробу:

довжина, мм: 3910

ширина, мм: 1200

висота, мм: 1650/3000

вага од. т.: 1,29

Плити перекриття 1,95х5,95 – 17 шт.

Плита виконана з бетонної суміші класу міцності С20/25 (М350), товщина плити 18 см.

Тип плити: плита монолітна.

Армування виконане двома сітками:

* Нижня сітка виконана з арматури ø 18мм (повздовжня) кроком 200мм, арматура ø12мм (поперечна) кроком 300мм;
* Верхня сітка виконана з арматури ø12мм кроком 250х250мм;

Монтажні петлі виконані катанкою ø12мм, яка кріпиться до арматурної сітки.

Плити перекриття 2х4 – 5 шт.

Плита виконана з бетонної суміші класу міцності С20/25 (М350), товщина плити 18 см.

Тип плити: плита монолітна.

Армування виконане двома сітками:

* Нижня сітка виконана з арматури ø 18мм та ø12мм кроком 200х300мм; арматура ø18мм (повздовжня) кроком 200мм, арматура ø12мм (поперечна) кроком 300мм;
* Верхня сітка виконана з арматури ø12мм кроком 250х250мм;

Монтажні петлі виконані катанкою ø12мм, яка кріпиться до арматурної сітки.

Поставка товару здійснюється за адресою: Хмельницька область, місто Старокостянтинів.