**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

***44220000-8 Столярні вироби Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 (Вікно металопластикове 1920х1240 мм.; Вікно металопластикове 2850х1450мм , арочне, з підвіконням 1550х600мм. та відливом 1550х300мм.)***

**Загальні вимоги:**

1. Профілі ПВХ мають відповідати вимогам ДСТУ Б.В.2.7-130 «Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови», геометричні, фізико-механічні та інші показники, на підтвердження відповідності Учасник надає сертифікати відповідності на профілі ПВХ та сертифікати відповідності на фурнітуру.

2. Профіль та фурнітура з яких буде виготовлятися товар, запропонований Учасником, повинні бути новими та виготовленими не раніш 2022 року і такими, що не були у використанні.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що Профіль та фурнітура з яких буде виготовлятися товар є новими і такими, що не були у використанні.*

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки та **монтажу** запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією.

*На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа, яким підтверджується можливість поставки та* ***монтажу (за адресою: м.Одеса, вул. Пастера, 9)*** *Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.*

4. Поставка **та монтаж**має бути здійснена силами Учасника. Строк поставки **та монтажу** партії товару – протягом 15-х календарних днів з дати подання заявки (телефоном, факсом або листом) Замовника на його адресу.

*На підтвердження зазначеного надається Гарантійний лист від імені Учасника про те що поставка* ***та монтаж*** *буде здійснюватися силами. Строк поставки* ***та монтажу*** *партії товару – протягом 15 календарних дня з дати подання заявки (телефоном, факсом або листом) Замовника на його адресу.*

5. Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг, вартість яких включається у ціну за одиницю виміру товару та ціну тендерної пропозиції. Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами:

*- доставка товару до місця поставки товару, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки;*

*- демонтаж старих дверних блоків;*

*- монтаж конструкцій (дверні блоки в зібраному вигляді) на об’єкті у місці поставки;*

*- монтаж підвіконня та відливу*

**Технічні, якісні та кількісні характеристики повинні відповідати або бути ліпшими за показники, наведені у наступній таблиці (або еквівалент, аналог тощо)**

Таблиця №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **ДК** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **к-ть** |
|  | 44221100-6 Вікна | Вікно металопластикове 1920х1240 мм. | шт. | 3 |
|  | 44221100-6 Вікна | Вікно металопластикове 2850х1450мм , арочне, з підвіконням 1550х600мм. та відливом 1550х300мм. | шт. | 1 |
| Разом: | | | | 4 |

*Таблиця №2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування** | **Технічні вимоги** | **Відповідність так/ні** |
| 1 | Вікно металопластикове 1920х1240 мм. | 1. Профіль: профільна система, колір-білий, монтажна ширина – не менше 60мм. 2. Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,2мм. 3. Склопакет: (4satin-16-4 II), колір скла сатін. |  |
| 2 | Вікно металопластикове 2850х1450мм , арочне, з підвіконням 1550х600мм. та відливом 1550х300мм. | 1. Профіль: колір-білий, сіра гума, монтажна ширина – не менше 60мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,5мм. 2. Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,2мм. 3. Склопакет: (4-16-4і II),), з енергозберігаючим прозорим склом. 4. Фурнітура: стальна, поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла.; 5. Підвіконня: Дві заглушки. Колір – білий 6. Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям.. Колір – білий |  |

* 1. *У разі, якщо у Технічному завданні міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".* **Обгрунтування*****посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника* зазначається як приклад, з метою мінімізації ризиків закупівлі товару, який не є ідентичним за описовими, кількісними і технічними характеристиками. У разі надання еквіваленту зазначити повні параметри еквівалента та надати порівняльню таблицю. Додаток №2 підписується уповноваженою особою учасника.**