**Додаток № 3**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

«Послуги із заправки тонерів» за кодом ДК 021:2015 –50310000-1 «Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Марка пристрою | Марка туби | Кількість (шт.) | Примітка |
| 1 | CANON | iR1510 | 4 |  |
| 2 | SHARP | MX-B200 | 8 | + чіп  |
| 3 | SAMSUNG | ML-2070 | 4 |  |
| 4 | XEROX | WC3345 | 200 | + чіп  |
| 5 | BROTHER | HL 2460 | 4 |  |
| РАЗОМ | 220 |

 **Для забезпечення виключно якісних послуг із заправки тонерів** до копіювально-множувальної техніки, друкарок та принтерів суб’єкт господарювання для підтвердження відповідності технічній специфікації, як учасник тендерної пропозиції подає:

 1.Дійсний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на тонер.

У разі якщо Учасник не є заявником експертизи у наданому (наданих) висновку(ах)державної санітарно-епідеміологічної експертизи, то у складі своєї тендерної пропозиції, йому необхідно надати: сертифікат дилера, або дилерський договір, або договір поставки, або авторизаційний лист, або лист про представництво від заявника експертизи, що підтверджує взаємовідносини Учасника з заявником експертизи.

2. Учасник повинен надати документи підтверджуючі радіаційну безпеку витратних матеріалів (а саме, тонеру), що використовуються учасником: копії протоколів про проведення випробувань та визначення радіологічних показників безпеки на тонер, яким буде проводитися заправка туб (бункерів) друкуючих пристроїв замовника, що виданий органом з оцінки відповідності на радіаційну безпеку на його офіційному бланку та за встановленою їм формою.

3.Заправка тонером складається з:

 3.1.демонтажу туби (бункера) сховища тонеру;

 3.2.очищення туби (бункера) сховища тонеру від залишків тонеру;

 3.3.заповнення бункера новим тонером;

 3.4.монтаж туби з тонером в сховище;

 3.5.перевірка герметичності туби з тонером шляхом фіксації її в бункері;

 3.6.друку тестової сторінки;

 3.7.нанесення спеціального маркування з датою заправки тонером;

 3.8.наклеювання гарантійних пломб в місцях фіксації туби з тонером в бункері (за погодженням).

Заправка (тонерів) здійснюється протягом не більше 24 годин з моменту передачі (засобів друку) Замовником Виконавцю на склад Виконавця.