**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**«Капітальний ремонт вулиці Макарова с. Покровка Хмельницького району, Хмельницької області» (код ДК 021-2015 – 45000000-7: Будівельні роботи та поточний ремонт)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
|
| 1 | 3 | 4 | 5 |  | |
| ***Дорожнє покриття від ПК0 до ПК 9+75.00 шир.3,5 м (з розширеннями на радіуси)*** | | | | |  | |
| **1** | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу | 100 м2 | 34,6 |  | |
|  | |
| **2** | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 415,2 |  | |
|  | |
| **3** | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа (1000 кг/см2) | 100 м2 | 34,6 |  | |
|  | |
| **4** | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) з приготуванням суміші: гранвідсів,стабілізований цементом | 1000 м2 | 3,46 |  | |
|  | |
| **5** | Бетонна дрібнозерниста плитка типу "Старе місто" товщ.0,06 м | м2 | 3494,6 |  | |
|  | |
| **6** | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів (Формула: (1956)/100) | 100 м | 19,56 |  | |
|  | |
| **7** | Бортовий камінь типу Євростандарт розмір 500х200х90 | шт | 3912 |  | |
|  | |
| ***Дорожнє покриття від ПК4 до ПК6 шир.3,5 м (з розширеннями на радіуси)*** | | | | |
| **8** | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу | 100 м2 | 8,11 |
|  | |
| **9** | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 97,32 |  | |
|  | |
| **10** | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа (1000 кг/см2) | 100 м2 | 8,11 |  | |
|  | |
| **11** | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) з приготуванням суміші: гранвідсів,стабілізований цементом | 1000 м2 | 0,811 |  | |
|  | |
| **12** | Бетонна дрібнозерниста плитка типу "Старе місто" товщ.0,06 м | м2 | 819,11 |  | |
|  | |
| **13** | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100 м | 4,48 |  | |
|  | |
| **14** | Бортовий камінь типу Євростандарт розмір 500х200х90 | шт | 896 |  | |
|  | |
| ***Дорожнє покриття від ПК6 до ПК7+64 шир.4,5 м (з розширеннями на радіуси)*** | | | | |  | |
| **15** | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу | 100 м2 | 7,38 |  | |
|  | |
| **16** | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 88,56 |  | |
|  | |
| **17** | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа (1000 кг/см2) | 100 м2 | 7,38 |  | |
|  | |
| **18** | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) з приготуванням суміші: гранвідсів,стабілізований цементом | 1000 м2 | 0,738 |  | |
|  | |
| **19** | Бетонна дрібнозерниста плитка типу "Старе місто" товщ.0,06 м | м2 | 745,38 |  | |
|  | |
|  | |
| **20** | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100 м | 3,28 |  | |
|  | |
| **21** | Бортовий камінь типу Євростандарт розмір 500х200х90 | шт | 656 |  | |
|  | |

**Примітка:**

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують право виконувати роботи, що передбачені у Додатку № 3 до тендерної документації, зокрема:

- Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, та/або ліцензію на провадження певного виду робіт. У разі завершення терміну дії декларації, дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, ліцензії на провадження певного виду робіт, що передбачені технічним завданням замовника, або ж відсутності зазначених документів, учасники надають у складі пропозиції пояснювальну записку та документи, що підтверджують факт подання ними до уповноваженого органу пакету документів для продовження терміну або ж отримання декларації, дозволу, ліцензії. У разі відсутності в учасника ліцензії та/або декларації, та/або дозволу на виконання певного виду робіт, визначених у технічному завданні, у складі пропозиції мають бути надані ліцензія та/або декларація, та/або дозвіл субпідрядника/субпідрядників, який/які виконуватимуть такі роботи (зазначені документи (ліцензія та/або дозвіл) надаються у тому разі якщо вартість робіт, що доручатимуться субпідряднику/субпідрядникам становитиме 20 і більше відсотків від вартості договору про закупівлю). Якщо ліцензія та/або декларація, та/або дозволи видані учаснику (субпідряднику/субпідрядникам) як електронні документи і знаходиться у вільному доступі, то учасник надає інформацію про зазначені документи в довільній формі з посиланням на відповідний ресурс в мережі Інтернет. У разі якщо виконання робіт на момент подання пропозицій не потребує отримання ліцензій, дозволів, декларацій, учасники можуть надати пояснення про їх ненадання із посилання на норми чинного законодавства.

2. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозицій учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених замовником (згідно із Додатком № 3).

З цією метою, Учасники, до кінцевого строку подання пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог Додатку №3 наступні документи:

· договірну ціну;

· локальні кошториси;

· підсумкову відомість ресурсів.

· Лист – згоду з технічною специфікацією (Додаток 3 до тендерної документації) наступного змісту: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ цим листом погоджується виконати роботи «Капітальний ремонт вулиці Макарова с. Покровка Хмельницького району, Хмельницької області» (код ДК 021-2015 – 45000000-7: Будівельні роботи та поточний ремонт), відповідно до умов договору та технічної специфікації, зазначеної в Додатку 3 до тендерної документації

У разі посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати або «еквівалент», який відповідає зазначеним технічним характеристикам в проектній документації.

Учасник визначає ціни, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна тендерної пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Оплата здійснюється на підставі акту виконаних робіт виключно за наявністю бюджетних коштів (надати гарантійний лист).

При складанні ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається Учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання (надати гарантійний лист).

Якщо тендерна пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником (надати лист-згоду).

Кошторисна документація повинна бути складена

- із застосуванням програмного комплексу АВК-5 або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (розрахунок вартості будівельних робіт).

- із врахуванням ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи, обсягів робіт, передбачених робочим проектом.

Крім того, Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі тендерної пропозицій надати гарантійний лист.

Роботи виконуються на підставі затвердженої проектної документації. Внесення змін до проектної документації, в тому числі зміна технології можлива лише після погодження з автором проекту, про що надається письмова згода.