**Таблиця змін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Було** | **Стало** |
| **Додаток № 3 до тендерної документації**  **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**  **: *Ремонт та експлуатаційне утримання в сфері дорожнього господарства вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (послуга з поточного ремонту асфальтобетонного покриття пневмоструменевим методом вул. Грушевського м.Коростень,  Житомирської області)***  ***(ДК 021:2015;* 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електрпередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь*)***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Найменування розділу | Зміст | Примітка | | 1. | Загальні відомості та вимоги до послуг | | | | 1.1 | Код CPV за ДК 021:2015 | 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). |  | | 1.2 | Призначення і мета | *Ремонт та експлуатаційне утримання в сфері дорожнього господарства вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (послуга з поточного ремонту асфальтобетонного покриття пневмоструменевим методом вул. Грушевського м.Коростень,  Житомирської області)* |  | | 1.3 | Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість послуги | 1 500 726,40 коп. з ПДВ. |  | | 1.4 | Джерело фінансування | Кошти міського бюджету |  | | 1.5 | Умови оплати | Оплата послуги здійснюється після їх виконання на підставі акту КБ-2в, виходячи з фактичного обсягу виконання з врахуванням податків та інших обов’язкових платежів протягом 45 банківських днів. |  | | 1.6 | Обсяг послуг/робіт, що купуються | Відповідно технічного завдання яке викладено в додатку №3 до Тендерної документації |  | | 1.8 | Характеристики та властивості | Надання послуг повинно відповідати законодавству  За результатами наданих послуг замовнику надаються акт виконаних робіт форми КБ-2В, КБ -3, кошторис. |  | | 1.9 | Термін та місце виконання робіт | Термін надання послуги: з моменту підписання договору та за умови настання сприятливих погодних умов протягом 10 календарних днів.  Місце надання послуг: **по вул. Грушевського м. Коростень, Житомирської області)** |  | | 1.10 | Гарантійний термін | 3роки |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Дефектний Акт** | | | | | | | Об`єми робіт: | | | | | | | № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | Ліквідація вибоїн машиною асфальтобетонного покриття для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни: 50 мм | 100 м2 | 273,5 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Підсумкова відомість ресурсів** | | | | | № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кіль- кість | | | | 1 | 3 | 4 | 5 | |  | **I. Витрати труда** |  |  | | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 3607,4650 | | (Середній розряд робіт: 3,0) | | 2 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням машин | люд.год | 4589,6309 | | (Середній розряд ланки: 6,4) | | 3 | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі: |  |  | | 3.1 | загальновиробничих витрат | люд.год | 983,6515 | |  | **Разом загальна кошторисна трудомісткість** | **люд.год** | **9180,7474** | | **(Середній розряд робіт: 3,00)** | |  | **II. Будівельні машини та механізми** |  |  | | 4 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 3 т | маш.год | 24,615 | | | 5 | Автогудронатори, місткість 3500 л | маш.год | 38,29 | | | 6 | Машина для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля | маш.год | 1835,185 | | |  | **Разом по розділу II** | **грн** |  | |  | **у тому числі енергоносії:** |  |  | |  | Дизельне паливо | кг | 33280,63 | |  | Мастильні матеріали | кг | 1967,5 | |  | Гідравлічна рідина | кг | 230,89 | |  | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** |  |  | | 7 | Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ 70 | т | 241,227 | | | 8 | Вода | м3 | 41,025 | | | 9 | Щебінь митий із природного каменю для будівельних робіт фракції 2-5 мм | м3 | 1723,05 | |   **В складі пропозиції Учасник надає наступні документи:**  Учасник в складі пропозиції повинен надати документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам предмета закупівлі, встановленим замовником, а також відповідно до Настанови з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг, а саме наступні документи:  Склад і властивості ремонтного матеріалу для робіт з ліквідації вибоїн покриття, повинні бути максимально подібними до складу і властивостей матеріалу існуючого покриття, для забезпечення однакових фізико-механічних і теплофізиних параметрів покриття.  Використання камяних матеріалів для ліквідації вибоїн покриття при пневмоструменевому методі ремонту з застосуванням гранітного щебню фракції 2-5мм включно (гранітних порід)  Використання бітумної емульсії не нижче ЕКШМ-70 або еквівалент з не гіршими характеристиками  **Розрахунок договірної ціни** (з урахуванням Настанови «Правила визначення вартості будівництва») згідно вартості пропозиції учасника, визначеної останнім при поданні такої пропозиції, а також підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни:  -зведений кошторисний розрахунок;  -локальний кошторис;  -підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису;  -розрахунок загально- виробничих витрат до локального кошторису;  -дефектний акт.  *У разі заміни машин і механізмів учасник у складі тендерної пропозиції надає лист-пояснення з обгрунтуванням технологічної можливості такої заміни.*  *До переліку техніки включаються машини та механізми, які необхідно використовувати при наданні послуги. Кількість техніки має бути достатньою для надання послуги у повному обсязі. Залучена до виконання робіт техніка повинна бути в робочому стані, в повному комплекті, готова до використання та надання послуги за предметом закупівлі, про що в складі тендерної пропозиції учасником надається гарантійний лист.*  *В складі тендерної пропозиції Учасник надає розрахунки за статтями витрат договірної ціни у вигляді файлу формату «imd», сформованого у програмному комплексі АВК або іншого програмного комплексу;*  Учасник в складі тендерної пропозиції надає акт обстеження об’єкту надання послуги на місцині, на фірмовому бланку, за підписом уповноваженого представника Замовника  Сертифікат якості на бітумну емульсію;  Сертифікат якості на щебінь гранітний.  \* **У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».** | **Додаток № 3 до тендерної документації**  **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**  **: *Ремонт та експлуатаційне утримання в сфері дорожнього господарства вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (послуга з поточного ремонту асфальтобетонного покриття пневмоструменевим методом вул. Грушевського м.Коростень,  Житомирської області)***  ***(ДК 021:2015;* 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електрпередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь*)***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Найменування розділу | Зміст | Примітка | | 1. | Загальні відомості та вимоги до послуг | | | | 1.1 | Код CPV за ДК 021:2015 | 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). |  | | 1.2 | Призначення і мета | *Ремонт та експлуатаційне утримання в сфері дорожнього господарства вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (послуга з поточного ремонту асфальтобетонного покриття пневмоструменевим методом вул. Грушевського м.Коростень,  Житомирської області)* |  | | 1.3 | Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість послуги | 1 500 726,40 коп. з ПДВ. |  | | 1.4 | Джерело фінансування | Кошти міського бюджету |  | | 1.5 | Умови оплати | Оплата послуги здійснюється після їх виконання на підставі акту КБ-2в, виходячи з фактичного обсягу виконання з врахуванням податків та інших обов’язкових платежів протягом 45 банківських днів. |  | | 1.6 | Обсяг послуг/робіт, що купуються | Відповідно технічного завдання яке викладено в додатку №3 до Тендерної документації |  | | 1.8 | Характеристики та властивості | Надання послуг повинно відповідати законодавству  За результатами наданих послуг замовнику надаються акт виконаних робіт форми КБ-2В, КБ -3, кошторис. |  | | 1.9 | Термін та місце виконання робіт | Термін надання послуги: з моменту підписання договору та за умови настання сприятливих погодних умов протягом 10 календарних днів.  Місце надання послуг: **по вул. Грушевського м. Коростень, Житомирської області)** |  | | 1.10 | Гарантійний термін | 3роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Дефектний Акт** | | | | | | | | | | | Об`єми робіт: | | | | | | | | | | | № Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | | Одиниця виміру | Кількість | | Примітка | | | | | 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | | | | 1 | | Ліквідація вибоїн машиною асфальтобетонного покриття для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни: 50 мм | | | 100 м2 | 27,35 | |  | | | | | **Підсумкова відомість ресурсів** | | | | | | | | | | | | № п/п | | Найменування | Одиниця виміру | | | Кіль- кість | | | | | 1 | | 3 | 4 | | | 5 | | |  | | **I. Витрати труда** |  | | |  | | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | | | 360,7465 | | | (Середній розряд робіт: 3,0) | | 2 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням машин | люд.год | | | 458,9631 | | | (Середній розряд ланки: 6,4) | | 3 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі: |  | | |  | | | 3.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | | | 98,3652 | | |  | | **Разом загальна кошторисна трудомісткість** | **люд.год** | | | **918,0748** | | | **(Середній розряд робіт: 3,00)** | |  | | **II. Будівельні машини та механізми** |  | | |  | | | 4 | | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 3 т | маш.год | | | 2,4615 | | | | 5 | | Автогудронатори, місткість 3500 л | маш.год | | | 3,829 | | | | 6 | | Машина для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля | маш.год | | | 183,5185 | | | |  | | **Разом по розділу II** | **грн** | | |  | | |  | | **у тому числі енергоносії:** |  | | |  | | |  | | Дизельне паливо | кг | | | 3328,06 | | |  | | Мастильні матеріали | кг | | | 196,75 | | |  | | Гідравлічна рідина | кг | | | 23,09 | | |  | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** |  | | |  | | | 7 | | Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ 70 | т | | | 24,1227 | | | | 8 | | Вода | м3 | | | 4,1025 | | | | 9 | | Щебінь митий із природного каменю для будівельних робіт фракції 2-5 мм | м3 | | | 172,305 | | |   **В складі пропозиції Учасник надає наступні документи:**  Учасник в складі пропозиції повинен надати документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам предмета закупівлі, встановленим замовником, а також відповідно до Настанови з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг, а саме наступні документи:  Склад і властивості ремонтного матеріалу для робіт з ліквідації вибоїн покриття, повинні бути максимально подібними до складу і властивостей матеріалу існуючого покриття, для забезпечення однакових фізико-механічних і теплофізиних параметрів покриття.  Використання камяних матеріалів для ліквідації вибоїн покриття при пневмоструменевому методі ремонту з застосуванням гранітного щебню фракції 2-5мм включно (гранітних порід)  Використання бітумної емульсії не нижче ЕКШМ-70 або еквівалент з не гіршими характеристиками  **Розрахунок договірної ціни** (з урахуванням Настанови «Правила визначення вартості будівництва») згідно вартості пропозиції учасника, визначеної останнім при поданні такої пропозиції, а також підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни:  -зведений кошторисний розрахунок;  -локальний кошторис;  -підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису;  -розрахунок загально- виробничих витрат до локального кошторису;  -дефектний акт.  *У разі заміни машин і механізмів учасник у складі тендерної пропозиції надає лист-пояснення з обгрунтуванням технологічної можливості такої заміни.*  *До переліку техніки включаються машини та механізми, які необхідно використовувати при наданні послуги. Кількість техніки має бути достатньою для надання послуги у повному обсязі. Залучена до виконання робіт техніка повинна бути в робочому стані, в повному комплекті, готова до використання та надання послуги за предметом закупівлі, про що в складі тендерної пропозиції учасником надається гарантійний лист.*  *В складі тендерної пропозиції Учасник надає розрахунки за статтями витрат договірної ціни у вигляді файлу формату «imd», сформованого у програмному комплексі АВК або іншого програмного комплексу;*  Учасник в складі тендерної пропозиції надає акт обстеження об’єкту надання послуги на місцині, на фірмовому бланку, за підписом уповноваженого представника Замовника  Сертифікат якості на бітумну емульсію;  Сертифікат якості на щебінь гранітний.  \* **У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».** |